«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	1 726 794	руб.	Смета на сумму:	1 726 794	руб.	
		
Генеральный директор ООО «УКЛР»	Директор МКУ «КР МКД» 	
О.Ю. Емельянова ______________________ 	С.Б. Русович ______________________	
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №20-26 по ул. Белибейская в г. Калининграде (по программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

Сметная стоимость:	
1 726.794	
тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.976	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	160.922	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.6482	6 900.71	4 473.04	59 048.03	38 275	8.557	
		Объем: 926*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	157.73947	8.820	1 391.26	149.970	23 656	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	26.828998	11.429	306.63	194.614	5 221	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	25.44185	95.16	2 421.05	468.45	11 918	4.923	
			(1)			11.23	285.71	191.22	4 865	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.836178	8.58	7.17	35.88	30	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	1.387148	139.36	193.31	1 430.52	1 984	10.265	
			(1)			15.08	20.92	256.87	356	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	76.32555	6.03	460.24	8.99	686	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 765.81	88%	25 412		
		Сметная прибыль				60%	1 018.73	48%	13 861		
		Всего с НР и СП					7 257.58		77 548		
	
2.	Е68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.032	2 287.47	73.20	16 440.36	526	7.186	
2. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	57.76	1.84832	8.820	16.30	149.970	277	17.003	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	0.5024	11.230	5.64	191.220	96	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	0.5024	95.16	47.81	468.45	235	4.923	
			(1)			11.23	5.64	191.22	96	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	1.5072	6.03	9.09	8.99	14	1.491	
		Накладные расходы				104%	22.82	88%	328		
		Сметная прибыль				60%	13.16	48%	179		
		Всего с НР и СП					109.18		1 033		
	
3.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.87	1 689.81	4 849.76	15 301.41	43 915	9.055	
		Объем: 263+24									
3. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	195.9062	9.160	1 794.50	155.940	30 550	17.024	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	26.978	11.230	302.96	191.220	5 159	17.028	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	26.978	95.16	2 567.23	468.45	12 638	4.923	
			(1)			11.23	302.96	191.22	5 159	17.028	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	80.934	6.03	488.03	8.99	728	1.491	
		Накладные расходы				104%	2 181.36	88%	31 424		
		Сметная прибыль				60%	1 258.48	48%	17 140		
		Всего с НР и СП					8 289.59		92 479		
	
4.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		145.8618	3.71	541.15	36.66	5 347	9.881	
		Объем: 64.82*1.8+32*0.04*1.8+263*0.3*0.15*2.2+24*0.2*0.08*2.2									
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		145.8618	16.40	2 392.13	145.95	21 289	8.9	
		Объем: 64.82*1.8+32*0.04*1.8+263*0.3*0.15*2.2+24*0.2*0.08*2.2									
	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=670м2	
6.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		2.01	419.00	842.20	3 420.95	6 876	8.164	
		Объем: 670*0.3									
6. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	25.1853	9.050	227.93	154.380	3 888	17.059	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	6.1104	11.230	68.62	191.220	1 168	17.028	
6. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	6.1104	95.16	581.47	468.45	2 862	4.923	
			(1)			11.23	68.62	191.22	1 168	17.028	
6. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	24.4818	1.34	32.81	5.13	126	3.828	
		Накладные расходы				95%	281.72	81%	4 095		
		Сметная прибыль				43%	127.52	34%	1 719		
		Всего с НР и СП					1 251.44		12 690		
	
7.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.67	28 021.03	18 774.09	245 536.04	164 509	8.763	
7. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	41.7209	8.580	357.97	145.950	6 089	17.01	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	30.15	14.698	443.16	249.957	7 536	17.006	
7. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.7437	102.83	76.47	837.62	623	8.146	
			(1)			16.11	11.98	273.99	204	17.007	
7. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	2.9413	102.57	301.69	835.60	2 458	8.147	
			(1)			11.23	33.03	191.22	562	17.028	
7. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	2.8274	139.36	394.03	1 430.52	4 045	10.265	
			(1)			15.08	42.64	256.87	726	17.034	
7. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	5.4739	76.06	416.34	517.81	2 834	6.808	
			(1)			12.94	70.83	219.76	1 203	16.983	
7. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	15.6579	110.81	1 735.05	779.38	12 203	7.033	
			(1)			16.11	252.25	273.99	4 290	17.007	
7. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	2.5058	133.41	334.30	763.85	1 914	5.726	
			(1)			12.94	32.43	219.76	551	16.983	
7. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	7.705	400.56	3 086.31	3 333.65	25 686	8.322	
7. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	36.85	325.96	12 011.63	2 939.30	108 313	9.017	
7. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	16.75	3.60	60.30	20.52	344	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 137.60	121%	16 486		
		Сметная прибыль				81%	648.92	65%	8 856		
		Всего с НР и СП					20 560.61		189 852		
	
8.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.536	2 106.64	1 129.16	19 466.32	10 434	9.24	
		Объем: 670*0.8/1000									
8. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.35376	12.085	4.28	205.490	73	17.004	
8. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.17688	126.36	22.35	1 137.36	201	9.001	
			(2)			24.17	4.28	410.98	73	17.004	
8. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.55208	2 004.80	1 106.81	18 534.94	10 233	9.245	
		Накладные расходы				142%	6.08	121%	88		
		Сметная прибыль				81%	3.47	65%	47		
		Всего с НР и СП					1 138.70		10 570		
	
9.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.67	54 900.38	36 783.25	330 658.28	221 541	6.023	
9. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	25.661	10.210	262.00	173.840	4 461	17.026	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	12.7635	15.386	196.38	261.607	3 339	17.003	
9. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.938	18.60	17.45	18.32	17	0.985	
9. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.6532	76.06	201.80	517.81	1 374	6.808	
			(1)			12.94	34.33	219.76	583	16.983	
9. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.7117	110.81	854.53	779.38	6 010	7.033	
			(1)			16.11	124.24	273.99	2 113	17.007	
9. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2613	133.41	34.86	763.85	200	5.726	
			(1)			12.94	3.38	219.76	57	16.983	
9. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.1373	200.87	429.32	1 293.75	2 765	6.441	
			(1)			16.11	34.43	273.99	586	17.007	
9. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0067	101.31	0.68	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	1	16.983	
9. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.004154	11 154.00	46.33	50 212.22	209	4.502	
9. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.007236	2 446.90	17.71	20 629.84	149	8.431	
9. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	61.975	563.43	34 918.57	3 329.56	206 349	5.909	
		Накладные расходы				142%	650.90	121%	9 438		
		Сметная прибыль				81%	371.29	65%	5 070		
		Всего с НР и СП					37 805.44		236 049		
	
10.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия		0.67	13 086.59	8 768.01	77 341.08	51 819	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
10. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.1206	10.210	1.23	173.840	21	17.026	
10. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.2278	18.60	4.24	18.32	4	0.985	
10. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.001876	2 446.90	4.59	20 629.84	39	8.431	
10. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	15.544	563.43	8 757.96	3 329.56	51 755	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.75	121%	25		
		Сметная прибыль				81%	1.00	65%	14		
		Всего с НР и СП					8 770.75		51 858		
	
11.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.201	2 106.64	423.44	19 466.32	3 913	9.241	
		Объем: 670*0.3/1000									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.13266	12.085	1.60	205.490	27	17.004	
11. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.06633	126.36	8.38	1 137.36	75	9.001	
			(2)			24.17	1.60	410.98	27	17.004	
11. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.20703	2 004.80	415.05	18 534.94	3 837	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.27	121%	33		
		Сметная прибыль				81%	1.30	65%	18		
		Всего с НР и СП					427.01		3 963		
	
12.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.67	55 822.91	37 401.35	405 018.97	271 363	7.255	
12. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	25.661	10.210	262.00	173.840	4 461	17.026	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	12.7836	15.386	196.68	261.599	3 344	17.003	
12. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0201	113.70	2.29	810.77	16	7.131	
			(1)			15.08	0.30	256.87	5	17.034	
12. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.938	18.60	17.45	18.32	17	0.985	
12. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.6532	76.06	201.80	517.81	1 374	6.808	
			(1)			12.94	34.33	219.76	583	16.983	
12. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.7117	110.81	854.53	779.38	6 010	7.033	
			(1)			16.11	124.24	273.99	2 113	17.007	
12. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2613	133.41	34.86	763.85	200	5.726	
			(1)			12.94	3.38	219.76	57	16.983	
12. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.1373	200.87	429.32	1 293.75	2 765	6.441	
			(1)			16.11	34.43	273.99	586	17.007	
12. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0268	101.31	2.72	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
12. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.004154	11 154.00	46.33	50 212.22	209	4.502	
12. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.007236	2 446.90	17.71	20 629.84	149	8.431	
12. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.1005	1 603.30	161.13	5 828.56	586	3.635	
12. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	64.722	546.51	35 371.22	3 948.41	255 549	7.225	
		Накладные расходы				142%	651.33	121%	9 444		
		Сметная прибыль				81%	371.53	65%	5 073		
		Всего с НР и СП					38 424.21		285 880		
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=32м2)	
13.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.008	4 846.79	38.77	49 459.80	396	10.214	
		Объем: 32*0.25									
13. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.12064	8.280	1.00	140.760	17	17	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.34896	15.080	5.26	256.870	90	17.034	
13. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.26624	112.40	29.93	1 144.08	305	10.179	
			(1)			15.08	4.01	256.87	68	17.034	
13. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.08272	93.88	7.77	890.86	74	9.489	
			(1)			15.08	1.25	256.87	21	17.034	
13. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00032	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.95	81%	87		
		Сметная прибыль				43%	2.69	34%	36		
		Всего с НР и СП					47.41		519		
	
14.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.8	16.40	209.92	145.95	1 868	8.899	
		Объем: 8*1.6									
	
15.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.008	344.93	2.76	3 421.73	27	9.783	
15. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.02392	8.280	0.20	140.760	3	17	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.02608	15.080	0.39	256.870	7	17.034	
15. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.02608	93.88	2.45	890.86	23	9.489	
			(1)			15.08	0.39	256.87	7	17.034	
15. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00056	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
15. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00016	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.56	81%	8		
		Сметная прибыль				43%	0.25	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.57		39		
	
16.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.064	2 520.14	161.29	17 348.53	1 110	6.882	
		Объем: 32*0.2									
16. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.00608	8.510	8.56	144.650	146	16.998	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.88832	14.301	12.70	243.333	216	17.015	
16. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.27456	102.57	28.16	835.60	229	8.147	
			(1)			11.23	3.08	191.22	53	17.028	
16. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11328	139.36	15.79	1 430.52	162	10.265	
			(1)			15.08	1.71	256.87	29	17.034	
16. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.45312	223.58	101.31	1 170.91	531	5.237	
			(1)			16.11	7.30	273.99	124	17.007	
16. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04736	133.41	6.32	763.85	36	5.726	
			(1)			12.94	0.61	219.76	10	16.983	
16. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.32	3.60	1.15	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				142%	30.19	121%	438		
		Сметная прибыль				81%	17.22	65%	235		
		Всего с НР и СП					208.70		1 783		
	
17.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.04	104.66	736.81	516.66	3 637	4.936	
		Объем: 6.4*1.1									
	
18.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.016	14 953.22	239.25	73 400.04	1 174	4.907	
		Объем: 32*0.05									
18. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.07888	11.972	0.94	203.871	16	17.029	
18. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.06368	102.57	6.53	835.60	53	8.147	
			(1)			11.23	0.72	191.22	12	17.028	
18. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0152	139.36	2.12	1 430.52	22	10.265	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
18. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.632	141.30	230.60	673.68	1 099	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.33	121%	19		
		Сметная прибыль				81%	0.76	65%	10		
		Всего с НР и СП					241.35		1 204		
	
19.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.632	141.30	-230.60	673.68	-1 099	4.766	
		Объем: (0.016)*(-102.0)									
	
20.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.632	280.61	457.96	2 121.17	3 462	7.56	
		Объем: 1.6*1.02									
	
21.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.2	144.07	461.01	2 196.06	7 027	15.243	
21. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	37.76	10.360	391.19	176.300	6 657	17.017	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.192	12.085	2.32	205.490	39	17.004	
21. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	102.57	9.85	835.60	80	8.147	
			(1)			11.23	1.08	191.22	18	17.028	
21. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.096	133.41	12.81	763.85	73	5.726	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
21. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.824	10.08	18.39	13.73	25	1.362	
21. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	101.31	9.73	999.00	96	9.861	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
21. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.16	104.66	16.75	516.66	83	4.937	
21. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.64	3.60	2.30	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	558.78	121%	8 102		
		Сметная прибыль				81%	318.74	65%	4 352		
		Всего с НР и СП					1 338.54		19 482		
	
22.	С3 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		32.64	63.68	2 078.52	369.98	12 076	5.81	
		Объем: 32*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
23.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0252	4 846.79	122.14	49 459.80	1 246	10.201	
		Объем: 270*0.3*0.3+16*0.28*0.2									
23. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.380016	8.280	3.15	140.760	53	17	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.099224	15.080	16.58	256.870	282	17.034	
23. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.838656	112.40	94.26	1 144.08	959	10.179	
			(1)			15.08	12.65	256.87	215	17.034	
23. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.260568	93.88	24.46	890.86	232	9.489	
			(1)			15.08	3.93	256.87	67	17.034	
23. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001008	263.51	0.27	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	18.74	81%	271		
		Сметная прибыль				43%	8.48	34%	114		
		Всего с НР и СП					149.37		1 631		
	
24.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		40.32	16.40	661.25	145.95	5 885	8.9	
		Объем: 25.2*1.6									
	
25.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0252	344.93	8.69	3 421.73	86	9.896	
25. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.075348	8.280	0.62	140.760	11	17	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.082152	15.080	1.24	256.870	21	17.034	
25. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.082152	93.88	7.71	890.86	73	9.489	
			(1)			15.08	1.24	256.87	21	17.034	
25. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001764	126.43	0.22	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
25. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000504	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.77	81%	26		
		Сметная прибыль				43%	0.80	34%	11		
		Всего с НР и СП					11.26		123		
	
26.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1665	2 520.14	419.60	17 348.53	2 889	6.885	
		Объем: 270*0.3*0.2+16*0.28*0.1									
26. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.61738	8.510	22.27	144.650	379	16.998	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.31102	14.301	33.05	243.333	562	17.015	
26. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.714285	102.57	73.26	835.60	597	8.147	
			(1)			11.23	8.02	191.22	137	17.028	
26. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.294705	139.36	41.07	1 430.52	422	10.265	
			(1)			15.08	4.44	256.87	76	17.034	
26. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.17882	223.58	263.56	1 170.91	1 380	5.237	
			(1)			16.11	18.99	273.99	323	17.007	
26. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12321	133.41	16.44	763.85	94	5.726	
			(1)			12.94	1.59	219.76	27	16.983	
26. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.8325	3.60	3.00	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				142%	78.55	121%	1 139		
		Сметная прибыль				81%	44.81	65%	612		
		Всего с НР и СП					542.96		4 639		
	
27.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		18.32	104.66	1 917.37	516.66	9 465	4.936	
		Объем: 16.65*1.1									
	
28.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.7	5 013.40	13 536.18	32 447.66	87 609	6.472	
28. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	205.416	8.970	1 842.58	152.560	31 338	17.008	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.836	15.080	27.69	256.870	472	17.034	
28. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.836	113.70	208.75	810.77	1 489	7.131	
			(1)			15.08	27.69	256.87	472	17.034	
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.108	101.31	10.94	999.00	108	9.861	
			(1)			12.94	1.40	219.76	24	16.983	
28. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0027	10 705.00	28.90	54 434.60	147	5.085	
28. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.459	960.26	440.76	3 126.47	1 435	3.256	
28. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	15.93	685.00	10 912.05	3 302.36	52 607	4.821	
28. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.162	569.06	92.19	2 995.86	485	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 655.78	121%	38 490		
		Сметная прибыль				81%	1 514.92	65%	20 677		
		Всего с НР и СП					17 706.88		146 776		
	
29.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		270	76.13	20 555.10	342.67	92 521	4.501	
	
30.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.16	937.76	150.04	12 783.98	2 045	13.63	
30. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	12.1728	8.970	109.19	152.560	1 857	17.008	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1088	15.080	1.64	256.870	28	17.034	
30. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1088	113.70	12.37	810.77	88	7.131	
			(1)			15.08	1.64	256.87	28	17.034	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0064	101.31	0.65	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
30. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00016	10 705.00	1.71	54 434.60	9	5.085	
30. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0272	960.26	26.12	3 126.47	85	3.256	
		Накладные расходы				142%	157.38	121%	2 281		
		Сметная прибыль				81%	89.77	65%	1 225		
		Всего с НР и СП					397.19		5 551		
	
31.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0032	569.06	1.82	2 995.86	10	5.495	
		Объем: (0.16)*(0.06*0.33)									
	
32.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.8118	685.00	556.08	3 302.36	2 681	4.821	
		Объем: (0.16)*(5.9*0.86)									
	
33.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		16	34.14	546.24	185.77	2 972	5.441	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					159 080.98		1 076 894	6.769	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					155 276.53		1 042 505	6.714	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					26 849.90		126 824	4.723	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 13, 15, 23, 25; %=121 - по стр. 7-12, 16, 18, 21, 26, 28, 30)					10 210.67		147 635	14.459	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 13, 15, 23, 25; %=65 - по стр. 7-12, 16, 18, 21, 26, 28, 30)					5 813.84		79 254	13.632	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					171 301.04		1 269 394	7.41	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 804.45		34 389	9.039	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 804.45		34 389	9.039	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					175 105.49		1 303 783	7.446	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 747.26	2.14	27 901	7.446	
	ИТОГО					178 852.75		1 331 684	7.446	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 577.06	2	26 634	7.446	
	ИТОГО					182 429.81		1 358 318	7.446	
	НДС 18%				18	32 837.37	18	244 497	7.446	
	ВСЕГО С НДС					215 267.18		1 602 815	7.446	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 210.67		147 635	14.459	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 813.84		79 254	13.632	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
34.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00435	4 846.79	21.08	49 459.80	215	10.199	
		Объем: 2.59+(4.5*0.5*0.78)									
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.065598	8.280	0.54	140.760	9	17	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.189747	15.080	2.86	256.870	49	17.034	
34. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.144768	112.40	16.27	1 144.08	166	10.179	
			(1)			15.08	2.18	256.87	37	17.034	
34. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.044979	93.88	4.22	890.86	40	9.489	
			(1)			15.08	0.68	256.87	12	17.034	
34. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000174	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	3.23	81%	47		
		Сметная прибыль				43%	1.46	34%	20		
		Всего с НР и СП					25.77		282		
	
35.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.96	16.40	114.14	145.95	1 016	8.901	
		Объем: 4.35*1.6									
	
36.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00435	344.93	1.50	3 421.73	15	10	
36. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0130065	8.280	0.11	140.760	2	17	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.014181	15.080	0.21	256.870	4	17.034	
36. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.014181	93.88	1.33	890.86	13	9.489	
			(1)			15.08	0.21	256.87	4	17.034	
36. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0003045	126.43	0.04	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
36. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000087	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.30	81%	5		
		Сметная прибыль				43%	0.14	34%	2		
		Всего с НР и СП					1.94		22		
	
37.	Е01-02-068-01; 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта		0.005	1 637.84	8.19	21 144.48	106	12.943	
37. 1.	З1-100-20;	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	98.19	0.49095	7.800	3.83	140.760	69	18.046	
37. 2.	Х31-0102;	Насосы мощностью: 4 кВт	маш.-ч	294.58	1.4729	2.96	4.36	24.86	37	8.399	
		Накладные расходы				80%	3.06	68%	47		
		Сметная прибыль				38%	1.46	31%	21		
		Всего с НР и СП					12.71		174		
	
	Монтаж трубопроводов	
38.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.023	1 275.59	29.34	7 478.89	172	5.862	
		Объем: 4.5*0.1*0.5									
38. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.2346	8.670	2.03	147.370	35	16.998	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.00805	11.230	0.09	191.220	2	17.028	
38. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.00805	102.57	0.83	835.60	7	8.147	
			(1)			11.23	0.09	191.22	2	17.028	
38. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.253	104.66	26.48	516.66	131	4.937	
		Накладные расходы				130%	2.76	111%	41		
		Сметная прибыль				76%	1.61	61%	23		
		Всего с НР и СП					33.71		236		
	
39.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.045	699.80	31.49	7 346.76	331	10.511	
39. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	1.2204	9.740	11.89	165.790	202	17.022	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.18225	12.940	2.36	219.760	40	16.983	
39. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.18225	99.46	18.13	642.01	117	6.455	
			(1)			12.94	2.36	219.76	40	16.983	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.00675	101.31	0.68	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	1	16.983	
39. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.2205	3.60	0.79	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				130%	18.53	111%	269		
		Сметная прибыль				76%	10.83	61%	148		
		Всего с НР и СП					60.85		747		
	
40.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		4.5	99.74	448.83	632.54	2 846	6.341	
	
41.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
41. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
41. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
41. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
41. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
41. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
41. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
42.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.0073	704.46	5.14	11 963.43	87	16.926	
		Объем: 4.5*0.5*0.5-0.4									
42. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	0.64605	7.960	5.14	135.180	87	16.982	
		Накладные расходы				80%	4.11	68%	59		
		Сметная прибыль				38%	1.95	31%	27		
		Всего с НР и СП					11.21		173		
	
43.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.8	104.66	83.73	516.66	413	4.933	
		Объем: 0.73*1.1									
	
	Монтаж колодцев	
44.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.1585	25 012.57	3 964.49	175 879.77	27 877	7.032	
44. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	27.124105	9.160	248.46	155.940	4 230	17.024	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	4.2161	15.080	63.58	256.870	1 083	17.034	
44. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	4.2161	113.70	479.37	810.77	3 418	7.131	
			(1)			15.08	63.58	256.87	1 083	17.034	
44. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.06023	35.39	2.13	101.14	6	2.858	
44. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12997	101.31	13.17	999.00	130	9.861	
			(1)			12.94	1.68	219.76	29	16.983	
44. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.007925	2 391.70	18.95	17 963.39	142	7.511	
44. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.00317	43 816.00	138.90	137 492.94	436	3.138	
44. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.0014265	4 680.00	6.68	33 391.91	48	7.135	
44. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.00112535	987.52	1.11	6 638.00	7	6.722	
44. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000317	10 705.00	0.34	54 434.60	2	5.085	
44. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002536	1 507.80	3.82	5 982.82	15	3.968	
44. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.223485	592.90	132.50	2 889.07	646	4.873	
44. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.14265	685.00	97.72	3 302.36	471	4.821	
44. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.0634	569.06	36.08	2 995.86	190	5.265	
44. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0071325	4 284.77	30.56	17 505.91	125	4.086	
44. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	3.0749	547.15	1 682.43	3 003.58	9 236	5.49	
44. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43746	1 876.90	821.07	17 020.17	7 446	9.068	
44. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039625	1 208.60	0.05	11 305.46		9.354	
44. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.03804	609.46	23.18	4 883.09	186	8.012	
44. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.00011095	3.60		20.52		5.7	
44. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.1498	37.07	227.97	185.97	1 144	5.017	
		Накладные расходы				130%	405.65	111%	5 897		
		Сметная прибыль				76%	237.15	61%	3 241		
		Всего с НР и СП					4 607.29		37 015		
	
45.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	
	
46.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0109	704.46	7.68	11 963.43	130	16.927	
		Объем: 2.59-1.5									
46. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	0.96465	7.960	7.68	135.180	130	16.982	
		Накладные расходы				80%	6.14	68%	88		
		Сметная прибыль				38%	2.92	31%	40		
		Всего с НР и СП					16.74		259		
	
47.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.2	104.66	125.59	516.66	620	4.937	
		Объем: 1.09*1.1									
	
	Прочие работы	
48.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.09	2 168.55	2 363.72	14 380.30	15 675	6.631	
48. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	43.6	8.430	367.55	143.350	6 250	17.005	
48. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	16.35	122.09	1 996.17	576.42	9 424	4.721	
		Накладные расходы				115%	422.68	98%	6 125		
		Сметная прибыль				77%	283.01	61%	3 813		
		Всего с НР и СП					3 069.42		25 613		
	
49.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397.03	1 671.00	3 342	8.417	
49. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30.17	147.370	513	16.998	
49. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10.13	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.29	219.76	22	16.983	
49. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9.41	2 080.79	33	3.538	
49. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347.32	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31.38	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18.10	48%	246		
		Всего с НР и СП					446.51		4 040		
	
50.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	347.22	34.72	4 433.37	443	12.759	
		Начисления: Н48= 0	
50. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
50. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
50. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					73.39		992		
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
51.	Е47-01-110-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево		3	296.22	888.65	2 448.27	7 345	8.265	
51. 1.	З1-100-50	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	4.07	12.21	11.770	143.71	199.780	2 439	16.974	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.98	5.94	11.230	66.71	191.220	1 136	17.028	
51. 3.	Х03-1002	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м	маш.-ч	1.98	5.94	125.41	744.94	825.84	4 905	6.585	
			(1)			11.23	66.71	191.22	1 136	17.028	
		Накладные расходы				115%	241.98	98%	3 504		
		Сметная прибыль				77%	162.02	61%	2 181		
		Всего с НР и СП					1 292.66		13 029		
	
52.	С113-8029 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Эмаль ПФ-115 цветная	кг		0.54	33.94	18.33	87.87	47	2.564	
		Объем: (9.0)*0.06									
	
53.	Т01-01-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза		1.26	12.09	15.23	126.28	159	10.44	
		Объем: 1.8*0.7									
	
54.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		1.26	16.40	20.66	145.95	184	8.906	
		Объем: 1.8*0.7									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					9 693.76		69 212	7.14	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 094.90		65 007	7.148	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 069.13		6 027	5.637	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34, 36; %=68 - по стр. 37, 42, 46; %=111 - по стр. 38, 39, 41, 44; %=98 - по стр. 48, 51; %=88 - по стр. 49; %=121 - по стр. 50)					1 377.41		19 984	14.508	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 34, 36; %=31 - по стр. 37, 42, 46; %=61 - по стр. 38, 39, 41, 44, 48, 51; %=48 - по стр. 49; %=65 - по стр. 50)					859.20		11 653	13.563	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 331.51		96 644	8.529	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					448.83		2 846	6.341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					448.83		2 846	6.341	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					150.03		1 359	9.058	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					150.03		1 359	9.058	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					11 930.37		100 849	8.453	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	255.31	2.14	2 158	8.452	
	ИТОГО					12 185.68		103 007	8.453	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	243.71	2	2 060	8.453	
	ИТОГО					12 429.39		105 067	8.453	
	НДС 18%				18	2 237.29	18	18 912	8.453	
	ВСЕГО С НДС					14 666.68		123 979	8.453	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 377.41		19 984	14.508	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					859.20		11 653	13.563	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					168 774.74		1 146 106	6.791	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					164 371.43		1 107 512	6.738	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					27 919.03		132 851	4.758	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 49; %=81 - по стр. 6, 13, 15, 23, 25, 34, 36; %=121 - по стр. 7-12, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 50; %=68 - по стр. 37, 42, 46; %=111 - по стр. 38, 39, 41, 44; %=98 - по стр. 48, 51)					11 588.08		167 619	14.465	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 49; %=34 - по стр. 6, 13, 15, 23, 25, 34, 36; %=65 - по стр. 7-12, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 50; %=31 - по стр. 37, 42, 46; %=61 - по стр. 38, 39, 41, 44, 48, 51)					6 673.04		90 907	13.623	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					182 632.55		1 366 038	7.48	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					448.83		2 846	6.341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					448.83		2 846	6.341	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 954.48		35 748	9.04	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 954.48		35 748	9.04	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					187 035.86		1 404 632	7.51	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 002.57	2.14	30 059	7.51	
	ИТОГО					191 038.43		1 434 691	7.51	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 820.77	2	28 694	7.51	
	ИТОГО					194 859.20		1 463 385	7.51	
	НДС 18%				18	35 074.66	18	263 409	7.51	
	ВСЕГО С НДС					229 933.86		1 726 794	7.51	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 588.08		167 619	14.465	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 673.04		90 907	13.623	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)