«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
	
Директор МКУ «КР МКД» 
ГО «Город Калининград»	                        Генеральный директор  
               ООО «ЖЭУ № 7»                                     	

______________/С.Б. Русович /	
____________ /Т.В. Просвирина/ 	
«______»_______________2014г.	«______»_____________2014г.	

Техническое задание	
на выполнение работ по капитальному ремонту / замене лифтового оборудования  в  многоквартирном доме  по адресу: г.Калининград,       ул.Мариупольская, дом № 1-3
	
1.	Основные данные по объекту.
№	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту	
1	Наименование объекта и его мощность	Многоквартирный 10-ти этажный дом
	
2	Местоположение	Россия, г.Калининград, 
ул.Мариупольская, д. 1-3	
3	Заказчик	ООО «ЖЭУ № 7»	
4	Подрядчик	Определяется на конкурсной основе	
5	Вид строительства	Замена лифтового оборудования	
6	Сроки начала и окончания работ	Определяется по результатам конкурсного отбора, но не более 120 дней	
7	Стадийность	Проектирование, демонтаж, монтаж оборудования, полное техническое освидетельствование.	
8	Особые условия капитального ремонта	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.	
9	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.	

2. Технические условия и требования

1.	Выполнить работы по капитальному ремонту/замене лифтового оборудования  по проекту  в МКД № 1-3 по ул.Мариупольская, в том числе:
	- Разработать проектную документацию на капитальный ремонт/замену лифтового оборудования в соответствии с требованиями технического регламента по лифтам и строго регламентированной  стоимостью проектных работ;
	- Согласовать разработанную проектную документацию на устанавливаемое оборудование с лицензированной организацией, Заказчиком и МКУ «КР МКД»;
	- Согласовать запроектированную модель лифта с Заказчиком;
	- Осуществить поставку лифтового оборудования;
	- Произвести демонтажные и монтажные работы;
	- Произвести пусконаладочные работы;
	-Выполнить строительные и отделочные работы в шахтах, отделку дверных проемов и примыканий чистых полов к порталам на этажах после монтажа новых лифтов согласно проекта и сметы;
	-Установить оборудование диспетчерской связи на лифты;
	-Провести полное техническое освидетельствование вновь установленных лифтов;
	-Оформить декларацию соответствия на лифты согласно требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
	-Предоставить Заказчику пакет документов на лифты и на проведенные работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
	-Застраховать ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный по вине подрядной организации;
	-Наличие сертификата применительно к выполнению работ на соответствие требованиям    ГОСТ 22011-95, ГОСТ 28911-91 и РИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008);
2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 часов в будни, в субботу с 8-00  до  17-00 часов, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. Заказчик передает  объект Подрядчику по акту-передачи.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

4. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с обязательной фотофиксацией. Завершение скрытых работ без участия технического надзора не допускается.

5.  Особые условия.
	- Наличие  Свидетельства, выданного соответствующей саморегулируемой организацией, о допуске к видам работ, являющихся предметом конкурса;
	-Наличие соответствующих сертификатов на применяемые материалы и оборудование;
	-Лифт пассажирский ЛП 463 БЭ (кабина «Престиж») на 10 остановок, г/п 400 кг, скоростью 1,0 м/с, в комплекте с направляющими кабины и противовеса, односкоростной лифтовой лебедкой с частотным преобразователем «Danfoss», микропроцессорной системой управления, дверями шахты с пределом огнестойкости EI30 с контактами безопасности, частотным приводом дверей кабины «Магнус», зеркалом и поручнем в кабине, совмещенным индикатором положения и направления движения кабины на первом этаже и в кабине, кнопкой открытия дверей в кабине (для принудительного удержания дверей в открытом состоянии), фотоэлектронным реверсом дверей, грузовзвешивающим устройством, аварийным освещением кабины, освещением лифтовой шахты, устройствами безопасности согласно «технического регламента о безопасности лифтов»; 
- Требования к пассажирскому (Грузопассажирскому) лифту должен соответствовать ГОСТ Р 53780-2010 и ст. 140 ФЗ №123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 	
	- В случае отключения основного источника электропитания кабины лифта, системы автоматики и безопасности используемой модели (марки) лифта должны обеспечить возможность перемещения лифта до ближайшей этажной площадки, открытие и их удержание для обеспечения выхода пассажиров одним из способов предусмотренным п.п. «б» и «в» п. 5.4.3.10 ГОСТ Р 53780-2010. Лифты обеспечивающие перемещение кабины за счет дополнительного (резервного) источника электропитания, либо за счет разницы фактических масс кабины и противовеса, также должны быть обеспечены дублирующей ручной системой эвакуации людей (ручное перемещение кабины с помощью специального устройства в соответствии с п.п. «а» п. 5.4.3.10 ГОСТ Р 53780-2010).   
	- Обрамление проема лифта выполнить стандартными панелями в комплектации лифта или нержавеющей сталью толщиной не менее 2 мм с выходом на фронтальную стену не менее 150 мм.
	- Освещение шахты лифта в соответствии с требованиями
	- Наличие календарного графика выполнения работ;
	- Место сборки узлов лифтового оборудования согласовать с Заказчиком;
	- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии  для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию;
	- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер, согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета;
	- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз, а также  утилизацию заменяемого оборудования  силами Подрядчика;
	- Сроки выполнения работ: не более 150 календарных дней с момента подписания Контракта, но не позднее 20 декабря 2014 года. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ;
	- Гарантийный срок на выполненные работы:  5 (пять) лет с момента подписания сторонами Акта о приемке работ;
	- Гарантийный срок на лифтовое оборудование устанавливается согласно установленного заводом – изготовителем гарантийного срока;
	- Стоимость замены лифтового оборудования: по результатам конкурса.

          3. Перечень основных работ по замене лифтового оборудования. 
Таблица №1
№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 10, с направляющими кабины и противовесов, 1 лифт	1 лифт	1*2	
	Раздел 2. Монтажные работы			
1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,6 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 10, с направляющими лифта и противовесов, 1 лифт	1 лифт	1*2	
	Раздел 3. Оборудование			
1	Цена поставщика. 
Лифт пассажирский на 10 остановок, г/п 320-400кг, скоростью  1,0 - 1,6 м/с, модели типа OTIS, SCHINDLER   или аналоговые в комплекте с направляющими кабины и противовеса, микропроцессорной системой управления, дверями шахты с пределом огнестойкости EI30 с контактами безопасности, частотным приводом дверей кабины, зеркалом и поручнем в кабине, совмещенным индикатором положения и направления движения кабины на первом этаже и в кабине, кнопкой открытия дверей в кабине (для принудительного удержания дверей в открытом состоянии), фотоэлектронным реверсом дверей, грузовзвешивающим устройством, аварийным освещением кабины, освещением лифтовой шахты, устройствами безопасности согласно «технического регламента о безопасности лифтов» , шт.	1 лифт	1*2	
	Раздел 4. Диспетчерская связь			
1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1 шт	1*2	
2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	100 жил	0,12*2	
3	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0, 1 система	1 канал	1*2	
4	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах, 1 компл	1 компл	1*2	
	Раздел 5. Отделочные работы			
1	Обрамление проемов стандартными металлическими панелями к комплектации лифта или угловой сталью, 1 т	1 обрамл.	10*2	
2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест	100 мест	0,1*2	
	Раздел 6. Пусконаладочные работы			
1	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 400 кг, скорость движения кабины до 1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт	1 лифт	1*2	
	Раздел 7. Проектные работы			
	Смета-калькуляция на проектирование 
Рабочая документация	1 проект	   1	

Составил:	Подпись:

_________________		

Проверил:	
__________________