«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»
	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	
		
«______»____________________ 2019 г.	«______»____________________ 2019 г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Садовая, д.д. 15-21, 23-29, 31-37, подпорная стенка по ул. Садовой 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ул.Садовая,д.15-21	
	
	Минимальные работы по ул.Садовая,д.15-21	
	Демонтажные работы по ул.Садовая,д.15-21	
1.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.06	
2.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.2097	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	48.24	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	48.24	
	Монтажные работы по ул.Садовая,д.15-21	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.13725	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	219.6	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.61	
8.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	67.1	
9.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.305	
10.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.305	
11.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	76.25	
12.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1525	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.555	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	30.5	
15.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	311.1	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01647	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	26.352	
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.079	
19.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.69	
20.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.061	
21.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.061	
22.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	7.625	
23.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0244	
24.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.489	
25.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.1	
26.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	62.22	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
27.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02925	
28.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	46.8	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.234	
30.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	25.74	
31.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0585	
32.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.967	
33.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.7	
34.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400	м2	119.34	
	Установка бортовых камней	
35.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01332	
36.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	21.312	
37.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.075	
38.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.25	
39.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.54	
40.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	54	
41.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.51	
42.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.029898	
43.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.662	
44.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	151	
45.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	4	
46.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	8	
	Дополнительные работы по ул.Садовая,д.15-21	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
47.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.19485	
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	311.76	
49.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.866	
50.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	95.26	
51.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.433	
52.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.433	
53.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	108.25	
54.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.2165	
55.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	22.083	
56.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	43.3	
57.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	441.66	
	Установка бортовых камней	
58.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00954	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.264	
60.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.064	
61.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.04	
62.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.06	
63.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	106	
64.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
65.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02303	
66.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	36.848	
67.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.065	
68.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.715	
69.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.13	
70.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	13	
71.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
72.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.3312	
73.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
74.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
75.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
76.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
77.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
78.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.1737	
79.	Песок природный для строительных работ средний	м3	19.107	
	Смотровой колодец (1 шт)	
80.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02031	
81.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	32.496	
82.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.09	
83.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.99	
84.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.18	
85.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	18	
86.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.078	
87.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.21528	
88.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
89.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
90.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
91.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
92.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
93.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
94.	Люки чугунные тяжелые	шт.	1	
95.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.1647	
96.	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.117	
97.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	м3	1.88	
98.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	1	
99.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.1	
	
	Раздел 2.  ул.Садовая,д.23-29	
	
	Минимальные работы по ул.Садовая,д.23-29	
	Демонтажные работы по ул. Садовая,д.23-29	
100.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.86	
101.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.435	
102.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	96.714	
103.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	96.714	
	Монтажные работы по ул. Садовая,д.23-29	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
104.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.064	
105.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.128	
106.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.128	
107.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	16	
108.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1024	
109.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.105472	
110.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.128	
111.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	11.994	
112.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0013824	
113.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.128	
114.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	2.9952	
115.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0003584	
116.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0384	
117.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.039552	
118.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.128	
119.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	12.3648	
120.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0013824	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
121.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.29655	
122.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	474.48	
123.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.318	
124.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	144.98	
125.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.659	
126.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.659	
127.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	164.75	
128.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.3295	
129.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	33.609	
130.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	65.9	
131.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	672.18	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
132.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02997	
133.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	47.952	
134.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.144	
135.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15.84	
136.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.111	
137.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.111	
138.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	13.875	
139.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0444	
140.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.529	
141.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.1	
142.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	113.22	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
143.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.027	
144.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	43.2	
145.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.216	
146.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	23.76	
147.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.054	
148.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.508	
149.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.8	
150.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2	110.16	
	Установка бортовых камней	
151.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02858	
152.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	45.728	
153.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.177	
154.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19.47	
155.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.28	
156.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	228	
157.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.44	
158.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.028512	
159.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.307	
160.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	144	
161.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	6	
162.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	12	
	Дополнительные работы по ул.Садовая,д.23-29	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
163.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.07335	
164.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	117.36	
165.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.326	
166.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	35.86	
167.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.163	
168.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.163	
169.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	40.75	
170.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0815	
171.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	8.313	
172.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	16.3	
173.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	166.26	
174.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
175.	Устройство бетонной стяжки толщ.100мм	100 м3	0.023	
176.	Засыпка  гравием	100 м3	0.17	
177.	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	17	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
178.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03794	
179.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	60.704	
180.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.125	
181.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.375	
182.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.25	
183.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	25	
184.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
185.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4968	
186.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
187.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
188.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
189.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
190.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
191.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.2896	
192.	Песок природный для строительных работ средний	м3	31.856	
	Смотровой колодец (2 шт)	
193.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03506	
194.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	56.096	
195.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.135	
196.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.485	
197.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.27	
198.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	27	
199.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
200.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.43056	
201.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
202.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
203.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
204.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
205.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
206.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
207.	Люки чугунные тяжелые	шт.	2	
208.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.2816	
209.	Песок природный для строительных работ средний	м3	30.976	
210.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	4.73	
211.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	14	
212.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	1.4	
213.	Валка кустарников	10 шт.	0.3	
214.	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м	10 шт.	0.3	
	
	Раздел 3.  ул.Садовая,д.31-37	
	
	Минимальные работы по ул.Садовая,д.31-37	
	Демонтажные работы по ул. Садовая,д.31-37	
215.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3.385	
216.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.707	
217.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	160.77	
218.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	160.77	
	Монтажные работы по ул. Садовая,д.31-37	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
219.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.16	
220.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.321	
221.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.321	
222.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	40.125	
223.	Розлив вяжущих материалов	т	0.2568	
224.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.264504	
225.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.321	
226.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	30.078	
227.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0034668	
228.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.321	
229.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	7.5114	
230.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0008988	
231.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0963	
232.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.099189	
233.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.321	
234.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	31.0086	
235.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0034668	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
236.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1692	
237.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	270.72	
238.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.752	
239.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	82.72	
240.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.376	
241.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.376	
242.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	94	
243.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.188	
244.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	19.176	
245.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	37.6	
246.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	383.52	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
247.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01701	
248.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.216	
249.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.082	
250.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.02	
251.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.063	
252.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.063	
253.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	7.875	
254.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0252	
255.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.57	
256.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.3	
257.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	64.26	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
258.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0195	
259.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	31.2	
260.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.156	
261.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.16	
262.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.039	
263.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.978	
264.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.8	
265.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2	79.56	
	Установка бортовых камней	
266.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02074	
267.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33.184	
268.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.127	
269.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.97	
270.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.57	
271.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	157	
272.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.18	
273.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.023364	
274.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.987	
275.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	118	
276.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	8	
277.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	16	
	Дополнительные работы по ул.Садовая,д.31-37	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
278.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.2853	
279.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	456.48	
280.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.268	
281.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	139.48	
282.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.634	
283.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.634	
284.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	158.5	
285.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.317	
286.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	32.334	
287.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	63.4	
288.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	646.68	
	Установка бортовых камней	
289.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01251	
290.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.016	
291.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.083	
292.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.13	
293.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.39	
294.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	139	
295.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
296.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.04227	
297.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	67.632	
298.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.16	
299.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.76	
300.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.32	
301.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	32	
302.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
303.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4968	
304.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
305.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
306.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
307.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
308.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
309.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.3267	
310.	Песок природный для строительных работ средний	м3	35.937	
	Смотровой колодец (4 шт)	
311.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.09668	
312.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	154.688	
313.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.485	
314.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.335	
315.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.97	
316.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	97	
317.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.312	
318.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.86112	
319.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
320.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
321.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
322.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
323.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
324.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
325.	Люки чугунные тяжелые	шт.	4	
326.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.791	
327.	Песок природный для строительных работ средний	м3	87.01	
328.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	0.72	
329.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	м3	1	
330.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	4	
331.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	шт.	1	
332.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.4	
333.	Валка кустарников	10 шт.	0.1	
334.	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м	10 шт.	0.1	
	Ремонт подпорной стены по ул.Садовая,д.31-37	
335.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00115	
336.	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0.0378	
337.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.84	
338.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.6492	
339.	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	0.029214	
340.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	0.6492	
341.	Укладка труб дренажных полиэтиленовых (ПНД) гофрированных с геотекстилем диаметром 110 мм	100 м	0.541	
342.	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	м	54.1	
343.	Обсыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, щебнем	100 м3	0.0067	
344.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.67	
345.	Установка дренажного колодца из труб поливинилхлорида (ПВХ)  диаметром: 600 мм	100 м	0.03	
346.	Гофрированная труба колодца диам.600 мм	м	3	
347.	Пластиковая крышка колодца с замком диам.600 мм	шт	2	
348.	Днище глухое колодца  диам.600 мм	шт	2	
349.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.378	
350.	Песок природный для строительных работ средний	м3	37.8	
351.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2.7	
352.	Очистка поверхности бетонной пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	100 м2	1.3	
353.	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0.05	
354.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0.0057488	
355.	Заделка трещин в подпорной стене: цементным раствором	10 м	8	
356.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1.3	
357.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	143	
358.	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1.3	
359.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), типа "Шуба"	100 м2	1.3	
360.	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0.192	
361.	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01	100 м2	0.192	
362.	Ограждение подпорной стены перилами	100 м	0.58	
363.	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.808	
364.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.527	
365.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.527	
366.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.08	
367.	Бетон мелкозернистый, класс В20 (М250)	м3	0.0224	
368.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.448	
369.	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.142	
370.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	0.24	
371.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 , до 40мм	100 шт.	-0.24	
372.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.024	
373.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.25	
374.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг, для крепления уголков	т	0.0045	
375.	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0.8	
376.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0.8	
377.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.816	
	
	Раздел 4.  Работы на муниципальной земле	
	
	Демонтажные работы на муниципальной земле	
378.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3.89	
379.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.925	
380.	Демонтаж металлоконструкций (ворота футбольные, баскетбольные кольца, огражден. и пр.)	т	0.28	
381.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	198.44	
382.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	198.44	
	Монтажные работы на муниципальной земле	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
383.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.395	
384.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.79	
385.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.79	
386.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	98.75	
387.	Розлив вяжущих материалов	т	0.632	
388.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.65096	
389.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.79	
390.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	74.023	
391.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.008532	
392.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.79	
393.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	18.486	
394.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002212	
395.	Розлив вяжущих материалов	т	0.237	
396.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.24411	
397.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.79	
398.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	76.314	
399.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.008532	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
400.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.266	
401.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	29.26	
402.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.133	
403.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.133	
404.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	33.25	
405.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1064	
406.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.109592	
407.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.133	
408.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	12.462	
409.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014364	
410.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.133	
411.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	3.1122	
412.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0003724	
413.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0399	
414.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.041097	
415.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.133	
416.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	12.8478	
417.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014364	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 9)	
418.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0696	
419.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	111.36	
420.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.348	
421.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	38.28	
422.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.232	
423.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	43.5	
424.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0696	
425.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.071688	
426.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.232	
427.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	22.4112	
428.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0025056	
	Установка бортовых камней	
429.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03993	
430.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	63.888	
431.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.258	
432.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	28.38	
433.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3.87	
434.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	387	
435.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.91	
436.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.018018	
437.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.617	
438.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	91	
439.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	11	
440.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	22	
441.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
	Элементы спортивной площадки	
	Покрытие площадки №1 (Тренажерная зона)	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
442.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.06625	
443.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	106	
444.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.53	
445.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	58.3	
446.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1325	
447.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.515	
448.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	26.5	
449.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	270.3	
	Покрытие площадки №2 (Воркаут)	
450.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.025	
451.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	40	
452.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.15	
453.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.5	
454.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	10	
455.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	10.2	
456.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.1596	
457.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	110	
458.	Устройство покрытий: резиновое,  h=10мм	100 м2	1	
459.	Покрытие резиновое, толщ.10мм	м2	100	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
460.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.03375	
461.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.03375	
462.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	5.4	
463.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.027	
464.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.754	
465.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	1.047	
466.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0006282	
467.	Гвозди строительные	т	-0.00001047	
468.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.00107841	
469.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0195789	
470.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.00032457	
471.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0001047	
472.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.001047	
473.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.00203118	
474.	Уличный тренажер "Шаговый горизонтальный"	шт	1	
475.	Уличный тренажер "Эллиптический"	шт	1	
476.	Уличный тренажер "Жим ногами двойной"	шт	1	
477.	Уличный тренажер "Разведение ног двойной"	шт	1	
478.	Уличный тренажер "Тяговый вертикальный"	шт	1	
479.	Комплекс из брусьев, скамьи для пресса и рукоход "Зигзаг"	шт	1	
480.	Комплекс из трех турников, шведской стенки, гимнастических колец, каната, скамьи для пресса	шт	1	
	Футбольно-баскетбольная площадка	
481.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1305	
482.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	208.8	
483.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.783	
484.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	86.13	
485.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	52.2	
486.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	53.244	
487.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.8331	
488.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	574.2	
489.	Устройство покрытий: резиновое,  h=10мм	100 м2	5.22	
490.	Покрытие резиновое, толщ.10мм	м2	522	
	Установка ограждения (h=4м)  спортивной площадки  из панелей сетчатых 2D, пруток диам. 8мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порошковым покрытием	
491.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.38	
492.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.4092	
493.	Столб 80*60 оцинкованный и покрыт. порошковой краской, длина 5000мм с набором креплений 8 шт типа "крючок" с антивандальной гайкой	шт	38	
494.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт.	7.6	
495.	Панель металлическая сетчатая оцинкованное 2D, пруток диам. 7/5/7мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, (нижний ярус)	шт	38	
496.	Панель металлическая сетчатая оцинкованное 2D, пруток диам. 6/5/6мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, (верхний ярус)	шт	38	
497.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.02	
498.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0003	
499.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.1	
500.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой оцинкованная, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50, с порошковым покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	2	
501.	Нанесение разметки	км	0.27	
502.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.0525	
503.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0525	
504.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	8.4	
505.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.042	
506.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.284	
507.	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т	0.758	
508.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0004548	
509.	Гвозди строительные	т	-0.00000758	
510.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.00078074	
511.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0141746	
512.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.00023498	
513.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0000758	
514.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.000758	
515.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.00147052	
516.	Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800х1000х3754 мм	компл.	2	
517.	Футбольные (гандбольные) ворота с сеткой	шт	2	
518.	Диван на металлических ножках	шт.	8	
519.	Урна железобетонная+металлич.  вставка	шт	3	
	Установка бортовых камней	
520.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01002	
521.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.032	
522.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.05	
523.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.5	
524.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.79	
525.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.035442	
526.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	9.082	
527.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	179	
528.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	0.27	
529.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	7	
530.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.7	
	Устройство контейнерной площадки (6*8,5м)	
531.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0179	
532.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.64	
533.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
534.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
535.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.65	
536.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.313	
537.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.313	
	Ограждение контейнерной площадки	
538.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
539.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм	т	0.37004	
540.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.1763	
541.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.1765	
542.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
543.	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2	41	
544.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.132	
545.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.132	
	Подпорная стена по ул.Садовая	
	Демонтажные работы	
546.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.059	
547.	Разборка: подпорной стены из железобетонных фундаментов	м3	41.58	
548.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	114.57	
549.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	114.57	
550.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.15143	
551.	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0.03757	
552.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	242.288	
	Устройство подпорной стены	
553.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	6.3	
554.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.063	
555.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.6788	
556.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	5.784	
557.	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	3	
558.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	1.26	
559.	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	0.0567	
560.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	1.26	
561.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.3757	
562.	Укладка труб дренажных полиэтиленовых (ПНД) гофрированных с геотекстилем диаметром 110 мм	100 м	0.444	
563.	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	м	44.4	
564.	Установка дренажного колодца из труб поливинилхлорида (ПВХ)  диаметром: 600 мм	100 м	0.015	
565.	Гофрированная труба колодца диам.600 мм	м	1.5	
566.	Пластиковая крышка колодца с замком диам.600 мм	шт	1	
567.	Днище глухое колодца  диам.600 мм	шт	1	
568.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, щебнем	100 м3	0.5068	
569.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.56	
570.	Песок природный для строительных работ средний	м3	50.12	
571.	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	шт.	8	
572.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	8	
573.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.8	
574.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	3	
575.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	3	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                      Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)