«СОГЛАСОВАНО» 	 «УТВЕРЖДАЮ» 	
 Смета на сумму: 	 ____________ 	 руб. 	 Смета на сумму: 	 ____________ 	 руб. 	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
 ________________ /Русович С.Б. / 	 ________________ /Просвирина Т.В. / 	
		
 «______»____________________ 20___г. 	 «______»____________________ 20___г. 	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 	
Капитальный ремонт подвала МКД №1-3 по ул.Барнаульская г.Калининград	

 № пп 	 Шифр и № позиции норматива 	 Наименование работ и затрат 	 Единица измерения 	 Количество 	

 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	
	Оконные и дверные проемы проемы общего пользования 	
 1. 	 Е46-04-012-01 	 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 	 100 м2 	 0.018 	
 2. 	 Е10-01-034-03 	 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (места общего пользования) 	 100 м2 проемов 	 0.018 	
 3. 	 С203-0954 	 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 	 м2 	 1.8 	
 4. 	 Е15-02-031-01 	 Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских 	 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 	 0.0304 	
 5. 	 Е15-04-002-01 	 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке 	 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.0304 	
 6. 	 Е46-04-012-03 	 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 	 100 м2 	 0.042 	
 7. 	 Е09-04-012-01 	 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 	 1 м2 проема 	 4.2 	
 8. 	 С203-8118 	 Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм 	 шт. 	 2 	
 9. 	 Е15-02-031-01 	 Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских 	 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 	 0.0408 	
 10. 	 Е15-04-002-01 	 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке 	 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.0408 	
	Ремонт пола подвала 	
 11. 	 Е46-04-009-02 	 Разборка бетонных оснований под полы  (прим) 	 1 м3 	 20.368 	
 12. 	 Е01-02-057-02 	 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 	 100 м3 грунта 	 0.43282 	
 13. 	 Е11-01-002-04 	 Устройство подстилающих слоев щебеночных 	 1 м3 подстилающего слоя 	 25.46 	
 14. 	 Е11-01-002-09 	 Устройство подстилающих слоев бетонных 	 1 м3 подстилающего слоя 	 25.46 	
 15. 	 Е11-01-004-01 	 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (прим) 	 100 м2 изолируемой поверхности 	 2.546 	
 16. 	 С101-1564 	 Гидроизол 	 м2 	 295.336 	
 17. 	 Е11-01-011-01 	 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм-  (всего 50мм ) 	 100 м2 стяжки 	 2.546 	
 18. 	 Е11-01-011-02 	 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 	 100 м2 стяжки 	 2.546 	
 19. 	 Е11-01-015-08 	 Железнение цементных покрытий 	 100 м2 покрытия 	 2.546 	
	Ремонт  несущих стен и прегородок в коридоре 	
 20. 	 Е62-41-1 	 Очистка вручную стен от перхлорвиниловых  красок (прим) 	 100 м2 	 3.18 	
 21. 	 Е46-02-009-02 	 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 	 100 м2 	 3.15 	
 22. 	 Е62-42-1 	 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 	 100 м2 	 6.33 	
 23. 	 Е15-02-016-01 	 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен 	 100 м2 	 3.15 	
 24. 	 Е15-04-002-01 	 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке 	 100 м2 	 3.15 	
 25. 	 Е62-1-5 	 Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону 	 100 м2 	 3.18 	
	Ремонт потолков 	
 26. 	 Е62-41-1 	 Очистка вручную потолков от перхлорвиниловых  красок (прим) 	 100 м2 	 2.546 	
 27. 	 Е62-42-1 	 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 	 100 м2 	 2.546 	
 28. 	 Е62-1-5 	 Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону 	 100 м2 	 2.546 	
 29. 	 Е53-14-1 	 Заделка швов в потолках цементным раствором (прим) 	 10 м трещин 	 8 	
	Ремонт приямков 	
 30. 	 Е61-10-1 	 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 	 100 м2 отремонтированной поверхности 	 0.07 	
 31. 	 Е11-01-011-01 	 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 	 100 м2 стяжки 	 0.058 	
 32. 	 Е11-01-011-02 	 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 	 100 м2 стяжки 	 0.058 	
	Ремонт отмостки 	
 33. 	 Е68-12-5 	 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных 	 100 м3 конструкций 	 0.026 	
 34. 	 Е01-02-057-02 	 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 	 100 м3 грунта 	 0.052 	
 35. 	 Е08-01-003-07 	 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 	 100 м2 изолируемой поверхности 	 0.078 	
 36. 	 Е11-01-002-01 	 Устройство подстилающих слоев песчаных 	 1 м3 подстилающего слоя 	 2.6 	
 37. 	 Е11-01-002-04 	 Устройство подстилающих слоев щебеночных 	 1 м3 подстилающего слоя 	 2.6 	
 38. 	 Е11-01-002-09 	 Устройство подстилающих слоев бетонных 	 1 м3 подстилающего слоя 	 2.6 	
 39. 	 Т01-01-01-041 	 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 	 т 	 102.8 	
 40. 	 Т03-21-01-015 	 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1) 	 т 	 103 	

 Составил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О) 	
		
 Проверил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О)