«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	______________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений МКД расположенного по адресу: г. Калининград  проспект Мира д. 175	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из  черепицы	100 м2 покрытия	3.5	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.5	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.5	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3.5	
5.	Разборка кирпичной кладки (мауэрлат)	1 м3	0.3	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.05	
7.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ( мауэрлат)	100 м3 кладки	0.003	
8.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0072	
9.	Окно-люк	м2	0.72	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.18	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.15	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.18	
13.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7	
14.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	144.9	
15.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.5	
16.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	437.5	
17.	Разборка засыпного утеплителя	100 м2 стен	0.674	
18.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	10.11	
19.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	206.24	
20.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.674	
21.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	84.25	
22.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.5	
23.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16	
24.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.084	
26.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов))	100 м труб	0.02	
27.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.22	
28.	Устройство бетонных оголовников	1 м3	0.12	
29.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.15	
30.	Окраска дымовых труб акриловыми составами  вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
31.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.62	
32.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.62	
33.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.62	
34.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.48	
35.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.29	
36.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
37.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
38.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
39.	Разборка подшивки карниза из досок	100 м2 подшивки	0.4	
40.	Подшивка потолков под штукатурку	100 м2 потолка	0.4	
41.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	
42.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	34.25	
43.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	34.25	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
44.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.35	
45.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.4	
46.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.4	
47.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов	100 м2	4.2	
48.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.772	
49.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4.2	
50.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	55.15	
51.	Улучшенная штукатурка с нанесение клеевого состава по сетке стен фасада 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.2	
52.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	462	
53.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	4.2	
54.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.2	
55.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.2	
56.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм	м	20.4	
57.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.2	
	Цоколь	
58.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.86	
59.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.2	
60.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.86	
61.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	11.42	
62.	Нанесение клеевого состава на стены фасада за 2 раза	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.86	
63.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	94.6	
64.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.86	
	Оконные блоки в подъезде	
65.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2	0.0287	
66.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0091	
67.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.91	
68.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0196	
69.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	1.96	
70.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах)	100 п. м	0.03	
71.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3	
72.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов внутри)	100 м2 отделываемой поверхности	0.01	
73.	Установка перфорированного уголка на углы откосов	100 м жилок	0.07	
74.	Шпатлевка  по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01	
75.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (окна подъездов внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.081	
	Козырьки (вход в подъезд, над  воротами в гараж)	
76.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.09	
77.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.12	
78.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.12	
79.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.06	
80.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.06	
81.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	6.96	
82.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.09	
83.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	15.12	
84.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15.294	
85.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.294	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Гидроизоляция наружных стен подвала	
86.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.624	
87.	Очистка вручную поверхности фасадов	100 м2 расчищенной поверхности	0.624	
88.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.624	
89.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	8.19	
90.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.624	
91.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.624	
92.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.52	
	Замена оконных блоков (продухи)	
93.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.024	
94.	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (заложенные оконные проемы)	1 м3	0.01	
95.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.032	
96.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.2	
97.	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0416	
98.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0416	
99.	Монтаж решеток на окна	1 т конструкций	0.28	
100.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.28	
	Отмостка	
101.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.052	
102.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.104	
103.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5.2	
104.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5.2	
105.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.2	
106.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9.36	
107.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	26	
	
	Раздел 4.  Балконы	
	
108.	Демонтаж металлических ограждений балконов	100 м ограждения	0.0668	
109.	Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.11	
110.	Разборка  армокирпичного заполнения балконных плит	1 м3	1.65	
111.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.2	
112.	Очистка поверхности щетками существующих металлических балок	1 м2 очищаемой поверхности	1.3	
113.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0.0031	
114.	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 9-12 мм	т	0.0031	
115.	Монтаж металлических уголков	1 т конструкций	0.062	
116.	Сталь угловая 75х75 мм	т	0.062	
117.	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x180 мм	шт.	4	
118.	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм	шт.	16	
119.	Устройство балконной плиты	100 м3 в деле	0.01	
120.	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	1	
121.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.1492	
122.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0.1492	
123.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
124.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.11	
125.	Гидроизол	м2	12.76	
126.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.11	
127.	Устройство металлических ограждений балконов ранее демонтированных	100 м ограждения	0.0668	
128.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	3.34	
129.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0334	
130.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0334	
131.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.11	
132.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	12.1	
133.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.11	
134.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11	
135.	Устройство мелких покрытий (обделки балконов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0027	
136.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	3.37	
137.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	3.37	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                          Циглер Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)