«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КРМКД»	
Директор ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»  августа  2013г.	
«______» августа  2013г.	

	

	

Стройка:	
Капитальный ремонт 2013г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь   	
на капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Донская, дом №5-11, г. Калининграда	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	12.5	
2.	Е46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	0.725	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	13.225	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  (мауэрлат)	1 м3 кладки	3.52	
8.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
9.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.9	
10.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	5.85	
11.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки и стяжки)	100 м	2.548	
12.	Е54-3-1	Разборка карнизов из строганных досок (применит)	100 м2 подшивки	0.903	
13.	Е10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки (применит)	100 м2 потолка	0.903	
14.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.903	
15.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.774	
16.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
17.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
18.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.78	
19.	Е10-01-008-08	Обивка  кровельной сталью боковин слуховых окон (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.252	
20.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.11088	
21.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	15.0707	
22.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	311.96349	
23.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	12.5	
24.	Сцена поставщика.	Этернит в комплекте	м2.	1600	
25.	Е12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	100 м2 кровли	0.725	
26.	Е12-01-012-01	Установка снегозадержателей (применит)	100 м ограждения	1.29	
27.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	1.362	
28.	Е58-3-1	Разборка  желобов,	100 м труб и покрытий	1.362	
29.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.362	
30.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.596	
31.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.38	
32.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.19	
33.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.19	
34.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.79	
35.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.208	
36.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	5.5868	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4-х  канальный)	100 м труб	0.064	
38.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6-ти канальный)	100 м труб	0.108	
39.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8-ми канальн)	100 м труб	0.036	
40.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (9-ти канал)	100 м труб	0.07	
41.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.106	
42.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал( 12-ти канальн)	100 м труб	0.036	
43.	Е46-01-008-01	Устройство бетонных оголовков на дымоходах (применит)	1 м3	2.0352	
44.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	2.0544	
45.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.0544	
46.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	60.1575	
47.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	60.1575	

Составил:	инженер ООО   "ЖЭУ-18"                                                          Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)