«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №31,33 по ул.Артиллерийской г.Калининград	
Сметная стоимость:	4 164.864	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.499	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	415.579	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул.Артиллерийская, 31	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	2.21	1 689.81	625.26	1 064.55	3 734.48	1 381.82	2 352.66	16.91	4.91	34 918	23 367	11 552	
					105.56			233.29	1	16.9			3 943	
	Накладные расходы		104%			1 679.71				88%	24 033			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			969.07				48%	13 109			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 383.26					72 060			
	
2.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.3115	6 900.71	2 146.35	4 754.36	2 149.57	668.59	1 480.98	16.9	5.27	19 104	11 299	7 805	
					473.09			147.37	1	16.9			2 491	
	Объем: 445*0.07													
	Накладные расходы		104%			848.60				88%	12 135			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			489.58				48%	6 619			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 487.74					37 858			
	
3.	ТЕРр 68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.035	2 287.47	509.44	1 778.03	80.06	17.83	62.23	16.9	4.91	607	301	306	
					176.31			6.17	1	16.9			104	
	Накладные расходы		104%			24.96				88%	356			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.40				48%	194			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.42					1 158			
	
4.	ТЕР 27-12-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит	0.185	4 989.38	447.75	4 541.63	923.04	82.83	840.20	16.91	8.47	8 517	1 401	7 117	
					328.99			60.86	1	16.9			1 029	
	Объем: 185*0.1													
	Накладные расходы		142%			204.04				121%	2 940			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			116.39				65%	1 580			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 243.47					13 037			
	
5.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	121.169	3.71		3.13	449.05		379.26	1	8.66	4 273		3 284	
					0.36			43.62	1	14.17			618	
	Объем: 221*0.3*0.15*2.2+445*0.07*1.8+35*0.04*1.8+185*0.1*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			43.62				100%	618			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			26.17				60%	371			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	121.169	13.99		13.99	1 695.15		1 695.15		9.26	15 697		15 697	
														
	Объем: 221*0.3*0.15*2.2+445*0.07*1.8+35*0.04*1.8+185*0.1*2.2													
	
	Устройство автостоянки дворовой территории (замена асфальтового покрытия)	
	
7.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01323	4 846.79	124.86	4 711.39	64.12	1.65	62.33	16.9	9.37	613	28	584	
				10.54	657.79		0.14	8.70	4.72	16.91		1	147	
	Объем: 189*0.07													
	Накладные расходы		95%			9.83				81%	142			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			4.45				34%	60			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.40					814			
	
8.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	21.168	13.99		13.99	296.14		296.14		9.26	2 742		2 742	
														
	Объем: 13.23*1.6													
	
9.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.01323	344.93	24.76	314.90	4.56	0.33	4.17	16.9	9.05	44	6	38	
				5.27	49.16		0.07	0.65	4.72	16.91			11	
	Накладные расходы		95%			0.93				81%	14			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.42				34%	6			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.91					64			
	
10.	ТЕР 27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания	0.189	5 486.80	534.28	4 862.52	1 037.01	100.98	919.02	16.91	7.72	8 944	1 708	7 095	
				90.00	661.50		17.01	125.02	8.33	16.9		142	2 113	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(4606.44=400.56*11.5) ];  ТССЦ 408-0015:[ М-(17927.80=325.96*55) ]	
	Накладные расходы		142%			320.92				121%	4 623			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			183.06				65%	2 484			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 540.99					16 051			
	
11.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	2.1735	292.58			635.92					2 667			
				292.58			635.92		1 227.22			2 667		
	Объем: (0.189)*11.5													
	
12.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	10.395	246.68			2 564.24					12 263			
				246.68			2 564.24		1 179.73			12 263		
	Объем: (0.189)*55.0													
	
13.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.1512	2 106.64		41.70	318.52		6.31	1	9.6	2 739		61	
				2 064.94	7.98		312.22	1.21	8.58	16.9		2 679	20	
	Объем: 189*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			1.72				121%	24			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.98				65%	13			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					321.22					2 776			
	
14.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.189	54 900.38	391.04	2 296.48	10 376.17	73.91	434.03	16.9	6.98	56 679	1 249	3 030	
				52 212.86	293.18		9 868.23	55.41	5.31	16.9		52 400	936	
	Накладные расходы		142%			183.63				121%	2 644			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			104.75				65%	1 420			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 664.55					60 743			
	
15.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см), 1000 м2 покрытия	0.189	13 086.58	1.84	6.32	2 473.36	0.35	1.19	16.88	1.84	13 133	6	2	
				13 078.42			2 471.82		5.31	1		13 125		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.50				121%	7			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.28				65%	4			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 474.14					13 144			
	
16.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.0567	2 106.64		41.70	119.45		2.36	1	9.6	1 027		23	
				2 064.94	7.98		117.08	0.45	8.58	16.9		1 005	8	
	Объем: 189*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			0.64				121%	10			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.36				65%	5			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.45					1 042			
	
17.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.189	55 822.91	391.04	2 302.93	10 550.53	73.91	435.25	16.9	6.99	72 974	1 249	3 042	
				53 128.94	293.64		10 041.37	55.50	6.84	16.9		68 683	938	
	Накладные расходы		142%			183.76				121%	2 646			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			104.82				65%	1 422			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 839.11					77 042			
	
	Устройство проезда и автостоянки из асфальтобетонного покрытия	
	
18.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1372	4 846.79	124.86	4 711.39	664.98	17.13	646.40	16.9	9.37	6 353	290	6 057	
				10.54	657.79		1.45	90.25	4.72	16.91		7	1 526	
	Объем: 343*0.4													
	Накладные расходы		95%			102.01				81%	1 471			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			46.17				34%	617			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					813.16					8 441			
	
19.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	219.52	13.99		13.99	3 071.08		3 071.08		9.26	28 438		28 438	
														
	Объем: 137.2*1.6													
	
20.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.1372	344.93	24.76	314.90	47.32	3.40	43.20	16.9	9.05	452	57	391	
				5.27	49.16		0.72	6.74	4.72	16.91		3	114	
	Накладные расходы		95%			9.63				81%	139			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			4.36				34%	58			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.31					649			
	
21.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.686	2 520.14	133.78	2 368.36	1 728.82	91.77	1 624.69	16.9	6.09	11 500	1 551	9 894	
				18.00	198.48		12.35	136.16	4.43	16.91		55	2 302	
	Объем: 343*0.2													
	Накладные расходы		142%			323.66				121%	4 662			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			184.62				65%	2 504			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 237.10					18 667			
	
22.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	75.46	104.66			7 897.64					36 885			
				104.66			7 897.64		488.8			36 885		
	Объем: 343*0.2*1.1													
	
23.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.343	4 752.69	320.44	4 324.25	1 630.17	109.91	1 483.22	16.9	7.4	13 134	1 857	10 976	
				108.00	612.47		37.04	210.08	8.11	16.91		300	3 552	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			454.39				121%	6 545			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			259.19				65%	3 516			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 343.75					23 195			
	
24.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	5.145	292.58			1 505.32					6 314			
				292.58			1 505.32		1 227.22			6 314		
	Объем: 0.343*15													
	
25.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	64.827	246.68			15 991.52					76 478			
				246.68			15 991.52		1 179.73			76 478		
	Объем: 0.343*189													
	
26.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см), 1000 м2 основания	0.343	1 207.05		1 207.05	414.02		414.02	1	7.46	3 089		3 089	
					168.30			57.73	8.16	16.91			976	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ]	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			81.98				121%	1 181			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			46.76				65%	634			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.76					4 904			
	
27.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	21.609	246.68			5 330.51					25 493			
				246.68			5 330.51		1 179.73			25 493		
	Объем: 0.343*12.6*5													
	
28.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.2744	2 106.64		41.70	578.06		11.44	1	9.6	4 971		110	
				2 064.94	7.98		566.62	2.19	8.58	16.9		4 862	37	
	Объем: 343*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			3.11				121%	45			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.77				65%	24			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					582.94					5 040			
	
29.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.343	54 900.38	391.04	2 296.48	18 830.83	134.13	787.69	16.9	6.98	102 862	2 267	5 498	
				52 212.86	293.18		17 909.01	100.56	5.31	16.9		95 097	1 699	
	Накладные расходы		142%			333.26				121%	4 799			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			190.10				65%	2 578			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 354.19					110 239			
	
30.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см), 1000 м2 покрытия	0.343	13 086.58	1.84	6.32	4 488.70	0.63	2.17	16.88	1.84	23 835	11	4	
				13 078.42			4 485.90		5.31	1		23 820		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.89				121%	13			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.51				65%	7			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 490.10					23 855			
	
31.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.1029	2 106.64		41.70	216.77		4.29	1	9.6	1 864		41	
				2 064.94	7.98		212.48	0.82	8.58	16.9		1 823	14	
	Объем: 343*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			1.16				121%	17			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.66				65%	9			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.60					1 890			
	
32.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.343	55 822.91	391.04	2 302.93	19 147.26	134.13	789.90	16.9	6.99	132 435	2 267	5 521	
				53 128.94	293.64		18 223.23	100.72	6.84	16.9		124 647	1 702	
	Накладные расходы		142%			333.49				121%	4 802			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			190.23				65%	2 580			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 670.98					139 817			
	
	Мощение территории плиткой (устройство тротуара), толщиной 60мм	
	
33.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0708	4 846.79	124.86	4 711.39	343.15	8.84	333.57	16.9	9.37	3 278	149	3 126	
				10.54	657.79		0.75	46.57	4.72	16.91		4	788	
	Объем: 283*0.25													
	Накладные расходы		95%			52.64				81%	759			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			23.83				34%	319			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.62					4 356			
	
34.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	113.28	13.99		13.99	1 584.79		1 584.79		9.26	14 675		14 675	
														
	Объем: 70.8*1.6													
	
35.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0708	344.93	24.76	314.90	24.42	1.75	22.29	16.9	9.05	233	30	202	
				5.27	49.16		0.37	3.48	4.72	16.91		2	59	
	Накладные расходы		95%			4.97				81%	72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.25				34%	30			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.64					335			
	
36.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.566	2 520.14	133.78	2 368.36	1 426.40	75.72	1 340.49	16.9	6.09	9 488	1 280	8 164	
				18.00	198.48		10.19	112.34	4.43	16.91		45	1 900	
	Объем: 283*0.2													
	Накладные расходы		142%			267.05				121%	3 848			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			152.33				65%	2 067			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 845.77					15 403			
	
37.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	62.26	104.66			6 516.13					30 433			
				104.66			6 516.13		488.8			30 433		
	Объем: 283*0.2*1.1													
	
38.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1415	540.62		540.62	76.50		76.50	1	8.6	658		658	
					59.01			8.35	4.84	16.91			141	
	Объем: 283*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			11.86				121%	171			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			6.76				65%	92			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.12					920			
	
39.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	14.433	280.61			4 050.04					30 143			
				280.61			4 050.04		2 088.48			30 143		
	Объем: 14.15*1.02													
	
40.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	28.3	144.06	122.25	15.86	4 076.90	3 459.68	448.84	16.91	5.52	61 762	58 503	2 478	
				5.95	0.73		168.39	20.66	4.64	16.79		781	347	
	Накладные расходы		142%			4 942.08				121%	71 209			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 819.08				65%	38 253			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 838.06					171 223			
	
41.	Цена поставщика. 
Плитка бетонная тротуарная М400 "кирпич" 200х100х60 цвет серый, м2	288.66	84.70			24 449.80			1	1	118 582			
				84.70			24 449.80		4.85	1		118 582		
	Объем: 283*1.02													
	Поправки: М: =395*1.04/4.85	
	
	Установка бортовых камней	
	
42.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0304	4 846.79	124.86	4 711.39	147.34	3.80	143.23	16.9	9.37	1 408	64	1 342	
				10.54	657.79		0.32	20.00	4.72	16.91		2	338	
	Объем: 210*0.3*0.3+206*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			22.61				81%	326			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			10.23				34%	137			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.18					1 870			
	
43.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	48.64	13.99		13.99	680.47		680.47		9.26	6 301		6 301	
														
	Объем: 30.4*1.6													
	
44.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0304	344.93	24.76	314.90	10.49	0.75	9.57	16.9	9.05	100	13	87	
				5.27	49.16		0.16	1.49	4.72	16.91		1	25	
	Накладные расходы		95%			2.13				81%	31			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.96				34%	13			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.58					144			
	
45.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1837	2 520.14	133.78	2 368.36	462.95	24.58	435.07	16.9	6.09	3 080	415	2 650	
				18.00	198.48		3.31	36.46	4.43	16.91		15	617	
	Объем: 210*0.3*0.2+206*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			86.68				121%	1 249			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			49.44				65%	671			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					599.07					5 000			
	
46.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	20.207	104.66			2 114.86					9 877			
				104.66			2 114.86		488.8			9 877		
	Объем: 18.37*1.1													
	
47.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.1	5 013.40	682.44	81.37	10 528.14	1 433.12	170.88	16.91	7.71	67 495	24 234	1 317	
				4 249.59	10.25		8 924.14	21.53	4.7	16.91		41 943	364	
	Накладные расходы		142%			2 065.60				121%	29 764			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 178.27				65%	15 989			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 772.01					113 247			
	
48.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	210	76.13			15 987.30					73 183			
				76.13			15 987.30		348.49			73 183		
	
49.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	2.06	937.76	682.44	81.37	1 931.79	1 405.83	167.62	16.91	7.71	26 749	23 773	1 292	
				173.95	10.25		358.34	21.12	4.7	16.91		1 684	357	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			2 026.27				121%	29 197			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 155.83				65%	15 685			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 113.89					71 631			
	
50.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	10.45	685.00			7 158.25					34 134			
				685.00			7 158.25		3 266.42			34 134		
	Объем: 2.06*5.9*0.86													
	
51.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.04	569.06			22.76					118			
				569.06			22.76		2 961.87			118		
	Объем: 2.06*0.06*0.33													
	
52.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	206	34.14			7 032.84					38 942			
				34.14			7 032.84		189.04			38 942		
	
	Озеленение	
	
53.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.2	2 168.55	337.20		2 602.26	404.64		16.91	1	17 303	6 842		
				1 831.35			2 197.62		4.76	1		10 461		
	Накладные расходы		115%			465.34				98%	6 705			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			311.57				61%	4 174			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 379.17					28 182			
	
54.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	10	198.53	15.09	5.07	1 985.30	150.90	50.70	16.89	9.48	16 675	2 549	481	
				178.37			1 783.70		7.65	1		13 645		
	Накладные расходы		104%			156.94				88%	2 243			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			90.54				48%	1 224			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 232.78					20 142			
	
55.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.2	347.22	165.14	182.08	69.44	33.03	36.42	16.91	8.84	880	559	322	
					8.29			1.66	5.76	16.91			28	
	Начисления: Н48= 0	
	Накладные расходы		142%			49.26				121%	710			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			28.10				65%	382			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.80					1 972			
	
	Устройство дождеприемных колодцев и монтаж трубопроводов	
	
	Земляные работы	
	
56.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01284	4 846.79	124.86	4 711.39	62.23	1.60	60.49	16.9	9.37	595	27	567	
				10.54	657.79		0.14	8.45	4.72	16.91		1	143	
	Объем: 2.59+2.59+2.59+13*0.5*0.78													
	Накладные расходы		95%			9.55				81%	138			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			4.32				34%	58			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.10					791			
	
57.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	20.544	13.99		13.99	287.41		287.41		9.26	2 661		2 661	
														
	Объем: 12.84*1.6													
	
58.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.01284	344.93	24.76	314.90	4.43	0.32	4.04	16.9	9.05	42	5	37	
				5.27	49.16		0.07	0.63	4.72	16.91			11	
	Накладные расходы		95%			0.90				81%	13			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.41				34%	5			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.74					60			
	
59.	ТЕР 01-02-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	0.005	2 330.13		2 330.13	11.65		11.65	17.94	8.22	96		96	
									1	1				
	
	Монтаж трубопроводов	
	
60.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.065	1 275.59	88.43	35.90	82.91	5.75	2.33	16.9	7.94	465	97	19	
				1 151.26	3.93		74.83	0.26	4.67	16.91		349	4	
	Объем: 13*0.1*0.5													
	Накладные расходы		130%			7.81				111%	112			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			4.57				61%	62			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.29					639			
	
61.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	0.13	699.80	264.15	418.01	90.97	34.34	54.34	16.91	6.89	965	581	374	
				17.64	52.41		2.29	6.81	4.43	16.9		10	115	
	Накладные расходы		130%			53.50				111%	773			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			31.27				61%	425			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.74					2 162			
	
62.	Цена поставщика. 
Труба ПВХ  PN6  Wavin, диаметр 200*4,9 мм, м	13	122.96			1 598.52			1	1	7 753			
				122.96			1 598.52		4.85	1		7 753		
	Поправки: М: =579*1.03/4.85	
	
63.	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	272.75	163.81		272.75	163.81		16.9	1	3 205	2 768		
				108.94			108.94		4.01	1		437		
	Накладные расходы		130%			212.95				111%	3 072			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			124.50				61%	1 688			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					610.20					7 966			
	
64.	ТЕР 01-01-033-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00466	535.04		535.04	2.49		2.49	1	9.44	24		24	
					98.34			0.46	1	16.91			8	
	Накладные расходы		95%			0.44				81%	6			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.20				34%	3			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.12					33			
	
65.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	5.126	104.66			536.49					2 506			
				104.66			536.49		488.8			2 506		
	Объем: 4.66*1.1													
	
	Монтаж колодцев	
	
66.	ТЕР 23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.237	25 012.56	1 567.55	3 120.94	5 927.98	371.51	739.66	16.91	7.65	41 757	6 282	5 658	
				20 324.07	401.13		4 816.80	95.07	6.19	16.91		29 816	1 608	
	Накладные расходы		130%			606.55				111%	8 758			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			354.60				61%	4 813			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 889.13					55 328			
	
67.	ТССЦ 101-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	3	841.48			2 524.44					14 655			
				841.48			2 524.44		4 885.11			14 655		
	
68.	ТЕР 01-01-033-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00309	535.04		535.04	1.65		1.65	1	9.44	16		16	
					98.34			0.30	1	16.91			5	
	Накладные расходы		95%			0.29				81%	4			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.13				34%	2			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.06					22			
	
69.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.399	104.66			355.74					1 661			
				104.66			355.74		488.8			1 661		
	Объем: 3.09*1.1													
	
70.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.0309	419.01	113.40	305.61	12.95	3.50	9.44	16.9	5.4	110	59	51	
					34.14			1.05	1	16.9			18	
	Накладные расходы		95%			4.32				81%	62			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.96				34%	26			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.23					199			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	224 069.30	10 476.77	24 523.32			1 373 052	177 144	184 995	
			188 999.42	1 850.19				1 009 932	31 156	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	214 406.69	10 476.77	16 529.02			1 290 512	177 144	111 197	
			187 400.90	1 806.57				1 002 179	30 538	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	104 673.80					514 334			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 54; %=121 - по стр. 4, 10, 13-17, 21, 23, 26, 28-32, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 55; %=81 - по стр. 7, 9, 18, 20, 33, 35, 42, 44, 56, 58, 64, 68, 70; %=98 - по стр. 53; %=111 - по стр. 60, 61, 63, 66)	16 152.55					232 470			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 54; %=65 - по стр. 4, 10, 13-17, 21, 23, 26, 28-32, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 55; %=34 - по стр. 7, 9, 18, 20, 33, 35, 42, 44, 56, 58, 64, 68, 70; %=61 - по стр. 53, 60, 61, 63, 66)	9 264.09					125 557			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	239 823.33					1 648 539			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 598.52					7 753			
			1 598.52					7 753		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 598.52					7 753			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 064.09		7 994.30			74 787		73 798	
				43.62					618	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 5)	43.62					618			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5)	26.17					371			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 064.09					74 787			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	249 485.94					1 731 079			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 339.00					37 045			
	ИТОГО	254 824.94					1 768 124			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 096.50					35 362			
	ИТОГО	259 921.44					1 803 486			
	НДС 18%	46 785.86					324 627			
	ВСЕГО С НДС	306 707.30					2 128 113			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 152.55					232 470			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 264.09					125 557			
	
	Раздел 2.  Капитальный ремонт дворовой территории МКД по адресу:г.Калининград, ул.Артиллерийская 33	
	
	Демонтажные работы	
	
71.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.4353	6 900.71	2 146.35	4 754.36	3 003.88	934.31	2 069.57	16.9	5.27	26 696	15 790	10 907	
					473.09			205.94	1	16.9			3 480	
	Объем: (527*0.07)+(166*0.04)													
	Накладные расходы		104%			1 185.86				88%	16 958			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			684.15				48%	9 250			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 873.89					52 903			
	
72.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	3.73	1 689.81	625.26	1 064.55	6 302.99	2 332.22	3 970.77	16.91	4.91	58 934	39 438	19 496	
					105.56			393.74	1	16.9			6 654	
	Накладные расходы		104%			2 835.00				88%	40 561			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 635.58				48%	22 124			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 773.56					121 619			
	
73.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	120.06	3.71		3.13	444.94		375.79	1	8.66	4 233		3 254	
					0.36			43.22	1	14.17			612	
	Объем: (43.53+(175*0.3*0.15)+(198*0.2*0.08))*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			43.22				100%	612			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			25.93				60%	367			
	
74.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	120.06	13.99		13.99	1 679.64		1 679.64		9.26	15 553		15 553	

	Устройство покрытия проезжей части дворовой территории	
	
75.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.132	4 846.79	124.86	4 711.39	639.78	16.48	621.90	16.9	9.37	6 112	279	5 827	
				10.54	657.79		1.39	86.83	4.72	16.91		7	1 468	
	Объем: 330*0.4													
	Накладные расходы		95%			98.14				81%	1 415			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			44.42				34%	594			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					782.35					8 121			
	
76.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	211.2	13.99		13.99	2 954.69		2 954.69		9.26	27 360		27 360	

77.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.66	2 520.14	133.78	2 368.36	1 663.29	88.29	1 563.12	16.9	6.09	11 064	1 492	9 519	
				18.00	198.48		11.88	131.00	4.43	16.91		53	2 215	
	Объем: (330)*0.2													
	Накладные расходы		142%			311.39				121%	4 485			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			177.62				65%	2 410			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.31					17 959			
	
78.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	72.6	104.66			7 598.32					35 487			
				104.66			7 598.32		488.8			35 487		
	Объем: 66*1.1													
	
79.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.33	4 752.69	320.44	4 324.25	1 568.39	105.75	1 427.00	16.9	7.4	12 636	1 787	10 560	
				108.00	612.47		35.64	202.12	8.11	16.91		289	3 418	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			437.18				121%	6 298			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			249.37				65%	3 383			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 254.94					22 317			
	
80.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3	4.95	292.58			1 448.27					6 075			
				292.58			1 448.27		1 227.22			6 075		
	Объем: 0.330*15													
	
81.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3	62.37	246.68			15 385.43					73 580			
				246.68			15 385.43		1 179.73			73 580		
	Объем: 0.330*189													
	
82.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания	0.33	1 207.05		1 207.05	398.33		398.33	1	7.46	2 972		2 972	
					168.30			55.54	8.16	16.91			939	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ]	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			78.87				121%	1 136			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			44.99				65%	610			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					522.18					4 719			
	
83.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3	20.79	246.68			5 128.48					24 527			
				246.68			5 128.48		1 179.73			24 527		
	Объем: 0.330*12.6*5													
	
84.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.26	2 106.64		41.70	547.73		10.84	1	9.6	4 711		104	
				2 064.94	7.98		536.88	2.07	8.58	16.9		4 606	35	
	Объем: 330*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			2.94				121%	42			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.68				65%	23			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.35					4 776			
	
85.	ТЕР 27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.33	56 027.99	391.04	2 309.26	18 489.24	129.04	762.06	16.9	6.99	100 602	2 181	5 327	
				53 327.69	293.95		17 598.14	97.00	5.29	16.9		93 094	1 639	
	Накладные расходы		142%			320.98				121%	4 622			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			183.09				65%	2 483			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 993.31					107 707			
	
86.	ТЕР 27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия	0.33	13 192.96	1.84		4 353.68	0.61		16.88	1	23 125	10		
				13 191.12			4 353.07		5.31	1		23 115		
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.87				121%	12			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.49				65%	7			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 355.04					23 144			
	
87.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.1	2 106.64		41.70	210.66		4.17	1	9.6	1 812		40	
				2 064.94	7.98		206.49	0.80	8.58	16.9		1 772	13	
	Объем: 330*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			1.14				121%	16			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.65				65%	8			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.44					1 836			
	
88.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.33	55 822.91	391.04	2 302.93	18 421.56	129.04	759.97	16.9	6.99	127 416	2 181	5 312	
				53 128.94	293.64		17 532.55	96.90	6.84	16.9		119 923	1 638	
	Накладные расходы		142%			320.83				121%	4 621			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			183.01				65%	2 482			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 925.41					134 519			
	
	Мощение территории плиткой толщ.6см	
	
89.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.048	4 846.79	124.86	4 711.39	232.65	5.99	226.15	16.9	9.37	2 223	101	2 119	
				10.54	657.79		0.51	31.57	4.72	16.91		2	534	
	Объем: 192*0.25													
	Накладные расходы		95%			35.68				81%	514			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			16.15				34%	216			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.48					2 953			
	
90.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	76.8	13.99		13.99	1 074.43		1 074.43		9.26	9 949		9 949	

91.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.384	2 520.14	133.78	2 368.36	967.73	51.37	909.45	16.9	6.09	6 437	868	5 539	
				18.00	198.48		6.91	76.22	4.43	16.91		31	1 289	
	Объем: 192*0.2													
	Накладные расходы		142%			181.18				121%	2 610			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			103.35				65%	1 402			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 252.26					10 449			
	
92.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	42.24	104.66			4 420.84					20 647			
				104.66			4 420.84		488.8			20 647		
	Объем: 38.4*1.1													
	
93.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка песко-цементной смеси (прим), 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.096	540.62		540.62	51.90		51.90	1	8.6	446		446	
					59.01			5.66	4.84	16.91			96	
	Объем: 192*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			8.04				121%	116			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.58				65%	62			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.52					625			
	
94.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	9.79	280.61			2 747.17					20 446			
				280.61			2 747.17		2 088.48			20 446		
	Объем: 9.6*1.02													
	
95.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	19.2	144.06	122.25	15.86	2 765.95	2 347.20	304.51	16.91	5.52	41 902	39 691	1 681	
				5.95	0.73		114.24	14.02	4.64	16.79		530	235	
	Накладные расходы		142%			3 352.93				121%	48 310			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 912.59				65%	25 952			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 031.47					116 164			
	
96.	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая, м2	195.84	119.43			23 389.17					72 549			
				119.43			23 389.17		370.45			72 549		
	Объем: 192*1.02													
	
	Устройство проезжей части дворовой территории (Замена асфальтобетонного покрытия)	
	
97.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01897	4 846.79	124.86	4 711.39	91.94	2.37	89.38	16.9	9.37	878	40	837	
				10.54	657.79		0.20	12.48	4.72	16.91		1	211	
	Объем: 271*0.07													
	Накладные расходы		95%			14.11				81%	203			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.39				34%	85			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.43					1 167			
	
98.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	30.35	13.99		13.99	424.60		424.60		9.26	3 932		3 932	
														
	Объем: 18.97*1.6													
	
99.	ТЕР 27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания	0.271	5 486.80	534.28	4 862.52	1 486.92	144.79	1 317.74	16.91	7.72	12 825	2 448	10 173	
				90.00	661.50		24.39	179.27	8.33	16.9		203	3 030	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(4606.44=400.56*11.5) ];  ТССЦ 408-0015:[ М-(17927.80=325.96*55) ]	
	Накладные расходы		142%			460.17				121%	6 628			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			262.49				65%	3 561			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 209.57					23 014			
	
100.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3	3.1165	292.58			911.83					3 825			
				292.58			911.83		1 227.22			3 825		
	Объем: 0.271*11.5													
	
101.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3	14.905	246.68			3 676.77					17 584			
				246.68			3 676.77		1 179.73			17 584		
	Объем: 0.271*55													
	
102.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.22	2 106.64		41.70	463.46		9.17	1	9.6	3 986		88	
				2 064.94	7.98		454.29	1.76	8.58	16.9		3 898	30	
	Объем: 271*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			2.50				121%	36			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.43				65%	20			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					467.38					4 042			
	
103.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.271	54 900.38	391.04	2 296.48	14 878.00	105.97	622.35	16.9	6.98	81 270	1 791	4 344	
				52 212.86	293.18		14 149.69	79.45	5.31	16.9		75 135	1 343	
	Накладные расходы		142%			263.30				121%	3 792			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			150.19				65%	2 037			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 291.49					87 099			
	
104.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	0.271	13 086.58	1.84	6.32	3 546.46	0.50	1.71	16.88	1.84	18 832	8	3	
				13 078.42			3 544.25		5.31	1		18 820		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.71				121%	10			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.41				65%	5			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 547.58					18 847			
	
105.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.08	2 106.64		41.70	168.53		3.34	1	9.6	1 449		32	
				2 064.94	7.98		165.20	0.64	8.58	16.9		1 417	11	
	Объем: 271*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			0.91				121%	13			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.52				65%	7			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.96					1 469			
	
106.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.271	55 822.91	391.04	2 302.93	15 128.01	105.97	624.09	16.9	6.99	104 635	1 791	4 362	
				53 128.94	293.64		14 397.94	79.58	6.84	16.9		98 482	1 345	
	Накладные расходы		142%			263.48				121%	3 795			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			150.30				65%	2 038			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 541.79					110 468			
	
	Установка бортовых камней	
	
107.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.02873	4 846.79	124.86	4 711.39	139.25	3.59	135.36	16.9	9.37	1 330	61	1 268	
				10.54	657.79		0.30	18.90	4.72	16.91		1	320	
	Объем: (183*0.3*0.3+219*0.28*0.2)													
	Накладные расходы		95%			21.37				81%	309			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			9.67				34%	130			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.29					1 768			
	
108.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	46	13.99		13.99	643.54		643.54		9.26	5 959		5 959	

109.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1711	2 520.14	133.78	2 368.36	431.20	22.89	405.23	16.9	6.09	2 868	387	2 468	
				18.00	198.48		3.08	33.96	4.43	16.91		14	574	
	Объем: (183*0.3*0.2+219*0.28*0.1)													
	Накладные расходы		142%			80.73				121%	1 163			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			46.05				65%	625			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					557.98					4 655			
	
110.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	18.82	104.66			1 969.70					9 199			
				104.66			1 969.70		488.8			9 199		
	Объем: 17.11*1.1													
	
111.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.83	5 013.40	682.44	81.37	9 174.52	1 248.87	148.91	16.91	7.71	58 817	21 118	1 148	
				4 249.59	10.25		7 776.75	18.76	4.7	16.91		36 551	317	
	Накладные расходы		142%			1 800.03				121%	25 936			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 026.78				65%	13 933			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 001.33					98 686			
	
112.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	183	76.13			13 931.79					63 774			
				76.13			13 931.79		348.49			63 774		
	
113.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	2.19	937.76	682.44	81.37	2 053.69	1 494.54	178.20	16.91	7.71	28 437	25 273	1 374	
				173.95	10.25		380.95	22.45	4.7	16.91		1 790	380	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			2 154.13				121%	31 040			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 228.76				65%	16 674			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 436.58					76 152			
	
114.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0434	569.06			24.70					129			
				569.06			24.70		2 961.87			129		
	Объем: (2.19)*(0.06*0.33)													
	
115.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	11.11	685.00			7 610.35					36 290			
				685.00			7 610.35		3 266.42			36 290		
	Объем: (2.19)*(5.9*0.86)													
	
116.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	219	34.14			7 476.66					41 400			
				34.14			7 476.66		189.04			41 400		
	
	Прочие  работы	
	
117.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.44	2 168.55	337.20		3 122.71	485.57		16.91	1	20 764	8 211		
				1 831.35			2 637.14		4.76	1		12 553		
	Накладные расходы		115%			558.41				98%	8 047			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			373.89				61%	5 009			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 055.00					33 819			
	
118.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	3	198.53	15.09	5.07	595.59	45.27	15.21	16.89	9.48	5 002	765	144	
				178.37			535.11		7.65	1		4 094		
	Накладные расходы		104%			47.08				88%	673			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.16				48%	367			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					669.83					6 042			
	
119.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.15	398.87	165.14	182.08	59.83	24.77	27.31	16.91	8.84	705	419	241	
				51.65	8.29		7.75	1.24	5.76	16.91		45	21	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0003:[ М-(67.13=839.12*0.08) ]	
	Накладные расходы		142%			36.93				121%	532			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			21.07				65%	286			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.83					1 523			
	
	Дождевая канализация	
	
120.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01234	4 846.79	124.86	4 711.39	59.81	1.54	58.14	16.9	9.37	571	26	545	
				10.54	657.79		0.13	8.12	4.72	16.91		1	137	
	Объем: (2.59+(25*0.5*0.78))													
	Накладные расходы		95%			9.18				81%	132			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			4.15				34%	55			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.14					758			
	
121.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	19.744	13.99		13.99	276.22		276.22		9.26	2 558		2 558	
														
	Объем: 12.34*1.6													
	
122.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.125	1 275.59	88.43	35.90	159.45	11.05	4.49	16.9	7.94	894	187	36	
				1 151.26	3.93		143.91	0.49	4.67	16.91		672	8	
	Объем: 25*0.1*0.5													
	Накладные расходы		130%			15.00				111%	216			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			8.77				61%	119			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.22					1 229			
	
123.	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	272.75	163.81		272.75	163.81		16.9	1	3 205	2 768		
				108.94			108.94		4.01	1		437		
	Накладные расходы		130%			212.95				111%	3 072			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			124.50				61%	1 688			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					610.20					7 966			
	
124.	ТЕР 23-01-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	0.25	4 720.75	344.61	4 364.98	1 180.19	86.15	1 091.25	16.9	6.13	8 158	1 456	6 689	
				11.16	225.42		2.79	56.36	4.42	16.91		12	953	
	Накладные расходы		130%			185.26				111%	2 674			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			108.31				61%	1 469			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 473.76					12 301			
	
125.	ТССЦ 103-1319 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 200 мм, м	25.25	95.40			2 408.85					10 492			
				95.40			2 408.85		415.52			10 492		
	Объем: 25*1.01													
	
126.	ТЕР 01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта	0.0897	889.77	889.77		79.81	79.81		16.9	1	1 349	1 349		
									1	1				
	Объем: (25*0.5*0.78)-0.78													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			63.85				68%	917			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			30.33				31%	418			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.99					2 685			
	
127.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	9.1	104.66			952.41					4 448			
				104.66			952.41		488.8			4 448		
	Объем: 8.97*1.02													
	
128.	ТЕР 23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.068	9 217.61	1 567.55	3 120.94	626.80	106.59	212.22	16.91	7.65	5 332	1 802	1 624	
				4 529.12	401.13		307.98	27.28	6.19	16.91		1 906	461	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0119:[ М-(10614.71=547.15*19.4) ];  ТССЦ 403-3120:[ М-(5180.24=1876.90*2.76) ]	
	Накладные расходы		130%			174.03				111%	2 512			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			101.74				61%	1 380			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					902.57					9 224			
	
129.	ТССЦ 403-8241 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	1	345.39			345.39					2 372			
				345.39			345.39		2 371.96			2 372		
	
130.	ТССЦ 403-8228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	1	340.73			340.73					2 459			
				340.73			340.73		2 459.27			2 459		
	
131.	ТССЦ 403-8270 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), шт.	1	132.49			132.49					824			
				132.49			132.49		824.31			824		
	
132.	ТССЦ 403-8272 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)(прим), шт.	1	361.29			361.29					2 649			
				361.29			361.29		2 649.35			2 649		
	
133.	ТССЦ 101-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	1	841.48			841.48					4 885			
				841.48			841.48		4 885.11			4 885		
	
134.	ТЕР 01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта	0.0103	889.77	889.77		9.16	9.16		16.9	1	155	155		
									1	1				
	Объем: 2.59-1.56													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			7.33				68%	105			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			3.48				31%	48			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.97					308			
	
135.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.1	104.66			115.13					538			
				104.66			115.13		488.8			538		
	Объем: 1.03*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	222 061.15	10 283.51	25 452.75			1 312 273	173 873	183 790	
			186 255.74	1 983.37				953 633	33 406	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	212 154.24	10 283.51	18 023.84			1 232 237	173 873	115 225	
			183 846.89	1 940.15				943 141	32 794	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	98 808.40					443 687			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 71, 72, 118; %=81 - по стр. 75, 89, 97, 107, 120; %=121 - по стр. 77, 79, 82, 84-88, 91, 93, 95, 99, 102-106, 109, 111, 113, 119; %=98 - по стр. 117; %=111 - по стр. 122-124, 128; %=68 - по стр. 126, 134)	15 542.46					223 525			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 71, 72, 118; %=34 - по стр. 75, 89, 97, 107, 120; %=65 - по стр. 77, 79, 82, 84-88, 91, 93, 95, 99, 102-106, 109, 111, 113, 119; %=61 - по стр. 117, 122-124, 128; %=31 - по стр. 126, 134)	8 928.10					120 962			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	236 624.80					1 576 724			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 408.85					10 492			
			2 408.85					10 492		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 408.85					10 492			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 498.06		7 428.91			69 544		68 565	
				43.22					612	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 73)	43.22					612			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 73)	25.93					367			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 498.06					69 544			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	246 531.71					1 656 760			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 275.78					35 455			
	ИТОГО	251 807.49					1 692 215			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 036.15					33 844			
	ИТОГО	256 843.64					1 726 059			
	НДС 18%	46 231.86					310 691			
	ВСЕГО С НДС	303 075.50					2 036 750			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 542.46					223 525			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 928.10					120 962			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	446 130.45	20 760.28	49 976.07			2 685 325	351 017	368 785	
			375 255.16	3 833.56				1 963 565	64 562	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	426 560.93	20 760.28	34 552.86			2 522 749	351 017	226 422	
			371 247.79	3 746.72				1 945 320	63 332	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	203 482.20					958 021			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 54, 71, 72, 118; %=121 - по стр. 4, 10, 13-17, 21, 23, 26, 28-32, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 55, 77, 79, 82, 84-88, 91, 93, 95, 99, 102-106, 109, 111, 113, 119; %=81 - по стр. 7, 9, 18, 20, 33, 35, 42, 44, 56, 58, 64, 68, 70, 75, 89, 97, 107, 120; %=98 - по стр. 53, 117; %=111 - по стр. 60, 61, 63, 66, 122-124, 128; %=68 - по стр. 126, 134)	31 695.01					455 995			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 54, 71, 72, 118; %=65 - по стр. 4, 10, 13-17, 21, 23, 26, 28-32, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 55, 77, 79, 82, 84-88, 91, 93, 95, 99, 102-106, 109, 111, 113, 119; %=34 - по стр. 7, 9, 18, 20, 33, 35, 42, 44, 56, 58, 64, 68, 70, 75, 89, 97, 107, 120; %=61 - по стр. 53, 60, 61, 63, 66, 117, 122-124, 128; %=31 - по стр. 126, 134)	18 192.19					246 519			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	476 448.13					3 225 263			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 007.37					18 245			
			4 007.37					18 245		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 007.37					18 245			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	15 562.15		15 423.21			144 331		142 363	
				86.84					1 230	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 5, 73)	86.84					1 230			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5, 73)	52.10					738			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	15 562.15					144 331			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	496 017.65					3 387 839			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 614.78					72 500			
	ИТОГО	506 632.43					3 460 339			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 132.65					69 207			
	ИТОГО	516 765.08					3 529 546			
	НДС 18%	93 017.71					635 318			
	ВСЕГО С НДС	609 782.79					4 164 864			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	31 695.01					455 995			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 192.19					246 519			

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ КРМКД                                                Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)