«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__О.Ю. Емельянова___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт крыши МКД № 25 по ул. Тургенева	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель черепицы	100 м2 покрытия	3.87	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.2	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.07	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4.07	
5.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.663	
6.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	1.96	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.6	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м х 60 шт)	100 м	0.72	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.8	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.307	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.0196	
12.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.126	
14.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.01	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.11	
16.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.01	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.11	
18.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.01	
19.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.11	
20.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.197	
21.	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.0351	
22.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.197	
23.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.07	
24.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	84.249	
25.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.07	
26.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	508.75	
27.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	4.07	
28.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	56.38	
29.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.69	
30.	Разборка карниза деревянного	100 м2 подшивки	0.345	
31.	Устройство подшивки карниза деревянного	100 м2 потолка	0.345	
32.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.345	
33.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
34.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
35.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0192	
36.	Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8	м2	1.92	
37.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	
38.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.06	
39.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.84	
40.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	2	
41.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
42.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.87	
43.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.207	
44.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.87	
45.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.26	
46.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
47.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
48.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
49.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
50.	Разборка засыпного утеплителя	100 м2 стен	2.5	
51.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.5	
52.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	312.5	
53.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	37.5	
54.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	765	
	Прочие работы	
55.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	57.83	
56.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	57.83	

Составил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС ООО «УКЛР»                          К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)