«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 400 385	руб.	Смета на сумму:	1 400 385	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 21-23а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 21-23а	
Сметная стоимость:	1 400.385	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.737	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	198.150	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.56	165.55	131.65	33.90	1 086.01	863.62	222.38	12.51	4.4	11 782	10 804	978	
									1	1				
	Всего с НР и СП					2 459.17					26 043			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.56	172.51	127.80	44.71	1 131.67	838.37	293.30	12.51	7.12	12 576	10 488	2 088	
					6.95			45.59	1	12.49			569	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					2 439.93					26 176			
	
3.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.668	3 803.88	268.33	45.75	2 540.99	179.24	30.56	12.51	6.95	9 099	2 242	212	
				3 489.80	5.68		2 331.19	3.79	2.85	12.54		6 644	48	
	Всего с НР и СП					2 811.87					11 916			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	6 775.72	1 449.90	67.19	813.09	173.99	8.06	12.51	7.02	4 820	2 177	57	
				5 258.63			631.04		4.1	1		2 587		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					1 070.60					7 498			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1	9 291.30	1 358.31	34.61	9 291.30	1 358.31	34.61	12.51	6.98	40 613	16 992	242	
				7 898.38			7 898.38		2.96	1		23 379		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					11 301.60					61 513			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.2	4 519.16	360.82	36.65	903.83	72.16	7.33	12.51	7.07	4 334	903	52	
				4 121.69			824.34		4.1	1		3 380		
	Всего с НР и СП					1 010.63					5 445			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	2.32	1 615.27	301.17	30.24	3 747.43	698.71	70.16	12.51	6.11	20 369	8 741	429	
				1 283.86	5.99		2 978.56	13.90	3.76	12.52		11 199	174	
	Всего с НР и СП					4 859.10					31 869			
	
8.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	12.51	4.05	1 960	1 957	3	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					388.66					4 367			
	
9.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	12.51	6.53	11 422	5 179	1 167	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.86	12.51		5 077	156	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					3 050.01					18 518			
	
10.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	5.78	1 365.61			7 893.23					15 488			
				1 365.61			7 893.23		2 679.54			15 488		
	
11.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм ( прим.), 1 решетка	12	85.20	12.80	4.04	1 022.36	153.59	48.45	12.51	5.25	9 715	1 921	254	
				68.36			820.32		9.19	1		7 539		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 308.04					12 673			
	
12.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.2226	257.63	231.54	26.09	57.35	51.54	5.81	12.51	6.47	682	645	38	
					10.34			2.30	1	12.53			29	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					146.19					1 599			
	
13.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.2226	10 259.57	603.91	84.83	2 283.78	134.43	18.88	12.52	6.76	9 054	1 683	128	
				9 570.83	3.78		2 130.47	0.84	3.4	12.5		7 244	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 500.21					11 307			
	
14.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами  карниза ( применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2226	978.00	299.35	6.74	217.70	66.63	1.50	12.51	7.14	1 239	834	11	
				671.92	0.16		149.57	0.04	2.64	12.46		395		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					312.37					2 215			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	17.712	221.62	101.80	102.69	3 925.25	1 803.05	1 818.80	12.51	3.39	29 262	22 556	6 166	
				17.13	1.45		303.41	25.68	1.78	12.56		540	323	
	Объем: 656*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					6 668.35					57 861			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	366.6384	36.04			13 213.65					55 183			
				36.04			13 213.65		150.51			55 183		
	Объем: 17.712*20.7													
	
17.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно), 100 м2 кровли	6.56	4 088.23	504.69	210.18	26 818.82	3 310.76	1 378.75	12.52	6.84	163 298	41 451	9 431	
				3 373.37	20.39		22 129.31	133.74	5.08	12.5		112 417	1 672	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					32 433.36					221 945			
	
18.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	839.68	75.00			62 976.00			1	1	282 132			
				75.00			62 976.00		4.48	1		282 132		
	Объем: 656*1.28													
	Поправки: М: =320*1.05/4.48	
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	1.113	4 972.00	72.11	75.20	5 533.83	80.25	83.70	12.51	6.29	20 164	1 004	526	
				4 824.69	5.48		5 369.88	6.09	3.47	12.5		18 633	76	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					5 674.56					21 633			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	2.226	75.57	75.35	0.22	168.22	167.73	0.49	12.51	4.09	2 100	2 098	2	
									1	1				
	Объем: 111.3*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					416.46					4 681			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.113	8 813.16	326.90	31.86	9 809.05	363.84	35.46	12.51	6.89	34 531	4 552	244	
				8 454.40	3.03		9 409.75	3.37	3.16	12.48		29 735	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					10 407.60					40 779			
	
22.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.49	11 907.97	1 173.45	33.16	5 834.91	574.99	16.25	12.51	7.14	20 995	7 193	116	
				10 701.36	3.78		5 243.67	1.85	2.61	12.5		13 686	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					6 775.16					30 809			
	
23.	ТЕР 10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.163	219.24	204.34	14.90	35.74	33.31	2.43	12.52	7.17	434	417	17	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					89.04					989			
	
24.	ТЕР 10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.163	373.54	335.71	26.60	60.89	54.72	4.34	12.52	7.17	724	685	31	
				11.23			1.83		4.14	1		8		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					148.44					1 635			
	
25.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.07172	23 811.97			1 707.79					3 433			
				23 811.97			1 707.79		47 861.13			3 433		
	Объем: 0.163*0.44													
	
26.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.96	7 415.77	333.04	13.17	7 119.14	319.72	12.64	12.51	7.18	21 804	4 000	91	
				7 069.56			6 786.78		2.61	1		17 713		
	Всего с НР и СП					7 592.33					26 724			
	
27.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.51	7.18	3 085	1 158	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 509			
	
28.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Всего с НР и СП					754.47					1 881			
	
29.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
	
30.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.96	1 357.93	327.73	1.01	1 303.61	314.62	0.97	12.51	7.2	8 122	3 936	7	
				1 029.19			988.02		4.23	1		4 179		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					1 769.25					12 963			
	
31.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.111	8 572.20	5 513.35	252.31	951.51	611.98	28.01	12.51	6.18	9 343	7 656	173	
				2 806.54	60.12		311.53	6.67	4.86	12.52		1 514	84	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					1 823.81					18 321			
	
32.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.4662	3 649.31			1 701.31					6 425			
				3 649.31			1 701.31		13 782.4			6 425		
	Объем: 0.111*4200													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала), 100 м труб	0.03	13 930.32	9 132.45	284.04	417.91	273.97	8.52	12.51	6.18	4 138	3 427	53	
				4 513.83	67.62		135.41	2.03	4.86	12.52		658	25	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Всего с НР и СП					807.07					8 142			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.198	3 649.31			722.56					2 729			
				3 649.31			722.56		13 782.4			2 729		
	Объем: 0.03*2200*3													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов), 100 м труб	0.031	23 217.20	15 220.75	473.40	719.73	471.84	14.68	12.51	6.18	7 127	5 903	91	
				7 523.05	112.70		233.21	3.49	4.86	12.52		1 133	44	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Всего с НР и СП					1 389.95					14 026			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.341	3 649.31			1 244.41					4 700			
				3 649.31			1 244.41		13 782.4			4 700		
	Объем: 0.031*2200*5													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 8 каналов), 100 м труб	0.038	32 504.08	21 309.05	662.76	1 235.16	809.74	25.18	12.51	6.18	12 231	10 130	156	
				10 532.27	157.78		400.23	6.00	4.86	12.52		1 945	75	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Всего с НР и СП					2 385.35					24 069			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.5852	3 649.31			2 135.58					8 065			
				3 649.31			2 135.58		13 782.4			8 065		
	Объем: 0.038*2200*7													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 12 каналов), 100 м труб	0.012	51 077.84	33 485.65	1 041.48	612.93	401.83	12.50	12.51	6.18	6 069	5 027	77	
				16 550.71	247.94		198.61	2.98	4.86	12.52		965	37	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Всего с НР и СП					1 183.71					11 943			
	
40.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2904	3 649.31			1 059.76					4 002			
				3 649.31			1 059.76		13 782.4			4 002		
	Объем: 0.012*2200*11													
	
41.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.483	1 567.41	240.58	37.36	757.06	116.20	18.04	12.52	6.66	4 807	1 455	120	
				1 289.47	2.11		622.81	1.02	5.19	12.52		3 232	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Всего с НР и СП					943.44					6 745			
	
42.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.3727	2 412.79	1 295.60	2.05	899.25	482.87	0.76	12.51	4.04	7 802	6 041	3	
				1 115.14			415.61		4.23	1		1 758		
	Всего с НР и СП					1 522.15					14 266			
	
43.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3727	2 291.60	114.18	14.24	854.08	42.56	5.31	12.51	7.11	2 787	532	38	
				2 163.18			806.22		2.75	1		2 217		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					914.52					3 409			
	
44.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	35.175	7.34		7.34	258.03		258.03		5.54	1 430		1 430	
										1				
	Объем: 14.7+10+0.25+4.2+0.01+4.1+0.38+0.87+0.215+0.45													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
45.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	35.175	26.50		26.50	932.14		932.14		5.54	5 164		5 164	
										1				
	Объем: 14.7+10+0.25+4.2+0.01+4.1+0.38+0.87+0.215+0.45													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	188 504.88	15 564.42	5 579.97			887 837	194 749	29 614	
			167 360.47	271.83				663 478	3 401	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	187 482.52	15 410.83	5 531.52			878 122	192 828	29 360	
			166 540.15	271.83				655 939	3 401	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	92 654.29					382 157			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 41; %=71 - по стр. 2-6, 8, 20, 26-30; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 13, 23, 24; %=72 - по стр. 12; %=80 - по стр. 14, 43; %=77 - по стр. 15; %=92 - по стр. 17, 19, 21, 22; %=66 - по стр. 31, 33, 35, 37, 39; %=67 - по стр. 42)	14 456.44					154 044			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 41; %=52 - по стр. 2-6, 8, 20, 26-30; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 13, 23, 24; %=64 - по стр. 12; %=37 - по стр. 14, 43; %=44 - по стр. 17, 19, 21, 22; %=50 - по стр. 31, 33, 35, 37, 39; %=40 - по стр. 42)	9 434.09					94 280			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	211 373.05					1 126 446			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 022.36	153.59	48.45			9 715	1 921	254	
			820.32					7 539		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11)	176.63					1 883			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11)	109.05					1 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 308.04					12 674			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	212 681.09					1 139 120			
	Строительный контроль 2,14%	4 551.38					24 377			
	Итого со строительным контролем	217 232.47					1 163 497			
	Непредвиденные расходы 2%	4 344.65					23 270			
	Итого с непредвиденными расходами	221 577.12					1 186 767			
	НДС	39 883.88					213 618			
	Всего с НДС	261 461.00					1 400 385			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 633.07					155 927			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 543.14					95 356			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)