«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /____С.Б. Русович____ /	________________ /____И.Г. Ярмошик____ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул.Озерной в г.Калининграде	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул.Озерной в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	1.245	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	4.825	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	311.01	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	311.01	
	Устройство покрытий проезжей части	
5.	Срезка растительного слоя грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0425	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.7314	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1170.2	
8.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.7314	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	3.2	
10.	Песок природный для строительных работ средний	м3	352	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	1.6	
12.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	302.4	
13.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	24	
14.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	1.6	
15.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	100.8	
16.	Розлив вяжущих материалов	1 т	1.28	
17.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1.6	
18.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	1.6	
19.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.48	
20.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1.6	
	Мощение тротуаров плиткой толщ.60мм	
21.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.056	
22.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	89.6	
23.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.056	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.4488	
25.	Песок природный для строительных работ средний	м3	49.37	
26.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1122	
27.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.44	
28.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	22.44	
29.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	228.89	
	Установка бортовых камней	
30.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0705	
31.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	112.8	
32.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0705	
33.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1246	
34.	Песок природный для строительных работ средний	м3	13.706	
35.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.78	
36.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	378	
37.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	1.67	
38.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.033066	
39.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	8.47	
40.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	167	
	Прочие работы	
41.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	3	
42.	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2.5	
43.	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	-3	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)