«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
		
Директор ООО «ЖЭУ-29»
В.В. Черноиванов ____________________ 	Директор МКУ «КР МКД» 
С.Б. Русович ______________________	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   №1	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №12-18 по ул. Белибейская в г. Калининграде                (по программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории. Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.385	
2.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.113	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.35	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	88.1852	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	88.1852	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 3 (Автостоянка S=462м2)	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1848	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	295.68	
8.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1848	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.924	
10.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	101.64	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.462	
12.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.231	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	23.562	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	46.2	
15.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	471.24	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=489м2	
16.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	1.467	
17.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.489	
18.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.3912	
19.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.489	
20.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.489	
21.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1467	
22.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.489	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см Тип 2 (S=113м2)	
23.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0283	
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	45.28	
25.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0283	
26.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.226	
27.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	24.86	
28.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0565	
29.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.763	
30.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.3	
31.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	115.26	
	Установка бортовых камней	
32.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03728	
33.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	59.648	
34.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.03728	
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.24	
36.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	26.4	
37.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.57	
38.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	357	
39.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.92	
40.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	92	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
41.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00752	
42.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.032	
43.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00752	
44.	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.007	
	Монтаж трубопроводов	
45.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.03	
46.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.06	
47.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	6	
48.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	2	
49.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.009	
50.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.99	
	Монтаж колодцев	
51.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.312	
52.	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	2	
53.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0207	
54.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.28	
	Прочие работы	
55.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.93	
56.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	13	
57.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
58.	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево	9	
59.	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0.54	
60.	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	3.78	
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	3.78	
	ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА	
62.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.162	
63.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.2774	
64.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.2774	
65.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	0.2774	
66.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0126	
67.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.29	
68.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.162	
69.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2	32.2524	
	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ	
70.	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4.2	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                             О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)