«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ  «КР МКД»	Директор ООО «Новые технологии плюс»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома:  ул. К. Заслонова, 26 в г. Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт многоквартирного дома	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	0.83	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.83	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.74	
4.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.83	
5.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.18	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.08	
7.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.04	
8.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.01188	
9.	Е10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.01188	
10.	С Цена поставщик.	Окно-люк 0,66*0,90 металлопластиковое, типа Велюкс	м2	1.188	
11.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.83	
12.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	103.75	
13.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0.83	
14.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	7.2	
15.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.321	
16.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	48.0447	
17.	Е57-1-3	Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию	100 м2 основания	0.49	
18.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя, прим	1 м3 утеплителя	7.35	
19.	Е46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.32	
20.	Е54-4-3	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.16	
21.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.49	
22.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	61.25	
23.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	7.35	
24.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	7.497	
25.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.49	
26.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	61.25	
27.	Е11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.49	
28.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
29.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.084	
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов)	100 м труб	0.02	
31.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.044	
32.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей	100 м2 поверхности	0.029	
33.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ( вентканалы над крышей )	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.029	
34.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	0.2	
35.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.2	
36.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.16	
37.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.06	
38.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.03	
39.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.15	
40.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.03	
41.	Е53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	100 м досок	0.2	
42.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0.058	
43.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей )	100 м2 поверхности	0.058	
44.	Х311-1037	Погрузка мусора	т	4.7395	
45.	Х403-1-15	Перевозка мусора	т	4.7395	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
46.	Е46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ж/б лестница у входа)	1 м3	1.05	
47.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.9311	
48.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.2	
49.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.2	
50.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов	100 м2	1.8169	
51.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.15	
52.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ограждения балконов мансардного этажа)	1 м3 кладки	0.72	
53.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8169	
54.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	82	
55.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8169	
	ПРОЕМЫ	
56.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	0.588	
57.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.021	
58.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.1	
59.	С1 Цена поставщи.	Блок дверной металлический	м2	2.1	
60.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.06765	
61.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.01215	
62.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.39	
63.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.825	
64.	Е10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0555	
65.	С203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	5.55	
66.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.039	
67.	С101-2904	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	3.9	
	ОТМОСТКА	
68.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	3.42	
69.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0684	
70.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.1026	
71.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	3.42	
72.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	3.42	
73.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.42	
74.	Е59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.11	
75.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цокольные)	100 м2	0.0116	
	ЦОКОЛЬ	
76.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0116	
77.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.16	
78.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0126	
79.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.26	
80.	С1 Цена поставщи.	Блок дверной металлический	м2	1.26	
81.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	21.0792	
82.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	21.0792	
	
	Раздел 3.  Лестница	
	
83.	Е59-7-1	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.05	
84.	Е59-5-1	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.12	
85.	Е62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.129	
86.	Е62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестниц за два раза с расчисткой старой краски более 35%, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
	
	Раздел 4.  ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
87.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.25	
88.	Е46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.4	
89.	Е46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий бетонных	1 м3	9.13	
90.	Е09-03-002-12	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7	1 т конструкций	0.61552	
91.	Е09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.61552	
92.	С101-1807	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс	т	0.592	
93.	С101-0978	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс	т	0.02352	
94.	Е13-03-002-02	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0586	
95.	Е15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0586	
96.	Е06-01-041-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	100 м3 в деле	0.0365	
97.	Е11-01-011-05	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.57105	
98.	Е11-01-011-06	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (до 120мм)	100 м2 стяжки	0.57105	
99.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.464	
100.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	51.04	
101.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	23.6	
102.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	23.6	
	
	Раздел 5.  ПОЛЫ	
	
103.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.464	
104.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.464	
105.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.054288	
106.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.464	
107.	Е26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1 м3 изоляции	2.32	
108.	С104-0119	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм	м3	2.3664	
109.	Е11-01-034-01	Устройство покрытий из ламината, прим	100 м2 покрытия	0.464	
110.	С1 Цена поставщи.	Ламинат	м2	48.256	
111.	Е11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0.464	
112.	Е11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0.464	
113.	Е11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.427	
114.	Е11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0.099	
115.	Е63-6-2	Смена обоев улучшенных	100 м2 оклеенной поверхности	1.065	
116.	Е62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.263	
117.	Е15-01-047-01	Облицовка потолков плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (прим)	100 м2 поверхности облицовки	0.106	
118.	С1 Цена поставщи.	Плиты потолочные из пенополистирола	м2	10.812	
119.	Е65-6-12	Смена унитазов типа <Компакт>	100 приборов	0.01	
	
	Раздел 6.  ПОДВАЛ	
	
	ПОТОЛКИ	
120.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	8	
121.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
122.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.4563	
123.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4563	
	СТЕНЫ	
124.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	0.28	
125.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.96	
126.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.96	
127.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.96	
128.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.016	
	ПОЛЫ	
129.	Е57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.18	
130.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.464	
131.	Е11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.464	
132.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.464	
133.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2 стяжки	0.464	
134.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.464	
135.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 30мм)	100 м2 стяжки	0.464	
	
	Раздел 7.  УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ	
	
136.	Е46-01-001-01	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов	1 м3	5.76	
137.	С204-3894	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0.133272	
138.	Е46-01-001-03	Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен	1 м3	7.7655	
139.	С204-3894	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0.231992	
140.	Е06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.041736	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)