«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КР МКД» 	
		
	____________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»___________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Можайская, д.47	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.8	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.8	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	2.8	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2.8	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.4	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)прим.	100 м	0.42	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.3	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7.56	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	156.492	
11.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
12.	Разборка кирпичных стен (под мауэрлат)	1 м3	0.2	
13.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0.002	
14.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
15.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.72	
16.	Смена жалюзийных решеток (прим)	100 жалюзийных решеток	0.02	
17.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.8	
18.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	350	
19.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.8	
20.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	12	
21.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.058	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.244	
23.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2-х каналов	100 м труб	0.027	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.059	
25.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7до 4-х каналов	100 м труб	0.031	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.205	
27.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб,	100 м2 поверхности	0.206	
28.	Окраска дымовых труб  по подготовленной поверхности вручную (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.206	
29.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.356	
30.	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники,колен, воронок,капельник  и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (прим)	100 м2фасада (без вычета проемов)	3.3	
31.	Устройство снегодержателей	100 м ограждения	0.356	
32.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки ветровая (прим)	100 м досок	0.043	
33.	Подшивка карнизов (прим)	100 м2 потолка	0.648	
34.	Простая окраска масляными составами по дереву (карнизы, лобовая)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.691	
	ПЕРЕКРЫТИЕ	
35.	Разборка ходовых досок	100 м ходов	0.336	
36.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых  труб кирпичных	100 м2	0.177	
37.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей	100 м2 поверхности	0.177	
38.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности известковая	100 м2 фасада	0.177	
39.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 изоляции	16.5	
40.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	1.65	
41.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	25.493	
42.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.65	
43.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	201.96	
44.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.65	
45.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	201.96	
46.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.336	
	Окна чердака	
47.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.012	
48.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.012	
49.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.2	
50.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.018	
51.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
52.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.55	
53.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.35	
54.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.35	
55.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных + откосов	100 м2	3.63	
56.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3.5	
57.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.63	
58.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	47.7	
59.	прим.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	33	
60.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	32.01	
61.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3.3	
62.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	363	
63.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.63	
64.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.3	
65.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.63	
	ЦОКОЛЬ	
66.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	0.279	
67.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.279	
68.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3.7	
69.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.125	
70.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.279	
71.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.279	
	отмостка	
72.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0176	
73.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.053	
74.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.053	
75.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1.76	
76.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1.76	
77.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1.76	
78.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (переновеска)	100 м трубопровода	0.247	
79.	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.247	
80.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3.458	
81.	Приварка в сущ.  стальной трубопровод диаметром 50 мм 9прим)	1 фланец	4	
82.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 прим.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	
83.	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	0.001	
84.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	
85.	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	10 врезок	0.1	
86.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.472	
88.	Короб пластмассовый 90*60мм 2м	м2	48.14	
89.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.472	
90.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12.528	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.528	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                          Е.Н. Циглер	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)