«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	259 902	руб.	Смета на сумму:	259 902	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «ЖЭУ-7»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Т.В. Просвирина /	
		
«______»__________ 2016 года	«______»___________ 2016 года	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории МКД по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева, д. 23-29	
Сметная стоимость:	259.902	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.073	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.493	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.04	6 528.11	1 585.84	4 942.27	261.12	63.43	197.69	16.9	5.41	2 142	1 072	1 070	
					518.36			20.73	1	16.9			350	
	Объем: 80*0.05													
	Накладные расходы		142%			119.51				120.7%	1 716			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			67.96				64.6%	919			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.59					4 777			
	
2.	ТЕР 27-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.15	652.72	652.72		97.91	97.91		16.9	1	1 655	1 655		
									1	1				
	Накладные расходы		142%			139.03				120.7%	1 998			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			79.06				64.6%	1 069			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					316.00					4 722			
	
3.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0418	4 846.79	124.86	4 711.39	202.60	5.22	196.94	16.9	9.04	1 871	88	1 780	
				10.54	657.79		0.44	27.50	4.59	16.91		2	465	
	Объем: 95*0.44													
	Накладные расходы		95%			31.08				80.75%	447			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			13.91				34%	188			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					247.59					2 506			
	
4.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	7.74	3.71		3.13	28.69		24.23	1	8.62	271		209	
					0.36			2.79	1	14.17			39	
	Объем: 4*1.8+0.1*0.2*15*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.79				100%	39			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.67				60%	23			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	74.62	10.52		10.52	785.00		785.00		9.24	7 253		7 253	
														
	Объем: 4*1.8+41.8*1.6+0.1*0.2*15*1.8													
	
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ     ТИП1 (S=95м2)	
	
6.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.19	2 520.14	133.78	2 368.36	478.83	25.42	449.99	16.9	5.91	3 104	430	2 659	
				18.00	198.48		3.42	37.71	4.43	16.91		15	638	
	Объем: 95*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			89.64				120.7%	1 289			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			50.98				64.6%	690			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					619.45					5 083			
	
7.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	20.9	104.66			2 187.39					10 272			
				104.66			2 187.39		491.47			10 272		
	Объем: 19*1.1													
	
8.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.095	10 761.09	320.44	4 324.25	1 022.30	30.44	410.80	16.9	7.36	8 250	514	3 024	
				6 116.40	612.47		581.06	58.18	8.11	16.91		4 712	984	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			125.84				120.7%	1 808			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			71.56				64.6%	968			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 219.70					11 026			
	
9.	ТССЦ 408-0015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	17.955	325.96			5 852.61					49 594			
				325.96			5 852.61		2 762.1			49 594		
	Объем: (0.095)*189.0													
	
10.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см), 1000 м2 основания	0.095	1 207.05		1 207.05	114.67		114.67	1	7.43	852		852	
					168.30			15.99	8.15	16.91			270	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ]	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			22.71				120.7%	326			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			12.91				64.6%	174			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.29					1 352			
	
11.	ТССЦ 408-0015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	5.985	325.96			1 950.87					16 531			
				325.96			1 950.87		2 762.1			16 531		
	Объем: (0.095)*12.6													
	Начисления: Н48= 5	
	
12.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.076	2 106.64		41.70	160.10		3.17	1	9.11	1 330		29	
				2 064.94	7.98		156.94	0.61	8.29	16.9		1 301	10	
	Объем: 95*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			0.87				120.7%	12			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.49				64.6%	6			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.46					1 349			
	
13.	ТЕР 27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.095	56 027.99	391.04	2 309.26	5 322.66	37.15	219.38	16.9	6.89	28 939	628	1 512	
				53 327.69	293.95		5 066.13	27.93	5.29	16.9		26 800	472	
	Накладные расходы		142%			92.41				120.7%	1 328			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			52.55				64.6%	711			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 467.63					30 977			
	
14.	ТЕР 27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (до 5см), 1000 м2 покрытия	0.095	13 192.96	1.84		1 253.33	0.17		16.88	1	6 657	3		
				13 191.12			1 253.16		5.31	1		6 654		
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.24				120.7%	4			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.14				64.6%	2			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 253.71					6 663			
	
15.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.0285	2 106.64		41.70	60.04		1.19	1	9.11	499		11	
				2 064.94	7.98		58.85	0.23	8.29	16.9		488	4	
	Объем: 95*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			0.33				120.7%	5			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			0.19				64.6%	3			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.55					506			
	
16.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.095	55 822.91	391.04	2 302.93	5 303.18	37.15	218.78	16.9	6.89	35 498	628	1 507	
				53 128.94	293.64		5 047.25	27.90	6.61	16.9		33 362	471	
	Накладные расходы		142%			92.37				120.7%	1 326			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			52.53				64.6%	710			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 448.08					37 534			
	
17.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.25	937.76	682.44	81.37	234.44	170.61	20.34	16.91	7.66	3 249	2 885	156	
				173.95	10.25		43.49	2.56	4.78	16.91		208	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			245.90				120.7%	3 534			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			139.83				64.6%	1 891			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					620.18					8 675			
	
18.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.00495	569.06			2.82					15			
				569.06			2.82		3 009.69			15		
	Объем: (0.25)*(0.06*0.33)													
	
19.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.2685	685.00			868.92					4 224			
				685.00			868.92		3 329.55			4 224		
	Объем: (0.25)*(5.9*0.86)													
	
20.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	25	34.14			853.50					4 641			
				34.14			853.50		185.62			4 641		
	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
	
21.	ТЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обеспыливание поверхности стен, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	5.28	1.16	0.91	0.25	6.12	4.80	1.32	16.81	6.24	89	81	8	
									1	1				
	Объем: 12*0.44													
	Накладные расходы		90%			4.32				76.5%	62			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			2.86				47.6%	39			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.30					190			
	
22.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.0528	2 947.38	213.91	89.27	155.62	11.29	4.71	16.91	4.76	681	191	22	
				2 644.20			139.61		3.35	1		468		
	Объем: 12*0.44													
	Накладные расходы		122%			13.77				103.7%	198			
										=(122.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			7.68				54.4%	104			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					177.07					983			
	
23.	ТЕР 47-01-046-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом, 100 м2	0.25	69.51	43.36	26.15	17.38	10.84	6.54	16.9	6.44	225	183	42	
					2.87			0.72	1	16.89			12	
	Накладные расходы		115%			13.29				97.75%	191			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76.5%			8.84				61.2%	119			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.52					535			
	
24.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.25	792.33	53.73	365.54	198.08	13.43	91.39	16.91	6.52	1 136	227	596	
				373.06	35.46		93.27	8.87	3.36	16.9		313	150	
	Накладные расходы		115%			25.65				97.75%	369			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76.5%			17.06				61.2%	231			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.78					1 735			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	27 418.18	507.86	2 746.14			188 978	8 585	20 730	
			24 159.73	231.72				159 600	3 908	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 604.49	507.86	1 936.91			181 454	8 585	13 268	
			24 159.73	228.93				159 600	3 869	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 716.11					85 277			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 2, 6, 8, 10, 12-17; %=80.75 - по стр. 3; %=76.5 - по стр. 21; %=103.7 - по стр. 22; %=97.75 - по стр. 23, 24)	1 016.97					14 612			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 1, 2, 6, 8, 10, 12-17; %=34 - по стр. 3; %=47.6 - по стр. 21; %=54.4 - по стр. 22; %=61.2 - по стр. 23, 24)	578.54					7 823			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 200.00					203 889			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	813.69		809.23			7 524		7 462	
				2.79					39	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	2.79					39			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	1.67					23			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	813.69					7 524			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	29 013.69					211 413			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	620.89					4 524			
	ИТОГО	29 634.58					215 937			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	592.69					4 319			
	ИТОГО	30 227.27					220 256			
	НДС 18%	5 440.91					39 646			
	ВСЕГО С НДС	35 668.18					259 902			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 016.97					14 612			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	578.54					7 823			

Составил:	
Главный инженер ООО «ЖЭУ-7»                                                                     С. Черкасов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)