«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ  «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УКБР №1»
	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Чоглоков И.Ю. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №12 по ул. Транспортный тупик в г. Калининграде

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.76	
					
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.76	
3.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.3	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.2	
5.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
6.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых  окон	1 слуховое окно	1	
7.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.7	
8.	Е10-01-008-08	Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	
9.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0132	
10.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.36	
11.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2.76	
12.	Цена поставщика.	Лист безасбестовый волнистый  "Этернит"	м2	353.28	
13.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.76	
14.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	57.132	
15.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий из стали (воротник дымовых труб)	100 м2 покрытия	0.07	
16.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.021	
17.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0882	
18.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 канал)	100 м труб	0.021	
19.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.1848	
20.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.04	
21.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая

	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	
22.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.3864	
23.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	38.012	
24.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	38.012	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)