«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
       Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /_С.Б. Русович_ /	   ________________ /_А.Н. Поправка_ /	
		
 «____»_____________ 2013 года	          «23»  июля   2013 года	
Объект: капитальный ремонт шиферной кровли по ул. Ярославская, д. 9-11, г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт шиферной кровли	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.47	
2.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	4.47	
3.	Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса)	100 м2	0.39516	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен	100 м	0.8	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен (кобылки)	100 м	0.54	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш  из брусьев (затяжки, прогоны)	100 м	0.2	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.06	
8.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	4.47	
9.	Этернит в комплекте	м2	572.16	
10.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.53	
11.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.53	
12.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.66	
13.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.12	
14.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
15.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.06	
16.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.54	
17.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.52	
18.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.48	
19.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.36	
20.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	110.952	
21.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.04	
22.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
23.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.52	
24.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2136	
25.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.093984	
26.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.2525	
27.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2525	
28.	Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали	100 м2 покрытия	0.031	
29.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	10.6115	
30.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	10.6115	

Составил:	Начальник договорного отдела                           И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. Директора по экономике                             Л.Д. Воеводина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)