«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович/	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома по адресу: ул.Беговая, д. 13-21, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	10.7	
2.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0963	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.3745	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	1.07	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	1.07	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	10.012	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	6	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.12	
9.	Заделка трещин в кирпичных стенах методом инъецирования	100 м	0.03	
10.	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0.023	
11.	Цемент расширяющийся	т	0.00805	
12.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.01725	
13.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м	0.92	
14.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.16928	
15.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	7	
16.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	10.33	
17.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	134.29	
18.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	10.012	
19.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	10.33	
20.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-2.5825	
21.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-1136.3	
22.	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	1136.3	
23.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	2582.5	
24.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	10.33	
25.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	10.33	
26.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	392.54	
27.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	134.29	
28.	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери)	100 м2	0.1	
29.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.68	
	Карниз	
30.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.32	
31.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.04	
	Цоколь	
32.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.7	
33.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.7	
34.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.1	
35.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.7	
36.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.7	
37.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.7	
38.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	26.6	
39.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	9.1	
	Короба из ПВХ	
40.	Демонтаж кабеля, с перенавеской на леса	100 м	0.87	
41.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.87	
42.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.87	
43.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.87	
	Окна и двери	
44.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.084	
45.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.084	
46.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	8.4	
47.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.058	
48.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м	5.8	
49.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.1103	
50.	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	11.5815	
51.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	38.4	
52.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.1103	
53.	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.003309	
54.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2.206	
55.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.1224	
56.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.1224	
57.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	12.24	
58.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.3366	
59.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.3366	
60.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.0855	
61.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	8.55	
62.	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт.	5	
63.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.0392	
64.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.0392	
65.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.23	
66.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.0644	
67.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.276	
68.	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.0875	
69.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	0.69	
70.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 , до 40мм	100 шт.	-0.69	
71.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.069	
72.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг, для крепления уголков	т	0.0045	
73.	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0.8	
74.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0.8	
75.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.816	
76.	Разборка: кирпичных стен	м3	8	
77.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0875	
78.	Устройство стен приямков: ж/бетонных	100 м3	0.08	
79.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.18	
80.	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2	0.175	
81.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.0875	
82.	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях  перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	0.3	
83.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.	-0.3	
84.	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	100 шт.	0.3	
85.	Монтаж конструкций козырька	т	0.111	
86.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.111	
87.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.037	
88.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.037	
89.	Монтаж покрытий козырька  из поликарбонатных листов	100 м2	0.15	
90.	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный	м2	15	
91.	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.000306	
	Отмостка	
92.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.0896	
93.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.224	
94.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.336	
95.	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2	0.336	
96.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	11.2	
97.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.44	
98.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	11.2	
99.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	1.12	
100.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	1.008	
101.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	11.2	
102.	Каменная мелочь марки 300	м3	1.232	
103.	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2	1.12	
104.	Устройство бетонной отмостки	м3	11.2	
105.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	11.424	
106.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	41.7428	
107.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	41.7428	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)