«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович/	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Беговая,13-21 капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома	
  В Е Д О М О С Т Ь ОБЪЕМОВ РАБОТ 	
	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома №13-21по ул.Беговая, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8.65	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8.65	
3.	Разборка обрешетки сплошным настилом	100 м2 кровли	8.65	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.501	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.97	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.84	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	4	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.184	
9.	Разборка кирпичных стен	1 м3	0.53	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.0053	
11.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.05	
12.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
13.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	4.2	
14.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.156	
15.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.06864	
16.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.094	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3948	
18.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 2-х каналов	100 м труб	0.024	
19.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0528	
20.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов	100 м труб	0.02	
21.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.132	
22.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 5-ти каналов	100 м труб	0.02	
23.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.176	
24.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м труб	0.03	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.33	
26.	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	3.255	
27.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	3.655	
28.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 	0.4	
29.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 	3.255	
30.	Устройство бетонных оголовников	1 м3	0.4	
31.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.125	
33.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	188.8875	
34.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	8.65	
35.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	134.6	
36.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.333	
37.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.333	
38.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.637	
39.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.78	
40.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.24	
41.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.12	
42.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.12	
43.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.65	
44.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, ветровая доска	100 м2 стен	0.32	
45.	Обшивка каркасных стен досками	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.32	
46.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	52.355	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	52.355	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕKРЫТИЕ	
48.	Разборка настила сплошного по перекрытию	100 м2 основания	4.57	
49.	Устройство сплошного настила	100 м2 покрытия	4.57	
50.	Разборка утеплителя засыпного шлакового	1 м3 изоляции	50.55	
51.	Ремонт деревянных балок с заменой концов	100 концов	0.28	
52.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.57	
53.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.82	
54.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	203.274	
55.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	4.57	
56.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	559.368	
57.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	3.37	
58.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	52.07	
59.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	4.57	
60.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	559.368	
61.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	59.681	
62.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	59.681	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)