« УТВЕРЖДАЮ»	« СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	3 415 721	руб.	Смета на сумму:	3 415 721	руб.	
		
Директор ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС»
	Директор МКУ «КР МКД»	
________________________________ / Д.В. Зинчук /	______________________________ / С.Б. Русович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 14 по улице Лилии Иванихиной в г. Калининграде
 по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
	
Сметная стоимость:	3 415.721	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.963	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	339.764	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.1008	6 900.71	695.59	59 048.03	5 952	8.557	
		Объем: 144*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	24.52968	8.820	216.35	149.970	3 679	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	4.172112	11.429	47.68	194.614	812	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	3.9564	95.16	376.49	468.45	1 853	4.923	
			(1)			11.23	44.43	191.22	757	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.130032	8.58	1.12	35.88	5	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.215712	139.36	30.06	1 430.52	309	10.265	
			(1)			15.08	3.25	256.87	55	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	11.8692	6.03	71.57	8.99	107	1.491	
		Накладные расходы				104%	274.59	88%	3 952		
		Сметная прибыль				60%	158.42	48%	2 156		
		Всего с НР и СП					1 128.60		12 060		
	
2.	Е68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.316	2 287.47	722.84	16 440.36	5 195	7.187	
2. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	57.76	18.25216	8.820	160.98	149.970	2 737	17.003	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	4.9612	11.230	55.71	191.220	949	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	4.9612	95.16	472.11	468.45	2 324	4.923	
			(1)			11.23	55.71	191.22	949	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	14.8836	6.03	89.75	8.99	134	1.491	
		Накладные расходы				104%	225.36	88%	3 244		
		Сметная прибыль				60%	130.01	48%	1 769		
		Всего с НР и СП					1 078.21		10 208		
	
3.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.13	1 689.81	1 909.49	15 301.41	17 291	9.055	
		Объем: 84+29									
3. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	77.1338	9.160	706.55	155.940	12 028	17.024	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	10.622	11.230	119.29	191.220	2 031	17.028	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	10.622	95.16	1 010.79	468.45	4 976	4.923	
			(1)			11.23	119.29	191.22	2 031	17.028	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	31.866	6.03	192.15	8.99	286	1.491	
		Накладные расходы				104%	858.87	88%	12 372		
		Сметная прибыль				60%	495.50	48%	6 748		
		Всего с НР и СП					3 263.87		36 411		
	
4.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		50.2328	3.71	186.36	36.66	1 842	9.884	
		Объем: 10.08*1.8+316*0.04*1.8+84*0.3*0.15*2.2+29*0.2*0.08*2.2									
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		50.2328	16.40	823.82	145.95	7 331	8.899	
		Объем: 10.08*1.8+316*0.04*1.8+84*0.3*0.15*2.2+29*0.2*0.08*2.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=92м2)	
6.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0368	4 846.79	178.36	49 459.80	1 820	10.204	
		Объем: 92*0.4									
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.554944	8.280	4.59	140.760	78	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.605216	15.080	24.21	256.870	412	17.034	
6. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.224704	112.40	137.66	1 144.08	1 401	10.179	
			(1)			15.08	18.47	256.87	315	17.034	
6. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.380512	93.88	35.72	890.86	339	9.489	
			(1)			15.08	5.74	256.87	98	17.034	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001472	263.51	0.39	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	27.36	81%	397		
		Сметная прибыль				43%	12.38	34%	167		
		Всего с НР и СП					218.10		2 384		
	
7.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		58.88	16.40	965.63	145.95	8 594	8.9	
		Объем: 36.8*1.6									
	
8.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0368	344.93	12.69	3 421.73	126	9.929	
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.110032	8.280	0.91	140.760	15	17	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.119968	15.080	1.81	256.870	31	17.034	
8. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.119968	93.88	11.26	890.86	107	9.489	
			(1)			15.08	1.81	256.87	31	17.034	
8. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.002576	126.43	0.33	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
8. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000736	263.51	0.19	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.58	81%	37		
		Сметная прибыль				43%	1.17	34%	16		
		Всего с НР и СП					16.44		179		
	
9.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.184	2 520.14	463.71	17 348.53	3 192	6.884	
		Объем: 92*0.2									
9. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.89248	8.510	24.62	144.650	418	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.55392	14.301	36.52	243.333	621	17.015	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.78936	102.57	80.96	835.60	660	8.147	
			(1)			11.23	8.86	191.22	151	17.028	
9. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.32568	139.36	45.39	1 430.52	466	10.265	
			(1)			15.08	4.91	256.87	84	17.034	
9. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.30272	223.58	291.26	1 170.91	1 525	5.237	
			(1)			16.11	20.99	273.99	357	17.007	
9. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.13616	133.41	18.17	763.85	104	5.726	
			(1)			12.94	1.76	219.76	30	16.983	
9. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.92	3.60	3.31	20.52	19	5.7	
		Накладные расходы				142%	86.82	121%	1 257		
		Сметная прибыль				81%	49.52	65%	675		
		Всего с НР и СП					600.05		5 125		
	
10.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		20.24	104.66	2 118.32	516.66	10 457	4.936	
		Объем: 18.4*1.10									
	
11.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.092	61 088.01	5 620.10	523 248.53	48 139	8.566	
11. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	3.40032	8.670	29.48	147.370	501	16.998	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.8594	14.601	56.35	248.282	958	17.005	
11. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.36616	102.57	37.56	835.60	306	8.147	
			(1)			11.23	4.11	191.22	70	17.028	
11. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.23828	93.88	22.37	890.86	212	9.489	
			(1)			15.08	3.59	256.87	61	17.034	
11. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.03772	139.36	5.26	1 430.52	54	10.265	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
11. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.8924	76.06	67.88	517.81	462	6.808	
			(1)			12.94	11.55	219.76	196	16.983	
11. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.99272	110.81	220.81	779.38	1 553	7.033	
			(1)			16.11	32.10	273.99	546	17.007	
11. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.27232	133.41	36.33	763.85	208	5.726	
			(1)			12.94	3.52	219.76	60	16.983	
11. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0598	127.56	7.63	698.95	42	5.479	
			(1)			15.08	0.90	256.87	15	17.034	
11. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.38	400.56	552.77	3 333.65	4 600	8.322	
11. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	17.388	266.28	4 630.08	2 308.69	40 144	8.67	
11. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.76	3.60	9.94	20.52	57	5.7	
		Накладные расходы				142%	121.88	121%	1 765		
		Сметная прибыль				81%	69.52	65%	948		
		Всего с НР и СП					5 811.50		50 853		
	
12.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.046	14 953.22	687.85	73 400.04	3 376	4.908	
		Объем: 92*0.05									
12. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.22678	11.972	2.71	203.871	46	17.029	
12. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.18308	102.57	18.78	835.60	153	8.147	
			(1)			11.23	2.06	191.22	35	17.028	
12. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0437	139.36	6.09	1 430.52	63	10.265	
			(1)			15.08	0.66	256.87	11	17.034	
12. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.692	141.30	662.98	673.68	3 161	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.85	121%	56		
		Сметная прибыль				81%	2.20	65%	30		
		Всего с НР и СП					693.89		3 462		
	
13.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.692	141.30	-662.98	673.68	-3 161	4.768	
		Объем: (0.046)*(-102.0)									
	
14.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.692	280.61	1 316.62	2 121.17	9 953	7.56	
		Объем: 4.6*1.02									
	
15.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9.2	144.07	1 325.40	2 196.06	20 204	15.244	
15. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	108.56	10.360	1 124.68	176.300	19 139	17.017	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.552	12.085	6.67	205.490	113	17.004	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.276	102.57	28.31	835.60	231	8.147	
			(1)			11.23	3.10	191.22	53	17.028	
15. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.276	133.41	36.82	763.85	211	5.726	
			(1)			12.94	3.57	219.76	61	16.983	
15. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.244	10.08	52.86	13.73	72	1.362	
15. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.276	101.31	27.96	999.00	276	9.861	
			(1)			12.94	3.57	219.76	61	16.983	
15. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.46	104.66	48.14	516.66	238	4.937	
15. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.84	3.60	6.62	20.52	38	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 606.52	121%	23 295		
		Сметная прибыль				81%	916.39	65%	12 514		
		Всего с НР и СП					3 848.31		56 013		
	
16.	С1 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		93.84	82.62	7 753.06	480.02	45 045	5.81	
		Объем: 92*1.02									
	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=145м2	
17.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.435	419.00	182.27	3 420.95	1 488	8.164	
		Объем: 145*0.3									
17. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	5.45055	9.050	49.33	154.380	841	17.059	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	1.3224	11.230	14.85	191.220	253	17.028	
17. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	1.3224	95.16	125.84	468.45	619	4.923	
			(1)			11.23	14.85	191.22	253	17.028	
17. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	5.2983	1.34	7.10	5.13	27	3.828	
		Накладные расходы				95%	60.97	81%	886		
		Сметная прибыль				43%	27.60	34%	372		
		Всего с НР и СП					270.84		2 746		
	
18.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.145	28 021.03	4 063.05	245 536.04	35 603	8.763	
18. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	9.02915	8.580	77.47	145.950	1 318	17.01	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	6.525	14.698	95.91	249.957	1 631	17.006	
18. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.16095	102.83	16.55	837.62	135	8.146	
			(1)			16.11	2.59	273.99	44	17.007	
18. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	0.63655	102.57	65.29	835.60	532	8.147	
			(1)			11.23	7.15	191.22	122	17.028	
18. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	0.6119	139.36	85.27	1 430.52	875	10.265	
			(1)			15.08	9.23	256.87	157	17.034	
18. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	1.18465	76.06	90.10	517.81	613	6.808	
			(1)			12.94	15.33	219.76	260	16.983	
18. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	3.38865	110.81	375.50	779.38	2 641	7.033	
			(1)			16.11	54.59	273.99	928	17.007	
18. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	0.5423	133.41	72.35	763.85	414	5.726	
			(1)			12.94	7.02	219.76	119	16.983	
18. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	1.6675	400.56	667.93	3 333.65	5 559	8.322	
18. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	7.975	325.96	2 599.53	2 939.30	23 441	9.017	
18. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	3.625	3.60	13.05	20.52	74	5.7	
		Накладные расходы				142%	246.20	121%	3 568		
		Сметная прибыль				81%	140.44	65%	1 917		
		Всего с НР и СП					4 449.69		41 088		
	
19.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.116	2 106.64	244.37	19 466.32	2 258	9.24	
		Объем: 145*0.8/1000									
19. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.07656	12.085	0.93	205.490	16	17.004	
19. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03828	126.36	4.84	1 137.36	44	9.001	
			(2)			24.17	0.93	410.98	16	17.004	
19. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.11948	2 004.80	239.53	18 534.94	2 215	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.32	121%	19		
		Сметная прибыль				81%	0.75	65%	10		
		Всего с НР и СП					246.44		2 288		
	
20.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.145	54 900.38	7 960.55	330 658.28	47 945	6.023	
20. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	5.5535	10.210	56.70	173.840	965	17.026	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	2.76225	15.386	42.50	261.607	723	17.003	
20. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.203	18.60	3.78	18.32	4	0.985	
20. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	0.5742	76.06	43.67	517.81	297	6.808	
			(1)			12.94	7.43	219.76	126	16.983	
20. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	1.66895	110.81	184.94	779.38	1 301	7.033	
			(1)			16.11	26.89	273.99	457	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.05655	133.41	7.54	763.85	43	5.726	
			(1)			12.94	0.73	219.76	12	16.983	
20. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.46255	200.87	92.91	1 293.75	598	6.441	
			(1)			16.11	7.45	273.99	127	17.007	
20. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00145	101.31	0.15	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
20. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.000899	11 154.00	10.03	50 212.22	45	4.502	
20. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.001566	2 446.90	3.83	20 629.84	32	8.431	
20. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	13.4125	563.43	7 557.00	3 329.56	44 658	5.909	
		Накладные расходы				142%	140.86	121%	2 042		
		Сметная прибыль				81%	80.35	65%	1 097		
		Всего с НР и СП					8 181.77		51 085		
	
21.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия		0.145	13 086.59	1 897.56	77 341.08	11 214	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
21. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.0261	10.210	0.27	173.840	5	17.026	
21. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.0493	18.60	0.92	18.32	1	0.985	
21. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.000406	2 446.90	0.99	20 629.84	8	8.431	
21. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	3.364	563.43	1 895.38	3 329.56	11 201	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.38	121%	6		
		Сметная прибыль				81%	0.22	65%	3		
		Всего с НР и СП					1 898.16		11 223		
	
22.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.0435	2 106.64	91.64	19 466.32	847	9.243	
		Объем: 145*0.3/1000									
22. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.02871	12.085	0.35	205.490	6	17.004	
22. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.014355	126.36	1.81	1 137.36	16	9.001	
			(2)			24.17	0.35	410.98	6	17.004	
22. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.044805	2 004.80	89.83	18 534.94	830	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.50	121%	7		
		Сметная прибыль				81%	0.28	65%	4		
		Всего с НР и СП					92.42		858		
	
23.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.145	55 822.91	8 094.32	405 018.97	58 728	7.255	
23. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	5.5535	10.210	56.70	173.840	965	17.026	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	2.7666	15.386	42.57	261.599	724	17.003	
23. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00435	113.70	0.49	810.77	4	7.131	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
23. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.203	18.60	3.78	18.32	4	0.985	
23. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	0.5742	76.06	43.67	517.81	297	6.808	
			(1)			12.94	7.43	219.76	126	16.983	
23. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	1.66895	110.81	184.94	779.38	1 301	7.033	
			(1)			16.11	26.89	273.99	457	17.007	
23. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.05655	133.41	7.54	763.85	43	5.726	
			(1)			12.94	0.73	219.76	12	16.983	
23. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.46255	200.87	92.91	1 293.75	598	6.441	
			(1)			16.11	7.45	273.99	127	17.007	
23. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0058	101.31	0.59	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
23. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.000899	11 154.00	10.03	50 212.22	45	4.502	
23. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.001566	2 446.90	3.83	20 629.84	32	8.431	
23. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.02175	1 603.30	34.87	5 828.56	127	3.635	
23. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	14.007	546.51	7 654.97	3 948.41	55 305	7.225	
		Накладные расходы				142%	140.96	121%	2 044		
		Сметная прибыль				81%	80.41	65%	1 098		
		Всего с НР и СП					8 315.69		61 870		
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=316м2)	
24.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.079	4 846.79	382.90	49 459.80	3 907	10.204	
		Объем: 316*0.25									
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.19132	8.280	9.86	140.760	168	17	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.44598	15.080	51.97	256.870	885	17.034	
24. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.62912	112.40	295.51	1 144.08	3 008	10.179	
			(1)			15.08	39.65	256.87	675	17.034	
24. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.81686	93.88	76.69	890.86	728	9.489	
			(1)			15.08	12.32	256.87	210	17.034	
24. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00316	263.51	0.83	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	58.74	81%	853		
		Сметная прибыль				43%	26.59	34%	358		
		Всего с НР и СП					468.23		5 118		
	
25.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		126.4	16.40	2 072.96	145.95	18 448	8.899	
		Объем: 79*1.6									
	
26.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.079	344.93	27.25	3 421.73	270	9.908	
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.23621	8.280	1.96	140.760	33	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.25754	15.080	3.88	256.870	66	17.034	
26. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.25754	93.88	24.18	890.86	229	9.489	
			(1)			15.08	3.88	256.87	66	17.034	
26. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00553	126.43	0.70	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00158	263.51	0.42	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	5.55	81%	80		
		Сметная прибыль				43%	2.51	34%	34		
		Всего с НР и СП					35.31		384		
	
27.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.632	2 520.14	1 592.73	17 348.53	10 964	6.884	
		Объем: 316*0.2									
27. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	9.93504	8.510	84.55	144.650	1 437	16.998	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.77216	14.301	125.45	243.333	2 135	17.015	
27. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.71128	102.57	278.10	835.60	2 266	8.147	
			(1)			11.23	30.45	191.22	518	17.028	
27. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.11864	139.36	155.89	1 430.52	1 600	10.265	
			(1)			15.08	16.87	256.87	287	17.034	
27. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	4.47456	223.58	1 000.42	1 170.91	5 239	5.237	
			(1)			16.11	72.09	273.99	1 226	17.007	
27. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.46768	133.41	62.39	763.85	357	5.726	
			(1)			12.94	6.05	219.76	103	16.983	
27. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.16	3.60	11.38	20.52	65	5.7	
		Накладные расходы				142%	298.20	121%	4 322		
		Сметная прибыль				81%	170.10	65%	2 322		
		Всего с НР и СП					2 061.03		17 608		
	
28.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		69.52	104.66	7 275.96	516.66	35 918	4.937	
		Объем: 63.2*1.1									
	
29.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.158	14 953.22	2 362.61	73 400.04	11 597	4.909	
		Объем: 316*0.05									
29. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.77894	11.972	9.33	203.871	159	17.029	
29. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.62884	102.57	64.50	835.60	525	8.147	
			(1)			11.23	7.06	191.22	120	17.028	
29. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1501	139.36	20.92	1 430.52	215	10.265	
			(1)			15.08	2.26	256.87	39	17.034	
29. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	16.116	141.30	2 277.19	673.68	10 857	4.768	
		Накладные расходы				142%	13.25	121%	192		
		Сметная прибыль				81%	7.56	65%	103		
		Всего с НР и СП					2 383.42		11 893		
	
30.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-16.116	141.30	-2 277.19	673.68	-10 857	4.768	
		Объем: (0.158)*(-102.0)									
	
31.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		16.116	280.61	4 522.31	2 121.17	34 185	7.559	
		Объем: 15.8*1.02									
	
32.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		31.6	144.07	4 552.46	2 196.06	69 395	15.243	
32. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	372.88	10.360	3 863.04	176.300	65 739	17.017	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.896	12.085	22.91	205.490	390	17.004	
32. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.948	102.57	97.24	835.60	792	8.147	
			(1)			11.23	10.65	191.22	181	17.028	
32. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.948	133.41	126.47	763.85	724	5.726	
			(1)			12.94	12.27	219.76	208	16.983	
32. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.012	10.08	181.56	13.73	247	1.362	
32. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.948	101.31	96.04	999.00	947	9.861	
			(1)			12.94	12.27	219.76	208	16.983	
32. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.58	104.66	165.36	516.66	816	4.937	
32. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	6.32	3.60	22.75	20.52	130	5.7	
		Накладные расходы				142%	5 518.05	121%	80 016		
		Сметная прибыль				81%	3 147.62	65%	42 984		
		Всего с НР и СП					13 218.13		192 395		
	
33.	С3 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		322.32	63.68	20 525.34	369.98	119 252	5.81	
		Объем: 316*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
34.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01203	4 846.79	58.31	49 459.80	595	10.204	
		Объем: 115*0.3*0.3+30*0.28*0.2									
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1814124	8.280	1.50	140.760	26	17	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5247486	15.080	7.91	256.870	135	17.034	
34. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4003584	112.40	45.00	1 144.08	458	10.179	
			(1)			15.08	6.04	256.87	103	17.034	
34. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1243902	93.88	11.68	890.86	111	9.489	
			(1)			15.08	1.88	256.87	32	17.034	
34. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004812	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.94	81%	130		
		Сметная прибыль				43%	4.05	34%	55		
		Всего с НР и СП					71.30		780		
	
35.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.248	16.40	315.67	145.95	2 809	8.899	
		Объем: 12.03*1.6									
	
36.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01203	344.93	4.15	3 421.73	41	9.88	
36. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0359697	8.280	0.30	140.760	5	17	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0392178	15.080	0.59	256.870	10	17.034	
36. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0392178	93.88	3.68	890.86	35	9.489	
			(1)			15.08	0.59	256.87	10	17.034	
36. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0008421	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
36. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002406	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.85	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.38	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.38		58		
	
37.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0774	2 520.14	195.06	17 348.53	1 343	6.885	
		Объем: 115*0.3*0.2+30*0.28*0.1									
37. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.216728	8.510	10.35	144.650	176	16.998	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.074312	14.301	15.36	243.333	261	17.015	
37. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.332046	102.57	34.06	835.60	277	8.147	
			(1)			11.23	3.73	191.22	63	17.028	
37. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.136998	139.36	19.09	1 430.52	196	10.265	
			(1)			15.08	2.07	256.87	35	17.034	
37. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.547992	223.58	122.52	1 170.91	642	5.237	
			(1)			16.11	8.83	273.99	150	17.007	
37. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.057276	133.41	7.64	763.85	44	5.726	
			(1)			12.94	0.74	219.76	13	16.983	
37. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.387	3.60	1.39	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	36.51	121%	529		
		Сметная прибыль				81%	20.83	65%	284		
		Всего с НР и СП					252.39		2 156		
	
38.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.51	104.66	890.66	516.66	4 397	4.937	
		Объем: 7.74*1.1									
	
39.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.15	5 013.40	5 765.41	32 447.66	37 315	6.472	
39. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	87.492	8.970	784.80	152.560	13 348	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.782	15.080	11.79	256.870	201	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.782	113.70	88.91	810.77	634	7.131	
			(1)			15.08	11.79	256.87	201	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.046	101.31	4.66	999.00	46	9.861	
			(1)			12.94	0.60	219.76	10	16.983	
39. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00115	10 705.00	12.31	54 434.60	63	5.085	
39. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1955	960.26	187.73	3 126.47	611	3.256	
39. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	6.785	685.00	4 647.73	3 302.36	22 407	4.821	
39. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.069	569.06	39.27	2 995.86	207	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 131.16	121%	16 394		
		Сметная прибыль				81%	645.24	65%	8 807		
		Всего с НР и СП					7 541.81		62 516		
	
40.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		115	76.13	8 754.95	342.67	39 407	4.501	
	
41.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.3	937.76	281.33	12 783.98	3 835	13.632	
41. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	22.824	8.970	204.73	152.560	3 482	17.008	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.204	15.080	3.08	256.870	52	17.034	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.204	113.70	23.19	810.77	165	7.131	
			(1)			15.08	3.08	256.87	52	17.034	
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
41. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0003	10 705.00	3.21	54 434.60	16	5.085	
41. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.051	960.26	48.97	3 126.47	159	3.256	
		Накладные расходы				142%	295.09	121%	4 276		
		Сметная прибыль				81%	168.33	65%	2 297		
		Всего с НР и СП					744.75		10 408		
	
42.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0059	569.06	3.36	2 995.86	18	5.357	
		Объем: (0.3)*(0.06*0.33)									
	
43.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.5222	685.00	1 042.71	3 302.36	5 027	4.821	
		Объем: (0.3)*(5.9*0.86)									
	
44.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		30	34.14	1 024.20	185.77	5 573	5.441	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					106 023.76		736 878	6.95	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					101 659.32		697 854	6.865	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					55 227.49		309 232	5.599	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41)					11 165.35		161 754	14.487	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41)					6 358.37		86 773	13.647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					119 183.04		946 381	7.941	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 364.44		39 024	8.941	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 364.44		39 024	8.941	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					123 547.48		985 405	7.976	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 643.92	2.14	21 088	7.976	
	ИТОГО					126 191.40		1 006 493	7.976	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 523.83	2	20 130	7.976	
	ИТОГО					128 715.23		1 026 623	7.976	
	НДС 18%				18	23 168.74	18	184 792	7.976	
	ВСЕГО С НДС					151 883.97		1 211 415	7.976	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 165.35		161 754	14.487	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 358.37		86 773	13.647	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
45.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00403	4 846.79	19.53	49 459.80	199	10.189	
		Объем: 2.59+(3.7*0.5*0.78)									
45. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0607724	8.280	0.50	140.760	9	17	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1757886	15.080	2.65	256.870	45	17.034	
45. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1341184	112.40	15.07	1 144.08	153	10.179	
			(1)			15.08	2.02	256.87	34	17.034	
45. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0416702	93.88	3.91	890.86	37	9.489	
			(1)			15.08	0.63	256.87	11	17.034	
45. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001612	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	2.99	81%	44		
		Сметная прибыль				43%	1.35	34%	18		
		Всего с НР и СП					23.88		261		
	
46.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.448	16.40	105.75	145.95	941	8.898	
		Объем: 4.03*1.6									
	
47.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00403	344.93	1.39	3 421.73	14	10.072	
47. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0120497	8.280	0.10	140.760	2	17	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0131378	15.080	0.20	256.870	3	17.034	
47. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0131378	93.88	1.23	890.86	12	9.489	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
47. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0002821	126.43	0.04	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
47. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000806	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.29	81%	4		
		Сметная прибыль				43%	0.13	34%	2		
		Всего с НР и СП					1.80		20		
	
48.	Е01-02-068-01; 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта		0.005	1 637.84	8.19	21 144.48	106	12.943	
48. 1.	З1-100-20;	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	98.19	0.49095	7.800	3.83	140.760	69	18.046	
48. 2.	Х31-0102;	Насосы мощностью: 4 кВт	маш.-ч	294.58	1.4729	2.96	4.36	24.86	37	8.399	
		Накладные расходы				80%	3.06	68%	47		
		Сметная прибыль				38%	1.46	31%	21		
		Всего с НР и СП					12.71		174		
	
	Монтаж трубопроводов	
49.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.019	1 275.59	24.24	7 478.89	142	5.858	
		Объем: 3.7*0.1*0.5									
49. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.1938	8.670	1.68	147.370	29	16.998	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.00665	11.230	0.07	191.220	1	17.028	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.00665	102.57	0.68	835.60	6	8.147	
			(1)			11.23	0.07	191.22	1	17.028	
49. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.209	104.66	21.87	516.66	108	4.937	
		Накладные расходы				130%	2.28	111%	33		
		Сметная прибыль				76%	1.33	61%	18		
		Всего с НР и СП					27.85		194		
	
50.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.037	699.80	25.89	7 346.76	272	10.506	
50. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	1.00344	9.740	9.77	165.790	166	17.022	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.14985	12.940	1.94	219.760	33	16.983	
50. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.14985	99.46	14.90	642.01	96	6.455	
			(1)			12.94	1.94	219.76	33	16.983	
50. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.00555	101.31	0.56	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
50. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.1813	3.60	0.65	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				130%	15.22	111%	221		
		Сметная прибыль				76%	8.90	61%	121		
		Всего с НР и СП					50.01		614		
	
51.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		3.7	99.74	369.04	632.54	2 340	6.341	
	
52.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
52. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
52. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
52. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
52. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
52. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
52. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
53.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.0053	704.46	3.73	11 963.43	63	16.89	
		Объем: 3.7*0.5*0.5-0.4									
53. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	0.46905	7.960	3.73	135.180	63	16.982	
		Накладные расходы				80%	2.98	68%	43		
		Сметная прибыль				38%	1.42	31%	20		
		Всего с НР и СП					8.13		125		
	
54.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.58	104.66	60.70	516.66	300	4.942	
		Объем: 0.53*1.1									
	
	Монтаж колодцев	
55.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.156	25 012.57	3 901.96	175 879.77	27 437	7.032	
55. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	9.160	244.54	155.940	4 163	17.024	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	4.1496	15.080	62.58	256.870	1 066	17.034	
55. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	113.70	471.81	810.77	3 364	7.131	
			(1)			15.08	62.58	256.87	1 066	17.034	
55. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	35.39	2.10	101.14	6	2.858	
55. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	101.31	12.96	999.00	128	9.861	
			(1)			12.94	1.66	219.76	28	16.983	
55. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	2 391.70	18.66	17 963.39	140	7.511	
55. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.00312	43 816.00	136.71	137 492.94	429	3.138	
55. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	4 680.00	6.57	33 391.91	47	7.135	
55. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	987.52	1.09	6 638.00	7	6.722	
55. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	10 705.00	0.33	54 434.60	2	5.085	
55. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	1 507.80	3.76	5 982.82	15	3.968	
55. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	592.90	130.41	2 889.07	635	4.873	
55. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	685.00	96.17	3 302.36	464	4.821	
55. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.0624	569.06	35.51	2 995.86	187	5.265	
55. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.00702	4 284.77	30.08	17 505.91	123	4.086	
55. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	3.0264	547.15	1 655.89	3 003.58	9 090	5.49	
55. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	1 876.90	808.12	17 020.17	7 328	9.068	
55. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	1 208.60	0.05	11 305.46		9.354	
55. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.03744	609.46	22.82	4 883.09	183	8.012	
55. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	3.60		20.52		5.7	
55. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	37.07	224.38	185.97	1 126	5.017	
		Накладные расходы				130%	399.26	111%	5 804		
		Сметная прибыль				76%	233.41	61%	3 190		
		Всего с НР и СП					4 534.63		36 431		
	
56.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	
	
57.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0259	704.46	18.25	11 963.43	310	16.986	
57. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	2.29215	7.960	18.25	135.180	310	16.982	
		Накладные расходы				80%	14.60	68%	211		
		Сметная прибыль				38%	6.94	31%	96		
		Всего с НР и СП					39.79		617		
	
58.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.85	104.66	298.28	516.66	1 472	4.935	
		Объем: 2.59*1.1									
	
	Прочие работы	
59.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.83	2 168.55	1 799.90	14 380.30	11 936	6.631	
59. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	33.2	8.430	279.88	143.350	4 759	17.005	
59. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	12.45	122.09	1 520.02	576.42	7 176	4.721	
		Накладные расходы				115%	321.86	98%	4 664		
		Сметная прибыль				77%	215.51	61%	2 903		
		Всего с НР и СП					2 337.27		19 503		
	
60.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		3	198.52	595.55	1 671.00	5 013	8.417	
60. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	8.670	45.26	147.370	769	16.998	
60. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	101.31	15.20	999.00	150	9.861	
			(1)			12.94	1.94	219.76	33	16.983	
60. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.024	588.14	14.12	2 080.79	50	3.538	
60. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	6	86.83	520.98	673.99	4 044	7.762	
		Накладные расходы				104%	47.07	88%	677		
		Сметная прибыль				60%	27.16	48%	369		
		Всего с НР и СП					669.78		6 059		
	
61.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
61. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
61. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
61. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
61. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
61. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
61. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
62.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.008	839.12	-6.71	5 438.81	-44	6.557	
		Объем: (0.1)*(-0.08)									
	
63.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0007	1 548.45	-1.08	21 024.29	-15	13.889	
		Объем: (0.1)*(-0.0072)									
	
64.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-1	4.05	-4.05	13.18	-13	3.21	
		Объем: (0.1)*(-10.0)									
	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ "ГАМБИТ "	
65.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0132	4 846.79	63.98	49 459.80	653	10.206	
		Объем: 132*0.10									
65. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.199056	8.280	1.65	140.760	28	17	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.575784	15.080	8.68	256.870	148	17.034	
65. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.439296	112.40	49.38	1 144.08	503	10.179	
			(1)			15.08	6.62	256.87	113	17.034	
65. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.136488	93.88	12.81	890.86	122	9.489	
			(1)			15.08	2.06	256.87	35	17.034	
65. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000528	263.51	0.14	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	9.81	81%	143		
		Сметная прибыль				43%	4.44	34%	60		
		Всего с НР и СП					78.24		855		
	
66.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		21.12	16.40	346.37	145.95	3 082	8.898	
		Объем: 13.2*1.6									
	
67.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0132	344.93	4.55	3 421.73	45	9.89	
67. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.039468	8.280	0.33	140.760	6	17	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.043032	15.080	0.65	256.870	11	17.034	
67. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.043032	93.88	4.04	890.86	38	9.489	
			(1)			15.08	0.65	256.87	11	17.034	
67. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000924	126.43	0.12	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
67. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000264	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.93	81%	14		
		Сметная прибыль				43%	0.42	34%	6		
		Всего с НР и СП					5.90		65		
	
68.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		13.2	725.26	9 573.41	3 827.43	50 522	5.277	
		Объем: 132*0.1									
68. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	48.312	8.900	429.98	151.270	7 308	16.997	
68. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	6.336	0.62	3.93	2.92	19	4.71	
68. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0264	8 095.10	213.71	23 453.30	619	2.897	
68. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0132	747.34	9.86	3 626.06	48	4.852	
68. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	13.464	660.97	8 899.30	3 151.63	42 434	4.768	
68. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	4.62	3.60	16.63	20.52	95	5.7	
		Накладные расходы				123%	528.88	105%	7 673		
		Сметная прибыль				64%	275.19	51%	3 727		
		Всего с НР и СП					10 377.47		61 922		
	
69.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.1056	6 050.46	638.93	37 496.19	3 960	6.198	
		Объем: 132*0.8/1000									
69. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	1.334784	9.400	12.55	159.830	213	17.003	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.016896	15.080	0.25	256.870	4	17.034	
69. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.016896	113.70	1.92	810.77	14	7.131	
			(1)			15.08	0.25	256.87	4	17.034	
69. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.023232	101.31	2.35	999.00	23	9.861	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
69. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0029568	9 906.00	29.29	49 384.46	146	4.985	
69. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.1056	5 613.80	592.82	33 743.67	3 563	6.011	
		Накладные расходы				105%	13.44	89%	193		
		Сметная прибыль				55%	7.04	44%	95		
		Всего с НР и СП					659.41		4 249		
	
70.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.003	9 906.00	-29.72	49 384.46	-148	4.98	
		Объем: (0.1056)*(-0.028)									
	
71.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.1056	5 613.80	-592.82	33 743.67	-3 563	6.01	
		Объем: (0.1056)*(-1.0)									
	
72.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.1056	8 902.52	940.11	62 801.67	6 632	7.054	
		Объем: 132*0.8/1000									
	
73.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	100 м2 покрытия		1.32	63 832.98	84 259.53	298 431.64	393 930	4.675	
73. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	144.3948	12.930	1 867.02	219.890	31 751	17.006	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	35.6664	11.318	403.68	192.726	6 874	17.028	
73. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	0.8184	32.61	26.69	300.82	246	9.225	
			(1)			15.08	12.34	256.87	210	17.034	
73. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	34.848	15.46	538.75	213.92	7 455	13.837	
			(1)			11.23	391.34	191.22	6 664	17.028	
73. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	1.1484	101.31	116.34	999.00	1 147	9.861	
			(1)			12.94	14.86	219.76	252	16.983	
73. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.11484	3 786.40	434.83	33 151.43	3 807	8.755	
73. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.06864	74 741.00	5 130.22	193 271.44	13 266	2.586	
73. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.02508	23 630.00	592.64	87 804.32	2 202	3.716	
73. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.15312	56 621.00	8 669.81	371 099.89	56 823	6.554	
73. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.08184	51 191.00	4 189.47	292 920.13	23 973	5.722	
73. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	0.90156	2 480.32	2 236.16	12 178.64	10 980	4.91	
73. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	0.90156	8 329.50	7 509.54	90 536.44	81 624	10.869	
73. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	0.68904	76 560.00	52 752.90	231 047.60	159 201	3.018	
73. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.00264	73 920.00	195.15	551 144.78	1 455	7.456	
		Накладные расходы				123%	2 792.96	105%	40 556		
		Сметная прибыль				64%	1 453.25	51%	19 699		
		Всего с НР и СП					88 505.74		454 185		
	
74.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.1148	3 786.40	-434.68	33 151.43	-3 806	8.756	
		Объем: (1.32)*(-0.087)									
	
75.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.0686	74 741.00	-5 127.23	193 271.44	-13 258	2.586	
		Объем: (1.32)*(-0.052)									
	
76.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.0251	23 630.00	-593.11	87 804.32	-2 204	3.716	
		Объем: (1.32)*(-0.019)									
	
77.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.1531	56 621.00	-8 668.68	371 099.89	-56 815	6.554	
		Объем: (1.32)*(-0.116)									
	
78.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.0818	51 191.00	-4 187.42	292 920.13	-23 961	5.722	
		Объем: (1.32)*(-0.062)									
	
79.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-0.9016	2 480.32	-2 236.26	12 178.64	-10 980	4.91	
		Объем: (1.32)*(-0.683)									
	
80.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-0.9016	8 329.50	-7 509.88	90 536.44	-81 628	10.869	
		Объем: (1.32)*(-0.683)									
	
81.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-0.689	76 560.00	-52 749.84	231 047.60	-159 192	3.018	
		Объем: (1.32)*(-0.522)									
	
82.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.0026	73 920.00	-192.19	551 144.78	-1 433	7.456	
		Объем: (1.32)*(-0.002)									
	
83.	С11 Цена поставщ.	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	м2		132	232.36	30 671.52	1 350.01	178 201	5.81	
	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	
84.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.015	2 318.40	34.78	39 412.80	591	16.993	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*2*6									
84. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	4.2	8.280	34.78	140.760	591	17	
		Накладные расходы				80%	27.82	68%	402		
		Сметная прибыль				38%	13.22	31%	183		
		Всего с НР и СП					75.82		1 176		
	
85.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	426.34	6.40	7 240.24	109	17.031	
85. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	0.8034	7.960	6.40	135.180	109	16.982	
		Накладные расходы				80%	5.12	68%	74		
		Сметная прибыль				38%	2.43	31%	34		
		Всего с НР и СП					13.95		217		
	
86.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		2.4	16.40	39.36	145.95	350	8.892	
		Объем: 1.5*1.6									
	
87.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.015	75 738.95	1 136.08	395 878.41	5 938	5.227	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*2*6									
87. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	2.7	8.280	22.36	140.760	380	17	
87. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.27	15.080	4.07	256.870	69	17.034	
87. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.27	97.19	26.24	1 104.78	298	11.367	
			(1)			15.08	4.07	256.87	69	17.034	
87. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.72	0.62	0.45	2.92	2	4.71	
87. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00195	101.31	0.20	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
87. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	3.75	34.52	129.45	146.02	548	4.23	
87. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	1.53	625.74	957.38	3 077.22	4 708	4.918	
87. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.003	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	27.75	89%	400		
		Сметная прибыль				55%	14.54	44%	198		
		Всего с НР и СП					1 178.37		6 535		
	
88.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.102	1 237.01	126.17	11 645.94	1 188	9.416	
		Объем: 2*51/1000									
88. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	9.980	32.95	169.690	560	17.003	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.57528	15.106	8.69	257.313	148	17.033	
88. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	134.97	0.96	2 085.69	15	15.453	
			(1)			17.21	0.12	292.54	2	16.998	
88. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	113.70	1.39	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
88. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	109.83	61.05	770.83	429	7.018	
			(1)			15.08	8.38	256.87	143	17.034	
88. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	1.86	0.18	6.99	1	3.758	
88. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	1.52	0.26	3.21	1	2.112	
88. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	14.19	13.92	96.41	95	6.794	
88. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.03978	7.34	0.29	42.71	2	5.819	
88. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.02958	5.85	0.17	8.46		1.446	
88. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	101.31	1.96	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
88. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000102	42 199.00	0.43	204 231.36	2	4.84	
88. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.13974	13.15	1.84	51.59	7	3.923	
88. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000306	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
88. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00019788	5 919.30	1.17	38 886.83	8	6.569	
88. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000408	13 134.00	5.36	48 876.68	20	3.721	
88. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000102	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
88. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.04182	8.54	0.36	47.09	2	5.514	
88. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000612	14 737.00	0.90	79 545.15	5	5.398	
88. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00010506	2 214.00	0.23	9 095.06	1	4.108	
88. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003162	20 496.00	0.65	72 156.04	2	3.52	
88. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000102	18 473.00	1.88	92 065.62	9	4.984	
88. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0019074	89.00	0.17	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	37.48	77%	545		
		Сметная прибыль				72%	29.98	58%	411		
		Всего с НР и СП					193.63		2 144		
	
89.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0002	5 919.30	-1.18	38 886.83	-8	6.78	
		Объем: (0.102)*(-0.00194)									
	
90.	С4 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт		2	1 900.17	3 800.34	11 039.99	22 080	5.81	
	
91.	С5 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	
	
	Детское игровое оборудование	
92.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.0338	2 318.40	78.36	39 412.80	1 332	16.998	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*27									
92. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	9.464	8.280	78.36	140.760	1 332	17	
		Накладные расходы				80%	62.69	68%	906		
		Сметная прибыль				38%	29.78	31%	413		
		Всего с НР и СП					170.82		2 651		
	
93.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0338	426.34	14.41	7 240.24	245	17.002	
93. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	1.810328	7.960	14.41	135.180	245	16.982	
		Накладные расходы				80%	11.53	68%	167		
		Сметная прибыль				38%	5.48	31%	76		
		Всего с НР и СП					31.41		488		
	
94.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		5.408	16.40	88.69	145.95	789	8.896	
		Объем: 3.38*1.6									
	
95.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0338	78 519.04	2 653.94	461 141.02	15 587	5.873	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*27									
95. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	598.26	20.221188	9.050	183.00	154.380	3 122	17.059	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.62	0.629356	15.024	9.46	255.918	161	17.034	
95. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	17.61	0.595218	97.19	57.85	1 104.78	658	11.367	
			(1)			15.08	8.98	256.87	153	17.034	
95. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.74	0.025012	113.70	2.84	810.77	20	7.131	
			(1)			15.08	0.38	256.87	6	17.034	
95. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.009126	102.57	0.94	835.60	8	8.147	
			(1)			11.23	0.10	191.22	2	17.028	
95. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.985608	2.21	2.18	10.22	10	4.624	
95. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.86	0.029068	3.42	0.10	13.62		3.982	
95. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.036504	101.31	3.70	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
95. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.00257556	5 233.80	13.48	51 322.60	132	9.806	
95. 10.	С101-1668	Рогожа	м2	75	2.535	34.52	87.51	146.02	370	4.23	
95. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.001014	10 705.00	10.85	54 434.60	55	5.085	
95. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.02366	1 373.00	32.49	6 009.15	142	4.377	
95. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	2.20038	33.38	73.45	226.78	499	6.794	
95. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	3.4476	632.95	2 182.16	3 046.19	10 502	4.813	
95. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.0027716	1 208.60	3.35	11 305.46	31	9.354	
95. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.424	0.0143312	3.60	0.05	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	202.08	89%	2 922		
		Сметная прибыль				55%	105.85	44%	1 445		
		Всего с НР и СП					2 961.88		19 953		
	
96.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций		0.687	1 237.01	849.82	11 645.94	8 001	9.415	
		Объем: (64+623)/1000									
96. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	22.23819	9.980	221.94	169.690	3 774	17.003	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	3.87468	15.106	58.53	257.313	997	17.033	
96. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.04809	134.97	6.49	2 085.69	100	15.453	
			(1)			17.21	0.83	292.54	14	16.998	
96. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.08244	113.70	9.37	810.77	67	7.131	
			(1)			15.08	1.24	256.87	21	17.034	
96. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	3.74415	109.83	411.22	770.83	2 886	7.018	
			(1)			15.08	56.46	256.87	962	17.034	
96. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.65952	1.86	1.23	6.99	5	3.758	
96. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.15416	1.52	1.75	3.21	4	2.112	
96. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	6.60894	14.19	93.78	96.41	637	6.794	
96. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.26793	7.34	1.97	42.71	11	5.819	
96. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.19923	5.85	1.17	8.46	2	1.446	
96. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.13053	101.31	13.22	999.00	130	9.861	
			(1)			12.94	1.69	219.76	29	16.983	
96. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000687	42 199.00	2.90	204 231.36	14	4.84	
96. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.94119	13.15	12.38	51.59	49	3.923	
96. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00002061	5 233.80	0.11	51 322.60	1	9.806	
96. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00133278	5 919.30	7.89	38 886.83	52	6.569	
96. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.002748	13 134.00	36.09	48 876.68	134	3.721	
96. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000687	10 705.00	0.07	54 434.60		5.085	
96. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.28167	8.54	2.41	47.09	13	5.514	
96. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0004122	14 737.00	6.07	79 545.15	33	5.398	
96. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00070761	2 214.00	1.57	9 095.06	6	4.108	
96. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00021297	20 496.00	4.37	72 156.04	15	3.52	
96. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000687	18 473.00	12.69	92 065.62	63	4.984	
96. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0128469	89.00	1.14	283.65	4	3.187	
		Накладные расходы				90%	252.42	77%	3 674		
		Сметная прибыль				72%	201.94	58%	2 767		
		Всего с НР и СП					1 304.18		14 442		
	
97.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0013	5 919.30	-7.70	38 886.83	-51	6.623	
		Объем: (0.687)*(-0.00194)									
	
98.	С6 Цена поставщ.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190	шт		1	3 881.24	3 881.24	22 550.00	22 550	5.81	
	
99.	С9 Цена поставщ.	Детский игровой комплекс 6200х3895 Н=3350мм	шт		1	33 056.80	33 056.80	192 060.01	192 060	5.81	
	
100.	С10 Цена поставщ.	Песочница деревянная с крышкой 1400х1400 Н=370мм	шт		1	2 349.40	2 349.40	13 650.01	13 650	5.81	
	
101.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.792	104.66	82.89	516.66	409	4.934	
		Объем: 0.72*1.1									
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
102.	Е47-01-116-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: более 1,0 м	100 кустов		0.01	386.76	3.87	6 564.77	66	17.054	
102. 1.	З1-100-50	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	32.86	0.3286	11.770	3.87	199.780	66	16.974	
		Накладные расходы				115%	4.45	98%	65		
		Сметная прибыль				77%	2.98	61%	40		
		Всего с НР и СП					11.30		171		
	
103.	Т01-01-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза		0.35	12.09	4.23	126.28	44	10.402	
		Объем: 0.5*0.7									
	
104.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		0.35	16.40	5.74	145.95	51	8.885	
		Объем: 0.5*0.7									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					101 381.21		627 795	6.192	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					100 422.03		620 198	6.176	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					76 602.38		445 901	5.821	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 45, 47, 65, 67; %=68 - по стр. 48, 53, 57, 84, 85, 92, 93; %=111 - по стр. 49, 50, 52, 55; %=98 - по стр. 59, 102; %=88 - по стр. 60; %=121 - по стр. 61; %=105 - по стр. 68, 73; %=89 - по стр. 69, 87, 95; %=77 - по стр. 88, 96)					5 024.55		72 930	14.515	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 45, 47, 65, 67; %=31 - по стр. 48, 53, 57, 84, 85, 92, 93; %=61 - по стр. 49, 50, 52, 55, 59, 102; %=48 - по стр. 60; %=65 - по стр. 61; %=51 - по стр. 68, 73; %=44 - по стр. 69, 87, 95; %=58 - по стр. 88, 96)					2 782.66		37 803	13.585	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					108 229.24		730 931	6.754	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					369.04		2 340	6.341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					369.04		2 340	6.341	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					590.14		5 257	8.908	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					590.14		5 257	8.908	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					109 188.42		738 528	6.764	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 336.63	2.14	15 804	6.764	
	ИТОГО					111 525.05		754 332	6.764	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 230.50	2	15 087	6.764	
	ИТОГО					113 755.55		769 419	6.764	
	НДС 18%				18	20 476.00	18	138 495	6.764	
	ВСЕГО С НДС					134 231.55		907 914	6.764	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 024.55		72 930	14.515	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 782.66		37 803	13.585	
	
	Раздел 3.  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
105.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.2401	6 900.71	1 656.86	59 048.03	14 177	8.557	
		Объем: 343*0.07									
105. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	58.428335	8.820	515.34	149.970	8 762	17.003	
105. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	9.937739	11.429	113.58	194.614	1 934	17.028	
105. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	9.423925	95.16	896.78	468.45	4 415	4.923	
			(1)			11.23	105.83	191.22	1 802	17.028	
105. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.309729	8.58	2.66	35.88	11	4.182	
105. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.513814	139.36	71.61	1 430.52	735	10.265	
			(1)			15.08	7.75	256.87	132	17.034	
105. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	28.271775	6.03	170.48	8.99	254	1.491	
		Накладные расходы				104%	654.08	88%	9 412		
		Сметная прибыль				60%	377.35	48%	5 134		
		Всего с НР и СП					2 688.29		28 724		
	
106.	Е68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.019	2 287.47	43.46	16 440.36	312	7.179	
106. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	57.76	1.09744	8.820	9.68	149.970	165	17.003	
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	0.2983	11.230	3.35	191.220	57	17.028	
106. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	0.2983	95.16	28.39	468.45	140	4.923	
			(1)			11.23	3.35	191.22	57	17.028	
106. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	0.8949	6.03	5.40	8.99	8	1.491	
		Накладные расходы				104%	13.55	88%	195		
		Сметная прибыль				60%	7.82	48%	107		
		Всего с НР и СП					64.83		614		
	
107.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.45	1 689.81	2 450.23	15 301.41	22 187	9.055	
		Объем: 120+25									
107. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	98.977	9.160	906.63	155.940	15 434	17.024	
107. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	13.63	11.230	153.06	191.220	2 606	17.028	
107. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	13.63	95.16	1 297.03	468.45	6 385	4.923	
			(1)			11.23	153.06	191.22	2 606	17.028	
107. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	40.89	6.03	246.57	8.99	368	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 102.08	88%	15 875		
		Сметная прибыль				60%	635.81	48%	8 659		
		Всего с НР и СП					4 188.12		46 721		
	
108.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		57.346	3.71	212.75	36.66	2 102	9.88	
		Объем: 24.01*1.8+19*0.04*1.8+120*0.3*0.15*2.2+25*0.2*0.08*2.2									
	
109.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		57.346	16.40	940.47	145.95	8 370	8.9	
		Объем: 24.01*1.8+19*0.04*1.8+120*0.3*0.15*2.2+25*0.2*0.08*2.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=190м2)	
110.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.076	4 846.79	368.36	49 459.80	3 759	10.205	
		Объем: 190*0.4									
110. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.14608	8.280	9.49	140.760	161	17	
110. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.31512	15.080	49.99	256.870	852	17.034	
110. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.52928	112.40	284.29	1 144.08	2 894	10.179	
			(1)			15.08	38.14	256.87	650	17.034	
110. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.78584	93.88	73.77	890.86	700	9.489	
			(1)			15.08	11.85	256.87	202	17.034	
110. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00304	263.51	0.80	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	56.51	81%	821		
		Сметная прибыль				43%	25.58	34%	344		
		Всего с НР и СП					450.44		4 924		
	
111.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		121.6	16.40	1 994.24	145.95	17 748	8.9	
		Объем: 76*1.6									
	
112.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.076	344.93	26.21	3 421.73	260	9.92	
112. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.22724	8.280	1.88	140.760	32	17	
112. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.24776	15.080	3.74	256.870	64	17.034	
112. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.24776	93.88	23.26	890.86	221	9.489	
			(1)			15.08	3.74	256.87	64	17.034	
112. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00532	126.43	0.67	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
112. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00152	263.51	0.40	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	5.34	81%	78		
		Сметная прибыль				43%	2.42	34%	33		
		Всего с НР и СП					33.97		370		
	
113.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.38	2 520.14	957.65	17 348.53	6 592	6.884	
		Объем: 190*0.2									
113. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	5.9736	8.510	50.84	144.650	864	16.998	
113. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.2744	14.301	75.43	243.333	1 283	17.015	
113. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.6302	102.57	167.21	835.60	1 362	8.147	
			(1)			11.23	18.31	191.22	312	17.028	
113. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.6726	139.36	93.73	1 430.52	962	10.265	
			(1)			15.08	10.14	256.87	173	17.034	
113. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.6904	223.58	601.52	1 170.91	3 150	5.237	
			(1)			16.11	43.34	273.99	737	17.007	
113. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2812	133.41	37.51	763.85	215	5.726	
			(1)			12.94	3.64	219.76	62	16.983	
113. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.9	3.60	6.84	20.52	39	5.7	
		Накладные расходы				142%	179.30	121%	2 598		
		Сметная прибыль				81%	102.28	65%	1 396		
		Всего с НР и СП					1 239.23		10 585		
	
114.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		41.8	104.66	4 374.79	516.66	21 596	4.936	
		Объем: 38*1.10									
	
115.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.19	61 088.01	11 606.72	523 248.53	99 417	8.565	
115. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	7.0224	8.670	60.88	147.370	1 035	16.998	
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	7.9705	14.601	116.38	248.282	1 979	17.005	
115. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.7562	102.57	77.56	835.60	632	8.147	
			(1)			11.23	8.49	191.22	145	17.028	
115. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.4921	93.88	46.20	890.86	438	9.489	
			(1)			15.08	7.42	256.87	126	17.034	
115. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0779	139.36	10.86	1 430.52	111	10.265	
			(1)			15.08	1.17	256.87	20	17.034	
115. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	1.843	76.06	140.18	517.81	954	6.808	
			(1)			12.94	23.85	219.76	405	16.983	
115. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	4.1154	110.81	456.03	779.38	3 207	7.033	
			(1)			16.11	66.30	273.99	1 128	17.007	
115. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.5624	133.41	75.03	763.85	430	5.726	
			(1)			12.94	7.28	219.76	124	16.983	
115. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1235	127.56	15.75	698.95	86	5.479	
			(1)			15.08	1.86	256.87	32	17.034	
115. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	2.85	400.56	1 141.60	3 333.65	9 501	8.322	
115. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	35.91	266.28	9 562.11	2 308.69	82 905	8.67	
115. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	5.7	3.60	20.52	20.52	117	5.7	
		Накладные расходы				142%	251.71	121%	3 647		
		Сметная прибыль				81%	143.58	65%	1 959		
		Всего с НР и СП					12 002.01		105 023		
	
116.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.095	14 953.22	1 420.56	73 400.04	6 973	4.909	
		Объем: 190*0.05									
116. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.46835	11.972	5.61	203.871	95	17.029	
116. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.3781	102.57	38.78	835.60	316	8.147	
			(1)			11.23	4.25	191.22	72	17.028	
116. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.09025	139.36	12.58	1 430.52	129	10.265	
			(1)			15.08	1.36	256.87	23	17.034	
116. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	9.69	141.30	1 369.20	673.68	6 528	4.768	
		Накладные расходы				142%	7.97	121%	115		
		Сметная прибыль				81%	4.54	65%	62		
		Всего с НР и СП					1 433.07		7 150		
	
117.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-9.69	141.30	-1 369.20	673.68	-6 528	4.768	
		Объем: (0.095)*(-102.0)									
	
118.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		9.69	280.61	2 719.11	2 121.17	20 554	7.559	
		Объем: 9.5*1.02									
	
119.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		19	144.07	2 737.24	2 196.06	41 725	15.243	
119. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	224.2	10.360	2 322.71	176.300	39 526	17.017	
119. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.14	12.085	13.78	205.490	234	17.004	
119. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.57	102.57	58.46	835.60	476	8.147	
			(1)			11.23	6.40	191.22	109	17.028	
119. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.57	133.41	76.04	763.85	435	5.726	
			(1)			12.94	7.38	219.76	125	16.983	
119. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.83	10.08	109.17	13.73	149	1.362	
119. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.57	101.31	57.75	999.00	569	9.861	
			(1)			12.94	7.38	219.76	125	16.983	
119. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.95	104.66	99.43	516.66	491	4.937	
119. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	3.8	3.60	13.68	20.52	78	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 317.82	121%	48 110		
		Сметная прибыль				81%	1 892.56	65%	25 844		
		Всего с НР и СП					7 947.61		115 679		
	
120.	С1 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		193.8	82.62	16 011.76	480.02	93 028	5.81	
		Объем: 190*1.02									
	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=145м2	
121.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.798	419.00	334.37	3 420.95	2 730	8.165	
		Объем: 266*0.3									
121. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	9.99894	9.050	90.49	154.380	1 544	17.059	
121. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	2.42592	11.230	27.24	191.220	464	17.028	
121. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	2.42592	95.16	230.85	468.45	1 136	4.923	
			(1)			11.23	27.24	191.22	464	17.028	
121. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	9.71964	1.34	13.02	5.13	50	3.828	
		Накладные расходы				95%	111.84	81%	1 626		
		Сметная прибыль				43%	50.62	34%	683		
		Всего с НР и СП					496.84		5 039		
	
122.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.266	28 021.03	7 453.59	245 536.04	65 313	8.763	
122. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	16.56382	8.580	142.12	145.950	2 417	17.01	
122. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	11.97	14.698	175.94	249.957	2 992	17.006	
122. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.29526	102.83	30.36	837.62	247	8.146	
			(1)			16.11	4.76	273.99	81	17.007	
122. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	1.16774	102.57	119.78	835.60	976	8.147	
			(1)			11.23	13.11	191.22	223	17.028	
122. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	1.12252	139.36	156.43	1 430.52	1 606	10.265	
			(1)			15.08	16.93	256.87	288	17.034	
122. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	2.17322	76.06	165.30	517.81	1 125	6.808	
			(1)			12.94	28.12	219.76	478	16.983	
122. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	6.21642	110.81	688.84	779.38	4 845	7.033	
			(1)			16.11	100.15	273.99	1 703	17.007	
122. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	0.99484	133.41	132.72	763.85	760	5.726	
			(1)			12.94	12.87	219.76	219	16.983	
122. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	3.059	400.56	1 225.31	3 333.65	10 198	8.322	
122. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	14.63	325.96	4 768.79	2 939.30	43 002	9.017	
122. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	6.65	3.60	23.94	20.52	136	5.7	
		Накладные расходы				142%	451.65	121%	6 545		
		Сметная прибыль				81%	257.63	65%	3 516		
		Всего с НР и СП					8 162.86		75 374		
	
123.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.2128	2 106.64	448.29	19 466.32	4 142	9.24	
		Объем: 266*0.8/1000									
123. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.140448	12.085	1.70	205.490	29	17.004	
123. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.070224	126.36	8.87	1 137.36	80	9.001	
			(2)			24.17	1.70	410.98	29	17.004	
123. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.219184	2 004.80	439.42	18 534.94	4 063	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.41	121%	35		
		Сметная прибыль				81%	1.38	65%	19		
		Всего с НР и СП					452.08		4 196		
	
124.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.266	54 900.38	14 603.50	330 658.28	87 955	6.023	
124. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	10.1878	10.210	104.02	173.840	1 771	17.026	
124. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	5.0673	15.386	77.97	261.607	1 326	17.003	
124. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.3724	18.60	6.93	18.32	7	0.985	
124. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.05336	76.06	80.12	517.81	545	6.808	
			(1)			12.94	13.63	219.76	231	16.983	
124. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.06166	110.81	339.26	779.38	2 386	7.033	
			(1)			16.11	49.32	273.99	839	17.007	
124. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.10374	133.41	13.84	763.85	79	5.726	
			(1)			12.94	1.34	219.76	23	16.983	
124. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.84854	200.87	170.45	1 293.75	1 098	6.441	
			(1)			16.11	13.67	273.99	232	17.007	
124. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00266	101.31	0.27	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
124. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0016492	11 154.00	18.40	50 212.22	83	4.502	
124. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0028728	2 446.90	7.03	20 629.84	59	8.431	
124. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	24.605	563.43	13 863.20	3 329.56	81 924	5.909	
		Накладные расходы				142%	258.43	121%	3 747		
		Сметная прибыль				81%	147.41	65%	2 013		
		Всего с НР и СП					15 009.34		93 715		
	
125.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия		0.266	13 086.59	3 481.03	77 341.08	20 573	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
125. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.04788	10.210	0.49	173.840	8	17.026	
125. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.09044	18.60	1.68	18.32	2	0.985	
125. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0007448	2 446.90	1.82	20 629.84	15	8.431	
125. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	6.1712	563.43	3 477.04	3 329.56	20 547	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.70	121%	10		
		Сметная прибыль				81%	0.40	65%	5		
		Всего с НР и СП					3 482.12		20 588		
	
126.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.0798	2 106.64	168.11	19 466.32	1 553	9.238	
		Объем: 266*0.3/1000									
126. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.052668	12.085	0.64	205.490	11	17.004	
126. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.026334	126.36	3.33	1 137.36	30	9.001	
			(2)			24.17	0.64	410.98	11	17.004	
126. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.082194	2 004.80	164.78	18 534.94	1 523	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.91	121%	13		
		Сметная прибыль				81%	0.52	65%	7		
		Всего с НР и СП					169.54		1 573		
	
127.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.266	55 822.91	14 848.90	405 018.97	107 735	7.255	
127. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	10.1878	10.210	104.02	173.840	1 771	17.026	
127. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	5.07528	15.386	78.09	261.599	1 328	17.003	
127. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00798	113.70	0.91	810.77	6	7.131	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
127. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.3724	18.60	6.93	18.32	7	0.985	
127. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.05336	76.06	80.12	517.81	545	6.808	
			(1)			12.94	13.63	219.76	231	16.983	
127. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.06166	110.81	339.26	779.38	2 386	7.033	
			(1)			16.11	49.32	273.99	839	17.007	
127. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.10374	133.41	13.84	763.85	79	5.726	
			(1)			12.94	1.34	219.76	23	16.983	
127. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.84854	200.87	170.45	1 293.75	1 098	6.441	
			(1)			16.11	13.67	273.99	232	17.007	
127. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01064	101.31	1.08	999.00	11	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
127. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0016492	11 154.00	18.40	50 212.22	83	4.502	
127. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0028728	2 446.90	7.03	20 629.84	59	8.431	
127. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0399	1 603.30	63.97	5 828.56	233	3.635	
127. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	25.6956	546.51	14 042.90	3 948.41	101 457	7.225	
		Накладные расходы				142%	258.60	121%	3 750		
		Сметная прибыль				81%	147.51	65%	2 014		
		Всего с НР и СП					15 255.01		113 499		
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=19м2)	
128.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0048	4 846.79	23.26	49 459.80	237	10.189	
		Объем: 19*0.25									
128. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.072384	8.280	0.60	140.760	10	17	
128. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.209376	15.080	3.16	256.870	54	17.034	
128. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.159744	112.40	17.96	1 144.08	183	10.179	
			(1)			15.08	2.41	256.87	41	17.034	
128. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.049632	93.88	4.66	890.86	44	9.489	
			(1)			15.08	0.75	256.87	13	17.034	
128. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000192	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	3.57	81%	52		
		Сметная прибыль				43%	1.62	34%	22		
		Всего с НР и СП					28.45		311		
	
129.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		7.68	16.40	125.95	145.95	1 121	8.9	
		Объем: 4.8*1.6									
	
130.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0048	344.93	1.66	3 421.73	16	9.639	
130. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.014352	8.280	0.12	140.760	2	17	
130. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.015648	15.080	0.24	256.870	4	17.034	
130. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.015648	93.88	1.47	890.86	14	9.489	
			(1)			15.08	0.24	256.87	4	17.034	
130. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000336	126.43	0.04	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
130. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000096	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.34	81%	5		
		Сметная прибыль				43%	0.15	34%	2		
		Всего с НР и СП					2.16		23		
	
131.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.038	2 520.14	95.77	17 348.53	659	6.881	
		Объем: 19*0.2									
131. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.59736	8.510	5.08	144.650	86	16.998	
131. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.52744	14.301	7.54	243.333	128	17.015	
131. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.16302	102.57	16.72	835.60	136	8.147	
			(1)			11.23	1.83	191.22	31	17.028	
131. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06726	139.36	9.37	1 430.52	96	10.265	
			(1)			15.08	1.01	256.87	17	17.034	
131. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.26904	223.58	60.15	1 170.91	315	5.237	
			(1)			16.11	4.33	273.99	74	17.007	
131. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02812	133.41	3.75	763.85	21	5.726	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
131. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.19	3.60	0.68	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	17.92	121%	259		
		Сметная прибыль				81%	10.22	65%	139		
		Всего с НР и СП					123.91		1 057		
	
132.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.18	104.66	437.48	516.66	2 160	4.937	
		Объем: 3.8*1.1									
	
133.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0095	14 953.22	142.06	73 400.04	697	4.906	
		Объем: 19*0.05									
133. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.046835	11.972	0.56	203.871	10	17.029	
133. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.03781	102.57	3.88	835.60	32	8.147	
			(1)			11.23	0.42	191.22	7	17.028	
133. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.009025	139.36	1.26	1 430.52	13	10.265	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.034	
133. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	0.969	141.30	136.92	673.68	653	4.768	
		Накладные расходы				142%	0.80	121%	12		
		Сметная прибыль				81%	0.45	65%	7		
		Всего с НР и СП					143.31		716		
	
134.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-0.969	141.30	-136.92	673.68	-653	4.769	
		Объем: (0.0095)*(-102.0)									
	
135.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.969	280.61	271.91	2 121.17	2 055	7.558	
		Объем: 0.95*1.02									
	
136.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.9	144.07	273.72	2 196.06	4 173	15.246	
136. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	22.42	10.360	232.27	176.300	3 953	17.017	
136. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.114	12.085	1.38	205.490	23	17.004	
136. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.057	102.57	5.85	835.60	48	8.147	
			(1)			11.23	0.64	191.22	11	17.028	
136. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.057	133.41	7.60	763.85	44	5.726	
			(1)			12.94	0.74	219.76	13	16.983	
136. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.083	10.08	10.92	13.73	15	1.362	
136. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.057	101.31	5.77	999.00	57	9.861	
			(1)			12.94	0.74	219.76	13	16.983	
136. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.095	104.66	9.94	516.66	49	4.937	
136. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.38	3.60	1.37	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	331.78	121%	4 811		
		Сметная прибыль				81%	189.26	65%	2 584		
		Всего с НР и СП					794.76		11 568		
	
137.	С3 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		19.38	63.68	1 234.12	369.98	7 170	5.81	
		Объем: 19*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
138.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01544	4 846.79	74.83	49 459.80	764	10.21	
		Объем: 156*0.3*0.3+25*0.28*0.2									
138. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.2328352	8.280	1.93	140.760	33	17	
138. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.6734928	15.080	10.16	256.870	173	17.034	
138. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.5138432	112.40	57.76	1 144.08	588	10.179	
			(1)			15.08	7.75	256.87	132	17.034	
138. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1596496	93.88	14.99	890.86	142	9.489	
			(1)			15.08	2.41	256.87	41	17.034	
138. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0006176	263.51	0.16	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	11.49	81%	167		
		Сметная прибыль				43%	5.20	34%	70		
		Всего с НР и СП					91.51		1 001		
	
139.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		24.704	13.99	345.61	124.48	3 075	8.897	
		Объем: 15.44*1.6									
	
140.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01544	344.93	5.33	3 421.73	53	9.944	
140. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0461656	8.280	0.38	140.760	6	17	
140. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0503344	15.080	0.76	256.870	13	17.034	
140. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0503344	93.88	4.73	890.86	45	9.489	
			(1)			15.08	0.76	256.87	13	17.034	
140. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0010808	126.43	0.14	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
140. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0003088	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.08	81%	15		
		Сметная прибыль				43%	0.49	34%	6		
		Всего с НР и СП					6.90		75		
	
141.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1006	2 520.14	253.53	17 348.53	1 745	6.883	
		Объем: 156*0.3*0.2+25*0.28*0.1									
141. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.581432	8.510	13.46	144.650	229	16.998	
141. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.396328	14.301	19.97	243.333	340	17.015	
141. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.431574	102.57	44.27	835.60	361	8.147	
			(1)			11.23	4.85	191.22	83	17.028	
141. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.178062	139.36	24.81	1 430.52	255	10.265	
			(1)			15.08	2.69	256.87	46	17.034	
141. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.712248	223.58	159.24	1 170.91	834	5.237	
			(1)			16.11	11.47	273.99	195	17.007	
141. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.074444	133.41	9.93	763.85	57	5.726	
			(1)			12.94	0.96	219.76	16	16.983	
141. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.503	3.60	1.81	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				142%	47.47	121%	688		
		Сметная прибыль				81%	27.08	65%	370		
		Всего с НР и СП					328.08		2 803		
	
142.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.07	104.66	1 158.59	516.66	5 719	4.936	
		Объем: 10.06*1.1									
	
143.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.56	5 013.40	7 820.90	32 447.66	50 618	6.472	
143. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	118.6848	8.970	1 064.60	152.560	18 107	17.008	
143. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.0608	15.080	16.00	256.870	272	17.034	
143. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.0608	113.70	120.61	810.77	860	7.131	
			(1)			15.08	16.00	256.87	272	17.034	
143. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0624	101.31	6.32	999.00	62	9.861	
			(1)			12.94	0.81	219.76	14	16.983	
143. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00156	10 705.00	16.70	54 434.60	85	5.085	
143. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2652	960.26	254.66	3 126.47	829	3.256	
143. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	9.204	685.00	6 304.74	3 302.36	30 395	4.821	
143. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0936	569.06	53.26	2 995.86	280	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 534.45	121%	22 239		
		Сметная прибыль				81%	875.29	65%	11 946		
		Всего с НР и СП					10 230.64		84 803		
	
144.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		156	76.13	11 876.28	342.67	53 457	4.501	
	
145.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.25	937.76	234.44	12 783.98	3 196	13.632	
145. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	19.02	8.970	170.61	152.560	2 902	17.008	
145. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.17	15.080	2.56	256.870	44	17.034	
145. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.17	113.70	19.33	810.77	138	7.131	
			(1)			15.08	2.56	256.87	44	17.034	
145. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01	101.31	1.01	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
145. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00025	10 705.00	2.68	54 434.60	14	5.085	
145. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0425	960.26	40.81	3 126.47	133	3.256	
		Накладные расходы				142%	245.90	121%	3 565		
		Сметная прибыль				81%	140.27	65%	1 915		
		Всего с НР и СП					620.61		8 676		
	
146.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.005	569.06	2.85	2 995.86	15	5.263	
		Объем: (0.25)*(0.06*0.33)									
	
147.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.2685	685.00	868.92	3 302.36	4 189	4.821	
		Объем: (0.25)*(5.9*0.86)									
	
148.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		25	34.14	853.50	185.77	4 644	5.441	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
149.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00259	4 846.79	12.55	49 459.80	128	10.199	
149. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0390572	8.280	0.32	140.760	5	17	
149. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1129758	15.080	1.70	256.870	29	17.034	
149. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0861952	112.40	9.69	1 144.08	99	10.179	
			(1)			15.08	1.30	256.87	22	17.034	
149. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0267806	93.88	2.51	890.86	24	9.489	
			(1)			15.08	0.40	256.87	7	17.034	
149. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001036	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.92	81%	28		
		Сметная прибыль				43%	0.87	34%	12		
		Всего с НР и СП					15.34		167		
	
150.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.144	16.40	67.96	145.95	605	8.902	
		Объем: 2.59*1.6									
	
151.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00259	344.93	0.89	3 421.73	9	10.112	
151. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0077441	8.280	0.06	140.760	1	17	
151. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0084434	15.080	0.13	256.870	2	17.034	
151. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0084434	93.88	0.79	890.86	8	9.489	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
151. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0001813	126.43	0.02	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
151. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000518	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.18	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.08	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.15		12		
	
152.	Е01-02-068-01; 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта		0.005	1 637.84	8.19	21 144.48	106	12.943	
152. 1.	З1-100-20;	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	98.19	0.49095	7.800	3.83	140.760	69	18.046	
152. 2.	Х31-0102;	Насосы мощностью: 4 кВт	маш.-ч	294.58	1.4729	2.96	4.36	24.86	37	8.399	
		Накладные расходы				80%	3.06	68%	47		
		Сметная прибыль				38%	1.46	31%	21		
		Всего с НР и СП					12.71		174		
	
	Монтаж колодцев	
153.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.156	25 012.57	3 901.96	175 879.77	27 437	7.032	
153. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	9.160	244.54	155.940	4 163	17.024	
153. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	4.1496	15.080	62.58	256.870	1 066	17.034	
153. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	113.70	471.81	810.77	3 364	7.131	
			(1)			15.08	62.58	256.87	1 066	17.034	
153. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	35.39	2.10	101.14	6	2.858	
153. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	101.31	12.96	999.00	128	9.861	
			(1)			12.94	1.66	219.76	28	16.983	
153. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	2 391.70	18.66	17 963.39	140	7.511	
153. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.00312	43 816.00	136.71	137 492.94	429	3.138	
153. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	4 680.00	6.57	33 391.91	47	7.135	
153. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	987.52	1.09	6 638.00	7	6.722	
153. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	10 705.00	0.33	54 434.60	2	5.085	
153. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	1 507.80	3.76	5 982.82	15	3.968	
153. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	592.90	130.41	2 889.07	635	4.873	
153. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	685.00	96.17	3 302.36	464	4.821	
153. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.0624	569.06	35.51	2 995.86	187	5.265	
153. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.00702	4 284.77	30.08	17 505.91	123	4.086	
153. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	3.0264	547.15	1 655.89	3 003.58	9 090	5.49	
153. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	1 876.90	808.12	17 020.17	7 328	9.068	
153. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	1 208.60	0.05	11 305.46		9.354	
153. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.03744	609.46	22.82	4 883.09	183	8.012	
153. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	3.60		20.52		5.7	
153. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	37.07	224.38	185.97	1 126	5.017	
		Накладные расходы				130%	399.26	111%	5 804		
		Сметная прибыль				76%	233.41	61%	3 190		
		Всего с НР и СП					4 534.63		36 431		
	
154.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	
	
155.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0259	704.46	18.25	11 963.43	310	16.986	
155. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	2.29215	7.960	18.25	135.180	310	16.982	
		Накладные расходы				80%	14.60	68%	211		
		Сметная прибыль				38%	6.94	31%	96		
		Всего с НР и СП					39.79		617		
	
156.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.85	104.66	298.28	516.66	1 472	4.935	
		Объем: 2.59*1.1									
	
	Прочие работы	
157.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.87	2 168.55	1 886.64	14 380.30	12 511	6.631	
157. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	34.8	8.430	293.36	143.350	4 989	17.005	
157. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	13.05	122.09	1 593.27	576.42	7 522	4.721	
		Накладные расходы				115%	337.36	98%	4 889		
		Сметная прибыль				77%	225.89	61%	3 043		
		Всего с НР и СП					2 449.89		20 444		
	
158.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397.03	1 671.00	3 342	8.417	
158. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30.17	147.370	513	16.998	
158. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10.13	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.29	219.76	22	16.983	
158. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9.41	2 080.79	33	3.538	
158. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347.32	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31.38	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18.10	48%	246		
		Всего с НР и СП					446.51		4 040		
	
159.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
159. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
159. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
159. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
159. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
159. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
159. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
159. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
160.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.008	839.12	-6.71	5 438.81	-44	6.557	
		Объем: (0.1)*(-0.08)									
	
161.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0007	1 548.45	-1.08	21 024.29	-15	13.889	
		Объем: (0.1)*(-0.0072)									
	
162.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-1	4.05	-4.05	13.18	-13	3.21	
		Объем: (0.1)*(-10.0)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					120 920.78		838 693	6.936	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					117 233.80		805 672	6.872	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					40 949.07		221 006	5.397	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 105-107, 158; %=81 - по стр. 110, 112, 121, 128, 130, 138, 140, 149, 151; %=121 - по стр. 113, 115, 116, 119, 122-127, 131, 133, 136, 141, 143, 145, 159; %=68 - по стр. 152, 155; %=111 - по стр. 153; %=98 - по стр. 157)					9 680.06		140 179	14.481	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 105-107, 158; %=34 - по стр. 110, 112, 121, 128, 130, 138, 140, 149, 151; %=65 - по стр. 113, 115, 116, 119, 122-127, 131, 133, 136, 141, 143, 145, 159; %=31 - по стр. 152, 155; %=61 - по стр. 153, 157)					5 548.21		75 657	13.636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					132 462.07		1 021 508	7.712	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 686.98		33 021	8.956	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 686.98		33 021	8.956	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					136 149.05		1 054 529	7.745	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 913.59	2.14	22 567	7.745	
	ИТОГО					139 062.64		1 077 096	7.745	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 781.25	2	21 542	7.745	
	ИТОГО					141 843.89		1 098 638	7.745	
	НДС 18%				18	25 531.90	18	197 755	7.745	
	ВСЕГО С НДС					167 375.79		1 296 393	7.745	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 680.06		140 179	14.481	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 548.21		75 657	13.636	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					328 325.75		2 203 366	6.711	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					319 315.15		2 123 724	6.651	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					172 778.94		976 139	5.65	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 60, 105-107, 158; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36, 45, 47, 65, 67, 110, 112, 121, 128, 130, 138, 140, 149, 151; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 61, 113, 115, 116, 119, 122-127, 131, 133, 136, 141, 143, 145, 159; %=68 - по стр. 48, 53, 57, 84, 85, 92, 93, 152, 155; %=111 - по стр. 49, 50, 52, 55, 153; %=98 - по стр. 59, 102, 157; %=105 - по стр. 68, 73; %=89 - по стр. 69, 87, 95; %=77 - по стр. 88, 96)					25 869.96		374 863	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 60, 105-107, 158; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36, 45, 47, 65, 67, 110, 112, 121, 128, 130, 138, 140, 149, 151; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 61, 113, 115, 116, 119, 122-127, 131, 133, 136, 141, 143, 145, 159; %=31 - по стр. 48, 53, 57, 84, 85, 92, 93, 152, 155; %=61 - по стр. 49, 50, 52, 55, 59, 102, 153, 157; %=51 - по стр. 68, 73; %=44 - по стр. 69, 87, 95; %=58 - по стр. 88, 96)					14 689.24		200 233	13.631	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					359 874.35		2 698 820	7.499	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					369.04		2 340	6.341	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					369.04		2 340	6.341	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 641.56		77 302	8.945	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 641.56		77 302	8.945	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					368 884.95		2 778 462	7.532	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 894.14	2.14	59 459	7.532	
	ИТОГО					376 779.09		2 837 921	7.532	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 535.58	2	56 758	7.532	
	ИТОГО					384 314.67		2 894 679	7.532	
	НДС 18%				18	69 176.64	18	521 042	7.532	
	ВСЕГО С НДС					453 491.31		3 415 721	7.532	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					25 869.96		374 863	14.49	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					14 689.24		200 233	13.631	

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                            Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)