|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград» |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Коммунистическая 53-59 |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт крыши |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 8.898 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 8.898 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.26 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок) | 100 м | 1.08 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 22 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.25 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.18 |
| 8. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.28 |
| 9. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.588 |
| 10. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.44 |
| 11. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44 |
| 12. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.2 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.898 |
| 14. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 184.1886 |
| 15. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 8.898 |
| 16. | Этернит в комплекте | м2 | 1138.944 |
| 17. | Устройство ветровой доски Н=150 мм (прим) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.039 |
| 18. | Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.039 |
| 19. | Устройство снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 1.366 |
| 20. | Разборка лобовой доски (прим) | 100 м2 подшивки | 0.14 |
| 21. | Устройство лобовой доски (прим) | 100 м2 потолка | 0.14 |
| 22. | Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 |
| 23. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.07 |
| 24. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 7 |
| 25. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 3.36 |
| 26. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 27. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.07 |
| 28. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 29. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 30. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.72 |
| 31. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 1.376 |
| 32. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.376 |
| 33. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.26 |
| 34. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (вынос фанового стояка) | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 35. | Проходной элемент | шт | 12 |
| 36. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 36.5 |
| 37. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 36.5 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |