|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | «Утверждаю»  Смета на сумму: 1 367 183 руб. | | Директор МКУ «КР МКД» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович/ | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |  |  | | --- | |  | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1** | |  | | на капитальный ремонт крыши и фасада без утепления МКД, расположенного по адресу:  г. Калининград, ул. В. Дубинина, д. 29 | | | |
| Сметная стоимость: | **1 367.183** | тыс. руб. | |
| Hормативная трудоемкость: | **2.070** | тыс.чел.ч | |
| Сметная заработная плата: | **308.403** | тыс. руб. | |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 2.3588 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 305 | 1 084 | 221 | 16.11 | 6.86 | 18 984 | 17 469 | 1 515 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11.5\*6.5\*2+50+20+6+3.5+6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 073 |  |  |  | 84% | 14 674 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 650 |  |  |  | 48% | 8 385 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 029 |  |  |  |  | 42 043 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.3588 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 407 | 301 | 105 | 16.11 | 9.68 | 5 877 | 4 856 | 1 021 |
|  | 6.95 |  | 16 | 1 | 16.08 |  | 264 |
|  | Объем: 11.5\*6.5\*2+50+20+6+3.5+6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 263 |  |  |  | 71% | 3 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 206 |  |  |  | 52% | 2 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 12 175 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.3588 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 6 400 | 425 | 70 | 16.12 | 9.21 | 25 854 | 6 844 | 645 |
| 2 503.59 | 4.13 | 5 905 | 10 | 3.11 | 18.83 | 18 366 | 183 |
|  | Объем: 11.5\*6.5\*2+50+20+6+3.5+6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 361 |  |  |  | 71% | 4 989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 283 |  |  |  | 52% | 3 654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 044 |  |  |  |  | 34 497 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-18-4  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (частично), 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.12292 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 11 682 | 1 712 | 171 | 16.12 | 9.08 | 60 515 | 27 605 | 1 554 |
| 4 615.62 |  | 9 799 |  | 3.2 | 1 | 31 355 |  |
|  | Объем: (11.5\*6.5\*2+50+20+6+3.5+6.88)\*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 421 |  |  |  | 71% | 19 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 113 |  |  |  | 52% | 14 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 216 |  |  |  |  | 94 469 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.07 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 474 | 101 | 5 | 16.11 | 9 | 3 168 | 1 635 | 42 |
| 5 258.63 |  | 368 |  | 4.05 | 1 | 1 491 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 84 |  |  |  | 71% | 1 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 66 |  |  |  | 52% | 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 623 |  |  |  |  | 5 179 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.8 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 7 433 | 1 087 | 28 | 16.11 | 8.96 | 36 584 | 17 506 | 248 |
| 7 898.38 |  | 6 319 |  | 2.98 | 1 | 18 830 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 902 |  |  |  | 71% | 12 429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 707 |  |  |  | 52% | 9 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 042 |  |  |  |  | 58 116 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.4 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 808 | 144 | 15 | 16.11 | 9.04 | 8 113 | 2 325 | 133 |
| 4 121.69 |  | 1 649 |  | 3.43 | 1 | 5 655 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 120 |  |  |  | 71% | 1 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 94 |  |  |  | 52% | 1 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 021 |  |  |  |  | 10 973 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.492 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 37 | 37 |  | 16.11 | 6.5 | 598 | 597 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.4\*4+2.3+5+3+3.4+3.1+1.7+5.7+4.7+2.4+4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 31 |  |  |  | 71% | 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 24 |  |  |  | 52% | 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 1 332 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.897 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 307 | 600 | 606 | 16.11 | 3.72 | 12 190 | 9 671 | 2 253 |
| 17.13 | 1.45 | 101 | 9 | 2.64 | 16.18 | 267 | 138 |
|  | Объем: 212.292\*2+235.88\*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 548 |  |  |  | 77% | 7 553 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 365 |  |  |  | 48% | 4 708 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 221 |  |  |  |  | 24 451 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 122.0679 | 36.04 |  |  | 4 399 |  |  |  |  | 24 863 |  |  |
| 36.04 |  | 4 399 |  | 203.68 |  | 24 863 |  |
|  | Объем: 5.897\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕРр 53-1-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен | 0.985 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 1 122 | 671 | 451 | 16.11 | 6.63 | 13 795 | 10 805 | 2 990 |
|  | 59.65 |  | 59 | 1 | 16.09 |  | 945 |
|  | Объем: 50+3.5+45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 628 |  |  |  | 73% | 8 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 511 |  |  |  | 56% | 6 580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 261 |  |  |  |  | 28 953 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.2073 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 346 | 148 | 2 | 16.11 | 9.16 | 3 040 | 2 385 | 14 |
| 162.83 |  | 197 |  | 3.26 | 1 | 641 |  |
|  | Объем: 50+3.5+45+(0.15\*2\*38\*1.95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 138 |  |  |  | 79% | 1 884 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 95 |  |  |  | 51% | 1 216 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 578 |  |  |  |  | 6 141 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 150.9125 | 7.04 |  |  | 1 062 |  |  |  |  | 3 439 |  |  |
| 7.04 |  | 1 062 |  | 22.79 |  | 3 439 |  |
|  | Объем: 120.73\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 14.21925 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 2 884 | 1 706 | 1 179 | 16.11 | 8.94 | 38 018 | 27 481 | 10 537 |
|  |  |  |  | 18.43 | 1 |  |  |
|  | Объем: (50+3.5+45)\*0.15-(0.15\*0.05\*38\*1.95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 535 |  |  |  | 77% | 21 160 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 024 |  |  |  | 48% | 13 191 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 443 |  |  |  |  | 72 369 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТССЦ 104-0097  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 190.90165 | 26.54 |  |  | 5 067 |  |  |  |  | 16 395 |  |  |
| 26.54 |  | 5 067 |  | 85.88 |  | 16 395 |  |
|  | Объем: 50+3.5+(45-0.05\*1.95)\*3\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.2073 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 346 | 148 | 2 | 16.11 | 9.16 | 3 040 | 2 385 | 14 |
| 162.83 |  | 197 |  | 3.26 | 1 | 641 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 138 |  |  |  | 79% | 1 884 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 95 |  |  |  | 51% | 1 216 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 578 |  |  |  |  | 6 141 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 150.9125 | 13.13 |  |  | 1 981 |  |  |  |  | 6 370 |  |  |
| 13.13 |  | 1 981 |  | 42.21 |  | 6 370 |  |
|  | Объем: 120.73\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.3588 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 19 274 | 957 | 392 | 16.12 | 8.26 | 109 188 | 15 433 | 3 234 |
| 7 599.20 | 14.91 | 17 925 | 35 | 5.05 | 16.09 | 90 521 | 566 |
|  | Объем: 11.5\*6.5\*2+50+20+6+3.5+6.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 071 |  |  |  | 92% | 14 719 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 546 |  |  |  | 44% | 7 040 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 891 |  |  |  |  | 130 947 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 101-4128  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 26.12 | 137.86 |  |  | 3 601 |  |  |  |  | 13 906 |  |  |
| 137.86 |  | 3 601 |  | 532.37 |  | 13 906 |  |
|  | Объем: (2.5+2.5+3.5+3.5+3+11.5+(3.2+6.5)\*4)\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.22 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 094 | 16 | 17 | 16.11 | 7.68 | 5 255 | 256 | 127 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 061 | 1 | 4.59 | 16.09 | 4 872 | 19 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 18 |  |  |  | 92% | 253 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 9 |  |  |  | 44% | 121 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 122 |  |  |  |  | 5 629 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.252 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 745 | 94 | 2 | 16.11 | 9.22 | 3 321 | 1 521 | 15 |
| 2 574.88 | 1.03 | 649 |  | 2.75 | 18.87 | 1 784 | 5 |
|  | Объем: 3.4\*4+2.3+5+4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 78 |  |  |  | 71% | 1 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 61 |  |  |  | 52% | 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  | 5 198 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.252 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 221 | 82 | 8 | 16.11 | 8.82 | 8 194 | 1 327 | 71 |
| 8 454.40 | 3.03 | 2 131 | 1 | 3.19 | 16.07 | 6 796 | 12 |
|  | Объем: 3.4\*4+2.3+5+4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 90 |  |  |  | 92% | 1 232 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 46 |  |  |  | 44% | 589 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 356 |  |  |  |  | 10 015 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.337 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 499 | 112 | 4 | 16.11 | 9.13 | 8 615 | 1 808 | 41 |
| 7 069.56 |  | 2 382 |  | 2.84 | 1 | 6 766 |  |
|  | Объем: 3.3\*4+4+3.3\*4+3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 93 |  |  |  | 71% | 1 284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 73 |  |  |  | 52% | 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 665 |  |  |  |  | 10 839 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.16 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 917 | 93 | 1 | 16.11 | 9.14 | 3 593 | 1 491 | 12 |
| 5 145.09 |  | 823 |  | 2.54 | 1 | 2 091 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 77 |  |  |  | 71% | 1 059 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 60 |  |  |  | 52% | 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 055 |  |  |  |  | 5 427 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 698 | 38 | 1 | 16.11 | 9.14 | 1 363 | 619 | 6 |
| 8 231.09 |  | 658 |  | 1.12 | 1 | 738 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 32 |  |  |  | 71% | 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 25 |  |  |  | 52% | 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 754 |  |  |  |  | 2 124 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.07 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 322 | 34 | 1 | 16.11 | 9.14 | 1 267 | 542 | 5 |
| 4 116.09 |  | 288 |  | 2.5 | 1 | 720 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 28 |  |  |  | 71% | 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 22 |  |  |  | 52% | 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  | 1 934 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.28 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 380 | 92 |  | 16.11 | 9.16 | 2 660 | 1 478 | 3 |
| 1 029.19 |  | 288 |  | 4.09 | 1 | 1 179 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 76 |  |  |  | 71% | 1 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 60 |  |  |  | 52% | 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 516 |  |  |  |  | 4 478 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.012 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 103 | 66 | 3 | 16.11 | 7.76 | 1 242 | 1 066 | 23 |
| 2 806.54 | 60.12 | 34 | 1 | 4.52 | 17.91 | 152 | 13 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 52 |  |  |  | 66% | 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 42 |  |  |  | 50% | 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 2 494 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0504 | 3 086.00 |  |  | 156 |  |  |  |  | 644 |  |  |
| 3 086.00 |  | 156 |  | 12 777.23 |  | 644 |  |
|  | Объем: 0.012\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 7-ми кан.), 100 м труб | 0.012 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 390 | 256 | 8 | 16.11 | 7.75 | 4 752 | 4 119 | 62 |
| 10 532.27 | 157.78 | 126 | 2 | 4.52 | 17.9 | 571 | 34 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 201 |  |  |  | 66% | 2 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 163 |  |  |  | 50% | 2 077 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 754 |  |  |  |  | 9 569 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.1848 | 3 086.00 |  |  | 570 |  |  |  |  | 2 361 |  |  |
| 3 086.00 |  | 570 |  | 12 777.23 |  | 2 361 |  |
|  | Объем: 0.012\*2200\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 0.04464 | 188.95 | 188.95 |  | 8 | 8 |  | 16.11 | 1 | 136 | 136 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.2\*1.2\*2+0.66\*1.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 8 |  |  |  | 84% | 114 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 65 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 316 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.0446 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 108 | 58 |  | 16.11 | 6.41 | 1 108 | 931 | 1 |
| 1 115.14 |  | 50 |  | 3.54 | 1 | 176 |  |
|  | Объем: 1.2\*1.2\*2+0.66\*1.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 46 |  |  |  | 67% | 624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 29 |  |  |  | 40% | 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 2 104 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04464 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 102 | 5 | 1 | 16.11 | 9.07 | 359 | 82 | 6 |
| 2 163.18 |  | 97 |  | 2.81 | 1 | 271 |  |
|  | Объем: 1.2\*1.2\*2+0.66\*1.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 80% | 66 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2 |  |  |  | 37% | 30 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 455 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 28.0911 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 352 | 124 | 1 030 | 16.1 | 7.59 | 13 001 | 1 994 | 7 816 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 124 |  |  |  | 100% | 1 994 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 74 |  |  |  | 60% | 1 196 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 28.0911 | 16.40 |  | 16.40 | 461 |  | 461 | 1 | 7.87 | 3 626 |  | 3 626 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Ремонт кровли из мягкой черепицы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 46-04-008-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 0.1326 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 22 | 16 | 6 | 16.11 | 6.86 | 296 | 254 | 42 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.4\*3.1+1.6\*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 16 |  |  |  | 84% | 213 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 10 |  |  |  | 48% | 122 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 631 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕРр 58-18-2  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.1326 | 2 538.11 | 548.96 | 29.09 | 337 | 73 | 4 | 16.12 | 9.06 | 2 128 | 1 173 | 35 |
| 1 960.06 |  | 260 |  | 3.54 | 1 | 920 |  |
|  | Объем: 3.4\*3.1+1.6\*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 61 |  |  |  | 71% | 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 47 |  |  |  | 52% | 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  | 3 571 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕРр 58-18-4  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (частично), 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.11934 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 657 | 96 | 10 | 16.12 | 9.08 | 3 402 | 1 552 | 87 |
| 4 615.62 |  | 551 |  | 3.2 | 1 | 1 763 |  |
|  | Объем: (3.4\*3.1+1.6\*1.7)\*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 80 |  |  |  | 71% | 1 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 62 |  |  |  | 52% | 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 799 |  |  |  |  | 5 311 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.13 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 384 | 49 | 1 | 16.11 | 9.22 | 1 713 | 785 | 8 |
| 2 574.88 | 1.03 | 335 |  | 2.75 | 18.87 | 921 | 3 |
|  | Объем: 3.4\*2+3.1\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 41 |  |  |  | 71% | 559 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 32 |  |  |  | 52% | 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 457 |  |  |  |  | 2 682 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 0.1326 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 38 | 16 |  | 16.11 | 9.16 | 334 | 262 | 2 |
| 162.83 |  | 22 |  | 3.26 | 1 | 70 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 15 |  |  |  | 79% | 207 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 10 |  |  |  | 51% | 134 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 675 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 16.575 | 7.04 |  |  | 117 |  |  |  |  | 378 |  |  |
| 7.04 |  | 117 |  | 22.79 |  | 378 |  |
|  | Объем: 13.26\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 12-01-007-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства, 100 м2 кровли | 0.1054 | 20 551.35 | 703.24 | 58.41 | 2 166 | 74 | 6 | 16.11 | 8.87 | 4 065 | 1 194 | 55 |
| 19 789.70 | 6.23 | 2 086 | 1 | 1.35 | 16.1 | 2 816 | 11 |
|  | Объем: 3.4\*3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 81 |  |  |  | 92% | 1 109 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 41 |  |  |  | 44% | 530 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 288 |  |  |  |  | 5 704 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.065 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 573 | 21 | 2 | 16.11 | 8.82 | 2 114 | 342 | 18 |
| 8 454.40 | 3.03 | 550 |  | 3.19 | 16.07 | 1 753 | 3 |
|  | Объем: 3.4+3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 23 |  |  |  | 92% | 317 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 12 |  |  |  | 44% | 152 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 607 |  |  |  |  | 2 583 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.03 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 222 | 10 |  | 16.11 | 9.13 | 767 | 161 | 4 |
| 7 069.56 |  | 212 |  | 2.84 | 1 | 602 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 8 |  |  |  | 71% | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 7 |  |  |  | 52% | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 965 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.02 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 115 | 12 |  | 16.11 | 9.14 | 449 | 186 | 1 |
| 5 145.09 |  | 103 |  | 2.54 | 1 | 261 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 10 |  |  |  | 71% | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 8 |  |  |  | 52% | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 678 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.02 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 174 | 10 |  | 16.11 | 9.14 | 341 | 155 | 1 |
| 8 231.09 |  | 165 |  | 1.12 | 1 | 184 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 8 |  |  |  | 71% | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 7 |  |  |  | 52% | 81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 532 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.01 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 46 | 5 |  | 16.11 | 9.14 | 181 | 77 | 1 |
| 4 116.09 |  | 41 |  | 2.5 | 1 | 103 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 4 |  |  |  | 71% | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 3 |  |  |  | 52% | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 276 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.03 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 41 | 10 |  | 16.11 | 9.16 | 285 | 158 |  |
| 1 029.19 |  | 31 |  | 4.09 | 1 | 126 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 8 |  |  |  | 71% | 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 7 |  |  |  | 52% | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 479 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.5139 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 24 | 2 | 19 | 16.1 | 7.59 | 237 | 36 | 143 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 2 |  |  |  | 100% | 36 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 60% | 22 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.5139 | 16.40 |  | 16.40 | 8 |  | 8 | 1 | 7.87 | 66 |  | 66 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **87 986** | **10 593** | **4 840** |  |  | **482 190** | **170 702** | **36 478** |
| **72 356** | **135** |  |  | **271 758** | **2 196** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **86 140** | **10 467** | **3 322** |  |  | **465 260** | **168 672** | **24 827** |
| **72 356** | **135** |  |  | **271 758** | **2 196** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **16 953** |  |  |  |  | **68 356** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 32, 37; %=71 - по стр. 2-8, 21, 23-27, 38-40, 45-49; %=77 - по стр. 9, 14; %=73 - по стр. 11; %=79 - по стр. 12, 16, 41; %=92 - по стр. 18, 20, 22, 43, 44; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 33; %=80 - по стр. 34)** | | | | | **9 471** |  |  |  |  | **130 246** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 14, 32, 37; %=52 - по стр. 2-8, 21, 23-27, 38-40, 45-49; %=56 - по стр. 11; %=51 - по стр. 12, 16, 41; %=44 - по стр. 18, 20, 22, 43, 44; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 33; %=37 - по стр. 34)** | | | | | **6 619** |  |  |  |  | **85 303** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **102 230** |  |  |  |  | **680 809** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 846** | **126** | **1 518** |  |  | **16 930** | **2 030** | **11 651** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35, 50)** | | | | | **126** |  |  |  |  | **2 030** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35, 50)** | | | | | **76** |  |  |  |  | **1 218** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 846** |  |  |  |  | **16 930** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **104 076** |  |  |  |  | **697 739** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **2 227** |  |  |  |  | **14 932** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **106 303** |  |  |  |  | **712 671** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **2 126** |  |  |  |  | **14 253** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **108 429** |  |  |  |  | **726 924** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **19 517** |  |  |  |  | **130 846** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **127 946** |  |  |  |  | **857 770** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **9 471** |  |  |  |  | **130 246** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **6 619** |  |  |  |  | **85 303** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Балкон* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕРр 57-2-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия | 0.304 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 950 | 306 | 644 | 16.11 | 4.92 | 8 095 | 4 929 | 3 167 |
|  | 238.98 |  | 73 | 1 | 16.37 |  | 1 189 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 303 |  |  |  | 68% | 4 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 258 |  |  |  | 54% | 3 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 511 |  |  |  |  | 15 559 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.175 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 517 | 66 | 1 | 16.11 | 9.22 | 2 306 | 1 057 | 11 |
| 2 574.88 | 1.03 | 451 |  | 2.75 | 18.87 | 1 239 | 3 |
|  | Объем: 2.4+5.7+1.5+4.7+3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 55 |  |  |  | 71% | 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 43 |  |  |  | 52% | 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  | 3 610 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.304 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 1 163 | 193 | 139 | 16.12 | 4.15 | 8 351 | 3 113 | 577 |
| 2 733.36 | 6.30 | 831 | 2 | 5.61 | 18.81 | 4 662 | 36 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 216 |  |  |  | 94% | 2 960 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 125 |  |  |  | 51% | 1 606 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 504 |  |  |  |  | 12 917 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕР 11-01-004-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.304 | 2 371.91 | 383.19 | 221.89 | 721 | 116 | 67 | 16.12 | 4.35 | 4 980 | 1 878 | 293 |
| 1 766.83 | 3.71 | 537 | 1 | 5.23 | 18.82 | 2 809 | 21 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 130 |  |  |  | 94% | 1 785 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 75 |  |  |  | 51% | 968 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 926 |  |  |  |  | 7 734 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 11-01-015-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, 100 м2 покрытия | 0.304 | 1 933.89 | 292.10 | 283.69 | 588 | 89 | 86 | 16.11 | 5.77 | 4 017 | 1 431 | 498 |
| 1 358.10 | 38.68 | 413 | 12 | 5.06 | 16.94 | 2 089 | 199 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 112 |  |  |  | 94% | 1 532 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 65 |  |  |  | 51% | 831 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  | 6 381 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕР 11-01-015-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03, 100 м2 покрытия | 0.304 | 4 266.94 | 133.72 | 100.50 | 1 297 | 41 | 31 | 16.12 | 9.08 | 7 148 | 655 | 277 |
| 4 032.72 | 36.75 | 1 226 | 11 | 5.07 | 18.84 | 6 216 | 210 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*12, Н4= 1.25\*12, Н5= 1.15\*12, Н48= 12* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 58 |  |  |  | 94% | 813 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 33 |  |  |  | 51% | 441 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 388 |  |  |  |  | 8 402 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕР 06-01-015-10  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.034048 | 436.67 | 118.82 | 40.48 | 15 | 4 | 1 | 16.11 | 8.04 | 124 | 65 | 11 |
| 277.37 | 2.42 | 9 |  | 5.03 | 16.07 | 48 | 1 |
|  | Объем: 1.12\*30.4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 80% | 53 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 2 |  |  |  | 44% | 29 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 206 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТССЦ 204-0096  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т | 0.034048 | 8 902.52 |  |  | 303 |  |  |  |  | 1 276 |  |  |
| 8 902.52 |  | 303 |  | 37 472.41 |  | 1 276 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕР 11-01-015-08  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.304 | 194.61 | 125.32 | 9.32 | 59 | 38 | 3 | 16.12 | 6.72 | 741 | 614 | 19 |
| 59.97 | 1.49 | 18 |  | 5.9 | 17.29 | 108 | 8 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 42 |  |  |  | 94% | 585 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 24 |  |  |  | 51% | 317 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 1 643 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.0452 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 98 | 9 | 75 | 16.1 | 7.59 | 946 | 145 | 569 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.006+0.0392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 9 |  |  |  | 100% | 145 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 60% | 87 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 2.0452 | 16.40 |  | 16.40 | 34 |  | 34 | 1 | 7.87 | 264 |  | 264 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.006+0.0392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Фасад (стены)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2.24032 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 2 719 | 1 027 | 20 | 16.12 | 9.13 | 25 176 | 16 548 | 181 |
| 746.53 |  | 1 672 |  | 5.05 | 1 | 8 446 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 1 130 |  |  |  | 93% | 15 390 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 698 |  |  |  | 54% | 8 936 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 547 |  |  |  |  | 49 502 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.22 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 14 | 11 | 3 | 16.11 | 1.78 | 181 | 176 | 5 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 9 |  |  |  | 66% | 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 6 |  |  |  | 40% | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 368 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.22 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 032 | 44 | 934 | 16.12 | 4.06 | 4 685 | 702 | 3 793 |
| 244.81 | 143.10 | 54 | 31 | 3.54 | 15.1 | 191 | 475 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 59 |  |  |  | 66% | 777 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 38 |  |  |  | 40% | 471 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 128 |  |  |  |  | 5 933 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 1.74125 | 188.95 | 188.95 |  | 329 | 329 |  | 16.11 | 1 | 5 300 | 5 300 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11.5\*1.3+1.3\*10.1+1.3\*2.7+1.3\*10.1+1.3\*1.4-1.3\*3.9+11.5\*3.3+3.8\*4.7+2.7\*3.3+1.1\*3.3+(10.1+7.1)/2\*3.3+4.7\*3.3+5+7.1/2\*2.5+10.1\*3.3+(10.1+7.1)/2\*3.3+7.1/2\*2.5+0.7\*3.3\*2-(2.3\*3.3+3.3\*5+1.2\*1.4+2+0.6\*1.4+0.5\*1.4+0.5\*1+0.5\*1+0.5\*1+0.5\*7\*4+1.2\*1.4\*6+0.5\*1\*2+1.65\*1.85\*2+1\*1.6+1.3\*3.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 326 |  |  |  | 84% | 4 452 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 197 |  |  |  | 48% | 2 544 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  | 12 296 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕРр 61-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1924 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 1 132 | 614 |  | 16.11 | 6.42 | 11 722 | 9 884 | 3 |
| 2 694.15 |  | 518 |  | 3.54 | 1 | 1 835 |  |
|  | Объем: ((0.5+0.5+1+1)\*3+2+1.2+1.2+1.4+1.4+0.6+0.6+1.4+1.4+0.5+0.5+1.4+1.4+(0.5+0.5+0.7+0.7)\*4+(1.2+1.2+1.4+1.4)\*4+(1.65+1.65+1.8+1.8)\*2+(1.2+1.2+1.4+1.4)\*2+(0.5+0.5+1+1)\*2+1+1+1.6+1.6+4+0.5+0.5+0.7+0.7)\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 485 |  |  |  | 67% | 6 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 307 |  |  |  | 40% | 3 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 924 |  |  |  |  | 22 298 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 10 | 37.19 | 25.77 |  | 372 | 258 |  | 16.12 | 1 | 4 732 | 4 154 |  |
| 11.42 |  | 114 |  | 5.06 | 1 | 578 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 222 |  |  |  | 73% | 3 032 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 181 |  |  |  | 56% | 2 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 774 |  |  |  |  | 10 091 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.93365 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 155 | 149 | 3 | 16.11 | 9.18 | 2 434 | 2 396 | 30 |
| 1.71 | 0.16 | 3 |  | 2.64 | 18.69 | 9 | 6 |
|  | Объем: 174.125+19.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 142 |  |  |  | 80% | 1 922 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 70 |  |  |  | 37% | 889 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  | 5 244 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 25.13745 | 15.82 |  |  | 398 |  |  |  |  | 1 299 |  |  |
| 15.82 |  | 398 |  | 51.69 |  | 1 299 |  |
|  | Объем: 1000\*1.93365\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.93365 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 4 011 | 1 609 | 162 | 16.11 | 9.97 | 35 469 | 25 925 | 1 618 |
| 1 157.98 | 39.06 | 2 239 | 76 | 3.54 | 14.27 | 7 927 | 1 078 |
|  | Объем: 174.125+19.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 601 |  |  |  | 80% | 21 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 792 |  |  |  | 37% | 9 991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 404 |  |  |  |  | 67 063 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 1.93365 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 1 334 | 1 306 | 26 | 16.11 | 9.09 | 21 289 | 21 047 | 235 |
| 0.64 |  | 1 |  | 5.66 | 1 | 7 |  |
|  | Объем: 174.125+19.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 1 032 |  |  |  | 67% | 14 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 653 |  |  |  | 40% | 8 419 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 019 |  |  |  |  | 43 809 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 212.7015 | 12.74 |  |  | 2 710 |  |  |  |  | 5 428 |  |  |
| 12.74 |  | 2 710 |  | 25.52 |  | 5 428 |  |
|  | Объем: (174.125+19.24)\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТССЦ 113-8075  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 483.4125 | 9.39 |  |  | 4 539 |  |  |  |  | 7 725 |  |  |
| 9.39 |  | 4 539 |  | 15.98 |  | 7 725 |  |
|  | Объем: (174.125+19.24)\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.2065 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 610 | 77 | 1 | 16.11 | 9.22 | 2 722 | 1 247 | 13 |
| 2 574.88 | 1.03 | 532 |  | 2.75 | 18.87 | 1 462 | 4 |
|  | Объем: 0.5\*4+1.2+0.6+0.5\*4+1.2\*4+1.65\*2+0.5\*2+1.2\*2+1+1.65+0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 64 |  |  |  | 71% | 888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 50 |  |  |  | 52% | 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 724 |  |  |  |  | 4 261 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 1.93365 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 13 079 | 1 525 | 121 | 16.11 | 8.32 | 66 279 | 24 571 | 1 007 |
| 5 912.59 |  | 11 433 |  | 3.56 | 1 | 40 701 |  |
|  | Объем: 174.125+19.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 449 |  |  |  | 80% | 19 657 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 717 |  |  |  | 37% | 9 091 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 245 |  |  |  |  | 95 027 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТЕР 15-04-019-08  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.4777 | 915.24 | 118.78 | 57.04 | 2 268 | 294 | 141 | 16.12 | 3.94 | 11 145 | 4 744 | 557 |
| 739.42 |  | 1 832 |  | 3.19 | 1 | 5 844 |  |
|  | Объем: 174.125+19.24+4.7\*3.3+8.8\*3.3+4.7\*3.3-(1.25\*1.45+1.4\*1.45+1.25\*1.45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 279 |  |  |  | 80% | 3 795 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 138 |  |  |  | 37% | 1 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 685 |  |  |  |  | 16 695 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 6.318 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 304 | 28 | 232 | 16.1 | 7.59 | 2 925 | 449 | 1 758 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 6.27+0.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 28 |  |  |  | 100% | 449 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 17 |  |  |  | 60% | 269 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 6.318 | 16.40 |  | 16.40 | 104 |  | 104 | 1 | 7.87 | 815 |  | 815 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 6.27+0.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Ремонт трещин* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕР 07-05-039-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования, 100 м | 0.01 | 1 189.03 | 222.93 | 966.10 | 12 | 2 | 10 | 16.11 | 4.42 | 79 | 36 | 43 |
|  | 94.56 |  | 1 | 3.23 | 16.1 |  | 15 |
|  | *Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84\*9.14) ]; ТССЦ 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00\*0.0762) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 4 |  |  |  | 119% | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 3 |  |  |  | 68% | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 174 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТЕРр 69-12-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 (расширяющийся цемент), 1 м3 раствора | 0.003 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  | 16.11 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.003\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 56% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 32% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТССЦ 408-0141  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Песок природный для строительных растворов средний, м3 | 0.00225 | 107.87 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 107.87 |  |  |  | 510.24 |  | 1 |  |
|  | Объем: 0.003\*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТССЦ 101-2429  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Цемент расширяющийся, т | 0.00105 | 2 050.80 |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  |
| 2 050.80 |  | 2 |  | 21 538.58 |  | 23 |  |
|  | Объем: 0.25\*0.003\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Усиление существующего проема* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.04 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 3 | 2 | 1 | 16.11 | 1.78 | 33 | 32 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 2 |  |  |  | 66% | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1 |  |  |  | 40% | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕРр 69-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.04 | 182.52 | 143.34 | 39.18 | 7 | 6 | 2 | 16.11 | 1.78 | 95 | 92 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 5 |  |  |  | 66% | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3 |  |  |  | 40% | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 193 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТЕРр 53-25-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек | 0.03936 | 2 028.73 | 1 519.46 | 77.09 | 80 | 60 | 3 | 16.12 | 5.96 | 1 075 | 964 | 18 |
| 432.18 | 5.28 | 17 |  | 5.44 | 16.11 | 93 | 3 |
|  | Объем: 0.0342+0.00516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0761:[ М-(14778.40=14210.00\*1.04) ]; ТССЦ 404-0005:[ М-(1610.02=2824.60\*0.57) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 52 |  |  |  | 73% | 706 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 42 |  |  |  | 56% | 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 2 322 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТССЦ 101-3686  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс, т | 0.0342 | 5 280.24 |  |  | 181 |  |  |  |  | 835 |  |  |
| 5 280.24 |  | 181 |  | 24 403.41 |  | 835 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТССЦ 101-4686  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп, т | 0.00516 | 6 758.86 |  |  | 35 |  |  |  |  | 125 |  |  |
| 6 758.86 |  | 35 |  | 24 252.54 |  | 125 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | ТССЦ 401-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Бетон, класс В20 (М250), м3 | 0.1 | 695.00 |  |  | 70 |  |  |  |  | 347 |  |  |
| 695.00 |  | 70 |  | 3 466.9 |  | 347 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | ТССЦ 404-0004  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 1000 шт. | 0.0224352 | 2 717.00 |  |  | 61 |  |  |  |  | 231 |  |  |
| 2 717.00 |  | 61 |  | 10 295.25 |  | 231 |  |
|  | Объем: 0.03936\*570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 | 346.87 | 60.00 | 10.41 | 2 |  |  | 16.11 | 2.72 | 11 | 6 |  |
| 276.46 | 0.11 | 2 |  | 2.88 | 16.45 | 5 |  |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 69% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 48% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТЕР 15-02-036-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.004 | 6 947.21 | 1 455.57 | 70.94 | 28 | 6 |  | 16.12 | 8.54 | 209 | 94 | 2 |
| 5 420.71 | 22.96 | 22 |  | 5.2 | 18.58 | 113 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 6 |  |  |  | 80% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 3 |  |  |  | 37% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 321 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **41 336** | **8 209** | **2 844** |  |  | **250 639** | **132 255** | **15 768** |
| **30 223** | **207** |  |  | **101 672** | **3 250** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **40 796** | **8 172** | **2 399** |  |  | **245 689** | **131 661** | **12 362** |
| **30 223** | **207** |  |  | **101 672** | **3 250** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **8 299** |  |  |  |  | **17 290** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 52; %=71 - по стр. 53, 75; %=94 - по стр. 54-57, 60; %=80 - по стр. 58, 69, 71, 76, 77, 92; %=93 - по стр. 63; %=66 - по стр. 64, 65, 84, 85; %=84 - по стр. 66; %=67 - по стр. 67, 72; %=73 - по стр. 68, 86; %=119 - по стр. 80; %=56 - по стр. 81; %=69 - по стр. 91)** | | | | | **7 783** |  |  |  |  | **105 926** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 52, 63; %=52 - по стр. 53, 75; %=51 - по стр. 54-57, 60; %=44 - по стр. 58; %=40 - по стр. 64, 65, 67, 72, 84, 85; %=48 - по стр. 66, 91; %=56 - по стр. 68, 86; %=37 - по стр. 69, 71, 76, 77, 92; %=68 - по стр. 80; %=32 - по стр. 81)** | | | | | **4 522** |  |  |  |  | **57 809** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **53 101** |  |  |  |  | **409 424** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **540** | **37** | **445** |  |  | **4 950** | **594** | **3 406** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 61, 78)** | | | | | **37** |  |  |  |  | **594** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61, 78)** | | | | | **22** |  |  |  |  | **356** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **540** |  |  |  |  | **4 950** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **53 641** |  |  |  |  | **414 374** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 148** |  |  |  |  | **8 868** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **54 789** |  |  |  |  | **423 242** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 096** |  |  |  |  | **8 465** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **55 885** |  |  |  |  | **431 707** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **10 059** |  |  |  |  | **77 707** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **65 944** |  |  |  |  | **509 414** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **7 783** |  |  |  |  | **105 926** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4 522** |  |  |  |  | **57 809** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **129 322** | **18 802** | **7 684** |  |  | **732 829** | **302 957** | **52 246** |
| **102 579** | **342** |  |  | **373 430** | **5 446** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **126 936** | **18 639** | **5 721** |  |  | **710 949** | **300 333** | **37 189** |
| **102 579** | **342** |  |  | **373 430** | **5 446** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **25 252** |  |  |  |  | **85 646** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 32, 37, 66; %=71 - по стр. 2-8, 21, 23-27, 38-40, 45-49, 53, 75; %=77 - по стр. 9, 14; %=73 - по стр. 11, 68, 86; %=79 - по стр. 12, 16, 41; %=92 - по стр. 18, 20, 22, 43, 44; %=66 - по стр. 28, 30, 64, 65, 84, 85; %=67 - по стр. 33, 67, 72; %=80 - по стр. 34, 58, 69, 71, 76, 77, 92; %=68 - по стр. 52; %=94 - по стр. 54-57, 60; %=93 - по стр. 63; %=119 - по стр. 80; %=56 - по стр. 81; %=69 - по стр. 91)** | | | | | **17 254** |  |  |  |  | **236 172** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 14, 32, 37, 66, 91; %=52 - по стр. 2-8, 21, 23-27, 38-40, 45-49, 53, 75; %=56 - по стр. 11, 68, 86; %=51 - по стр. 12, 16, 41, 54-57, 60; %=44 - по стр. 18, 20, 22, 43, 44, 58; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 33, 64, 65, 67, 72, 84, 85; %=37 - по стр. 34, 69, 71, 76, 77, 92; %=54 - по стр. 52, 63; %=68 - по стр. 80; %=32 - по стр. 81)** | | | | | **11 141** |  |  |  |  | **143 112** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **155 331** |  |  |  |  | **1 090 233** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 386** | **163** | **1 963** |  |  | **21 880** | **2 624** | **15 057** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35, 50, 61, 78)** | | | | | **163** |  |  |  |  | **2 624** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35, 50, 61, 78)** | | | | | **98** |  |  |  |  | **1 574** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 386** |  |  |  |  | **21 880** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **157 717** |  |  |  |  | **1 112 113** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **3 375** |  |  |  |  | **23 799** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **161 092** |  |  |  |  | **1 135 912** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **3 222** |  |  |  |  | **22 718** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **164 314** |  |  |  |  | **1 158 630** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **29 577** |  |  |  |  | **208 553** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **193 891** |  |  |  |  | **1 367 183** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **17 254** |  |  |  |  | **236 172** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **11 141** |  |  |  |  | **143 112** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |