«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 980 643	руб.	Смета на сумму:	6 980 643	руб.	

Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович ______________________
«______»____________________ 20___г.	
Директор ООО «Дом-Сервис»
А.В. Ходорович ______________________
«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 91 по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
Сметная стоимость:	6 980.643	тыс. руб.	
монтажных работ:	24.038	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.222	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	729.377	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Е68-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания		11	151.12	1 662.33	2 566.26	28 229	16.982	
1. 1.	З1-100-17	Рабочий среднего разряда 1,7	чел.-ч	18.68	205.48	8.090	1 662.33	137.380	28 229	16.981	
		Накладные расходы				104%	1 728.82	88%	24 842		
		Сметная прибыль				60%	997.40	48%	13 550		
		Всего с НР и СП					4 388.55		66 620		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		3.1	1 689.81	5 238.42	15 301.41	47 434	9.055	
		Объем: 280+30									
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	211.606	9.160	1 938.31	155.940	32 998	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	29.14	11.230	327.24	191.220	5 572	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	29.14	95.16	2 772.96	468.45	13 651	4.923	
			(1)			11.23	327.24	191.22	5 572	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	87.42	6.03	527.14	8.99	786	1.491	
		Накладные расходы				104%	2 356.17	88%	33 942		
		Сметная прибыль				60%	1 359.33	48%	18 514		
		Всего с НР и СП					8 953.92		99 889		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		187.18	3.71	694.44	36.66	6 862	9.881	
		Объем: 1100*0.08*1.8+280*0.3*0.15*2.2+30*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза		187.18	10.52	1 969.13	93.58	17 516	8.895	
	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.354	4 846.79	1 715.77	49 459.80	17 509	10.205	
		Объем: 885*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	5.33832	8.280	44.20	140.760	751	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	15.44148	15.080	232.86	256.870	3 966	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	11.78112	112.40	1 324.20	1 144.08	13 479	10.179	
			(1)			15.08	177.66	256.87	3 026	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.66036	93.88	343.63	890.86	3 261	9.489	
			(1)			15.08	55.20	256.87	940	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01416	263.51	3.73	1 266.59	18	4.807	
		Накладные расходы				95%	263.21	81%	3 821		
		Сметная прибыль				43%	119.14	34%	1 604		
		Всего с НР и СП					2 098.11		22 934		
	
6.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		566.4	13.99	7 923.94	124.48	70 505	8.898	
		Объем: 354*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.354	344.93	122.10	3 421.73	1 211	9.918	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	1.05846	8.280	8.76	140.760	149	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.15404	15.080	17.40	256.870	296	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.15404	93.88	108.34	890.86	1 028	9.489	
			(1)			15.08	17.40	256.87	296	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.02478	126.43	3.13	1 018.85	25	8.059	
			(1)			12.94	0.32	219.76	5	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00708	263.51	1.87	1 266.59	9	4.807	
		Накладные расходы				95%	24.85	81%	360		
		Сметная прибыль				43%	11.25	34%	151		
		Всего с НР и СП					158.20		1 723		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.77	2 520.14	4 460.65	17 348.53	30 707	6.884	
		Объем: 885*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	27.8244	8.510	236.79	144.650	4 025	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	24.5676	14.301	351.35	243.333	5 978	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	7.5933	102.57	778.84	835.60	6 345	8.147	
			(1)			11.23	85.27	191.22	1 452	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	3.1329	139.36	436.60	1 430.52	4 482	10.265	
			(1)			15.08	47.24	256.87	805	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	12.5316	223.58	2 801.82	1 170.91	14 673	5.237	
			(1)			16.11	201.88	273.99	3 434	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.3098	133.41	174.74	763.85	1 000	5.726	
			(1)			12.94	16.95	219.76	288	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	8.85	3.60	31.86	20.52	182	5.7	
		Накладные расходы				142%	835.16	121%	12 104		
		Сметная прибыль				81%	476.39	65%	6 502		
		Всего с НР и СП					5 772.20		49 313		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		194.7	104.66	20 377.30	516.66	100 594	4.937	
		Объем: 1.77*110									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.885	61 088.01	54 062.89	523 248.53	463 075	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	32.7096	8.670	283.59	147.370	4 820	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	37.12575	14.601	542.06	248.282	9 218	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	3.5223	102.57	361.28	835.60	2 943	8.147	
			(1)			11.23	39.56	191.22	674	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.29215	93.88	215.19	890.86	2 042	9.489	
			(1)			15.08	34.57	256.87	589	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.36285	139.36	50.57	1 430.52	519	10.265	
			(1)			15.08	5.47	256.87	93	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	8.5845	76.06	652.94	517.81	4 445	6.808	
			(1)			12.94	111.08	219.76	1 887	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	19.1691	110.81	2 124.13	779.38	14 940	7.033	
			(1)			16.11	308.81	273.99	5 252	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	2.6196	133.41	349.48	763.85	2 001	5.726	
			(1)			12.94	33.90	219.76	576	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.57525	127.56	73.38	698.95	402	5.479	
			(1)			15.08	8.67	256.87	148	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	13.275	400.56	5 317.43	3 333.65	44 254	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	167.265	266.28	44 539.32	2 308.69	386 163	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	26.55	3.60	95.58	20.52	545	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 172.42	121%	16 986		
		Сметная прибыль				81%	668.78	65%	9 125		
		Всего с НР и СП					55 904.09		489 186		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.4425	14 953.22	6 616.80	73 400.04	32 480	4.909	
		Объем: 885*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.181525	11.972	26.12	203.871	445	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.76115	102.57	180.64	835.60	1 472	8.147	
			(1)			11.23	19.78	191.22	337	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.420375	139.36	58.58	1 430.52	601	10.265	
			(1)			15.08	6.34	256.87	108	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	45.135	141.30	6 377.58	673.68	30 407	4.768	
		Накладные расходы				142%	37.09	121%	538		
		Сметная прибыль				81%	21.16	65%	289		
		Всего с НР и СП					6 675.05		33 308		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-45.135	141.30	-6 377.58	673.68	-30 407	4.768	
		Объем: (0.4425)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		45.135	280.61	12 665.33	2 121.17	95 739	7.559	
		Объем: (0.4425)*(102.0)									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		88.5	144.07	12 749.78	2 196.06	194 351	15.243	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1044.3	10.360	10 818.95	176.300	184 110	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	5.31	12.085	64.17	205.490	1 091	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	2.655	102.57	272.32	835.60	2 219	8.147	
			(1)			11.23	29.82	191.22	508	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.655	133.41	354.20	763.85	2 028	5.726	
			(1)			12.94	34.36	219.76	583	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	50.445	10.08	508.49	13.73	693	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.655	101.31	268.98	999.00	2 652	9.861	
			(1)			12.94	34.36	219.76	583	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	4.425	104.66	463.12	516.66	2 286	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	17.7	3.60	63.72	20.52	363	5.7	
		Накладные расходы				142%	15 454.03	121%	224 093		
		Сметная прибыль				81%	8 815.33	65%	120 381		
		Всего с НР и СП					37 019.14		538 825		
	
15.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		902.7	82.62	74 581.07	480.02	433 314	5.81	
		Объем: (88.5)*10.2									
	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0653	4 846.79	316.50	49 459.80	3 230	10.205	
		Объем: 261*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.984724	8.280	8.15	140.760	139	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.848386	15.080	42.95	256.870	732	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.173184	112.40	244.27	1 144.08	2 486	10.179	
			(1)			15.08	32.77	256.87	558	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.675202	93.88	63.39	890.86	602	9.489	
			(1)			15.08	10.18	256.87	173	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002612	263.51	0.69	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	48.55	81%	706		
		Сметная прибыль				43%	21.97	34%	296		
		Всего с НР и СП					387.02		4 232		
	
17.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		104.48	13.99	1 461.68	124.48	13 006	8.898	
		Объем: 65.3*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0653	344.93	22.52	3 421.73	223	9.902	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.195247	8.280	1.62	140.760	27	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.212878	15.080	3.21	256.870	55	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.212878	93.88	19.98	890.86	190	9.489	
			(1)			15.08	3.21	256.87	55	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.004571	126.43	0.58	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001306	263.51	0.34	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.59	81%	66		
		Сметная прибыль				43%	2.08	34%	28		
		Всего с НР и СП					29.19		317		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.522	2 520.14	1 315.51	17 348.53	9 056	6.884	
		Объем: 261*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	8.20584	8.510	69.83	144.650	1 187	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.24536	14.301	103.62	243.333	1 763	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.23938	102.57	229.69	835.60	1 871	8.147	
			(1)			11.23	25.15	191.22	428	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.92394	139.36	128.76	1 430.52	1 322	10.265	
			(1)			15.08	13.93	256.87	237	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.69576	223.58	826.30	1 170.91	4 327	5.237	
			(1)			16.11	59.54	273.99	1 013	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.38628	133.41	51.53	763.85	295	5.726	
			(1)			12.94	5.00	219.76	85	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.61	3.60	9.40	20.52	54	5.7	
		Накладные расходы				142%	246.30	121%	3 570		
		Сметная прибыль				81%	140.49	65%	1 918		
		Всего с НР и СП					1 702.30		14 543		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		57.42	104.66	6 009.58	516.66	29 667	4.937	
		Объем: 52.2*1.10									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1305	14 953.22	1 951.40	73 400.04	9 579	4.909	
		Объем: 261*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.643365	11.972	7.70	203.871	131	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.51939	102.57	53.27	835.60	434	8.147	
			(1)			11.23	5.83	191.22	99	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.123975	139.36	17.28	1 430.52	177	10.265	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	13.311	141.30	1 880.84	673.68	8 967	4.768	
		Накладные расходы				142%	10.93	121%	159		
		Сметная прибыль				81%	6.24	65%	85		
		Всего с НР и СП					1 968.57		9 823		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-13.311	141.30	-1 880.84	673.68	-8 967	4.768	
		Объем: (0.1305)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		13.311	280.61	3 735.20	2 121.17	28 235	7.559	
		Объем: (0.1305)*(102.0)									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		26.1	144.07	3 760.10	2 196.06	57 317	15.243	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	307.98	10.360	3 190.67	176.300	54 297	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.566	12.085	18.93	205.490	322	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.783	102.57	80.31	835.60	654	8.147	
			(1)			11.23	8.79	191.22	150	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.783	133.41	104.46	763.85	598	5.726	
			(1)			12.94	10.13	219.76	172	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	14.877	10.08	149.96	13.73	204	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.783	101.31	79.33	999.00	782	9.861	
			(1)			12.94	10.13	219.76	172	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.305	104.66	136.58	516.66	674	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	5.22	3.60	18.79	20.52	107	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 557.63	121%	66 089		
		Сметная прибыль				81%	2 599.78	65%	35 502		
		Всего с НР и СП					10 917.51		158 908		
	
25.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		266.22	63.68	16 952.89	369.98	98 496	5.81	
		Объем: (26.1)*10.2									
	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03528	4 846.79	170.99	49 459.80	1 745	10.205	
		Объем: 280*0.3*0.3+180*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.5320224	8.280	4.41	140.760	75	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.5389136	15.080	23.21	256.870	395	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.1741184	112.40	131.97	1 144.08	1 343	10.179	
			(1)			15.08	17.71	256.87	302	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3647952	93.88	34.25	890.86	325	9.489	
			(1)			15.08	5.50	256.87	94	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0014112	263.51	0.37	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	26.24	81%	381		
		Сметная прибыль				43%	11.88	34%	160		
		Всего с НР и СП					209.11		2 286		
	
27.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		56.45	13.99	789.74	124.48	7 027	8.898	
		Объем: 35.28*1.6									
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.03528	344.93	12.17	3 421.73	121	9.942	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1054872	8.280	0.87	140.760	15	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1150128	15.080	1.73	256.870	30	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1150128	93.88	10.80	890.86	102	9.489	
			(1)			15.08	1.73	256.87	30	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0024696	126.43	0.31	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0007056	263.51	0.19	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.47	81%	36		
		Сметная прибыль				43%	1.12	34%	15		
		Всего с НР и СП					15.76		173		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.2184	2 520.14	550.40	17 348.53	3 789	6.884	
		Объем: 280*0.3*0.2+180*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.433248	8.510	29.22	144.650	497	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.031392	14.301	43.35	243.333	738	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.936936	102.57	96.10	835.60	783	8.147	
			(1)			11.23	10.52	191.22	179	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.386568	139.36	53.87	1 430.52	553	10.265	
			(1)			15.08	5.83	256.87	99	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.546272	223.58	345.72	1 170.91	1 811	5.237	
			(1)			16.11	24.91	273.99	424	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.161616	133.41	21.56	763.85	123	5.726	
			(1)			12.94	2.09	219.76	36	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.092	3.60	3.93	20.52	22	5.7	
		Накладные расходы				142%	103.05	121%	1 494		
		Сметная прибыль				81%	58.78	65%	803		
		Всего с НР и СП					712.23		6 086		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		24.02	104.66	2 513.93	516.66	12 410	4.936	
		Объем: 21.84*1.10									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.8	5 013.40	14 037.52	32 447.66	90 853	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	213.024	8.970	1 910.83	152.560	32 499	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.904	15.080	28.71	256.870	489	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.904	113.70	216.48	810.77	1 544	7.131	
			(1)			15.08	28.71	256.87	489	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.112	101.31	11.35	999.00	112	9.861	
			(1)			12.94	1.45	219.76	25	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0028	10 705.00	29.97	54 434.60	152	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.476	960.26	457.08	3 126.47	1 488	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	16.52	685.00	11 316.20	3 302.36	54 555	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.168	569.06	95.60	2 995.86	503	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 754.15	121%	39 915		
		Сметная прибыль				81%	1 571.03	65%	21 442		
		Всего с НР и СП					18 362.69		152 211		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		280	76.13	21 316.40	342.67	95 948	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		1.8	937.76	1 687.96	12 783.98	23 011	13.632	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	136.944	8.970	1 228.39	152.560	20 892	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.224	15.080	18.46	256.870	314	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.224	113.70	139.17	810.77	992	7.131	
			(1)			15.08	18.46	256.87	314	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.072	101.31	7.29	999.00	72	9.861	
			(1)			12.94	0.93	219.76	16	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0018	10 705.00	19.27	54 434.60	98	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.306	960.26	293.84	3 126.47	957	3.256	
		Накладные расходы				142%	1 770.53	121%	25 659		
		Сметная прибыль				81%	1 009.95	65%	13 784		
		Всего с НР и СП					4 468.44		62 454		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.03564	569.06	20.28	2 995.86	107	5.276	
		Объем: (1.8)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		9.1332	685.00	6 256.24	3 302.36	30 161	4.821	
		Объем: (1.8)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		180	34.14	6 145.20	185.77	33 439	5.441	
	
37.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.015	2 318.40	34.78	39 412.80	591	16.993	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*4*3									
37. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	4.2	8.280	34.78	140.760	591	17	
		Накладные расходы				80%	27.82	68%	402		
		Сметная прибыль				38%	13.22	31%	183		
		Всего с НР и СП					75.82		1 176		
	
38.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.00576	75 738.95	436.26	395 878.41	2 280	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*3									
38. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.0368	8.280	8.58	140.760	146	17	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.10368	15.080	1.56	256.870	27	17.034	
38. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.10368	97.19	10.08	1 104.78	115	11.367	
			(1)			15.08	1.56	256.87	27	17.034	
38. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.27648	0.62	0.17	2.92	1	4.71	
38. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0007488	101.31	0.08	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
38. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	1.44	34.52	49.71	146.02	210	4.23	
38. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.58752	625.74	367.63	3 077.22	1 808	4.918	
38. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.001152	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	10.65	89%	154		
		Сметная прибыль				55%	5.58	44%	76		
		Всего с НР и СП					452.48		2 510		
	
39.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций		0.153	1 237.01	189.26	11 645.94	1 782	9.416	
		Объем: 0.051*3									
39. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	9.980	49.43	169.690	840	17.003	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.86292	15.106	13.04	257.313	222	17.033	
39. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	134.97	1.45	2 085.69	22	15.453	
			(1)			17.21	0.18	292.54	3	16.998	
39. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	113.70	2.09	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
39. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	109.83	91.58	770.83	643	7.018	
			(1)			15.08	12.57	256.87	214	17.034	
39. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	1.86	0.27	6.99	1	3.758	
39. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	1.52	0.39	3.21	1	2.112	
39. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	14.19	20.89	96.41	142	6.794	
39. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.05967	7.34	0.44	42.71	3	5.819	
39. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.04437	5.85	0.26	8.46		1.446	
39. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	101.31	2.95	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94	0.38	219.76	6	16.983	
39. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000153	42 199.00	0.65	204 231.36	3	4.84	
39. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.20961	13.15	2.76	51.59	11	3.923	
39. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000459	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
39. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00029682	5 919.30	1.76	38 886.83	12	6.569	
39. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000612	13 134.00	8.04	48 876.68	30	3.721	
39. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000153	10 705.00	0.02	54 434.60		5.085	
39. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.06273	8.54	0.54	47.09	3	5.514	
39. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000918	14 737.00	1.35	79 545.15	7	5.398	
39. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00015759	2 214.00	0.35	9 095.06	1	4.108	
39. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00004743	20 496.00	0.97	72 156.04	3	3.52	
39. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000153	18 473.00	2.83	92 065.62	14	4.984	
39. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0028611	89.00	0.25	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	56.22	77%	818		
		Сметная прибыль				72%	44.98	58%	616		
		Всего с НР и СП					290.46		3 216		
	
40.	С3 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой	шт		3	1 900.17	5 700.51	11 039.99	33 120	5.81	
	
41.	С4 Цена поставщи.	Урна	шт		3	619.62	1 858.86	3 599.99	10 800	5.81	
	
42.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		3	49.54	148.63	499.73	1 499	10.085	
		Начисления: Н17= 2	
42. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.56	4.68	10.090	47.22	171.760	804	17.023	
42. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.39	8.45	3.30	38.16	15	4.516	
42. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.04	0.12	4.44	0.53	6.48	1	1.459	
42. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	38.55	0.69	100.02	2	2.595	
42. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.56	3.06	54.15	11	3.719	
42. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	19.01	0.06	162.85		8.567	
42. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.147	16.15	2.37	120.13	18	7.438	
42. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.108	33.42	3.61	104.14	11	3.116	
42. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	160.32	0.48	396.44	1	2.473	
42. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.036	104.50	3.76	367.31	13	3.515	
42. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	212.90	8.94	437.95	18	2.057	
42. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.003	16 244.00	48.73	107 655.65	323	6.627	
42. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	80.00	24.00	878.46	264	10.981	
42. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	51.48	0.93	97.26	2	1.889	
		Накладные расходы				95%	44.86	81%	651		
		Сметная прибыль				65%	30.69	52%	418		
		Всего с НР и СП					224.18		2 568		
	
43.	С5 Цена поставщи.	Выключатель автоматический В6/2	шт		3	127.19	381.57	738.97	2 217	5.81	
	
44.	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.75	250.54	187.90	3 165.79	2 374	12.634	
		Начисления: Н17= 2	
44. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	16.29	12.2175	10.090	123.27	171.760	2 098	17.023	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0075	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
44. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0075	32.61	0.24	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
44. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	6.08	4.56	3.41	15.55	13.90	63	4.076	
44. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	6.08	4.56	2.75	12.54	4.66	21	1.695	
44. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.00075	13 903.00	10.43	102 399.04	77	7.365	
44. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.15	156.00	23.40	468.06	70	3	
		Накладные расходы				95%	117.21	81%	1 701		
		Сметная прибыль				65%	80.20	52%	1 092		
		Всего с НР и СП					385.31		5 167		
	
45.	С509-1831 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м		0.75	247.95	185.96	2 021.27	1 516	8.152	
	
46.	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.75	61.74	46.31	609.97	457	9.868	
		Начисления: Н17= 2	
46. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.82	2.115	9.980	21.11	169.690	359	17.003	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0075	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
46. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0075	145.54	1.09	810.77	6	5.571	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0075	101.31	0.76	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
46. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.0375	33.42	1.25	104.14	4	3.116	
46. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.05	0.0375	243.56	9.13	795.93	30	3.268	
46. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.12	104.50	12.54	367.31	44	3.515	
		Накладные расходы				95%	20.16	81%	292		
		Сметная прибыль				65%	13.79	52%	188		
		Всего с НР и СП					80.26		937		
	
47.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.075	3 697.14	277.29	30 383.11	2 279	8.219	
	
48.	Ц08-03-596-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.03	8 109.71	243.29	89 392.03	2 682	11.024	
		Начисления: Н17= 2	
48. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	286.4	8.592	10.520	90.39	179.030	1 538	17.018	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	94.61	2.8383	11.304	32.08	192.476	546	17.028	
48. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.81	0.0543	145.54	7.90	810.77	44	5.571	
			(1)			15.08	0.82	256.87	14	17.034	
48. 4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	2.784	34.26	95.38	279.64	779	8.162	
			(1)			11.23	31.26	191.22	532	17.028	
48. 5.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.2553	8.45	2.16	38.16	10	4.516	
48. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0543	101.31	5.50	999.00	54	9.861	
			(1)			12.94	0.70	219.76	12	16.983	
48. 7.	С101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00012	70 944.00	8.51	219 021.91	26	3.087	
48. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.156	14.56	2.27	54.15	8	3.719	
48. 9.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	1.14	16.15	18.41	120.13	137	7.438	
48. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.015	104.50	1.57	367.31	6	3.515	
48. 11.	С509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0306	306.91	9.39	1 603.01	49	5.223	
		Накладные расходы				95%	116.35	81%	1 688		
		Сметная прибыль				65%	79.61	52%	1 084		
		Всего с НР и СП					439.24		5 454		
	
49.	С6 Цена поставщи.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302	шт		3	223.75	671.25	1 299.99	3 900	5.81	
	
50.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		10	198.52	1 985.16	1 671.00	16 710	8.417	
50. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	17.4	8.670	150.86	147.370	2 564	16.998	
50. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.5	101.31	50.66	999.00	500	9.861	
			(1)			12.94	6.47	219.76	110	16.983	
50. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.08	588.14	47.05	2 080.79	166	3.538	
50. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	20	86.83	1 736.60	673.99	13 480	7.762	
		Накладные расходы				104%	156.89	88%	2 256		
		Сметная прибыль				60%	90.52	48%	1 231		
		Всего с НР и СП					2 232.57		20 197		
	
51.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
51. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
51. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
51. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
51. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
51. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
51. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					298 001.37		2 130 294	7.149	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 142.20		16 924	7.9	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 516.07		9 912	6.538	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44, 46, 48)					298.58		4 333	14.512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44, 46, 48)					204.29		2 781	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 645.07		24 038	9.088	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					282 830.98		1 996 672	7.06	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					178 132.79		1 002 030	5.625	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 50; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51; %=68 - по стр. 37; %=89 - по стр. 38)					31 616.18		457 930	14.484	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 50; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51; %=31 - по стр. 37; %=44 - по стр. 38)					18 015.43		245 830	13.646	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					332 462.59		2 700 432	8.123	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					189.26		1 782	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39)					56.22		818	14.55	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39)					44.98		616	13.695	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					290.46		3 216	11.072	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 838.93		114 916	8.951	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 838.93		114 916	8.951	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					348 237.05		2 842 602	8.163	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 452.27	2.14	60 832	8.163	
	ИТОГО					355 689.32		2 903 434	8.163	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 113.79	2	58 069	8.163	
	ИТОГО					362 803.11		2 961 503	8.163	
	НДС 18%				18	65 304.56	18	533 071	8.163	
	ВСЕГО С НДС					428 107.67		3 494 574	8.163	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
52.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.3208	4 846.79	1 554.85	49 459.80	15 867	10.205	
		Объем: 802*0.4									
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	4.837664	8.280	40.06	140.760	681	17	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	13.993296	15.080	211.02	256.870	3 594	17.034	
52. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	10.676224	112.40	1 200.01	1 144.08	12 214	10.179	
			(1)			15.08	161.00	256.87	2 742	17.034	
52. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.317072	93.88	311.41	890.86	2 955	9.489	
			(1)			15.08	50.02	256.87	852	17.034	
52. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.012832	263.51	3.38	1 266.59	16	4.807	
		Накладные расходы				95%	238.53	81%	3 463		
		Сметная прибыль				43%	107.96	34%	1 454		
		Всего с НР и СП					1 901.34		20 783		
	
53.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		513.28	13.99	7 180.79	124.48	63 893	8.898	
		Объем: 320.8*1.6									
	
54.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.3208	344.93	110.65	3 421.73	1 098	9.923	
54. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.959192	8.280	7.94	140.760	135	17	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.045808	15.080	15.77	256.870	269	17.034	
54. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.045808	93.88	98.18	890.86	932	9.489	
			(1)			15.08	15.77	256.87	269	17.034	
54. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.022456	126.43	2.84	1 018.85	23	8.059	
			(1)			12.94	0.29	219.76	5	16.983	
54. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.006416	263.51	1.69	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	22.52	81%	327		
		Сметная прибыль				43%	10.20	34%	137		
		Всего с НР и СП					143.37		1 563		
	
55.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.604	2 520.14	4 042.30	17 348.53	27 827	6.884	
		Объем: 802*0.2									
55. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	25.21488	8.510	214.58	144.650	3 647	16.998	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	22.26352	14.301	318.40	243.333	5 417	17.015	
55. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	6.88116	102.57	705.80	835.60	5 750	8.147	
			(1)			11.23	77.28	191.22	1 316	17.028	
55. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.83908	139.36	395.65	1 430.52	4 061	10.265	
			(1)			15.08	42.81	256.87	729	17.034	
55. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	11.35632	223.58	2 539.05	1 170.91	13 297	5.237	
			(1)			16.11	182.95	273.99	3 112	17.007	
55. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.18696	133.41	158.35	763.85	907	5.726	
			(1)			12.94	15.36	219.76	261	16.983	
55. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	8.02	3.60	28.87	20.52	165	5.7	
		Накладные расходы				142%	756.83	121%	10 967		
		Сметная прибыль				81%	431.71	65%	5 892		
		Всего с НР и СП					5 230.85		44 686		
	
56.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		176.44	104.66	18 466.21	516.66	91 159	4.937	
		Объем: 1.604*110									
	
57.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.802	61 088.01	48 992.59	523 248.53	419 645	8.565	
57. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	29.64192	8.670	257.00	147.370	4 368	16.998	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	33.6439	14.601	491.23	248.282	8 353	17.005	
57. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	3.19196	102.57	327.40	835.60	2 667	8.147	
			(1)			11.23	35.85	191.22	610	17.028	
57. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.07718	93.88	195.01	890.86	1 850	9.489	
			(1)			15.08	31.32	256.87	534	17.034	
57. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.32882	139.36	45.82	1 430.52	470	10.265	
			(1)			15.08	4.96	256.87	84	17.034	
57. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	7.7794	76.06	591.70	517.81	4 028	6.808	
			(1)			12.94	100.67	219.76	1 710	16.983	
57. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	17.37132	110.81	1 924.92	779.38	13 539	7.033	
			(1)			16.11	279.85	273.99	4 760	17.007	
57. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	2.37392	133.41	316.70	763.85	1 813	5.726	
			(1)			12.94	30.72	219.76	522	16.983	
57. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.5213	127.56	66.50	698.95	364	5.479	
			(1)			15.08	7.86	256.87	134	17.034	
57. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	12.03	400.56	4 818.74	3 333.65	40 104	8.322	
57. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	151.578	266.28	40 362.19	2 308.69	349 947	8.67	
57. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	24.06	3.60	86.62	20.52	494	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 062.49	121%	15 392		
		Сметная прибыль				81%	606.07	65%	8 269		
		Всего с НР и СП					50 661.14		443 306		
	
58.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.401	14 953.22	5 996.24	73 400.04	29 433	4.909	
		Объем: 802*0.05									
58. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.97693	11.972	23.67	203.871	403	17.029	
58. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.59598	102.57	163.70	835.60	1 334	8.147	
			(1)			11.23	17.92	191.22	305	17.028	
58. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.38095	139.36	53.09	1 430.52	545	10.265	
			(1)			15.08	5.74	256.87	98	17.034	
58. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	40.902	141.30	5 779.45	673.68	27 555	4.768	
		Накладные расходы				142%	33.61	121%	488		
		Сметная прибыль				81%	19.17	65%	262		
		Всего с НР и СП					6 049.02		30 183		
	
59.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-40.902	141.30	-5 779.45	673.68	-27 555	4.768	
		Объем: (0.401)*(-102.0)									
	
60.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		40.902	280.61	11 477.51	2 121.17	86 760	7.559	
		Объем: (0.401)*(102.0)									
	
61.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		80.2	144.07	11 554.04	2 196.06	176 124	15.243	
61. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	946.36	10.360	9 804.29	176.300	166 843	17.017	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	4.812	12.085	58.15	205.490	989	17.004	
61. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	2.406	102.57	246.78	835.60	2 010	8.147	
			(1)			11.23	27.02	191.22	460	17.028	
61. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.406	133.41	320.98	763.85	1 838	5.726	
			(1)			12.94	31.13	219.76	529	16.983	
61. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	45.714	10.08	460.80	13.73	628	1.362	
61. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.406	101.31	243.75	999.00	2 404	9.861	
			(1)			12.94	31.13	219.76	529	16.983	
61. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	4.01	104.66	419.69	516.66	2 072	4.937	
61. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	16.04	3.60	57.74	20.52	329	5.7	
		Накладные расходы				142%	14 004.66	121%	203 077		
		Сметная прибыль				81%	7 988.58	65%	109 091		
		Всего с НР и СП					33 547.28		488 292		
	
62.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		818.04	82.62	67 586.46	480.02	392 676	5.81	
		Объем: (80.2)*10.2									
	
63.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0243	4 846.79	117.78	49 459.80	1 202	10.205	
		Объем: 270*0.3*0.3									
63. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.366444	8.280	3.03	140.760	52	17	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.059966	15.080	15.98	256.870	272	17.034	
63. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.808704	112.40	90.90	1 144.08	925	10.179	
			(1)			15.08	12.20	256.87	208	17.034	
63. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.251262	93.88	23.59	890.86	224	9.489	
			(1)			15.08	3.79	256.87	65	17.034	
63. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000972	263.51	0.26	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	18.06	81%	262		
		Сметная прибыль				43%	8.17	34%	110		
		Всего с НР и СП					144.01		1 575		
	
64.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		38.88	13.99	543.93	124.48	4 840	8.898	
		Объем: 24.3*1.6									
	
65.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0243	344.93	8.38	3 421.73	83	9.905	
65. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.072657	8.280	0.60	140.760	10	17	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.079218	15.080	1.19	256.870	20	17.034	
65. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.079218	93.88	7.44	890.86	71	9.489	
			(1)			15.08	1.19	256.87	20	17.034	
65. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001701	126.43	0.22	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
65. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000486	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.70	81%	24		
		Сметная прибыль				43%	0.77	34%	10		
		Всего с НР и СП					10.85		118		
	
66.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.162	2 520.14	408.26	17 348.53	2 810	6.883	
		Объем: 270*0.3*0.2									
66. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.54664	8.510	21.67	144.650	368	16.998	
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.24856	14.301	32.16	243.333	547	17.015	
66. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.69498	102.57	71.28	835.60	581	8.147	
			(1)			11.23	7.80	191.22	133	17.028	
66. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.28674	139.36	39.96	1 430.52	410	10.265	
			(1)			15.08	4.32	256.87	74	17.034	
66. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.14696	223.58	256.44	1 170.91	1 343	5.237	
			(1)			16.11	18.48	273.99	314	17.007	
66. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11988	133.41	15.99	763.85	92	5.726	
			(1)			12.94	1.55	219.76	26	16.983	
66. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.81	3.60	2.92	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				142%	76.44	121%	1 107		
		Сметная прибыль				81%	43.60	65%	595		
		Всего с НР и СП					528.30		4 512		
	
67.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		17.82	104.66	1 865.04	516.66	9 207	4.937	
		Объем: 0.162*110									
	
68.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.7	5 013.40	13 536.18	32 447.66	87 609	6.472	
68. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	205.416	8.970	1 842.58	152.560	31 338	17.008	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.836	15.080	27.69	256.870	472	17.034	
68. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.836	113.70	208.75	810.77	1 489	7.131	
			(1)			15.08	27.69	256.87	472	17.034	
68. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.108	101.31	10.94	999.00	108	9.861	
			(1)			12.94	1.40	219.76	24	16.983	
68. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0027	10 705.00	28.90	54 434.60	147	5.085	
68. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.459	960.26	440.76	3 126.47	1 435	3.256	
68. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	15.93	685.00	10 912.05	3 302.36	52 607	4.821	
68. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.162	569.06	92.19	2 995.86	485	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 655.78	121%	38 490		
		Сметная прибыль				81%	1 514.92	65%	20 677		
		Всего с НР и СП					17 706.88		146 776		
	
69.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		270	76.13	20 555.10	342.67	92 521	4.501	
	
70.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.56	2 168.55	3 382.94	14 380.30	22 433	6.631	
70. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	62.4	8.430	526.03	143.350	8 945	17.005	
70. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	23.4	122.09	2 856.91	576.42	13 488	4.721	
		Накладные расходы				115%	604.93	98%	8 766		
		Сметная прибыль				77%	405.04	61%	5 456		
		Всего с НР и СП					4 392.92		36 656		
	
71.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.0275	2 318.40	63.76	39 412.80	1 084	17.001	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*(2*1+1*1+19*1)									
71. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	7.7	8.280	63.76	140.760	1 084	17	
		Накладные расходы				80%	51.01	68%	737		
		Сметная прибыль				38%	24.23	31%	336		
		Всего с НР и СП					139.00		2 157		
	
72.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0106	75 738.95	802.83	395 878.41	4 196	5.227	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*(2*1+1*1+19*1)									
72. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.908	8.280	15.80	140.760	269	17	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.1908	15.080	2.88	256.870	49	17.034	
72. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.1908	97.19	18.54	1 104.78	211	11.367	
			(1)			15.08	2.88	256.87	49	17.034	
72. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.5088	0.62	0.32	2.92	1	4.71	
72. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.001378	101.31	0.14	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
72. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	2.65	34.52	91.48	146.02	387	4.23	
72. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	1.0812	625.74	676.55	3 077.22	3 327	4.918	
72. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.00212	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	19.61	89%	283		
		Сметная прибыль				55%	10.27	44%	140		
		Всего с НР и СП					832.72		4 619		
	
73.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж маф	1 т конструкций		0.856	1 237.01	1 058.88	11 645.94	9 969	9.415	
		Объем: (58+175+623)/1000									
73. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	27.70872	9.980	276.53	169.690	4 702	17.003	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	4.82784	15.106	72.93	257.313	1 242	17.033	
73. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.05992	134.97	8.09	2 085.69	125	15.453	
			(1)			17.21	1.03	292.54	18	16.998	
73. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.10272	113.70	11.68	810.77	83	7.131	
			(1)			15.08	1.55	256.87	26	17.034	
73. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	4.6652	109.83	512.38	770.83	3 596	7.018	
			(1)			15.08	70.35	256.87	1 198	17.034	
73. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.82176	1.86	1.53	6.99	6	3.758	
73. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.43808	1.52	2.19	3.21	5	2.112	
73. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	8.23472	14.19	116.85	96.41	794	6.794	
73. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.33384	7.34	2.45	42.71	14	5.819	
73. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.24824	5.85	1.45	8.46	2	1.446	
73. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.16264	101.31	16.48	999.00	162	9.861	
			(1)			12.94	2.10	219.76	36	16.983	
73. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000856	42 199.00	3.61	204 231.36	17	4.84	
73. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.17272	13.15	15.42	51.59	61	3.923	
73. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00002568	5 233.80	0.13	51 322.60	1	9.806	
73. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00166064	5 919.30	9.83	38 886.83	65	6.569	
73. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.003424	13 134.00	44.97	48 876.68	167	3.721	
73. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000856	10 705.00	0.09	54 434.60		5.085	
73. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.35096	8.54	3.00	47.09	17	5.514	
73. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0005136	14 737.00	7.57	79 545.15	41	5.398	
73. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00088168	2 214.00	1.95	9 095.06	8	4.108	
73. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00026536	20 496.00	5.44	72 156.04	19	3.52	
73. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000856	18 473.00	15.81	92 065.62	79	4.984	
73. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0160072	89.00	1.42	283.65	5	3.187	
		Накладные расходы				90%	314.51	77%	4 577		
		Сметная прибыль				72%	251.61	58%	3 448		
		Всего с НР и СП					1 625.01		17 993		
	
74.	С7 Цена поставщи.	Качель балансир "Средняя" 2510*420	шт		1	2 237.52	2 237.52	12 999.99	13 000	5.81	
	
75.	С8 Цена поставщи.	Карусель с рулем	шт		1	5 414.80	5 414.80	31 459.99	31 460	5.81	
	
76.	С9 Цена поставщи.	Игровой комплекс (6200*3895)	шт		1	33 056.80	33 056.80	192 060.01	192 060	5.81	
	
77.	С10 Цена поставщ.	Песочница с крышкой	шт		1	2 349.40	2 349.40	13 650.01	13 650	5.81	
	
78.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.5	104.66	784.95	516.66	3 875	4.937	
	
79.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.042	4 846.79	203.57	49 459.80	2 077	10.203	
		Объем: 140*0.3									
79. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.63336	8.280	5.24	140.760	89	17	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.83204	15.080	27.63	256.870	471	17.034	
79. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.39776	112.40	157.11	1 144.08	1 599	10.179	
			(1)			15.08	21.08	256.87	359	17.034	
79. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.43428	93.88	40.77	890.86	387	9.489	
			(1)			15.08	6.55	256.87	112	17.034	
79. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00168	263.51	0.44	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	31.23	81%	454		
		Сметная прибыль				43%	14.13	34%	190		
		Всего с НР и СП					248.93		2 721		
	
80.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		67.2	13.99	940.13	124.48	8 365	8.898	
		Объем: 42*1.6									
	
81.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.042	344.93	14.49	3 421.73	144	9.938	
81. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.12558	8.280	1.04	140.760	18	17	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.13692	15.080	2.06	256.870	35	17.034	
81. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.13692	93.88	12.85	890.86	122	9.489	
			(1)			15.08	2.06	256.87	35	17.034	
81. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00294	126.43	0.37	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
81. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00084	263.51	0.22	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.95	81%	43		
		Сметная прибыль				43%	1.33	34%	18		
		Всего с НР и СП					18.77		205		
	
82.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.28	2 520.14	705.64	17 348.53	4 858	6.885	
		Объем: 140*0.2									
82. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	4.4016	8.510	37.46	144.650	637	16.998	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.8864	14.301	55.58	243.333	946	17.015	
82. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.2012	102.57	123.21	835.60	1 004	8.147	
			(1)			11.23	13.49	191.22	230	17.028	
82. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.4956	139.36	69.07	1 430.52	709	10.265	
			(1)			15.08	7.47	256.87	127	17.034	
82. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.9824	223.58	443.22	1 170.91	2 321	5.237	
			(1)			16.11	31.94	273.99	543	17.007	
82. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2072	133.41	27.64	763.85	158	5.726	
			(1)			12.94	2.68	219.76	46	16.983	
82. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.4	3.60	5.04	20.52	29	5.7	
		Накладные расходы				142%	132.12	121%	1 915		
		Сметная прибыль				81%	75.36	65%	1 029		
		Всего с НР и СП					913.12		7 802		
	
83.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		30.8	104.66	3 223.53	516.66	15 913	4.937	
		Объем: 0.28*110									
	
84.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		14	725.26	10 153.62	3 827.43	53 584	5.277	
		Объем: 140*0.1									
84. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	51.24	8.900	456.04	151.270	7 751	16.997	
84. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	6.72	0.62	4.17	2.92	20	4.71	
84. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.028	8 095.10	226.66	23 453.30	657	2.897	
84. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.014	747.34	10.46	3 626.06	51	4.852	
84. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	14.28	660.97	9 438.65	3 151.63	45 005	4.768	
84. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	4.9	3.60	17.64	20.52	101	5.7	
		Накладные расходы				123%	560.93	105%	8 139		
		Сметная прибыль				64%	291.87	51%	3 953		
		Всего с НР и СП					11 006.41		65 676		
	
85.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.112	6 050.46	677.65	37 496.19	4 200	6.198	
		Объем: 140*0.8/1000									
85. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	1.41568	9.400	13.31	159.830	226	17.003	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.01792	15.080	0.27	256.870	5	17.034	
85. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.01792	113.70	2.04	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.27	256.87	5	17.034	
85. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.02464	101.31	2.50	999.00	25	9.861	
			(1)			12.94	0.32	219.76	5	16.983	
85. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.003136	9 906.00	31.07	49 384.46	155	4.985	
85. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.112	5 613.80	628.75	33 743.67	3 779	6.011	
		Накладные расходы				105%	14.26	89%	206		
		Сметная прибыль				55%	7.47	44%	102		
		Всего с НР и СП					699.38		4 507		
	
86.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.112	5 613.80	-628.75	33 743.67	-3 779	6.01	
		Объем: (0.112)*(-1.0)									
	
87.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.112	8 902.52	997.08	62 801.67	7 034	7.055	
		Объем: (0.112)*(1.0)									
	
88.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство резиновых покрытий толщиной 10 мм	100 м2 покрытия		1.4	63 832.98	89 366.17	298 431.64	417 804	4.675	
88. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	153.146	12.930	1 980.18	219.890	33 675	17.006	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	37.828	11.318	428.15	192.726	7 290	17.028	
88. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	0.868	32.61	28.31	300.82	261	9.225	
			(1)			15.08	13.09	256.87	223	17.034	
88. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	36.96	15.46	571.40	213.92	7 906	13.837	
			(1)			11.23	415.06	191.22	7 067	17.028	
88. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	1.218	101.31	123.40	999.00	1 217	9.861	
			(1)			12.94	15.76	219.76	268	16.983	
88. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.1218	3 786.40	461.18	33 151.43	4 038	8.755	
88. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.0728	74 741.00	5 441.14	193 271.44	14 070	2.586	
88. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.0266	23 630.00	628.56	87 804.32	2 336	3.716	
88. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.1624	56 621.00	9 195.25	371 099.89	60 267	6.554	
88. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.0868	51 191.00	4 443.38	292 920.13	25 425	5.722	
88. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	0.9562	2 480.32	2 371.68	12 178.64	11 645	4.91	
88. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	0.9562	8 329.50	7 964.67	90 536.44	86 571	10.869	
88. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	0.7308	76 560.00	55 950.05	231 047.60	168 850	3.018	
88. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.0028	73 920.00	206.98	551 144.78	1 543	7.456	
		Накладные расходы				123%	2 962.25	105%	43 013		
		Сметная прибыль				64%	1 541.33	51%	20 892		
		Всего с НР и СП					93 869.75		481 709		
	
89.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-0.9562	8 329.50	-7 964.67	90 536.44	-86 571	10.869	
		Объем: (1.4)*(-0.683)									
	
90.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.0028	73 920.00	-206.98	551 144.78	-1 543	7.455	
		Объем: (1.4)*(-0.002)									
	
91.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-0.7308	76 560.00	-55 950.05	231 047.60	-168 850	3.018	
		Объем: (1.4)*(-0.522)									
	
92.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-0.9562	2 480.32	-2 371.68	12 178.64	-11 645	4.91	
		Объем: (1.4)*(-0.683)									
	
93.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.0868	51 191.00	-4 443.38	292 920.13	-25 425	5.722	
		Объем: (1.4)*(-0.062)									
	
94.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.1624	56 621.00	-9 195.25	371 099.89	-60 267	6.554	
		Объем: (1.4)*(-0.116)									
	
95.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.0266	23 630.00	-628.56	87 804.32	-2 336	3.716	
		Объем: (1.4)*(-0.019)									
	
96.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.0728	74 741.00	-5 441.14	193 271.44	-14 070	2.586	
		Объем: (1.4)*(-0.052)									
	
97.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.1218	3 786.40	-461.18	33 151.43	-4 038	8.756	
		Объем: (1.4)*(-0.087)									
	
98.	С11 Цена поставщ.	Резиновое покрытие типа "Гамбит"	м2		140	232.36	32 530.40	1 350.01	189 001	5.81	
	
	Устройство контейнерной площадки	
99.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0032	4 846.79	15.51	49 459.80	158	10.187	
		Объем: 32*0.1									
99. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.048256	8.280	0.40	140.760	7	17	
99. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.139584	15.080	2.10	256.870	36	17.034	
99. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.106496	112.40	11.97	1 144.08	122	10.179	
			(1)			15.08	1.61	256.87	27	17.034	
99. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.033088	93.88	3.11	890.86	29	9.489	
			(1)			15.08	0.50	256.87	8	17.034	
99. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000128	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	2.38	81%	35		
		Сметная прибыль				43%	1.08	34%	15		
		Всего с НР и СП					18.96		207		
	
100.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		5.12	13.99	71.63	124.48	637	8.893	
		Объем: 3.2*1.6									
	
101.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0032	344.93	1.10	3 421.73	11	10	
101. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.009568	8.280	0.08	140.760	1	17	
101. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.010432	15.080	0.16	256.870	3	17.034	
101. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.010432	93.88	0.98	890.86	9	9.489	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
101. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000224	126.43	0.03	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
101. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000064	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.23	81%	3		
		Сметная прибыль				43%	0.10	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.43		16		
	
102.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.03162	2 520.14	79.69	17 348.53	549	6.889	
		Объем: 31.62*0.1									
102. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.4970664	8.510	4.23	144.650	72	16.998	
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4388856	14.301	6.28	243.333	107	17.015	
102. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.1356498	102.57	13.91	835.60	113	8.147	
			(1)			11.23	1.52	191.22	26	17.028	
102. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0559674	139.36	7.80	1 430.52	80	10.265	
			(1)			15.08	0.84	256.87	14	17.034	
102. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.2238696	223.58	50.05	1 170.91	262	5.237	
			(1)			16.11	3.61	273.99	61	17.007	
102. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0233988	133.41	3.12	763.85	18	5.726	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
102. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.1581	3.60	0.57	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	14.92	121%	217		
		Сметная прибыль				81%	8.51	65%	116		
		Всего с НР и СП					103.13		882		
	
103.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.48	104.66	364.22	516.66	1 798	4.937	
		Объем: 0.03162*110									
	
104.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		3.162	725.26	2 293.27	3 827.43	12 102	5.277	
		Объем: 31.62*0.1									
104. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	11.57292	8.900	103.00	151.270	1 751	16.997	
104. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.51776	0.62	0.94	2.92	4	4.71	
104. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.006324	8 095.10	51.19	23 453.30	148	2.897	
104. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.003162	747.34	2.36	3 626.06	11	4.852	
104. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	3.22524	660.97	2 131.79	3 151.63	10 165	4.768	
104. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.1067	3.60	3.98	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				123%	126.69	105%	1 839		
		Сметная прибыль				64%	65.92	51%	893		
		Всего с НР и СП					2 485.88		14 834		
	
105.	С401-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		-3.22524	660.97	-2 131.79	3 151.63	-10 165	4.768	
		Объем: (3.162)*(-1.02)									
	
106.	С401-0066 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		3.22524	725.63	2 340.33	3 501.34	11 293	4.825	
		Объем: (3.162)*(1.02)									
	
107.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.17486	6 050.46	1 057.98	37 496.19	6 557	6.198	
		Объем: 174.86/1000									
107. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	2.2102304	9.400	20.78	159.830	353	17.003	
107. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0279776	15.080	0.42	256.870	7	17.034	
107. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0279776	113.70	3.18	810.77	23	7.131	
			(1)			15.08	0.42	256.87	7	17.034	
107. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0384692	101.31	3.90	999.00	38	9.861	
			(1)			12.94	0.50	219.76	8	16.983	
107. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00489608	9 906.00	48.50	49 384.46	242	4.985	
107. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.17486	5 613.80	981.63	33 743.67	5 900	6.011	
		Накладные расходы				105%	22.26	89%	320		
		Сметная прибыль				55%	11.66	44%	158		
		Всего с НР и СП					1 091.90		7 036		
	
108.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.17486	5 613.80	-981.63	33 743.67	-5 900	6.01	
		Объем: (0.17486)*(-1.0)									
	
109.	С204-0069 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Арматурные сетки сварные	т		0.17486	11 060.21	1 933.99	51 329.96	8 976	4.641	
		Объем: (0.17486)*(1.0)									
	
110.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0126	14 953.22	188.41	73 400.04	925	4.91	
		Объем: 31.62*0.04									
110. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.062118	11.972	0.74	203.871	13	17.029	
110. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.050148	102.57	5.14	835.60	42	8.147	
			(1)			11.23	0.56	191.22	10	17.028	
110. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01197	139.36	1.67	1 430.52	17	10.265	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
110. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.2852	141.30	181.60	673.68	866	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.05	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	0.60	65%	8		
		Всего с НР и СП					190.06		949		
	
111.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.29	141.30	-182.28	673.68	-869	4.767	
		Объем: (0.0126)*(-102.0)									
	
112.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.29	280.61	361.99	2 121.17	2 736	7.558	
		Объем: (0.012648)*(102.0)									
	
113.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.162	144.07	455.53	2 196.06	6 944	15.244	
113. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	37.3116	10.360	386.55	176.300	6 578	17.017	
113. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.18972	12.085	2.29	205.490	39	17.004	
113. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	102.57	9.73	835.60	79	8.147	
			(1)			11.23	1.07	191.22	18	17.028	
113. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.09486	133.41	12.66	763.85	72	5.726	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
113. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.80234	10.08	18.17	13.73	25	1.362	
113. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	101.31	9.61	999.00	95	9.861	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
113. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.1581	104.66	16.55	516.66	82	4.937	
113. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.6324	3.60	2.28	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	552.15	121%	8 007		
		Сметная прибыль				81%	314.96	65%	4 301		
		Всего с НР и СП					1 322.64		19 252		
	
114.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		32.25	63.68	2 053.68	369.98	11 932	5.81	
		Объем: (3.162)*10.2									
	
115.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0013	4 846.79	6.30	49 459.80	64	10.159	
		Объем: 23*0.28*0.2									
115. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.019604	8.280	0.16	140.760	3	17	
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.056706	15.080	0.86	256.870	15	17.034	
115. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.043264	112.40	4.86	1 144.08	49	10.179	
			(1)			15.08	0.65	256.87	11	17.034	
115. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.013442	93.88	1.26	890.86	12	9.489	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
115. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000052	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.97	81%	15		
		Сметная прибыль				43%	0.44	34%	6		
		Всего с НР и СП					7.71		85		
	
116.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		2.08	13.99	29.10	124.48	259	8.9	
		Объем: 1.3*1.6									
	
117.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0013	344.93	0.45	3 421.73	4	8.889	
117. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.003887	8.280	0.03	140.760	1	17	
117. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.004238	15.080	0.06	256.870	1	17.034	
117. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.004238	93.88	0.40	890.86	4	9.489	
			(1)			15.08	0.06	256.87	1	17.034	
117. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000091	126.43	0.01	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
117. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000026	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.09	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.04	34%	1		
		Всего с НР и СП					0.57		6		
	
118.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0064	2 520.14	16.13	17 348.53	111	6.882	
		Объем: 23*0.28*0.1									
118. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.100608	8.510	0.86	144.650	15	16.998	
118. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.088832	14.301	1.27	243.333	22	17.015	
118. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.027456	102.57	2.82	835.60	23	8.147	
			(1)			11.23	0.31	191.22	5	17.028	
118. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.011328	139.36	1.58	1 430.52	16	10.265	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
118. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.045312	223.58	10.13	1 170.91	53	5.237	
			(1)			16.11	0.73	273.99	12	17.007	
118. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.004736	133.41	0.63	763.85	4	5.726	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
118. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.032	3.60	0.12	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	3.02	121%	45		
		Сметная прибыль				81%	1.73	65%	24		
		Всего с НР и СП					20.88		180		
	
119.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.7	104.66	73.26	516.66	362	4.941	
		Объем: 0.64*1.10									
	
120.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.23	937.76	215.68	12 783.98	2 940	13.631	
120. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	17.4984	8.970	156.96	152.560	2 670	17.008	
120. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1564	15.080	2.36	256.870	40	17.034	
120. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1564	113.70	17.78	810.77	127	7.131	
			(1)			15.08	2.36	256.87	40	17.034	
120. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0092	101.31	0.93	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
120. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00023	10 705.00	2.46	54 434.60	13	5.085	
120. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0391	960.26	37.55	3 126.47	122	3.256	
		Накладные расходы				142%	226.23	121%	3 279		
		Сметная прибыль				81%	129.05	65%	1 762		
		Всего с НР и СП					570.96		7 981		
	
121.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.004554	569.06	2.59	2 995.86	14	5.405	
		Объем: (0.23)*(0.06*0.33)									
	
122.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.16702	685.00	799.41	3 302.36	3 854	4.821	
		Объем: (0.23)*(5.9*0.86)									
	
123.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		23	34.14	785.22	185.77	4 273	5.442	
	
124.	Е08-02-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		4.2	1 369.24	5 750.79	4 463.43	18 746	3.26	
124. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.58	19.236	8.820	169.66	149.970	2 885	17.003	
124. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.47	15.080	22.17	256.870	378	17.034	
124. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.35	1.47	97.19	142.87	1 104.78	1 624	11.367	
			(1)			15.08	22.17	256.87	378	17.034	
124. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0011	0.00462	1 148.90	5.31	4 225.54	20	3.678	
124. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.22	0.924	561.02	518.38	2 628.06	2 428	4.684	
124. 6.	С404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.	0.195	0.819	5 997.00	4 911.54	14 374.22	11 772	2.397	
124. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.84	3.60	3.02	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				122%	234.03	104%	3 394		
		Сметная прибыль				68%	130.44	54%	1 762		
		Всего с НР и СП					6 115.27		23 902		
	
125.	С404-0025 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.819	5 997.00	-4 911.54	14 374.22	-11 772	2.397	
		Объем: (4.2)*(-0.195)									
	
126.	С404-0162 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.		0.819	1 460.82	1 196.41	9 017.59	7 385	6.173	
		Объем: (4.2)*(0.195)*1000									
	
127.	Е68-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево		3	967.87	2 903.62	4 513.41	13 540	4.663	
127. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	2.07	6.21	8.970	55.70	152.560	947	17.008	
127. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	5.58	16.110	89.89	273.990	1 529	17.007	
127. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	1.86	5.58	510.38	2 847.92	2 256.78	12 593	4.422	
			(1)			16.11	89.89	273.99	1 529	17.007	
		Накладные расходы				104%	151.41	88%	2 179		
		Сметная прибыль				60%	87.35	48%	1 188		
		Всего с НР и СП					3 142.39		16 907		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					323 678.43		2 178 846	6.732	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					313 853.97		2 090 883	6.662	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					210 455.90		1 190 939	5.659	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 52, 54, 63, 65, 79, 81, 99, 101, 115, 117; %=121 - по стр. 55, 57, 58, 61, 66, 68, 82, 102, 110, 113, 118, 120; %=98 - по стр. 70; %=68 - по стр. 71; %=89 - по стр. 72, 85, 107; %=105 - по стр. 84, 88, 104; %=104 - по стр. 124; %=88 - по стр. 127)					24 585.35		356 502	14.501	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 52, 54, 63, 65, 79, 81, 99, 101, 115, 117; %=65 - по стр. 55, 57, 58, 61, 66, 68, 82, 102, 110, 113, 118, 120; %=61 - по стр. 70; %=31 - по стр. 71; %=44 - по стр. 72, 85, 107; %=51 - по стр. 84, 88, 104; %=54 - по стр. 124; %=48 - по стр. 127)					13 854.08		188 848	13.631	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					352 293.40		2 636 233	7.483	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 058.88		9 969	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 73)					314.51		4 577	14.553	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 73)					251.61		3 448	13.704	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 625.00		17 994	11.073	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 765.58		77 994	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 765.58		77 994	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					362 683.98		2 732 221	7.533	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 761.44	2.14	58 470	7.533	
	ИТОГО					370 445.42		2 790 691	7.533	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 408.91	2	55 814	7.533	
	ИТОГО					377 854.33		2 846 505	7.533	
	НДС 18%				18	68 013.78	18	512 371	7.533	
	ВСЕГО С НДС					445 868.11		3 358 876	7.533	
	
	Раздел 3.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
128.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03259	4 846.79	157.96	49 459.80	1 612	10.205	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+16*0.5*0.97*(0.5+0.8)									
128. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.4914572	8.280	4.07	140.760	69	17	
128. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.4215758	15.080	21.44	256.870	365	17.034	
128. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0845952	112.40	121.91	1 144.08	1 241	10.179	
			(1)			15.08	16.36	256.87	279	17.034	
128. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3369806	93.88	31.64	890.86	300	9.489	
			(1)			15.08	5.08	256.87	87	17.034	
128. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0013036	263.51	0.34	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	24.23	81%	352		
		Сметная прибыль				43%	10.97	34%	148		
		Всего с НР и СП					193.16		2 111		
	
129.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		52.14	13.99	729.44	124.48	6 490	8.897	
		Объем: 32.59*1.6									
	
130.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.03259	344.93	11.24	3 421.73	112	9.964	
130. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0974441	8.280	0.81	140.760	14	17	
130. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1062434	15.080	1.60	256.870	27	17.034	
130. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1062434	93.88	9.97	890.86	95	9.489	
			(1)			15.08	1.60	256.87	27	17.034	
130. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0022813	126.43	0.29	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
130. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0006518	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.29	81%	33		
		Сметная прибыль				43%	1.04	34%	14		
		Всего с НР и СП					14.57		159		
	
131.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.08	1 275.59	102.05	7 478.89	598	5.86	
		Объем: 16*0.1*0.5									
131. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.816	8.670	7.07	147.370	120	16.998	
131. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.028	11.230	0.31	191.220	5	17.028	
131. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.028	102.57	2.87	835.60	23	8.147	
			(1)			11.23	0.31	191.22	5	17.028	
131. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.88	104.66	92.10	516.66	455	4.937	
		Накладные расходы				130%	9.59	111%	139		
		Сметная прибыль				76%	5.61	61%	76		
		Всего с НР и СП					117.25		813		
	
132.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.16	699.80	111.97	7 346.76	1 175	10.494	
132. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	4.3392	9.740	42.26	165.790	719	17.022	
132. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.648	12.940	8.39	219.760	142	16.983	
132. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.648	99.46	64.45	642.01	416	6.455	
			(1)			12.94	8.39	219.76	142	16.983	
132. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.024	101.31	2.43	999.00	24	9.861	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.983	
132. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.784	3.60	2.82	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				130%	65.85	111%	956		
		Сметная прибыль				76%	38.49	61%	525		
		Всего с НР и СП					216.31		2 656		
	
133.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		16	99.74	1 595.84	632.54	10 121	6.342	
	
134.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.244	704.46	171.89	11 963.43	2 919	16.982	
		Объем: 32.59-(2.26*3+16*0.038)-0.8									
134. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	21.594	7.960	171.89	135.180	2 919	16.982	
		Накладные расходы				80%	137.51	68%	1 985		
		Сметная прибыль				38%	65.32	31%	905		
		Всего с НР и СП					374.72		5 809		
	
135.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		26.84	104.66	2 809.07	516.66	13 867	4.937	
		Объем: 0.244*110									
	
136.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.18	25 012.57	4 502.26	175 879.77	31 658	7.032	
		Объем: 0.6*3									
136. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	9.160	282.16	155.940	4 803	17.024	
136. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	4.788	15.080	72.20	256.870	1 230	17.034	
136. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	113.70	544.40	810.77	3 882	7.131	
			(1)			15.08	72.20	256.87	1 230	17.034	
136. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	35.39	2.42	101.14	7	2.858	
136. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	101.31	14.95	999.00	147	9.861	
			(1)			12.94	1.91	219.76	32	16.983	
136. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	2 391.70	21.53	17 963.39	162	7.511	
136. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0036	43 816.00	157.74	137 492.94	495	3.138	
136. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	4 680.00	7.58	33 391.91	54	7.135	
136. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	987.52	1.26	6 638.00	8	6.722	
136. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	10 705.00	0.39	54 434.60	2	5.085	
136. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	1 507.80	4.34	5 982.82	17	3.968	
136. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	592.90	150.48	2 889.07	733	4.873	
136. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.162	685.00	110.97	3 302.36	535	4.821	
136. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.072	569.06	40.97	2 995.86	216	5.265	
136. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0081	4 284.77	34.71	17 505.91	142	4.086	
136. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	3.492	547.15	1 910.65	3 003.58	10 489	5.49	
136. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	1 876.90	932.44	17 020.17	8 456	9.068	
136. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	1 208.60	0.05	11 305.46	1	9.354	
136. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0432	609.46	26.33	4 883.09	211	8.012	
136. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	3.60		20.52		5.7	
136. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	37.07	258.90	185.97	1 299	5.017	
		Накладные расходы				130%	460.67	111%	6 697		
		Сметная прибыль				76%	269.31	61%	3 680		
		Всего с НР и СП					5 232.24		42 035		
	
137.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-3.492	547.15	-1 910.65	3 003.58	-10 489	5.49	
		Объем: (0.18)*(-19.4)									
	
138.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.4968	1 876.90	-932.44	17 020.17	-8 456	9.069	
		Объем: (0.18)*(-2.76)									
	
139.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	132.49	397.47	789.54	2 369	5.96	
	
140.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	361.29	1 083.87	2 601.60	7 805	7.201	
	
141.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	345.39	1 036.17	2 374.46	7 123	6.874	
	
142.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	264.06	792.18	2 070.08	6 210	7.839	
	
143.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		3	841.48	2 524.44	4 947.22	14 842	5.879	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					13 182.76		87 956	6.672	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 857.48		71 345	6.571	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					8 643.20		52 216	6.041	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 128, 130; %=111 - по стр. 131, 132, 136; %=68 - по стр. 134)					700.14		10 161	14.513	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 128, 130; %=61 - по стр. 131, 132, 136; %=31 - по стр. 134)					390.74		5 348	13.687	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 948.36		86 854	7.269	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 595.84		10 121	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 595.84		10 121	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					729.44		6 490	8.897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					729.44		6 490	8.897	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					14 273.64		103 465	7.249	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	305.46	2.14	2 214	7.248	
	ИТОГО					14 579.10		105 679	7.249	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	291.58	2	2 114	7.25	
	ИТОГО					14 870.68		107 793	7.249	
	НДС 18%				18	2 676.72	18	19 403	7.249	
	ВСЕГО С НДС					17 547.40		127 196	7.249	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					634 862.56		4 397 096	6.926	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 142.20		16 924	7.9	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 516.07		9 912	6.538	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44, 46, 48)					298.58		4 333	14.512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44, 46, 48)					204.29		2 781	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 645.07		24 038	9.088	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					607 542.43		4 158 900	6.845	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					397 231.89		2 245 185	5.652	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 50, 127; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 52, 54, 63, 65, 79, 81, 99, 101, 115, 117, 128, 130; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51, 55, 57, 58, 61, 66, 68, 82, 102, 110, 113, 118, 120; %=68 - по стр. 37, 71, 134; %=89 - по стр. 38, 72, 85, 107; %=98 - по стр. 70; %=105 - по стр. 84, 88, 104; %=104 - по стр. 124; %=111 - по стр. 131, 132, 136)					56 901.67		824 593	14.492	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 50, 127; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 52, 54, 63, 65, 79, 81, 99, 101, 115, 117, 128, 130; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51, 55, 57, 58, 61, 66, 68, 82, 102, 110, 113, 118, 120; %=31 - по стр. 37, 71, 134; %=44 - по стр. 38, 72, 85, 107; %=61 - по стр. 70, 131, 132, 136; %=51 - по стр. 84, 88, 104; %=54 - по стр. 124)					32 260.25		440 026	13.64	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					696 704.35		5 423 519	7.785	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 248.14		11 751	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39, 73)					370.73		5 395	14.552	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39, 73)					296.59		4 064	13.702	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 915.46		21 210	11.073	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 595.84		10 121	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 595.84		10 121	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 333.95		199 400	8.928	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 333.95		199 400	8.928	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					725 194.67		5 678 288	7.83	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	15 519.17	2.14	121 515	7.83	
	ИТОГО					740 713.84		5 799 803	7.83	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	14 814.28	2	115 996	7.83	
	ИТОГО					755 528.12		5 915 799	7.83	
	НДС 18%				18	135 995.06	18	1 064 844	7.83	
	ВСЕГО С НДС					891 523.18		6 980 643	7.83	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                               Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)