«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по пр. Победы 76-78	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	6.054	
2.	Разборка люков выхода на крышу	100 окон	0.01	
3.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
4.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
5.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	2.16	
6.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.25	
7.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.11	
8.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.)	100 м2 проемов	0.00405	
9.	Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54	м2	0.405	
10.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.054	
11.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.264	
12.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	1.7	
13.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.7	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	212.5	
15.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	25.5	
16.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	520.2	
17.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.794	
18.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	224.25	
19.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.99	
20.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.54	
21.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.15	
22.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.7	
23.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	180.09	
24.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.2648	
25.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	6.054	
26.	Этернит в комплекте	м2	774.912	
27.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.66	
28.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.2536	
29.	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0.2536	
30.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2536	
31.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2 трубы в 6 канала)	100 м труб	0.165	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.693	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м труб	0.165	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	1.815	
35.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.38	
36.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
37.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.662	
38.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.662	
39.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.466	
40.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.56	
41.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
42.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
43.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
44.	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	4	
45.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
46.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	42.05	
47.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	42.05	

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)