«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	791 537	руб.	Смета на сумму:	791 537	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 25»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / А.А. Макаренко /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	МКД №61-63 по ул. Октябрьской	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши мкд. № 61-63 по ул. Октябрьской г. Калининграда	
Сметная стоимость:	791.537	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.738	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	99.240	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Высота здания -28м (28-15)*0,5=6,5%	
	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	7	164.91	119.07	45.84	1 154.37	833.49	320.88	14.4	6.44	14 069	12 002	2 066	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			825.16				84%	10 082			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			500.09				48%	5 761			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 479.62					29 912			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.9	2 682.51	1 300.43	143.55	2 414.26	1 170.39	129.20	14.4	4.63	23 103	16 854	598	
				1 238.53	15.51		1 114.68	13.96	5.07	14.39		5 651	201	
	Начисления: Н5= 1.065	
	Накладные расходы		83%			983.01				71%	12 109			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			769.83				52%	8 869			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 167.10					44 081			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	7	182.47	31.82	5.06	1 277.30	222.73	35.44	14.4	8.25	9 767	3 207	292	
				145.59			1 019.13		6.15	1		6 268		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.065	
	Накладные расходы		108%			240.55				92%	2 950			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			122.50				44%	1 411			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 640.35					14 129			
	
4.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	6.6	489.67	175.52	58.46	3 231.83	1 158.42	385.85	14.4	5.84	26 765	16 681	2 253	
				255.69	3.78		1 687.55	24.92	4.64	14.39		7 830	359	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15*1.065	
	Накладные расходы		108%			1 278.01				92%	15 677			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			650.84				44%	7 498			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 160.67					49 939			
	
5.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	752.4	56.83			42 758.89					116 110			
				56.83			42 758.89		154.32			116 110		
	Объем: 6.6*114													
	
6.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	765.6	41.26			31 588.66					106 870			
				41.26			31 588.66		139.59			106 870		
	Объем: 6.6*116													
	
7.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой(козырьки балконные), 100 м2 кровли	0.4	263.08	103.16	31.65	105.23	41.26	12.66	14.4	5.89	907	594	75	
				128.27	2.08		51.31	0.83	4.64	14.4		238	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.065	
	Накладные расходы		108%			45.46				92%	558			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.15				44%	267			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.84					1 731			
	
8.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	46.4	56.83			2 636.91					7 160			
				56.83			2 636.91		154.32			7 160		
	Объем: 0.4*116													
	
9.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	8	42.53	30.39	4.18	340.24	243.16	33.40	14.4	7.18	3 923	3 501	240	
				7.96			63.68		2.86	1		182		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		115%			279.63				98%	3 431			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			172.64				56%	1 961			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792.52					9 315			
	
10.	СЦена поставщика. 
Дефлектор кровельный, шт	8	63.33			506.60			1	1	2 163			
				63.33			506.60		4.27	1		2 163		
	Поправки: М: =260/4.27*1.04	
	
11.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1.8	1 123.35	423.48	132.18	2 022.02	762.27	237.92	14.41	6.87	17 585	10 984	1 634	
				567.69	13.40		1 021.84	24.12	4.86	14.39		4 966	347	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15*1.065	
	Накладные расходы		108%			849.30				92%	10 425			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			432.51				44%	4 986			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 303.84					32 995			
	
12.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	226.8	56.83			12 889.04					35 000			
				56.83			12 889.04		154.32			35 000		
	Объем: 1.8*252/2													
	
13.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	226.8	41.26			9 357.77					31 659			
				41.26			9 357.77		139.59			31 659		
	Объем: 1.8*252/2													
	
14.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент. каналам  без фартуков, 100 м примыканий	0.7	1 123.35	423.48	132.18	786.34	296.44	92.52	14.41	6.87	6 839	4 272	636	
				567.69	13.40		397.38	9.38	4.86	14.39		1 931	135	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15*1.065	
	Накладные расходы		108%			330.29				92%	4 054			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			168.20				44%	1 939			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 284.83					12 833			
	
15.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	88.2	56.83			5 012.41					13 611			
				56.83			5 012.41		154.32			13 611		
	Объем: 0.7*252/2													
	
16.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	88.2	41.26			3 639.13					12 312			
				41.26			3 639.13		139.59			12 312		
	Объем: 0.7*252/2													
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (козырьки) шириной до 0,4 м, 100 м	0.4	2 956.30	374.76	6.66	1 182.52	149.90	2.66	14.4	8.36	4 931	2 159	22	
				2 574.88	1.03		1 029.95	0.41	2.67	16.87		2 750	7	
	Накладные расходы		83%			124.76				71%	1 538			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.70				52%	1 126			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 404.98					7 595			
	
18.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.35	11 984.25	1 249.72	33.16	4 194.49	437.40	11.61	14.4	8.12	16 243	6 299	94	
				10 701.36	3.78		3 745.48	1.32	2.63	14.39		9 851	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.065	
	Накладные расходы		108%			473.82				92%	5 813			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			241.30				44%	2 780			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 909.60					24 835			
	
19.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.35	6 350.32	635.76	12.96	8 572.93	858.28	17.50	14.4	8.38	32 903	12 359	147	
				5 701.60	2.33		7 697.16	3.15	2.65	16.78		20 397	53	
	Накладные расходы		83%			714.99				71%	8 813			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			559.93				52%	6 454			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 847.85					48 170			
	
20.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.036	1 143.95	891.55	252.40	41.18	32.10	9.09	14.41	8.54	540	463	78	
					100.00			3.60	1	16.81			61	
	Накладные расходы		99%			35.34				84%	440			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.42				48%	252			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.94					1 232			
	
21.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.6	91.08	29.04	27.29	327.87	104.54	98.24	14.4	7.41	2 729	1 505	728	
				34.75			125.10		3.96	1		495		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			84.68				69%	1 038			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			75.27				58%	873			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					487.82					4 640			
	
22.	СЦена поставщика. 
Металлический дверной блок, м2	3.6	730.68			2 630.44			1	1	11 232			
				730.68			2 630.44		4.27	1		11 232		
	Поправки: М: =3000/4.27*1.04	
	
23.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.02	5 105.93	4 732.18	73.66	102.12	94.64	1.47	14.4	8.31	1 399	1 363	12	
				300.09	7.11		6.00	0.14	3.9	16.8		23	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			97.62				88%	1 201			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.87				48%	655			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.61					3 255			
	
24.	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.	2	225.00			450.00					1 100			
				225.00			450.00		549.91			1 100		
	
25.	СЦена поставщика. 
Фильтр для листьев Поливент, шт	2	56.02			112.04			1	1	478			
				56.02			112.04		4.27	1		478		
	Поправки: М: =230/4.27*1.04	
	
26.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.02	1 461.46	357.49	1 103.97	29.23	7.15	22.08	14.41	4.41	200	103	97	
					101.05			2.02	1	14.39			29	
	Накладные расходы		99%			9.08				84%	111			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.50				48%	63			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.81					374			
	
27.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	1 944.70	473.27	25.13	19.45	4.73	0.25	14.41	8.16	139	68	2	
				1 446.30			14.46		4.72	1		68		
	Накладные расходы		99%			4.68				84%	57			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.84				48%	33			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.97					229			
	
	Крышки вентканалов	
	
28.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж  стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.216	373.01	199.47	173.54	80.57	43.09	37.48	14.41	6	846	621	225	
					19.54			4.22	5	14.4			61	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			51.09				92%	627			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			26.02				44%	300			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.69					1 774			
	
29.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж  стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к расценке 12-01-017-01(до 20 мм), 100 м2 стяжки	0.216	48.72	36.64	12.08	10.52	7.91	2.61	14.41	6.15	130	114	16	
					1.52			0.33	5.06	14.24			5	
	Начисления: Н3= 0.8*5, Н4= 0.8*5, Н5= 0.8*5, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			8.90				92%	109			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.53				44%	52			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.95					292			
	
30.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.216	1 490.49	305.38	271.15	321.95	65.96	58.57	14.41	6	2 289	951	351	
				913.96	30.53		197.42	6.59	5	14.4		987	95	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.065	
	Накладные расходы		108%			78.35				92%	962			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			39.90				44%	460			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					440.21					3 712			
	
31.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 20 мм), 100 м2 стяжки	0.216	365.17	56.09	18.88	78.88	12.12	4.08	14.41	6.15	517	175	25	
				290.20	2.38		62.68	0.51	5.06	14.24		317	7	
	Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*1.065*5, Н48= 5	
	Накладные расходы		108%			13.64				92%	167			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6.95				44%	80			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.47					765			
	
32.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт бетонных крышек вентканалов, 1 м3	0.4	1 567.41	240.58	37.36	626.96	96.23	14.94	14.41	7.35	3 921	1 387	110	
				1 289.47	2.11		515.79	0.84	4.7	14.41		2 424	12	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			96.10				84%	1 175			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.24				48%	672			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					781.30					5 768			
	
33.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками (металлический каркас под крышками вентканалов), 1 м2 очищаемой поверхности	14.4	9.37	9.37		134.96	134.96		14.39	1	1 942	1 942		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			109.32				69%	1 340			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			80.98				48%	932			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.25					4 214			
	
34.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(металлический каркас под крышками вентканалов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.144	358.47	69.00	13.01	51.62	9.94	1.87	14.4	2.65	263	143	5	
				276.46	0.14		39.81	0.02	2.89	14.73		115		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			8.07				69%	99			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.98				48%	69			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.66					430			
	
35.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (металлический каркас под крышками вентканалов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.144	624.75	42.41	8.64	89.96	6.11	1.24	14.4	3.16	284	88	4	
				573.70	0.14		82.61	0.02	2.33	14.73		192		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4.97				69%	61			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.68				48%	42			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.60					387			
36.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	6.64	66.71		66.71	442.96		442.96	1	6.28	2 782		2 782	
									1	1				
	Объем: (700*5.4/1000)+2.0858+(21.6*0.02*1.8)													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
37.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	6.64	18.71		18.71	124.21		124.21	1	6.28	780		780	
									1	1				
	Объем: (700*5.4/1000)+2.0858+(21.6*0.02*1.8)													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	139 345.86	6 793.22	2 098.73			513 491	97 835	13 272	
			130 453.92	96.38				402 380	1 405	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	137 506.99	6 350.88	1 965.62			501 699	91 466	12 292	
			129 190.50	96.24				397 939	1 403	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	110 513.25					333 954			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 20, 26, 27, 32; %=71 - по стр. 2, 17, 19; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 11, 14, 18, 28-31; %=69 - по стр. 33-35)	6 284.87					77 167			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20, 26, 27, 32-35; %=52 - по стр. 2, 17, 19; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 11, 14, 18, 28-31)	3 822.09					44 045			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	147 613.95					622 911			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	327.87	104.54	98.24			2 729	1 505	728	
			125.10					495		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21)	84.68					1 038			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21)	75.27					873			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	487.82					4 640			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 511.00	337.80	34.87			9 063	4 864	252	
			1 138.32	0.14				3 946	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 9; %=88 - по стр. 23)	377.26					4 632			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 9; %=48 - по стр. 23)	229.51					2 616			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 117.77					16 311			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	150 219.54					643 862			
	Строительный контроль 2,14%	3 214.70					13 779			
	Всего со строительным контролем	153 434.24					657 641			
	Непредвиденные работы 2%	3 068.68					13 153			
	Всего с непредвиденными работами	156 502.92					670 794			
	НДС	28 170.53					120 743			
	Всего с НДС	184 673.45					791 537			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 746.81					82 837			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 126.87					47 534			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)