|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | Директор ООО «МУП ЖЭУ-29» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_В.В. Черноиванов\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013\_\_\_г. |
|  |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** |
| (Локальный сметный расчет) |
| Капитальный ремонт крыши Московский пр. д.149-153 спекание (AIV) |
| Сметная стоимость: | **929.579** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.198** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **167.201** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 58-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2 | 665 | 44.95 | 11.70 | 1.78 | 29 891.75 | 7 780.50 | 1 183.70 | 13.67 | 2.94 | 218 663 | 106 359 | 3 480 |
| 31.47 |  | 20 927.55 |  | 5.2 | 1 | 108 823 |  |
|  | Объем: 12.5\*53.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 6 457.82 |  |  |  | 71% | 75 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 5 057.33 |  |  |  | 52% | 55 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 41 406.89 |  |  |  |  | 349 485 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕР 12-01-001-06 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 6.65 | 266.49 | 104.67 | 33.55 | 1 772.18 | 696.08 | 223.11 | 13.67 | 5.41 | 14 868 | 9 515 | 1 207 |
| 128.27 | 2.08 | 853.00 | 13.80 | 4.86 | 13.66 | 4 146 | 188 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 766.67 |  |  |  | 92% | 8 927 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 390.43 |  |  |  | 44% | 4 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 929.28 |  |  |  |  | 28 064 |  |  |
|  |
| 3. | ТССЦ 101-1961 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изопласт К ЭКП-4,5, м2 | 764.75 | 56.83 |  |  | 43 460.74 |  |  |  |  | 118 383 |  |  |
| 56.83 |  | 43 460.74 |  | 154.8 |  | 118 383 |  |
|  | Объем: 665\*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 4. | ТЕР 20-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор | 7 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 297.71 | 212.76 | 29.23 | 13.67 | 6.13 | 3 254 | 2 908 | 179 |
| 7.96 |  | 55.72 |  | 2.99 | 1 | 167 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9150; ТССЦ 301-9115* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 244.67 |  |  |  | 98% | 2 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 151.06 |  |  |  | 56% | 1 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 693.44 |  |  |  |  | 7 732 |  |  |
|  |
| 5. | Цена поставщика. Дефлектор кровельный д.280мм, 1 дефлектор | 7 | 63.70 |  |  | 445.88 |  |  | 1 | 1 | 2 002 |  |  |
| 63.70 |  | 445.88 |  | 4.49 | 1 | 2 002 |  |
|  | *Поправки: М: =275\*1.04/4.49* |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.782 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 311.83 | 293.06 | 5.21 | 13.67 | 7.52 | 9 401 | 4 006 | 39 |
| 2 574.88 | 1.03 | 2 013.56 | 0.81 | 2.66 | 13.75 | 5 356 | 11 |
|  | Объем: 12.5\*2+53.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 243.91 |  |  |  | 71% | 2 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 191.02 |  |  |  | 52% | 2 089 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 746.76 |  |  |  |  | 14 342 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 12-01-004-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 1.5796 | 1 097.50 | 397.64 | 132.18 | 1 733.61 | 628.11 | 208.78 | 13.68 | 6.4 | 14 520 | 8 592 | 1 336 |
| 567.69 | 13.40 | 896.72 | 21.17 | 5.12 | 13.66 | 4 591 | 289 |
|  | Объем: 78.2+(3.66+0.45)\*2\*3+(3.6+0.4)\*2\*6+(1.95+1.6)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 701.22 |  |  |  | 92% | 8 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 357.10 |  |  |  | 44% | 3 908 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 791.94 |  |  |  |  | 26 598 |  |  |
|  |
| 8. | ТССЦ 101-1961 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2 | 398.0592 | 56.83 |  |  | 22 621.70 |  |  |  |  | 61 620 |  |  |
| 56.83 |  | 22 621.70 |  | 154.8 |  | 61 620 |  |
|  | Объем: 157.96\*2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали вентканалов,выходов на кровлю, 100 м2 покрытия | 0.12024 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 431.81 | 141.10 | 3.99 | 13.67 | 7.48 | 5 343 | 1 929 | 30 |
| 10 701.36 | 3.78 | 1 286.73 | 0.45 | 2.63 | 13.66 | 3 384 | 6 |
|  | Объем: ((3.66+0.45)\*2\*3+(3.6+0.4)\*2\*6+(2.05+1.7)\*2)\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 152.87 |  |  |  | 92% | 1 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 77.85 |  |  |  | 44% | 851 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 662.54 |  |  |  |  | 7 975 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0119 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 13.61 | 10.61 | 3.00 | 13.68 | 7.03 | 166 | 145 | 21 |
|  | 100.00 |  | 1.19 | 1 | 13.7 |  | 16 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 11.68 |  |  |  | 84% | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7.08 |  |  |  | 48% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 32.37 |  |  |  |  | 379 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 1.19 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 108.38 | 34.55 | 32.47 | 13.67 | 7.1 | 874 | 472 | 231 |
| 34.75 |  | 41.35 |  | 4.13 | 1 | 171 |  |
|  | Объем: 1.7\*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 27.99 |  |  |  | 69% | 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 24.88 |  |  |  | 58% | 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 161.24 |  |  |  |  | 1 473 |  |  |
|  |
| 12. | Цена поставщика. Металлический дверной блок выход на кровлю, м2 | 1.19 | 694.88 |  |  | 826.90 |  |  | 1 | 1 | 3 713 |  |  |
| 694.88 |  | 826.90 |  | 4.49 | 1 | 3 713 |  |
|  | *Поправки: М: =3000/4.49\*1.04* |
|  |
| 13. | ТЕРр 58-23-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обделка мест примыкания мягкой кровли к радиомачтам, 1 место | 7 | 973.64 | 79.91 | 8.28 | 6 815.48 | 559.37 | 57.96 | 13.67 | 6.35 | 24 564 | 7 647 | 368 |
| 885.45 |  | 6 198.15 |  | 2.67 | 1 | 16 549 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 110-0208:[ М-(379.47=25298.00\*0.015) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 464.28 |  |  |  | 71% | 5 429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 363.59 |  |  |  | 52% | 3 976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 643.35 |  |  |  |  | 33 970 |  |  |
|  |
| 14. | ТЕРр 65-38-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (фановый стояк), 1 шт. | 9 | 281.32 | 27.78 |  | 2 531.88 | 250.02 |  | 13.67 | 1 | 17 634 | 3 418 |  |
| 253.54 |  | 2 281.86 |  | 6.23 | 1 | 14 216 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 257.52 |  |  |  | 88% | 3 008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 150.01 |  |  |  | 48% | 1 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 939.41 |  |  |  |  | 22 282 |  |  |
|  |
| 15. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 9 | 88.07 | 12.17 |  | 792.63 | 109.53 |  | 13.67 | 1 | 3 355 | 1 497 |  |
| 75.90 |  | 683.10 |  | 2.72 | 1 | 1 858 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 112.82 |  |  |  | 88% | 1 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 65.72 |  |  |  | 48% | 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 971.16 |  |  |  |  | 5 391 |  |  |
|  |
| 16. | ТЕРр 58-21-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.9 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 1 011.48 | 145.13 | 2.74 | 13.67 | 7.84 | 4 242 | 1 984 | 21 |
| 959.57 |  | 863.61 |  | 2.59 | 1 | 2 237 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 120.46 |  |  |  | 71% | 1 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 94.33 |  |  |  | 52% | 1 032 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 226.27 |  |  |  |  | 6 682 |  |  |
|  |
| 17. | ТЕРр 58-21-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт. | 0.9 | 329.91 | 45.08 | 1.01 | 296.92 | 40.57 | 0.91 | 13.67 | 7.86 | 1 223 | 555 | 7 |
| 283.82 |  | 255.44 |  | 2.59 | 1 | 662 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 33.67 |  |  |  | 71% | 394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 26.37 |  |  |  | 52% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 356.96 |  |  |  |  | 1 906 |  |  |
|  |
| 18. | ТЕРр 58-19-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов, 100 м покрытия | 0.532 | 6 106.60 | 708.80 | 9.30 | 3 248.71 | 377.08 | 4.95 | 13.67 | 7.47 | 13 849 | 5 155 | 37 |
| 5 388.50 | 1.68 | 2 866.68 | 0.89 | 3.02 | 13.69 | 8 657 | 12 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 313.72 |  |  |  | 71% | 3 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 245.68 |  |  |  | 52% | 2 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 808.11 |  |  |  |  | 20 204 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек высота - 5 этажей, 100 м | 0.58 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 4 570.10 | 465.06 | 4.70 | 13.67 | 7.85 | 17 301 | 6 357 | 37 |
| 7 069.56 |  | 4 100.34 |  | 2.66 | 1 | 10 907 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 386.00 |  |  |  | 71% | 4 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 302.29 |  |  |  | 52% | 3 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 258.39 |  |  |  |  | 25 120 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.08 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 509.34 | 97.09 | 0.65 | 13.67 | 7.85 | 2 287 | 1 327 | 5 |
| 5 145.09 |  | 411.61 |  | 2.32 | 1 | 955 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 80.58 |  |  |  | 71% | 942 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 63.11 |  |  |  | 52% | 690 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 653.03 |  |  |  |  | 3 919 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.04 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 372.90 | 43.33 | 0.32 | 13.67 | 7.85 | 1 006 | 592 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 35.96 |  |  |  | 71% | 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 28.16 |  |  |  | 52% | 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 437.03 |  |  |  |  | 1 734 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 13.67 | 7.85 | 677 | 263 | 3 |
| 4 116.09 |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.48 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 651.81 | 157.31 | 0.48 | 13.67 | 7.86 | 4 249 | 2 150 | 4 |
| 1 029.19 |  | 494.01 |  | 4.24 | 1 | 2 095 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 130.57 |  |  |  | 71% | 1 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 102.25 |  |  |  | 52% | 1 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 884.63 |  |  |  |  | 6 894 |  |  |
|  |
|  | *Кровля выход на крышу* |
|  |
| 24. | ТЕР 46-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов выход на кровлю, 100 м2 покрытия | 0.03485 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 5.75 | 4.15 | 1.60 | 13.67 | 5.28 | 65 | 57 | 8 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.05\*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 4.11 |  |  |  | 84% | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2.49 |  |  |  | 48% | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12.35 |  |  |  |  | 140 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 58-16-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 0.1 | 2 603.14 | 1 221.06 | 143.55 | 260.31 | 122.11 | 14.36 | 13.67 | 4.49 | 2 400 | 1 669 | 64 |
| 1 238.53 | 15.51 | 123.85 | 1.55 | 5.38 | 13.66 | 666 | 21 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 102.64 |  |  |  | 71% | 1 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 80.38 |  |  |  | 52% | 879 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 443.33 |  |  |  |  | 4 479 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕР 12-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 0.03485 | 180.53 | 29.88 | 5.06 | 6.29 | 1.04 | 0.18 | 13.67 | 7.85 | 47 | 14 | 1 |
| 145.59 |  | 5.07 |  | 6.22 | 1 | 32 |  |
|  | Объем: 2.05\*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1.12 |  |  |  | 92% | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 0.57 |  |  |  | 44% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7.99 |  |  |  |  | 66 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 12-01-002-10 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 0.03485 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 8.95 | 3.38 | 1.10 | 13.67 | 5.58 | 74 | 46 | 6 |
| 128.27 | 2.08 | 4.47 | 0.07 | 4.86 | 13.66 | 22 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 3.73 |  |  |  | 92% | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1.90 |  |  |  | 44% | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14.57 |  |  |  |  | 138 |  |  |
|  |
| 28. | ТССЦ 101-1961 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2 | 4.0426 | 56.83 |  |  | 229.74 |  |  |  |  | 626 |  |  |
| 56.83 |  | 229.74 |  | 154.8 |  | 626 |  |
|  | Объем: 3.485\*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 29. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.706 | 7.60 |  | 7.60 | 5.37 |  | 5.37 |  | 5.78 | 31 |  | 31 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =43.93/5.78* |
|  |
| 30. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1), т | 0.706 | 27.76 |  | 27.76 | 19.60 |  | 19.60 |  | 5.78 | 113 |  | 113 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =160.43/5.78* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **126 437.55** | **12 191.16** | **1 804.73** |  |  | **546 550** | **166 657** | **7 231** |
| **112 441.66** | **39.93** |  |  | **372 662** | **544** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **122 706.95** | **11 584.30** | **1 743.03** |  |  | **521 433** | **158 362** | **6 821** |
| **109 379.63** | **39.93** |  |  | **356 250** | **544** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **67 584.96** |  |  |  |  | **186 344** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 6, 13, 16-23, 25; %=92 - по стр. 2, 7, 9, 26, 27; %=84 - по стр. 10, 24)** | **10 026.96** |  |  |  |  | **117 173** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 6, 13, 16-23, 25; %=44 - по стр. 2, 7, 9, 26, 27; %=48 - по стр. 10, 24)** | **7 404.43** |  |  |  |  | **80 976** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **140 138.34** |  |  |  |  | **719 582** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **108.38** | **34.55** | **32.47** |  |  | **874** | **472** | **231** |
| **41.35** |  |  |  | **171** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 11)** | **27.99** |  |  |  |  | **326** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 11)** | **24.88** |  |  |  |  | **274** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **161.25** |  |  |  |  | **1 474** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | **3 622.22** | **572.31** | **29.23** |  |  | **24 243** | **7 823** | **179** |
| **3 020.68** |  |  |  | **16 241** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 4; %=88 - по стр. 14, 15)** | **615.01** |  |  |  |  | **7 175** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4; %=48 - по стр. 14, 15)** | **366.79** |  |  |  |  | **3 988** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | **4 604.02** |  |  |  |  | **35 406** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **144 903.61** |  |  |  |  | **756 462** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14 %** | **3 100.94** |  |  |  |  | **16 188** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | **148 004.55** |  |  |  |  | **772 650** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | **2 898.07** |  |  |  |  | **15 129** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | **150 902.62** |  |  |  |  | **787 779** |  |  |
|  | **НДС-18%** | **27 162.47** |  |  |  |  | **141 800** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **178 065.09** |  |  |  |  | **929 579** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Гл.инженер ООО «МУП ЖЭУ-29» Л.А. Авдонина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |