|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 2 601 909 | | руб. | Смета на сумму: | 2 601 909 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «УК Мегадом» | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.В. Уланова / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом № 6-12 по ул. Самаркандская, г. Калининград | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **2 601.909** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **3.386** | тыс. чел. ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **442.788** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 10.5 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 738 | 1 382 | 356 | 14.4 | 6.14 | 22 091 | 19 905 | 2 186 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 368 |  |  |  | 84% | 16 720 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 829 |  |  |  | 48% | 9 554 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  | 48 366 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.06 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 157 | 156 | 1 | 14.41 | 5.49 | 2 258 | 2 254 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 129 |  |  |  | 71% | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 101 |  |  |  | 52% | 1 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  | 5 030 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 10.5 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 811 | 1 342 | 469 | 14.41 | 7.71 | 22 956 | 19 337 | 3 619 |
|  | 6.95 |  | 73 | 1 | 14.38 |  | 1 049 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 174 |  |  |  | 71% | 14 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 920 |  |  |  | 52% | 10 601 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 905 |  |  |  |  | 48 031 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 3.93 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 36 515 | 5 338 | 136 | 14.4 | 7.89 | 171 065 | 76 869 | 1 073 |
| 7 898.38 |  | 31 041 |  | 3 | 1 | 93 122 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 4 431 |  |  |  | 71% | 54 577 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 3 470 |  |  |  | 52% | 39 972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 44 415 |  |  |  |  | 265 614 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 64 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 10 406 | 2 456 | 2 280 | 14.4 | 7.97 | 77 576 | 35 362 | 18 169 |
| 88.61 |  | 5 671 |  | 4.24 | 1 | 24 045 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 038 |  |  |  | 71% | 25 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 596 |  |  |  | 52% | 18 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 041 |  |  |  |  | 121 071 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 1.12 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 7 589 | 1 624 | 75 | 14.4 | 7.93 | 48 894 | 23 384 | 597 |
| 5 258.63 |  | 5 890 |  | 4.23 | 1 | 24 913 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 348 |  |  |  | 71% | 16 603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 056 |  |  |  | 52% | 12 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 993 |  |  |  |  | 77 656 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 3.28 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 10 420 | 3 955 | 66 | 14.4 | 7.93 | 83 973 | 56 958 | 526 |
| 1 950.76 |  | 6 398 |  | 4.14 | 1 | 26 490 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 3 283 |  |  |  | 71% | 40 440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2 571 |  |  |  | 52% | 29 618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 273 |  |  |  |  | 154 031 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка кирпичных стен, 1 м3 | 1.8 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 394 | 139 | 254 | 14.4 | 4.42 | 3 131 | 2 008 | 1 124 |
|  | 12.93 |  | 23 | 1 | 14.39 |  | 335 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 160 |  |  |  | 84% | 1 968 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 97 |  |  |  | 48% | 1 125 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 652 |  |  |  |  | 6 224 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 53-20-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки | 0.018 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 2 458 | 107 | 68 | 14.4 | 7.71 | 11 112 | 1 546 | 526 |
| 126 825.19 | 588.90 | 2 283 | 11 | 3.96 | 14.39 | 9 040 | 153 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 101 |  |  |  | 73% | 1 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 83 |  |  |  | 56% | 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 642 |  |  |  |  | 13 304 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 10-01-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 6 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 2 368 | 414 | 179 | 14.4 | 7.03 | 12 330 | 5 962 | 1 256 |
| 295.84 | 2.08 | 1 775 | 12 | 2.88 | 14.4 | 5 112 | 179 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 452 |  |  |  | 90% | 5 527 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 230 |  |  |  | 43% | 2 641 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 050 |  |  |  |  | 20 498 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 3.36 | 2 460.30 |  |  | 8 267 |  |  |  |  | 13 556 |  |  |
| 2 460.30 |  | 8 267 |  | 4 034.55 |  | 13 556 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 65-33-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток | 0.12 | 4 243.26 | 418.02 | 0.33 | 509 | 50 |  | 14.4 | 7.27 | 4 532 | 722 |  |
| 3 824.91 | 0.13 | 459 |  | 8.3 | 14.31 | 3 810 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 52 |  |  |  | 88% | 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 30 |  |  |  | 48% | 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 591 |  |  |  |  | 5 514 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (слуховые окна), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.12 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 45 | 40 | 3 | 14.41 | 8.05 | 612 | 581 | 26 |
| 11.23 |  | 1 |  | 4.11 | 1 | 6 |  |
|  | Объем: 6\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 42 |  |  |  | 90% | 523 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 22 |  |  |  | 43% | 250 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 1 385 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 101-3190  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0528 | 23 811.97 |  |  | 1 257 |  |  |  |  | 2 435 |  |  |
| 23 811.97 |  | 1 257 |  | 46 126.25 |  | 2 435 |  |
|  | Объем: 0.44\*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 12-01-007-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 10.5 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 51 210 | 5 299 | 2 207 | 14.41 | 7.41 | 317 351 | 76 362 | 16 353 |
| 4 162.24 | 20.39 | 43 704 | 214 | 5.14 | 14.39 | 224 636 | 3 080 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 5 954 |  |  |  | 92% | 73 087 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 3 032 |  |  |  | 44% | 34 954 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 60 196 |  |  |  |  | 425 392 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | С Цена поставщик.  ((прайс ООО Гидрокомфорт))  Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", м2 | 1344 | 74.48 |  |  | 100 101 |  |  |  |  | 414 420 |  |  |
| 74.48 |  | 100 101 |  | 4.14 |  | 414 420 |  |
|  | Объем: 1050\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11.6\*49.59/1.9775/4.14\*1.06* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 10.5 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 327 | 1 069 | 1 078 | 14.4 | 3.55 | 19 613 | 15 392 | 3 828 |
| 17.13 | 1.45 | 180 | 15 | 2.19 | 14.47 | 394 | 220 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 976 |  |  |  | 77% | 12 021 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 650 |  |  |  | 48% | 7 494 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 953 |  |  |  |  | 39 128 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 217.35 | 36.04 |  |  | 7 833 |  |  |  |  | 39 080 |  |  |
| 36.04 |  | 7 833 |  | 179.8 |  | 39 080 |  |
|  | Объем: (10.5)\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  Прим.)  Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.28 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 6 364 | 92 | 96 | 14.4 | 6.73 | 25 012 | 1 329 | 648 |
| 4 824.69 | 5.48 | 6 176 | 7 | 3.73 | 14.38 | 23 035 | 101 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 107 |  |  |  | 92% | 1 316 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 54 |  |  |  | 44% | 629 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 525 |  |  |  |  | 26 957 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  Прим.)  Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.3 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 6 464 | 94 | 98 | 14.4 | 6.73 | 25 403 | 1 350 | 658 |
| 4 824.69 | 5.48 | 6 272 | 7 | 3.73 | 14.38 | 23 395 | 102 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 109 |  |  |  | 92% | 1 336 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 56 |  |  |  | 44% | 639 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 629 |  |  |  |  | 27 378 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 1.315 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 99 | 99 |  | 14.4 | 5.59 | 1 428 | 1 427 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 82 |  |  |  | 71% | 1 013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 64 |  |  |  | 52% | 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 3 183 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.315 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 11 589 | 430 | 42 | 14.4 | 7.48 | 41 635 | 6 190 | 313 |
| 8 454.40 | 3.03 | 11 118 | 4 | 3.16 | 14.36 | 35 131 | 57 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 469 |  |  |  | 92% | 5 747 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 239 |  |  |  | 44% | 2 749 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 296 |  |  |  |  | 50 131 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  Прим)  Смена обделок из листовой стали капельника, 100 м | 1.315 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 888 | 493 | 9 | 14.4 | 7.79 | 16 273 | 7 096 | 68 |
| 2 574.88 | 1.03 | 3 386 | 1 | 2.69 | 14.48 | 9 108 | 20 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 410 |  |  |  | 71% | 5 052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 321 |  |  |  | 52% | 3 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 619 |  |  |  |  | 25 026 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.242 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 9 210 | 414 | 16 | 14.4 | 8.06 | 29 444 | 5 956 | 132 |
| 7 069.56 |  | 8 780 |  | 2.66 | 1 | 23 356 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 344 |  |  |  | 71% | 4 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 269 |  |  |  | 52% | 3 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 823 |  |  |  |  | 36 770 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.24 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 376 | 139 | 2 | 14.4 | 8.06 | 4 879 | 1 999 | 16 |
| 5 145.09 |  | 1 235 |  | 2.32 | 1 | 2 865 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 115 |  |  |  | 71% | 1 419 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 90 |  |  |  | 52% | 1 039 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 582 |  |  |  |  | 7 338 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.24 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 684 | 406 | 1 | 14.4 | 8.08 | 11 107 | 5 852 | 10 |
| 1 029.19 |  | 1 276 |  | 4.11 | 1 | 5 245 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 337 |  |  |  | 71% | 4 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 264 |  |  |  | 52% | 3 043 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 285 |  |  |  |  | 18 305 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.12 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 046 | 58 | 1 | 14.4 | 8.06 | 2 073 | 830 | 8 |
| 8 231.09 |  | 988 |  | 1.25 | 1 | 1 235 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 48 |  |  |  | 71% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 38 |  |  |  | 52% | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 132 |  |  |  |  | 3 094 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.12 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 553 | 58 | 1 | 14.4 | 8.06 | 2 073 | 830 | 8 |
| 4 116.09 |  | 494 |  | 2.5 | 1 | 1 235 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 48 |  |  |  | 71% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 38 |  |  |  | 52% | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 639 |  |  |  |  | 3 094 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 54-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка подшивки карниза чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.393 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 101 | 91 | 10 | 14.4 | 7.36 | 1 386 | 1 310 | 75 |
|  | 10.34 |  | 4 | 1 | 14.42 |  | 59 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 81 |  |  |  | 72% | 986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 76 |  |  |  | 64% | 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 3 248 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 10-01-022-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка | 0.393 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 1 812 | 167 | 46 | 14.41 | 7.42 | 8 003 | 2 400 | 342 |
| 4 068.95 | 5.10 | 1 599 | 2 | 3.29 | 14.38 | 5 261 | 29 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 179 |  |  |  | 90% | 2 186 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 91 |  |  |  | 43% | 1 044 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 082 |  |  |  |  | 11 234 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 15-04-024-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  Прим)  Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.393 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 517 | 137 | 3 | 14.4 | 8.02 | 2 933 | 1 966 | 21 |
| 962.29 | 0.16 | 378 |  | 2.5 | 14.31 | 945 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 130 |  |  |  | 80% | 1 574 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 64 |  |  |  | 37% | 728 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  | 5 234 |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.1716 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 1 471 | 946 | 43 | 14.4 | 6.63 | 16 324 | 13 624 | 287 |
| 2 806.54 | 60.12 | 482 | 10 | 5.01 | 14.42 | 2 413 | 149 |
|  | Объем: 1.82\*8+0.65\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 746 |  |  |  | 66% | 9 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 602 |  |  |  | 50% | 6 887 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 819 |  |  |  |  | 32 301 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.72072 | 2 934.00 |  |  | 2 115 |  |  |  |  | 9 105 |  |  |
| 2 934.00 |  | 2 115 |  | 12 633.52 |  | 9 105 |  |
|  | Объем: 0.1716\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб | 0.026 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 362 | 237 | 7 | 14.4 | 6.63 | 4 056 | 3 419 | 49 |
| 4 513.83 | 67.62 | 117 | 2 | 5.01 | 14.41 | 588 | 25 |
|  | Объем: 0.65\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 186 |  |  |  | 66% | 2 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 151 |  |  |  | 50% | 1 722 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  | 8 051 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1716 | 2 934.00 |  |  | 503 |  |  |  |  | 2 168 |  |  |
| 2 934.00 |  | 503 |  | 12 633.52 |  | 2 168 |  |
|  | Объем: 0.026\*2200\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб | 0.1456 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 3 380 | 2 216 | 69 | 14.4 | 6.63 | 37 857 | 31 912 | 457 |
| 7 523.05 | 112.70 | 1 095 | 16 | 5.01 | 14.41 | 5 488 | 236 |
|  | Объем: 1.82\*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 1 741 |  |  |  | 66% | 21 218 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 1 406 |  |  |  | 50% | 16 074 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 527 |  |  |  |  | 75 149 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТССЦ 404-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 1.6016 | 2 934.00 |  |  | 4 699 |  |  |  |  | 20 234 |  |  |
| 2 934.00 |  | 4 699 |  | 12 633.52 |  | 20 234 |  |
|  | Объем: 0.1456\*2200\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м | 0.0117 | 1 555.74 | 1 425.95 | 129.79 | 18 | 17 | 2 | 14.4 | 7.36 | 251 | 240 | 11 |
|  | 51.42 |  | 1 | 1 | 14.43 |  | 9 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 14 |  |  |  | 66% | 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 11 |  |  |  | 50% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 540 |  |  |
| 39. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.486 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 173 | 630 | 1 | 14.4 | 5.48 | 11 338 | 9 067 | 5 |
| 1 115.14 |  | 542 |  | 4.18 | 1 | 2 265 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 498 |  |  |  | 67% | 6 075 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 315 |  |  |  | 40% | 3 627 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 986 |  |  |  |  | 21 040 |  |  |
| 40. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  Прим)  Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.486 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 114 | 55 | 7 | 14.4 | 8 | 3 819 | 799 | 55 |
| 2 163.18 |  | 1 051 |  | 2.82 | 1 | 2 965 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 52 |  |  |  | 80% | 639 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 26 |  |  |  | 37% | 296 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 192 |  |  |  |  | 4 754 |  |  |
| 41. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб), 100 м2 покрытия | 0.162 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 929 | 190 | 5 | 14.4 | 7.8 | 7 373 | 2 737 | 42 |
| 10 701.36 | 3.78 | 1 734 | 1 | 2.65 | 14.39 | 4 594 | 9 |
|  | Объем: 5.3+10.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 206 |  |  |  | 92% | 2 526 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 105 |  |  |  | 44% | 1 208 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 240 |  |  |  |  | 11 108 |  |  |
| 42. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 48.25 | 7.56 |  | 7.56 | 365 |  | 365 |  | 6.07 | 2 215 |  | 2 215 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 48.25 | 27.63 |  | 27.63 | 1 333 |  | 1 333 |  | 6.07 | 8 092 |  | 8 092 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **308 570** | **30 340** | **9 329** |  |  | **1 561 466** | **436 975** | **62 801** |
| **268 900** | **403** |  |  | **1 061 690** | **5 813** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **308 061** | **30 290** | **9 329** |  |  | **1 556 934** | **436 253** | **62 801** |
| **268 441** | **403** |  |  | **1 057 880** | **5 813** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **124 775** |  |  |  |  | **500 998** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8; %=71 - по стр. 2-7, 21, 23-28; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 10, 13, 30; %=92 - по стр. 15, 19, 20, 22, 41; %=77 - по стр. 17; %=72 - по стр. 29; %=80 - по стр. 31, 40; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 39)** | | | | | **27 360** |  |  |  |  | **336 064** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 17; %=52 - по стр. 2-7, 21, 23-28; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 10, 13, 30; %=44 - по стр. 15, 19, 20, 22, 41; %=64 - по стр. 29; %=37 - по стр. 31, 40; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 39)** | | | | | **18 938** |  |  |  |  | **217 968** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **354 359** |  |  |  |  | **2 110 966** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **509** | **50** |  |  |  | **4 532** | **722** |  |
| **459** |  |  |  | **3 810** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12)** | | | | | **52** |  |  |  |  | **635** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12)** | | | | | **30** |  |  |  |  | **347** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **591** |  |  |  |  | **5 514** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **354 950** |  |  |  |  | **2 116 480** |  |  |
|  | **Тех. надзор 2,14%** | | | | | **7 596** |  |  |  |  | **45 293** |  |  |
|  | **Всего с тех. надзором** | | | | | **362 546** |  |  |  |  | **2 161 773** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **7 251** |  |  |  |  | **43 235** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **369 797** |  |  |  |  | **2 205 008** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **66 563** |  |  |  |  | **396 901** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **436 360** |  |  |  |  | **2 601 909** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **27 412** |  |  |  |  | **336 699** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **18 968** |  |  |  |  | **218 315** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «УК Мегадом» |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Директор ООО «УК Мегадом» |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |