|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 607 603 руб. | |  |  | Смета на сумму:607 603 руб. |  | | |
| Директор «МКУ КР МКД» | | | | Генеральный директор ООО «МКД Сервис» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б.Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Л.Д.Воеводина / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА№ 1** | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт дворовой территории по Московскому проспекту, 17 г.Калининград | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **607.603** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.223** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **38.741** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Демонтажные работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.3987 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 2 751 | 856 | 1 896 | 16.9 | 5.2 | 24 319 | 14 462 | 9 857 |
|  | 473.09 |  | 189 | 1 | 16.9 |  | 3 188 |
|  | Объем: 443\*0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 087 |  |  |  | 88% | 15 532 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 627 |  |  |  | 48% | 8 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 465 |  |  |  |  | 48 323 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТССЦпг 01-01-01-043  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 87.71 | 3.71 |  | 3.13 | 326 |  | 275 | 1 | 8.6 | 3 076 |  | 2 361 |
|  | 0.36 |  | 32 | 1 | 14.17 |  | 447 |
|  | Объем: 39.87\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 32 |  |  |  | 100% | 447 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 19 |  |  |  | 60% | 268 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦпг 03-21-01-007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза | 87.71 | 10.52 |  | 10.52 | 923 |  | 923 |  | 9.04 | 8 341 |  | 8 341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 39.87\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Устройство автостоянки дворовой территории (замена асфальтобетонного покрытия)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.03101 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 150 | 4 | 146 | 16.9 | 8.75 | 1 345 | 65 | 1 278 |
| 10.54 | 657.79 |  | 20 | 4.67 | 16.9 | 2 | 345 |
|  | Объем: 443\*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 23 |  |  |  | 81% | 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 10 |  |  |  | 34% | 139 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 1 817 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦпг 03-21-01-007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза | 49.62 | 10.52 |  | 10.52 | 522 |  | 522 |  | 9.04 | 4 719 |  | 4 719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 31.01\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.03101 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 11 | 1 | 10 | 16.89 | 8.98 | 101 | 13 | 88 |
| 5.27 | 49.16 |  | 2 | 4.67 | 16.9 | 1 | 26 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 81% | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 13 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 146 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 27-03-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания | 0.443 | 5 486.80 | 534.28 | 4 862.52 | 2 431 | 237 | 2 154 | 16.91 | 7.57 | 20 597 | 4 002 | 16 307 |
| 90.00 | 661.50 | 40 | 293 | 7.22 | 16.9 | 288 | 4 952 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(4606.44=400.56\*11.5) ]; ТССЦ 408-0015:[ М-(17927.80=325.96\*55) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 753 |  |  |  | 121% | 10 834 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 429 |  |  |  | 65% | 5 820 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 613 |  |  |  |  | 37 251 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 408-0046  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3 | 5.0945 | 292.58 |  |  | 1 491 |  |  |  |  | 6 440 |  |  |
| 292.58 |  | 1 491 |  | 1 264.13 |  | 6 440 |  |
|  | Объем: 0.443\*11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 408-0047  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3 | 24.365 | 246.68 |  |  | 6 010 |  |  |  |  | 29 152 |  |  |
| 246.68 |  | 6 010 |  | 1 196.49 |  | 29 152 |  |
|  | Объем: 0.443\*55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 27-06-026-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.354 | 2 106.64 |  | 41.70 | 746 |  | 15 | 1 | 8.72 | 6 349 |  | 129 |
| 2 064.94 | 7.98 | 731 | 3 | 8.51 | 16.89 | 6 221 | 48 |
|  | Объем: 443.0\*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 4 |  |  |  | 121% | 58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 31 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 753 |  |  |  |  | 6 438 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 27-06-020-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.443 | 54 900.38 | 391.04 | 2 296.48 | 24 321 | 173 | 1 017 | 16.9 | 6.76 | 128 232 | 2 928 | 6 877 |
| 52 212.86 | 293.18 | 23 130 | 130 | 5.12 | 16.9 | 118 427 | 2 195 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 430 |  |  |  | 121% | 6 199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 245 |  |  |  | 65% | 3 330 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 24 997 |  |  |  |  | 137 761 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 27-06-021-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, толщ. до 5см, 1000 м2 покрытия | 0.443 | 13 086.58 | 1.84 | 6.32 | 5 797 | 1 | 3 | 16.88 | 2.21 | 29 684 | 14 | 6 |
| 13 078.42 |  | 5 794 |  | 5.12 | 1 | 29 664 |  |
|  | *Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 |  |  |  | 121% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 |  |  |  | 65% | 9 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 799 |  |  |  |  | 29 710 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 27-06-026-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.133 | 2 106.64 |  | 41.70 | 280 |  | 6 | 1 | 8.72 | 2 386 |  | 48 |
| 2 064.94 | 7.98 | 275 | 1 | 8.51 | 16.89 | 2 337 | 18 |
|  | Объем: 443.0\*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 |  |  |  | 121% | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 |  |  |  | 65% | 12 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 2 419 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 27-06-020-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.443 | 55 822.91 | 391.04 | 2 302.93 | 24 730 | 173 | 1 020 | 16.9 | 6.77 | 162 348 | 2 928 | 6 907 |
| 53 128.94 | 293.64 | 23 536 | 130 | 6.48 | 16.9 | 152 514 | 2 198 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 430 |  |  |  | 121% | 6 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 245 |  |  |  | 65% | 3 332 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 406 |  |  |  |  | 171 882 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочие работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕРр 68-37-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 3 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 596 | 45 | 15 | 16.89 | 9.43 | 5 205 | 765 | 143 |
| 178.37 |  | 535 |  | 8.03 | 1 | 4 297 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 47 |  |  |  | 88% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 27 |  |  |  | 48% | 367 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  | 6 245 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 27-09-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.05 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 23 | 8 | 9 | 16.9 | 8.76 | 251 | 140 | 80 |
| 118.78 | 8.29 | 6 |  | 5.33 | 16.91 | 32 | 7 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 11 |  |  |  | 121% | 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 65% | 96 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 524 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **71 108** | **1 498** | **8 011** |  |  | **432 545** | **25 317** | **57 141** |
| **61 548** | **800** |  |  | **349 375** | **13 424** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **69 337** | **1 498** | **6 291** |  |  | **416 409** | **25 317** | **41 720** |
| **61 548** | **768** |  |  | **349 375** | **12 977** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **7 501** |  |  |  |  | **35 592** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 15; %=81 - по стр. 4, 6; %=121 - по стр. 7, 10-14, 16)** | | | | | **2 791** |  |  |  |  | **40 079** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=34 - по стр. 4, 6; %=65 - по стр. 7, 10-14, 16)** | | | | | **1 596** |  |  |  |  | **21 621** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **73 724** |  |  |  |  | **478 109** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 771** |  | **1 720** |  |  | **16 136** |  | **15 421** |
|  | **32** |  |  |  | **447** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)** | | | | | **32** |  |  |  |  | **447** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)** | | | | | **19** |  |  |  |  | **268** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 771** |  |  |  |  | **16 136** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **75 495** |  |  |  |  | **494 245** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 616** |  |  |  |  | **10 577** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **77 111** |  |  |  |  | **504 822** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 542** |  |  |  |  | **10 096** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **78 653** |  |  |  |  | **514 918** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **14 158** |  |  |  |  | **92 685** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **92 811** |  |  |  |  | **607 603** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **2 791** |  |  |  |  | **40 079** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 596** |  |  |  |  | **21 621** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |