«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 485 154	руб.	Смета на сумму:	6 485 154	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /_С.Б.Русович_______ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Аллея смелых,91	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Аллея смелых,91	
Сметная стоимость:	6 485.154	тыс. руб.	
монтажных работ:	24.038	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.025	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	694.982	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Е68-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания		11	151.12	1 662.33	2 566.26	28 229	16.982	
1. 1.	З1-100-17	Рабочий среднего разряда 1,7	чел.-ч	18.68	205.48	8.090	1 662.33	137.380	28 229	16.981	
		Накладные расходы				104%	1 728.82	88%	24 842		
		Сметная прибыль				60%	997.40	48%	13 550		
		Всего с НР и СП					4 388.55		66 620		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.7	1 689.81	2 872.68	15 301.41	26 012	9.055	
		Объем: 140+30									
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	116.042	9.160	1 062.94	155.940	18 096	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	15.98	11.230	179.46	191.220	3 056	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	15.98	95.16	1 520.66	468.45	7 486	4.923	
			(1)			11.23	179.46	191.22	3 056	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	47.94	6.03	289.08	8.99	431	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 292.10	88%	18 614		
		Сметная прибыль				60%	745.44	48%	10 153		
		Всего с НР и СП					4 910.22		54 779		
	
3.	Е68-17-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	100 м бордюров		1.4	1 505.28	2 107.39	15 394.43	21 552	10.227	
3. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	75.6	105.84	8.820	933.51	149.970	15 873	17.003	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.9	11.06	11.230	124.20	191.220	2 115	17.028	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7.9	11.06	95.16	1 052.47	468.45	5 181	4.923	
			(1)			11.23	124.20	191.22	2 115	17.028	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.1	5.74	6.03	34.61	8.99	52	1.491	
3. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3.8	5.32	1.34	7.13	5.13	27	3.828	
3. 6.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.1	0.14	569.06	79.67	2 995.86	419	5.265	
		Накладные расходы				104%	1 100.02	88%	15 829		
		Сметная прибыль				60%	634.63	48%	8 634		
		Всего с НР и СП					3 842.03		46 016		
	
4.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		167.15	3.71	620.13	36.66	6 128	9.882	
	
5.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза		167.15	10.52	1 758.42	93.58	15 642	8.895	
	
6.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.177	4 846.79	857.88	49 459.80	8 754	10.204	
		Объем: 885*0.2									
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.66916	8.280	22.10	140.760	376	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.72074	15.080	116.43	256.870	1 983	17.034	
6. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.89056	112.40	662.10	1 144.08	6 739	10.179	
			(1)			15.08	88.83	256.87	1 513	17.034	
6. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.83018	93.88	171.82	890.86	1 630	9.489	
			(1)			15.08	27.60	256.87	470	17.034	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00708	263.51	1.87	1 266.59	9	4.807	
		Накладные расходы				95%	131.60	81%	1 911		
		Сметная прибыль				43%	59.57	34%	802		
		Всего с НР и СП					1 049.05		11 467		
	
7.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		283.2	13.99	3 961.97	124.48	35 253	8.898	
		Объем: 177*1.6									
	
8.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.177	344.93	61.05	3 421.73	606	9.926	
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.52923	8.280	4.38	140.760	74	17	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.57702	15.080	8.70	256.870	148	17.034	
8. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.57702	93.88	54.17	890.86	514	9.489	
			(1)			15.08	8.70	256.87	148	17.034	
8. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.01239	126.43	1.57	1 018.85	13	8.059	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
8. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00354	263.51	0.93	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.43	81%	180		
		Сметная прибыль				43%	5.62	34%	75		
		Всего с НР и СП					79.10		861		
	
9.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.885	61 088.01	54 062.89	523 248.53	463 075	8.565	
9. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	32.7096	8.670	283.59	147.370	4 820	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	37.12575	14.601	542.06	248.282	9 218	17.005	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	3.5223	102.57	361.28	835.60	2 943	8.147	
			(1)			11.23	39.56	191.22	674	17.028	
9. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.29215	93.88	215.19	890.86	2 042	9.489	
			(1)			15.08	34.57	256.87	589	17.034	
9. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.36285	139.36	50.57	1 430.52	519	10.265	
			(1)			15.08	5.47	256.87	93	17.034	
9. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	8.5845	76.06	652.94	517.81	4 445	6.808	
			(1)			12.94	111.08	219.76	1 887	16.983	
9. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	19.1691	110.81	2 124.13	779.38	14 940	7.033	
			(1)			16.11	308.81	273.99	5 252	17.007	
9. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	2.6196	133.41	349.48	763.85	2 001	5.726	
			(1)			12.94	33.90	219.76	576	16.983	
9. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.57525	127.56	73.38	698.95	402	5.479	
			(1)			15.08	8.67	256.87	148	17.034	
9. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	13.275	400.56	5 317.43	3 333.65	44 254	8.322	
9. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	167.265	266.28	44 539.32	2 308.69	386 163	8.67	
9. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	26.55	3.60	95.58	20.52	545	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 172.42	121%	16 986		
		Сметная прибыль				81%	668.78	65%	9 125		
		Всего с НР и СП					55 904.09		489 186		
	
10.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.4425	14 953.22	6 616.80	73 400.04	32 480	4.909	
		Объем: 885*0.05									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.181525	11.972	26.12	203.871	445	17.029	
10. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.76115	102.57	180.64	835.60	1 472	8.147	
			(1)			11.23	19.78	191.22	337	17.028	
10. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.420375	139.36	58.58	1 430.52	601	10.265	
			(1)			15.08	6.34	256.87	108	17.034	
10. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	45.135	141.30	6 377.58	673.68	30 407	4.768	
		Накладные расходы				142%	37.09	121%	538		
		Сметная прибыль				81%	21.16	65%	289		
		Всего с НР и СП					6 675.05		33 308		
	
11.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-45.135	141.30	-6 377.58	673.68	-30 407	4.768	
		Объем: (0.4425)*(-102.0)									
	
12.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		45.135	280.61	12 665.33	2 121.17	95 739	7.559	
		Объем: (0.4425)*(102.0)									
	
13.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		88.5	144.07	12 749.78	2 196.06	194 351	15.243	
13. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1044.3	10.360	10 818.95	176.300	184 110	17.017	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	5.31	12.085	64.17	205.490	1 091	17.004	
13. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	2.655	102.57	272.32	835.60	2 219	8.147	
			(1)			11.23	29.82	191.22	508	17.028	
13. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.655	133.41	354.20	763.85	2 028	5.726	
			(1)			12.94	34.36	219.76	583	16.983	
13. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	50.445	10.08	508.49	13.73	693	1.362	
13. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.655	101.31	268.98	999.00	2 652	9.861	
			(1)			12.94	34.36	219.76	583	16.983	
13. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	4.425	104.66	463.12	516.66	2 286	4.937	
13. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	17.7	3.60	63.72	20.52	363	5.7	
		Накладные расходы				142%	15 454.03	121%	224 093		
		Сметная прибыль				81%	8 815.33	65%	120 381		
		Всего с НР и СП					37 019.14		538 825		
	
14.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		902.7	82.62	74 581.07	480.02	433 314	5.81	
		Объем: (88.5)*10.2									
	
15.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.522	419.00	218.72	3 420.95	1 786	8.166	
		Объем: 261*0.2									
15. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	6.54066	9.050	59.19	154.380	1 010	17.059	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	1.58688	11.230	17.82	191.220	303	17.028	
15. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	1.58688	95.16	151.01	468.45	743	4.923	
			(1)			11.23	17.82	191.22	303	17.028	
15. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	6.35796	1.34	8.52	5.13	33	3.828	
		Накладные расходы				95%	73.16	81%	1 064		
		Сметная прибыль				43%	33.11	34%	446		
		Всего с НР и СП					324.99		3 296		
	
16.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1305	14 953.22	1 951.40	73 400.04	9 579	4.909	
		Объем: 261*0.05									
16. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.643365	11.972	7.70	203.871	131	17.029	
16. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.51939	102.57	53.27	835.60	434	8.147	
			(1)			11.23	5.83	191.22	99	17.028	
16. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.123975	139.36	17.28	1 430.52	177	10.265	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
16. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	13.311	141.30	1 880.84	673.68	8 967	4.768	
		Накладные расходы				142%	10.93	121%	159		
		Сметная прибыль				81%	6.24	65%	85		
		Всего с НР и СП					1 968.57		9 823		
	
17.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-13.311	141.30	-1 880.84	673.68	-8 967	4.768	
		Объем: (0.1305)*(-102.0)									
	
18.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		13.311	280.61	3 735.20	2 121.17	28 235	7.559	
		Объем: (0.1305)*(102.0)									
	
19.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		26.1	144.07	3 760.10	2 196.06	57 317	15.243	
19. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	307.98	10.360	3 190.67	176.300	54 297	17.017	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.566	12.085	18.93	205.490	322	17.004	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.783	102.57	80.31	835.60	654	8.147	
			(1)			11.23	8.79	191.22	150	17.028	
19. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.783	133.41	104.46	763.85	598	5.726	
			(1)			12.94	10.13	219.76	172	16.983	
19. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	14.877	10.08	149.96	13.73	204	1.362	
19. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.783	101.31	79.33	999.00	782	9.861	
			(1)			12.94	10.13	219.76	172	16.983	
19. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.305	104.66	136.58	516.66	674	4.937	
19. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	5.22	3.60	18.79	20.52	107	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 557.63	121%	66 089		
		Сметная прибыль				81%	2 599.78	65%	35 502		
		Всего с НР и СП					10 917.51		158 908		
	
20.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		266.22	63.68	16 952.89	369.98	98 496	5.81	
		Объем: (26.1)*10.2									
	
21.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02268	4 846.79	109.93	49 459.80	1 122	10.206	
		Объем: 140*0.3*0.3+180*0.28*0.2									
21. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3420144	8.280	2.83	140.760	48	17	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9893016	15.080	14.92	256.870	254	17.034	
21. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7547904	112.40	84.84	1 144.08	864	10.179	
			(1)			15.08	11.38	256.87	194	17.034	
21. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2345112	93.88	22.02	890.86	209	9.489	
			(1)			15.08	3.54	256.87	60	17.034	
21. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009072	263.51	0.24	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	16.86	81%	245		
		Сметная прибыль				43%	7.63	34%	103		
		Всего с НР и СП					134.43		1 469		
	
22.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		36.29	13.99	507.70	124.48	4 517	8.897	
		Объем: 22.68*1.6									
	
23.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02268	344.93	7.82	3 421.73	78	9.974	
23. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0678132	8.280	0.56	140.760	10	17	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0739368	15.080	1.11	256.870	19	17.034	
23. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0739368	93.88	6.94	890.86	66	9.489	
			(1)			15.08	1.11	256.87	19	17.034	
23. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0015876	126.43	0.20	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
23. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0004536	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.59	81%	23		
		Сметная прибыль				43%	0.72	34%	10		
		Всего с НР и СП					10.12		111		
	
24.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1344	2 520.14	338.71	17 348.53	2 332	6.885	
		Объем: 140*0.3*0.2+180*0.28*0.1									
24. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.112768	8.510	17.98	144.650	306	16.998	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.865472	14.301	26.68	243.333	454	17.015	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.576576	102.57	59.14	835.60	482	8.147	
			(1)			11.23	6.47	191.22	110	17.028	
24. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.237888	139.36	33.15	1 430.52	340	10.265	
			(1)			15.08	3.59	256.87	61	17.034	
24. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.951552	223.58	212.75	1 170.91	1 114	5.237	
			(1)			16.11	15.33	273.99	261	17.007	
24. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.099456	133.41	13.27	763.85	76	5.726	
			(1)			12.94	1.29	219.76	22	16.983	
24. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.672	3.60	2.42	20.52	14	5.7	
		Накладные расходы				142%	63.42	121%	920		
		Сметная прибыль				81%	36.17	65%	494		
		Всего с НР и СП					438.30		3 746		
	
25.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		14.78	104.66	1 546.87	516.66	7 636	4.936	
		Объем: 13.44*1.10									
	
26.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.4	5 013.40	7 018.76	32 447.66	45 427	6.472	
26. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	106.512	8.970	955.41	152.560	16 249	17.008	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.952	15.080	14.36	256.870	245	17.034	
26. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.952	113.70	108.24	810.77	772	7.131	
			(1)			15.08	14.36	256.87	245	17.034	
26. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.056	101.31	5.67	999.00	56	9.861	
			(1)			12.94	0.72	219.76	12	16.983	
26. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0014	10 705.00	14.99	54 434.60	76	5.085	
26. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.238	960.26	228.54	3 126.47	744	3.256	
26. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	8.26	685.00	5 658.10	3 302.36	27 277	4.821	
26. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.084	569.06	47.80	2 995.86	252	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 377.07	121%	19 958		
		Сметная прибыль				81%	785.51	65%	10 721		
		Всего с НР и СП					9 181.35		76 106		
	
27.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		140	76.13	10 658.20	342.67	47 974	4.501	
	
28.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		1.8	937.76	1 687.96	12 783.98	23 011	13.632	
28. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	136.944	8.970	1 228.39	152.560	20 892	17.008	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.224	15.080	18.46	256.870	314	17.034	
28. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.224	113.70	139.17	810.77	992	7.131	
			(1)			15.08	18.46	256.87	314	17.034	
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.072	101.31	7.29	999.00	72	9.861	
			(1)			12.94	0.93	219.76	16	16.983	
28. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0018	10 705.00	19.27	54 434.60	98	5.085	
28. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.306	960.26	293.84	3 126.47	957	3.256	
		Накладные расходы				142%	1 770.53	121%	25 659		
		Сметная прибыль				81%	1 009.95	65%	13 784		
		Всего с НР и СП					4 468.44		62 454		
	
29.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.03564	569.06	20.28	2 995.86	107	5.276	
		Объем: (1.8)*(0.06*0.33)									
	
30.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		9.1332	685.00	6 256.24	3 302.36	30 161	4.821	
		Объем: (1.8)*(5.9*0.86)									
	
31.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		180	34.14	6 145.20	185.77	33 439	5.441	
	
32.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.015	2 318.40	34.78	39 412.80	591	16.993	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*4*3									
32. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	4.2	8.280	34.78	140.760	591	17	
		Накладные расходы				80%	27.82	68%	402		
		Сметная прибыль				38%	13.22	31%	183		
		Всего с НР и СП					75.82		1 176		
	
33.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.00576	75 738.95	436.26	395 878.41	2 280	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*3									
33. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.0368	8.280	8.58	140.760	146	17	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.10368	15.080	1.56	256.870	27	17.034	
33. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.10368	97.19	10.08	1 104.78	115	11.367	
			(1)			15.08	1.56	256.87	27	17.034	
33. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.27648	0.62	0.17	2.92	1	4.71	
33. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0007488	101.31	0.08	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
33. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	1.44	34.52	49.71	146.02	210	4.23	
33. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.58752	625.74	367.63	3 077.22	1 808	4.918	
33. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.001152	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	10.65	89%	154		
		Сметная прибыль				55%	5.58	44%	76		
		Всего с НР и СП					452.48		2 510		
	
34.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций		0.153	1 237.01	189.26	11 645.94	1 782	9.416	
		Объем: 0.051*3									
34. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	9.980	49.43	169.690	840	17.003	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.86292	15.106	13.04	257.313	222	17.033	
34. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	134.97	1.45	2 085.69	22	15.453	
			(1)			17.21	0.18	292.54	3	16.998	
34. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	113.70	2.09	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
34. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	109.83	91.58	770.83	643	7.018	
			(1)			15.08	12.57	256.87	214	17.034	
34. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	1.86	0.27	6.99	1	3.758	
34. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	1.52	0.39	3.21	1	2.112	
34. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	14.19	20.89	96.41	142	6.794	
34. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.05967	7.34	0.44	42.71	3	5.819	
34. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.04437	5.85	0.26	8.46		1.446	
34. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	101.31	2.95	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94	0.38	219.76	6	16.983	
34. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000153	42 199.00	0.65	204 231.36	3	4.84	
34. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.20961	13.15	2.76	51.59	11	3.923	
34. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000459	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
34. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00029682	5 919.30	1.76	38 886.83	12	6.569	
34. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000612	13 134.00	8.04	48 876.68	30	3.721	
34. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000153	10 705.00	0.02	54 434.60		5.085	
34. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.06273	8.54	0.54	47.09	3	5.514	
34. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000918	14 737.00	1.35	79 545.15	7	5.398	
34. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00015759	2 214.00	0.35	9 095.06	1	4.108	
34. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00004743	20 496.00	0.97	72 156.04	3	3.52	
34. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000153	18 473.00	2.83	92 065.62	14	4.984	
34. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0028611	89.00	0.25	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	56.22	77%	818		
		Сметная прибыль				72%	44.98	58%	616		
		Всего с НР и СП					290.46		3 216		
	
35.	С3 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой	шт		3	1 900.17	5 700.51	11 039.99	33 120	5.81	
	
36.	С4 Цена поставщи.	Урна	шт		3	619.62	1 858.86	3 599.99	10 800	5.81	
	
37.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		3	49.54	148.63	499.73	1 499	10.085	
		Начисления: Н17= 2	
37. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.56	4.68	10.090	47.22	171.760	804	17.023	
37. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.39	8.45	3.30	38.16	15	4.516	
37. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.04	0.12	4.44	0.53	6.48	1	1.459	
37. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	38.55	0.69	100.02	2	2.595	
37. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.56	3.06	54.15	11	3.719	
37. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	19.01	0.06	162.85		8.567	
37. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.147	16.15	2.37	120.13	18	7.438	
37. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.108	33.42	3.61	104.14	11	3.116	
37. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	160.32	0.48	396.44	1	2.473	
37. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.036	104.50	3.76	367.31	13	3.515	
37. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	212.90	8.94	437.95	18	2.057	
37. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.003	16 244.00	48.73	107 655.65	323	6.627	
37. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	80.00	24.00	878.46	264	10.981	
37. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	51.48	0.93	97.26	2	1.889	
		Накладные расходы				95%	44.86	81%	651		
		Сметная прибыль				65%	30.69	52%	418		
		Всего с НР и СП					224.18		2 568		
	
38.	С5 Цена поставщи.	Выключатель автоматический В6/2	шт		3	127.19	381.57	738.97	2 217	5.81	
	
39.	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.75	250.54	187.90	3 165.79	2 374	12.634	
		Начисления: Н17= 2	
39. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	16.29	12.2175	10.090	123.27	171.760	2 098	17.023	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0075	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
39. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0075	32.61	0.24	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
39. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	6.08	4.56	3.41	15.55	13.90	63	4.076	
39. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	6.08	4.56	2.75	12.54	4.66	21	1.695	
39. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.00075	13 903.00	10.43	102 399.04	77	7.365	
39. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.15	156.00	23.40	468.06	70	3	
		Накладные расходы				95%	117.21	81%	1 701		
		Сметная прибыль				65%	80.20	52%	1 092		
		Всего с НР и СП					385.31		5 167		
	
40.	С509-1831 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м		0.75	247.95	185.96	2 021.27	1 516	8.152	
	
41.	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.75	61.74	46.31	609.97	457	9.868	
		Начисления: Н17= 2	
41. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.82	2.115	9.980	21.11	169.690	359	17.003	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0075	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
41. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0075	145.54	1.09	810.77	6	5.571	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0075	101.31	0.76	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
41. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.0375	33.42	1.25	104.14	4	3.116	
41. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.05	0.0375	243.56	9.13	795.93	30	3.268	
41. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.12	104.50	12.54	367.31	44	3.515	
		Накладные расходы				95%	20.16	81%	292		
		Сметная прибыль				65%	13.79	52%	188		
		Всего с НР и СП					80.26		937		
	
42.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.075	3 697.14	277.29	30 383.11	2 279	8.219	
	
43.	Ц08-03-596-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.03	8 109.71	243.29	89 392.03	2 682	11.024	
		Начисления: Н17= 2	
43. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	286.4	8.592	10.520	90.39	179.030	1 538	17.018	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	94.61	2.8383	11.304	32.08	192.476	546	17.028	
43. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.81	0.0543	145.54	7.90	810.77	44	5.571	
			(1)			15.08	0.82	256.87	14	17.034	
43. 4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	2.784	34.26	95.38	279.64	779	8.162	
			(1)			11.23	31.26	191.22	532	17.028	
43. 5.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.2553	8.45	2.16	38.16	10	4.516	
43. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0543	101.31	5.50	999.00	54	9.861	
			(1)			12.94	0.70	219.76	12	16.983	
43. 7.	С101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00012	70 944.00	8.51	219 021.91	26	3.087	
43. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.156	14.56	2.27	54.15	8	3.719	
43. 9.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	1.14	16.15	18.41	120.13	137	7.438	
43. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.015	104.50	1.57	367.31	6	3.515	
43. 11.	С509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0306	306.91	9.39	1 603.01	49	5.223	
		Накладные расходы				95%	116.35	81%	1 688		
		Сметная прибыль				65%	79.61	52%	1 084		
		Всего с НР и СП					439.24		5 454		
	
44.	С6 Цена поставщи.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302	шт		3	223.75	671.25	1 299.99	3 900	5.81	
	
45.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		10	198.52	1 985.16	1 671.00	16 710	8.417	
45. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	17.4	8.670	150.86	147.370	2 564	16.998	
45. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.5	101.31	50.66	999.00	500	9.861	
			(1)			12.94	6.47	219.76	110	16.983	
45. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.08	588.14	47.05	2 080.79	166	3.538	
45. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	20	86.83	1 736.60	673.99	13 480	7.762	
		Накладные расходы				104%	156.89	88%	2 256		
		Сметная прибыль				60%	90.52	48%	1 231		
		Всего с НР и СП					2 232.57		20 197		
	
46.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
46. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
46. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
46. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
46. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
46. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					239 628.91		1 795 700	7.494	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 142.20		16 924	7.9	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 516.07		9 912	6.538	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 37, 39, 41, 43)					298.58		4 333	14.512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37, 39, 41, 43)					204.29		2 781	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 645.07		24 038	9.088	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					230 449.23		1 715 454	7.444	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					140 120.65		819 021	5.845	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 45; %=81 - по стр. 6, 8, 15, 21, 23; %=121 - по стр. 9, 10, 13, 16, 19, 24, 26, 28, 46; %=68 - по стр. 32; %=89 - по стр. 33)					29 019.69		420 278	14.483	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 45; %=34 - по стр. 6, 8, 15, 21, 23; %=65 - по стр. 9, 10, 13, 16, 19, 24, 26, 28, 46; %=31 - по стр. 32; %=44 - по стр. 33)					16 550.39		225 837	13.645	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					276 019.31		2 361 569	8.556	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					189.26		1 782	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 34)					56.22		818	14.55	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34)					44.98		616	13.695	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					290.46		3 216	11.072	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 848.22		61 540	8.986	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 848.22		61 540	8.986	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					285 803.06		2 450 363	8.574	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 116.19	2.14	52 438	8.574	
	ИТОГО					291 919.25		2 502 801	8.574	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 838.39	2	50 056	8.574	
	ИТОГО					297 757.64		2 552 857	8.574	
	НДС 18%				18	53 596.38	18	459 514	8.574	
	ВСЕГО С НДС					351 354.02		3 012 371	8.574	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
47.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.3208	4 846.79	1 554.85	49 459.80	15 867	10.205	
		Объем: 802*0.4									
47. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	4.837664	8.280	40.06	140.760	681	17	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	13.993296	15.080	211.02	256.870	3 594	17.034	
47. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	10.676224	112.40	1 200.01	1 144.08	12 214	10.179	
			(1)			15.08	161.00	256.87	2 742	17.034	
47. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.317072	93.88	311.41	890.86	2 955	9.489	
			(1)			15.08	50.02	256.87	852	17.034	
47. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.012832	263.51	3.38	1 266.59	16	4.807	
		Накладные расходы				95%	238.53	81%	3 463		
		Сметная прибыль				43%	107.96	34%	1 454		
		Всего с НР и СП					1 901.34		20 783		
	
48.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		513.28	13.99	7 180.79	124.48	63 893	8.898	
		Объем: 320.8*1.6									
	
49.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.3208	344.93	110.65	3 421.73	1 098	9.923	
49. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.959192	8.280	7.94	140.760	135	17	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.045808	15.080	15.77	256.870	269	17.034	
49. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.045808	93.88	98.18	890.86	932	9.489	
			(1)			15.08	15.77	256.87	269	17.034	
49. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.022456	126.43	2.84	1 018.85	23	8.059	
			(1)			12.94	0.29	219.76	5	16.983	
49. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.006416	263.51	1.69	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	22.52	81%	327		
		Сметная прибыль				43%	10.20	34%	137		
		Всего с НР и СП					143.37		1 563		
	
50.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.604	2 520.14	4 042.30	17 348.53	27 827	6.884	
		Объем: 802*0.2									
50. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	25.21488	8.510	214.58	144.650	3 647	16.998	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	22.26352	14.301	318.40	243.333	5 417	17.015	
50. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	6.88116	102.57	705.80	835.60	5 750	8.147	
			(1)			11.23	77.28	191.22	1 316	17.028	
50. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.83908	139.36	395.65	1 430.52	4 061	10.265	
			(1)			15.08	42.81	256.87	729	17.034	
50. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	11.35632	223.58	2 539.05	1 170.91	13 297	5.237	
			(1)			16.11	182.95	273.99	3 112	17.007	
50. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.18696	133.41	158.35	763.85	907	5.726	
			(1)			12.94	15.36	219.76	261	16.983	
50. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	8.02	3.60	28.87	20.52	165	5.7	
		Накладные расходы				142%	756.83	121%	10 967		
		Сметная прибыль				81%	431.71	65%	5 892		
		Всего с НР и СП					5 230.85		44 686		
	
51.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		176.44	104.66	18 466.21	516.66	91 159	4.937	
		Объем: 1.604*110									
	
52.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.802	61 088.01	48 992.59	523 248.53	419 645	8.565	
52. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	29.64192	8.670	257.00	147.370	4 368	16.998	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	33.6439	14.601	491.23	248.282	8 353	17.005	
52. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	3.19196	102.57	327.40	835.60	2 667	8.147	
			(1)			11.23	35.85	191.22	610	17.028	
52. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.07718	93.88	195.01	890.86	1 850	9.489	
			(1)			15.08	31.32	256.87	534	17.034	
52. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.32882	139.36	45.82	1 430.52	470	10.265	
			(1)			15.08	4.96	256.87	84	17.034	
52. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	7.7794	76.06	591.70	517.81	4 028	6.808	
			(1)			12.94	100.67	219.76	1 710	16.983	
52. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	17.37132	110.81	1 924.92	779.38	13 539	7.033	
			(1)			16.11	279.85	273.99	4 760	17.007	
52. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	2.37392	133.41	316.70	763.85	1 813	5.726	
			(1)			12.94	30.72	219.76	522	16.983	
52. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.5213	127.56	66.50	698.95	364	5.479	
			(1)			15.08	7.86	256.87	134	17.034	
52. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	12.03	400.56	4 818.74	3 333.65	40 104	8.322	
52. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	151.578	266.28	40 362.19	2 308.69	349 947	8.67	
52. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	24.06	3.60	86.62	20.52	494	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 062.49	121%	15 392		
		Сметная прибыль				81%	606.07	65%	8 269		
		Всего с НР и СП					50 661.14		443 306		
	
53.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.401	14 953.22	5 996.24	73 400.04	29 433	4.909	
		Объем: 802*0.05									
53. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.97693	11.972	23.67	203.871	403	17.029	
53. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.59598	102.57	163.70	835.60	1 334	8.147	
			(1)			11.23	17.92	191.22	305	17.028	
53. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.38095	139.36	53.09	1 430.52	545	10.265	
			(1)			15.08	5.74	256.87	98	17.034	
53. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	40.902	141.30	5 779.45	673.68	27 555	4.768	
		Накладные расходы				142%	33.61	121%	488		
		Сметная прибыль				81%	19.17	65%	262		
		Всего с НР и СП					6 049.02		30 183		
	
54.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-40.902	141.30	-5 779.45	673.68	-27 555	4.768	
		Объем: (0.401)*(-102.0)									
	
55.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		40.902	280.61	11 477.51	2 121.17	86 760	7.559	
		Объем: (0.401)*(102.0)									
	
56.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		80.2	144.07	11 554.04	2 196.06	176 124	15.243	
56. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	946.36	10.360	9 804.29	176.300	166 843	17.017	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	4.812	12.085	58.15	205.490	989	17.004	
56. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	2.406	102.57	246.78	835.60	2 010	8.147	
			(1)			11.23	27.02	191.22	460	17.028	
56. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.406	133.41	320.98	763.85	1 838	5.726	
			(1)			12.94	31.13	219.76	529	16.983	
56. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	45.714	10.08	460.80	13.73	628	1.362	
56. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.406	101.31	243.75	999.00	2 404	9.861	
			(1)			12.94	31.13	219.76	529	16.983	
56. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	4.01	104.66	419.69	516.66	2 072	4.937	
56. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	16.04	3.60	57.74	20.52	329	5.7	
		Накладные расходы				142%	14 004.66	121%	203 077		
		Сметная прибыль				81%	7 988.58	65%	109 091		
		Всего с НР и СП					33 547.28		488 292		
	
57.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		818.04	82.62	67 586.46	480.02	392 676	5.81	
		Объем: (80.2)*10.2									
	
58.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0243	4 846.79	117.78	49 459.80	1 202	10.205	
		Объем: 270*0.3*0.3									
58. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.366444	8.280	3.03	140.760	52	17	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.059966	15.080	15.98	256.870	272	17.034	
58. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.808704	112.40	90.90	1 144.08	925	10.179	
			(1)			15.08	12.20	256.87	208	17.034	
58. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.251262	93.88	23.59	890.86	224	9.489	
			(1)			15.08	3.79	256.87	65	17.034	
58. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000972	263.51	0.26	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	18.06	81%	262		
		Сметная прибыль				43%	8.17	34%	110		
		Всего с НР и СП					144.01		1 575		
	
59.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		38.88	13.99	543.93	124.48	4 840	8.898	
		Объем: 24.3*1.6									
	
60.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0243	344.93	8.38	3 421.73	83	9.905	
60. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.072657	8.280	0.60	140.760	10	17	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.079218	15.080	1.19	256.870	20	17.034	
60. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.079218	93.88	7.44	890.86	71	9.489	
			(1)			15.08	1.19	256.87	20	17.034	
60. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001701	126.43	0.22	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
60. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000486	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.70	81%	24		
		Сметная прибыль				43%	0.77	34%	10		
		Всего с НР и СП					10.85		118		
	
61.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.162	2 520.14	408.26	17 348.53	2 810	6.883	
		Объем: 270*0.3*0.2									
61. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.54664	8.510	21.67	144.650	368	16.998	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.24856	14.301	32.16	243.333	547	17.015	
61. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.69498	102.57	71.28	835.60	581	8.147	
			(1)			11.23	7.80	191.22	133	17.028	
61. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.28674	139.36	39.96	1 430.52	410	10.265	
			(1)			15.08	4.32	256.87	74	17.034	
61. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.14696	223.58	256.44	1 170.91	1 343	5.237	
			(1)			16.11	18.48	273.99	314	17.007	
61. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11988	133.41	15.99	763.85	92	5.726	
			(1)			12.94	1.55	219.76	26	16.983	
61. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.81	3.60	2.92	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				142%	76.44	121%	1 107		
		Сметная прибыль				81%	43.60	65%	595		
		Всего с НР и СП					528.30		4 512		
	
62.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		17.82	104.66	1 865.04	516.66	9 207	4.937	
		Объем: 0.162*110									
	
63.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.7	5 013.40	13 536.18	32 447.66	87 609	6.472	
63. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	205.416	8.970	1 842.58	152.560	31 338	17.008	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.836	15.080	27.69	256.870	472	17.034	
63. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.836	113.70	208.75	810.77	1 489	7.131	
			(1)			15.08	27.69	256.87	472	17.034	
63. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.108	101.31	10.94	999.00	108	9.861	
			(1)			12.94	1.40	219.76	24	16.983	
63. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0027	10 705.00	28.90	54 434.60	147	5.085	
63. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.459	960.26	440.76	3 126.47	1 435	3.256	
63. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	15.93	685.00	10 912.05	3 302.36	52 607	4.821	
63. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.162	569.06	92.19	2 995.86	485	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 655.78	121%	38 490		
		Сметная прибыль				81%	1 514.92	65%	20 677		
		Всего с НР и СП					17 706.88		146 776		
	
64.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		270	76.13	20 555.10	342.67	92 521	4.501	
	
65.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.1	2 168.55	2 385.41	14 380.30	15 818	6.631	
65. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	44	8.430	370.92	143.350	6 307	17.005	
65. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	16.5	122.09	2 014.49	576.42	9 511	4.721	
		Накладные расходы				115%	426.56	98%	6 181		
		Сметная прибыль				77%	285.61	61%	3 847		
		Всего с НР и СП					3 097.58		25 846		
	
66.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.0275	2 318.40	63.76	39 412.80	1 084	17.001	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*(2*1+1*1+19*1)									
66. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	7.7	8.280	63.76	140.760	1 084	17	
		Накладные расходы				80%	51.01	68%	737		
		Сметная прибыль				38%	24.23	31%	336		
		Всего с НР и СП					139.00		2 157		
	
67.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0106	75 738.95	802.83	395 878.41	4 196	5.227	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*(2*1+1*1+19*1)									
67. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.908	8.280	15.80	140.760	269	17	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.1908	15.080	2.88	256.870	49	17.034	
67. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.1908	97.19	18.54	1 104.78	211	11.367	
			(1)			15.08	2.88	256.87	49	17.034	
67. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.5088	0.62	0.32	2.92	1	4.71	
67. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.001378	101.31	0.14	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
67. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	2.65	34.52	91.48	146.02	387	4.23	
67. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	1.0812	625.74	676.55	3 077.22	3 327	4.918	
67. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.00212	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	19.61	89%	283		
		Сметная прибыль				55%	10.27	44%	140		
		Всего с НР и СП					832.72		4 619		
	
68.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж маф	1 т конструкций		0.856	1 237.01	1 058.88	11 645.94	9 969	9.415	
		Объем: (58+175+623)/1000									
68. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	27.70872	9.980	276.53	169.690	4 702	17.003	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	4.82784	15.106	72.93	257.313	1 242	17.033	
68. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.05992	134.97	8.09	2 085.69	125	15.453	
			(1)			17.21	1.03	292.54	18	16.998	
68. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.10272	113.70	11.68	810.77	83	7.131	
			(1)			15.08	1.55	256.87	26	17.034	
68. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	4.6652	109.83	512.38	770.83	3 596	7.018	
			(1)			15.08	70.35	256.87	1 198	17.034	
68. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.82176	1.86	1.53	6.99	6	3.758	
68. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.43808	1.52	2.19	3.21	5	2.112	
68. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	8.23472	14.19	116.85	96.41	794	6.794	
68. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.33384	7.34	2.45	42.71	14	5.819	
68. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.24824	5.85	1.45	8.46	2	1.446	
68. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.16264	101.31	16.48	999.00	162	9.861	
			(1)			12.94	2.10	219.76	36	16.983	
68. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000856	42 199.00	3.61	204 231.36	17	4.84	
68. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.17272	13.15	15.42	51.59	61	3.923	
68. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00002568	5 233.80	0.13	51 322.60	1	9.806	
68. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00166064	5 919.30	9.83	38 886.83	65	6.569	
68. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.003424	13 134.00	44.97	48 876.68	167	3.721	
68. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000856	10 705.00	0.09	54 434.60		5.085	
68. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.35096	8.54	3.00	47.09	17	5.514	
68. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0005136	14 737.00	7.57	79 545.15	41	5.398	
68. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00088168	2 214.00	1.95	9 095.06	8	4.108	
68. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00026536	20 496.00	5.44	72 156.04	19	3.52	
68. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000856	18 473.00	15.81	92 065.62	79	4.984	
68. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0160072	89.00	1.42	283.65	5	3.187	
		Накладные расходы				90%	314.51	77%	4 577		
		Сметная прибыль				72%	251.61	58%	3 448		
		Всего с НР и СП					1 625.01		17 993		
	
69.	С7 Цена поставщи.	Качель балансир "Средняя" 2510*420	шт		1	2 237.52	2 237.52	12 999.99	13 000	5.81	
	
70.	С8 Цена поставщи.	Карусель с рулем	шт		1	5 414.80	5 414.80	31 459.99	31 460	5.81	
	
71.	С9 Цена поставщи.	Игровой комплекс (6200*3895)	шт		1	33 056.80	33 056.80	192 060.01	192 060	5.81	
	
72.	С10 Цена поставщ.	Песочница с крышкой	шт		1	2 349.40	2 349.40	13 650.01	13 650	5.81	
	
73.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.5	104.66	784.95	516.66	3 875	4.937	
	
74.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.042	4 846.79	203.57	49 459.80	2 077	10.203	
		Объем: 140*0.3									
74. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.63336	8.280	5.24	140.760	89	17	
74. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.83204	15.080	27.63	256.870	471	17.034	
74. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.39776	112.40	157.11	1 144.08	1 599	10.179	
			(1)			15.08	21.08	256.87	359	17.034	
74. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.43428	93.88	40.77	890.86	387	9.489	
			(1)			15.08	6.55	256.87	112	17.034	
74. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00168	263.51	0.44	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	31.23	81%	454		
		Сметная прибыль				43%	14.13	34%	190		
		Всего с НР и СП					248.93		2 721		
	
75.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		67.2	13.99	940.13	124.48	8 365	8.898	
		Объем: 42*1.6									
	
76.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.042	344.93	14.49	3 421.73	144	9.938	
76. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.12558	8.280	1.04	140.760	18	17	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.13692	15.080	2.06	256.870	35	17.034	
76. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.13692	93.88	12.85	890.86	122	9.489	
			(1)			15.08	2.06	256.87	35	17.034	
76. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00294	126.43	0.37	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
76. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00084	263.51	0.22	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.95	81%	43		
		Сметная прибыль				43%	1.33	34%	18		
		Всего с НР и СП					18.77		205		
	
77.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.28	2 520.14	705.64	17 348.53	4 858	6.885	
		Объем: 140*0.2									
77. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	4.4016	8.510	37.46	144.650	637	16.998	
77. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.8864	14.301	55.58	243.333	946	17.015	
77. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.2012	102.57	123.21	835.60	1 004	8.147	
			(1)			11.23	13.49	191.22	230	17.028	
77. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.4956	139.36	69.07	1 430.52	709	10.265	
			(1)			15.08	7.47	256.87	127	17.034	
77. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.9824	223.58	443.22	1 170.91	2 321	5.237	
			(1)			16.11	31.94	273.99	543	17.007	
77. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2072	133.41	27.64	763.85	158	5.726	
			(1)			12.94	2.68	219.76	46	16.983	
77. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.4	3.60	5.04	20.52	29	5.7	
		Накладные расходы				142%	132.12	121%	1 915		
		Сметная прибыль				81%	75.36	65%	1 029		
		Всего с НР и СП					913.12		7 802		
	
78.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		30.8	104.66	3 223.53	516.66	15 913	4.937	
		Объем: 0.28*110									
	
79.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		14	725.26	10 153.62	3 827.43	53 584	5.277	
		Объем: 140*0.1									
79. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	51.24	8.900	456.04	151.270	7 751	16.997	
79. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	6.72	0.62	4.17	2.92	20	4.71	
79. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.028	8 095.10	226.66	23 453.30	657	2.897	
79. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.014	747.34	10.46	3 626.06	51	4.852	
79. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	14.28	660.97	9 438.65	3 151.63	45 005	4.768	
79. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	4.9	3.60	17.64	20.52	101	5.7	
		Накладные расходы				123%	560.93	105%	8 139		
		Сметная прибыль				64%	291.87	51%	3 953		
		Всего с НР и СП					11 006.41		65 676		
	
80.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.112	6 050.46	677.65	37 496.19	4 200	6.198	
		Объем: 140*0.8/1000									
80. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	1.41568	9.400	13.31	159.830	226	17.003	
80. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.01792	15.080	0.27	256.870	5	17.034	
80. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.01792	113.70	2.04	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.27	256.87	5	17.034	
80. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.02464	101.31	2.50	999.00	25	9.861	
			(1)			12.94	0.32	219.76	5	16.983	
80. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.003136	9 906.00	31.07	49 384.46	155	4.985	
80. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.112	5 613.80	628.75	33 743.67	3 779	6.011	
		Накладные расходы				105%	14.26	89%	206		
		Сметная прибыль				55%	7.47	44%	102		
		Всего с НР и СП					699.38		4 507		
	
81.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.112	5 613.80	-628.75	33 743.67	-3 779	6.01	
		Объем: (0.112)*(-1.0)									
	
82.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.112	8 902.52	997.08	62 801.67	7 034	7.055	
		Объем: (0.112)*(1.0)									
	
83.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство резиновых покрытий толщиной 10 мм	100 м2 покрытия		1.4	63 832.98	89 366.17	298 431.64	417 804	4.675	
83. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	153.146	12.930	1 980.18	219.890	33 675	17.006	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	37.828	11.318	428.15	192.726	7 290	17.028	
83. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	0.868	32.61	28.31	300.82	261	9.225	
			(1)			15.08	13.09	256.87	223	17.034	
83. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	36.96	15.46	571.40	213.92	7 906	13.837	
			(1)			11.23	415.06	191.22	7 067	17.028	
83. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	1.218	101.31	123.40	999.00	1 217	9.861	
			(1)			12.94	15.76	219.76	268	16.983	
83. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.1218	3 786.40	461.18	33 151.43	4 038	8.755	
83. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.0728	74 741.00	5 441.14	193 271.44	14 070	2.586	
83. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.0266	23 630.00	628.56	87 804.32	2 336	3.716	
83. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.1624	56 621.00	9 195.25	371 099.89	60 267	6.554	
83. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.0868	51 191.00	4 443.38	292 920.13	25 425	5.722	
83. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	0.9562	2 480.32	2 371.68	12 178.64	11 645	4.91	
83. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	0.9562	8 329.50	7 964.67	90 536.44	86 571	10.869	
83. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	0.7308	76 560.00	55 950.05	231 047.60	168 850	3.018	
83. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.0028	73 920.00	206.98	551 144.78	1 543	7.456	
		Накладные расходы				123%	2 962.25	105%	43 013		
		Сметная прибыль				64%	1 541.33	51%	20 892		
		Всего с НР и СП					93 869.75		481 709		
	
84.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-0.9562	8 329.50	-7 964.67	90 536.44	-86 571	10.869	
		Объем: (1.4)*(-0.683)									
	
85.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.0028	73 920.00	-206.98	551 144.78	-1 543	7.455	
		Объем: (1.4)*(-0.002)									
	
86.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-0.7308	76 560.00	-55 950.05	231 047.60	-168 850	3.018	
		Объем: (1.4)*(-0.522)									
	
87.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-0.9562	2 480.32	-2 371.68	12 178.64	-11 645	4.91	
		Объем: (1.4)*(-0.683)									
	
88.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.0868	51 191.00	-4 443.38	292 920.13	-25 425	5.722	
		Объем: (1.4)*(-0.062)									
	
89.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.1624	56 621.00	-9 195.25	371 099.89	-60 267	6.554	
		Объем: (1.4)*(-0.116)									
	
90.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.0266	23 630.00	-628.56	87 804.32	-2 336	3.716	
		Объем: (1.4)*(-0.019)									
	
91.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.0728	74 741.00	-5 441.14	193 271.44	-14 070	2.586	
		Объем: (1.4)*(-0.052)									
	
92.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.1218	3 786.40	-461.18	33 151.43	-4 038	8.756	
		Объем: (1.4)*(-0.087)									
	
93.	С11 Цена поставщ.	Резиновое покрытие типа "Гамбит"	м2		140	232.36	32 530.40	1 350.01	189 001	5.81	
	
	Устройство контейнерной площадки	
94.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0032	4 846.79	15.51	49 459.80	158	10.187	
		Объем: 32*0.1									
94. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.048256	8.280	0.40	140.760	7	17	
94. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.139584	15.080	2.10	256.870	36	17.034	
94. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.106496	112.40	11.97	1 144.08	122	10.179	
			(1)			15.08	1.61	256.87	27	17.034	
94. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.033088	93.88	3.11	890.86	29	9.489	
			(1)			15.08	0.50	256.87	8	17.034	
94. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000128	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	2.38	81%	35		
		Сметная прибыль				43%	1.08	34%	15		
		Всего с НР и СП					18.96		207		
	
95.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		5.12	13.99	71.63	124.48	637	8.893	
		Объем: 3.2*1.6									
	
96.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0032	344.93	1.10	3 421.73	11	10	
96. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.009568	8.280	0.08	140.760	1	17	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.010432	15.080	0.16	256.870	3	17.034	
96. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.010432	93.88	0.98	890.86	9	9.489	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
96. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000224	126.43	0.03	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
96. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000064	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.23	81%	3		
		Сметная прибыль				43%	0.10	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.43		16		
	
97.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.03162	2 520.14	79.69	17 348.53	549	6.889	
		Объем: 31.62*0.1									
97. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.4970664	8.510	4.23	144.650	72	16.998	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4388856	14.301	6.28	243.333	107	17.015	
97. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.1356498	102.57	13.91	835.60	113	8.147	
			(1)			11.23	1.52	191.22	26	17.028	
97. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0559674	139.36	7.80	1 430.52	80	10.265	
			(1)			15.08	0.84	256.87	14	17.034	
97. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.2238696	223.58	50.05	1 170.91	262	5.237	
			(1)			16.11	3.61	273.99	61	17.007	
97. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0233988	133.41	3.12	763.85	18	5.726	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
97. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.1581	3.60	0.57	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	14.92	121%	217		
		Сметная прибыль				81%	8.51	65%	116		
		Всего с НР и СП					103.13		882		
	
98.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.48	104.66	364.22	516.66	1 798	4.937	
		Объем: 0.03162*110									
	
99.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		3.162	725.26	2 293.27	3 827.43	12 102	5.277	
		Объем: 31.62*0.1									
99. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	11.57292	8.900	103.00	151.270	1 751	16.997	
99. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.51776	0.62	0.94	2.92	4	4.71	
99. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.006324	8 095.10	51.19	23 453.30	148	2.897	
99. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.003162	747.34	2.36	3 626.06	11	4.852	
99. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	3.22524	660.97	2 131.79	3 151.63	10 165	4.768	
99. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.1067	3.60	3.98	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				123%	126.69	105%	1 839		
		Сметная прибыль				64%	65.92	51%	893		
		Всего с НР и СП					2 485.88		14 834		
	
100.	С401-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		-3.22524	660.97	-2 131.79	3 151.63	-10 165	4.768	
		Объем: (3.162)*(-1.02)									
	
101.	С401-0066 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		3.22524	725.63	2 340.33	3 501.34	11 293	4.825	
		Объем: (3.162)*(1.02)									
	
102.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.17486	6 050.46	1 057.98	37 496.19	6 557	6.198	
		Объем: 174.86/1000									
102. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	2.2102304	9.400	20.78	159.830	353	17.003	
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0279776	15.080	0.42	256.870	7	17.034	
102. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0279776	113.70	3.18	810.77	23	7.131	
			(1)			15.08	0.42	256.87	7	17.034	
102. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0384692	101.31	3.90	999.00	38	9.861	
			(1)			12.94	0.50	219.76	8	16.983	
102. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00489608	9 906.00	48.50	49 384.46	242	4.985	
102. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.17486	5 613.80	981.63	33 743.67	5 900	6.011	
		Накладные расходы				105%	22.26	89%	320		
		Сметная прибыль				55%	11.66	44%	158		
		Всего с НР и СП					1 091.90		7 036		
	
103.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.17486	5 613.80	-981.63	33 743.67	-5 900	6.01	
		Объем: (0.17486)*(-1.0)									
	
104.	С204-0069 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Арматурные сетки сварные	т		0.17486	11 060.21	1 933.99	51 329.96	8 976	4.641	
		Объем: (0.17486)*(1.0)									
	
105.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0126	14 953.22	188.41	73 400.04	925	4.91	
		Объем: 31.62*0.04									
105. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.062118	11.972	0.74	203.871	13	17.029	
105. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.050148	102.57	5.14	835.60	42	8.147	
			(1)			11.23	0.56	191.22	10	17.028	
105. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01197	139.36	1.67	1 430.52	17	10.265	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
105. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.2852	141.30	181.60	673.68	866	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.05	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	0.60	65%	8		
		Всего с НР и СП					190.06		949		
	
106.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.29	141.30	-182.28	673.68	-869	4.767	
		Объем: (0.0126)*(-102.0)									
	
107.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.29	280.61	361.99	2 121.17	2 736	7.558	
		Объем: (0.012648)*(102.0)									
	
108.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.162	144.07	455.53	2 196.06	6 944	15.244	
108. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	37.3116	10.360	386.55	176.300	6 578	17.017	
108. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.18972	12.085	2.29	205.490	39	17.004	
108. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	102.57	9.73	835.60	79	8.147	
			(1)			11.23	1.07	191.22	18	17.028	
108. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.09486	133.41	12.66	763.85	72	5.726	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
108. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.80234	10.08	18.17	13.73	25	1.362	
108. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	101.31	9.61	999.00	95	9.861	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
108. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.1581	104.66	16.55	516.66	82	4.937	
108. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.6324	3.60	2.28	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	552.15	121%	8 007		
		Сметная прибыль				81%	314.96	65%	4 301		
		Всего с НР и СП					1 322.64		19 252		
	
109.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		32.25	63.68	2 053.68	369.98	11 932	5.81	
		Объем: (3.162)*10.2									
	
110.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0013	4 846.79	6.30	49 459.80	64	10.159	
		Объем: 23*0.28*0.2									
110. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.019604	8.280	0.16	140.760	3	17	
110. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.056706	15.080	0.86	256.870	15	17.034	
110. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.043264	112.40	4.86	1 144.08	49	10.179	
			(1)			15.08	0.65	256.87	11	17.034	
110. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.013442	93.88	1.26	890.86	12	9.489	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
110. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000052	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.97	81%	15		
		Сметная прибыль				43%	0.44	34%	6		
		Всего с НР и СП					7.71		85		
	
111.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		2.08	13.99	29.10	124.48	259	8.9	
		Объем: 1.3*1.6									
	
112.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0013	344.93	0.45	3 421.73	4	8.889	
112. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.003887	8.280	0.03	140.760	1	17	
112. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.004238	15.080	0.06	256.870	1	17.034	
112. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.004238	93.88	0.40	890.86	4	9.489	
			(1)			15.08	0.06	256.87	1	17.034	
112. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000091	126.43	0.01	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
112. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000026	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.09	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.04	34%	1		
		Всего с НР и СП					0.57		6		
	
113.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0064	2 520.14	16.13	17 348.53	111	6.882	
		Объем: 23*0.28*0.1									
113. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.100608	8.510	0.86	144.650	15	16.998	
113. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.088832	14.301	1.27	243.333	22	17.015	
113. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.027456	102.57	2.82	835.60	23	8.147	
			(1)			11.23	0.31	191.22	5	17.028	
113. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.011328	139.36	1.58	1 430.52	16	10.265	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
113. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.045312	223.58	10.13	1 170.91	53	5.237	
			(1)			16.11	0.73	273.99	12	17.007	
113. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.004736	133.41	0.63	763.85	4	5.726	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
113. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.032	3.60	0.12	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	3.02	121%	45		
		Сметная прибыль				81%	1.73	65%	24		
		Всего с НР и СП					20.88		180		
	
114.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.7	104.66	73.26	516.66	362	4.941	
		Объем: 0.64*1.10									
	
115.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.23	937.76	215.68	12 783.98	2 940	13.631	
115. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	17.4984	8.970	156.96	152.560	2 670	17.008	
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1564	15.080	2.36	256.870	40	17.034	
115. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1564	113.70	17.78	810.77	127	7.131	
			(1)			15.08	2.36	256.87	40	17.034	
115. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0092	101.31	0.93	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
115. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00023	10 705.00	2.46	54 434.60	13	5.085	
115. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0391	960.26	37.55	3 126.47	122	3.256	
		Накладные расходы				142%	226.23	121%	3 279		
		Сметная прибыль				81%	129.05	65%	1 762		
		Всего с НР и СП					570.96		7 981		
	
116.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.004554	569.06	2.59	2 995.86	14	5.405	
		Объем: (0.23)*(0.06*0.33)									
	
117.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.16702	685.00	799.41	3 302.36	3 854	4.821	
		Объем: (0.23)*(5.9*0.86)									
	
118.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		23	34.14	785.22	185.77	4 273	5.442	
	
119.	Е08-02-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		4.2	1 369.24	5 750.79	4 463.43	18 746	3.26	
119. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.58	19.236	8.820	169.66	149.970	2 885	17.003	
119. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.47	15.080	22.17	256.870	378	17.034	
119. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.35	1.47	97.19	142.87	1 104.78	1 624	11.367	
			(1)			15.08	22.17	256.87	378	17.034	
119. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0011	0.00462	1 148.90	5.31	4 225.54	20	3.678	
119. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.22	0.924	561.02	518.38	2 628.06	2 428	4.684	
119. 6.	С404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.	0.195	0.819	5 997.00	4 911.54	14 374.22	11 772	2.397	
119. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.84	3.60	3.02	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				122%	234.03	104%	3 394		
		Сметная прибыль				68%	130.44	54%	1 762		
		Всего с НР и СП					6 115.27		23 902		
	
120.	С404-0025 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.819	5 997.00	-4 911.54	14 374.22	-11 772	2.397	
		Объем: (4.2)*(-0.195)									
	
121.	С404-0162 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.		0.819	1 460.82	1 196.41	9 017.59	7 385	6.173	
		Объем: (4.2)*(0.195)*1000									
	
122.	Е68-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево		3	967.87	2 903.62	4 513.41	13 540	4.663	
122. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	2.07	6.21	8.970	55.70	152.560	947	17.008	
122. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	5.58	16.110	89.89	273.990	1 529	17.007	
122. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	1.86	5.58	510.38	2 847.92	2 256.78	12 593	4.422	
			(1)			16.11	89.89	273.99	1 529	17.007	
		Накладные расходы				104%	151.41	88%	2 179		
		Сметная прибыль				60%	87.35	48%	1 188		
		Всего с НР и СП					3 142.39		16 907		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					322 680.90		2 172 231	6.732	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					312 856.44		2 084 268	6.662	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					210 455.90		1 190 939	5.659	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 47, 49, 58, 60, 74, 76, 94, 96, 110, 112; %=121 - по стр. 50, 52, 53, 56, 61, 63, 77, 97, 105, 108, 113, 115; %=98 - по стр. 65; %=68 - по стр. 66; %=89 - по стр. 67, 80, 102; %=105 - по стр. 79, 83, 99; %=104 - по стр. 119; %=88 - по стр. 122)					24 406.97		353 917	14.501	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 47, 49, 58, 60, 74, 76, 94, 96, 110, 112; %=65 - по стр. 50, 52, 53, 56, 61, 63, 77, 97, 105, 108, 113, 115; %=61 - по стр. 65; %=31 - по стр. 66; %=44 - по стр. 67, 80, 102; %=51 - по стр. 79, 83, 99; %=54 - по стр. 119; %=48 - по стр. 122)					13 734.64		187 239	13.633	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					350 998.05		2 625 424	7.48	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 058.88		9 969	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 68)					314.51		4 577	14.553	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68)					251.61		3 448	13.704	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 625.00		17 994	11.073	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 765.58		77 994	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 765.58		77 994	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					361 388.63		2 721 412	7.53	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 733.72	2.14	58 238	7.53	
	ИТОГО					369 122.35		2 779 650	7.53	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 382.45	2	55 593	7.53	
	ИТОГО					376 504.80		2 835 243	7.53	
	НДС 18%				18	67 770.86	18	510 344	7.53	
	ВСЕГО С НДС					444 275.66		3 345 587	7.53	
	Раздел 3.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
123.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03259	4 846.79	157.96	49 459.80	1 612	10.205	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+16*0.5*0.97*(0.5+0.8)									
123. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.4914572	8.280	4.07	140.760	69	17	
123. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.4215758	15.080	21.44	256.870	365	17.034	
123. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0845952	112.40	121.91	1 144.08	1 241	10.179	
			(1)			15.08	16.36	256.87	279	17.034	
123. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3369806	93.88	31.64	890.86	300	9.489	
			(1)			15.08	5.08	256.87	87	17.034	
123. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0013036	263.51	0.34	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	24.23	81%	352		
		Сметная прибыль				43%	10.97	34%	148		
		Всего с НР и СП					193.16		2 111		
	
124.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		52.14	13.99	729.44	124.48	6 490	8.897	
		Объем: 32.59*1.6									
	
125.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.03259	344.93	11.24	3 421.73	112	9.964	
125. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0974441	8.280	0.81	140.760	14	17	
125. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1062434	15.080	1.60	256.870	27	17.034	
125. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1062434	93.88	9.97	890.86	95	9.489	
			(1)			15.08	1.60	256.87	27	17.034	
125. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0022813	126.43	0.29	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
125. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0006518	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.29	81%	33		
		Сметная прибыль				43%	1.04	34%	14		
		Всего с НР и СП					14.57		159		
	
126.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.08	1 275.59	102.05	7 478.89	598	5.86	
		Объем: 16*0.1*0.5									
126. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.816	8.670	7.07	147.370	120	16.998	
126. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.028	11.230	0.31	191.220	5	17.028	
126. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.028	102.57	2.87	835.60	23	8.147	
			(1)			11.23	0.31	191.22	5	17.028	
126. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.88	104.66	92.10	516.66	455	4.937	
		Накладные расходы				130%	9.59	111%	139		
		Сметная прибыль				76%	5.61	61%	76		
		Всего с НР и СП					117.25		813		
	
127.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.16	699.80	111.97	7 346.76	1 175	10.494	
127. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	4.3392	9.740	42.26	165.790	719	17.022	
127. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.648	12.940	8.39	219.760	142	16.983	
127. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.648	99.46	64.45	642.01	416	6.455	
			(1)			12.94	8.39	219.76	142	16.983	
127. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.024	101.31	2.43	999.00	24	9.861	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.983	
127. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.784	3.60	2.82	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				130%	65.85	111%	956		
		Сметная прибыль				76%	38.49	61%	525		
		Всего с НР и СП					216.31		2 656		
	
128.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		16	99.74	1 595.84	632.54	10 121	6.342	
	
129.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.244	704.46	171.89	11 963.43	2 919	16.982	
		Объем: 32.59-(2.26*3+16*0.038)-0.8									
129. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	21.594	7.960	171.89	135.180	2 919	16.982	
		Накладные расходы				80%	137.51	68%	1 985		
		Сметная прибыль				38%	65.32	31%	905		
		Всего с НР и СП					374.72		5 809		
	
130.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		26.84	104.66	2 809.07	516.66	13 867	4.937	
		Объем: 0.244*110									
	
131.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.18	25 012.57	4 502.26	175 879.77	31 658	7.032	
		Объем: 0.6*3									
131. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	9.160	282.16	155.940	4 803	17.024	
131. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	4.788	15.080	72.20	256.870	1 230	17.034	
131. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	113.70	544.40	810.77	3 882	7.131	
			(1)			15.08	72.20	256.87	1 230	17.034	
131. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	35.39	2.42	101.14	7	2.858	
131. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	101.31	14.95	999.00	147	9.861	
			(1)			12.94	1.91	219.76	32	16.983	
131. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	2 391.70	21.53	17 963.39	162	7.511	
131. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0036	43 816.00	157.74	137 492.94	495	3.138	
131. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	4 680.00	7.58	33 391.91	54	7.135	
131. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	987.52	1.26	6 638.00	8	6.722	
131. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	10 705.00	0.39	54 434.60	2	5.085	
131. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	1 507.80	4.34	5 982.82	17	3.968	
131. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	592.90	150.48	2 889.07	733	4.873	
131. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.162	685.00	110.97	3 302.36	535	4.821	
131. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.072	569.06	40.97	2 995.86	216	5.265	
131. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0081	4 284.77	34.71	17 505.91	142	4.086	
131. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	3.492	547.15	1 910.65	3 003.58	10 489	5.49	
131. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	1 876.90	932.44	17 020.17	8 456	9.068	
131. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	1 208.60	0.05	11 305.46	1	9.354	
131. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0432	609.46	26.33	4 883.09	211	8.012	
131. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	3.60		20.52		5.7	
131. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	37.07	258.90	185.97	1 299	5.017	
		Накладные расходы				130%	460.67	111%	6 697		
		Сметная прибыль				76%	269.31	61%	3 680		
		Всего с НР и СП					5 232.24		42 035		
	
132.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-3.492	547.15	-1 910.65	3 003.58	-10 489	5.49	
		Объем: (0.18)*(-19.4)									
	
133.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.4968	1 876.90	-932.44	17 020.17	-8 456	9.069	
		Объем: (0.18)*(-2.76)									
	
134.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	132.49	397.47	789.54	2 369	5.96	
	
135.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	361.29	1 083.87	2 601.60	7 805	7.201	
	
136.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	345.39	1 036.17	2 374.46	7 123	6.874	
	
137.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	264.06	792.18	2 070.08	6 210	7.839	
	
138.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		3	841.48	2 524.44	4 947.22	14 842	5.879	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					13 182.76		87 956	6.672	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 857.48		71 345	6.571	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					8 643.20		52 216	6.041	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 123, 125; %=111 - по стр. 126, 127, 131; %=68 - по стр. 129)					700.14		10 161	14.513	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 123, 125; %=61 - по стр. 126, 127, 131; %=31 - по стр. 129)					390.74		5 348	13.687	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 948.36		86 854	7.269	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 595.84		10 121	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 595.84		10 121	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					729.44		6 490	8.897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					729.44		6 490	8.897	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					14 273.64		103 465	7.249	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	305.46	2.14	2 214	7.248	
	ИТОГО					14 579.10		105 679	7.249	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	291.58	2	2 114	7.25	
	ИТОГО					14 870.68		107 793	7.249	
	НДС 18%				18	2 676.72	18	19 403	7.249	
	ВСЕГО С НДС					17 547.40		127 196	7.249	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					575 492.57		4 055 887	7.048	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 142.20		16 924	7.9	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 516.07		9 912	6.538	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 37, 39, 41, 43)					298.58		4 333	14.512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37, 39, 41, 43)					204.29		2 781	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 645.07		24 038	9.088	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					554 163.15		3 871 067	6.985	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					359 219.75		2 062 176	5.741	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 45, 122; %=81 - по стр. 6, 8, 15, 21, 23, 47, 49, 58, 60, 74, 76, 94, 96, 110, 112, 123, 125; %=121 - по стр. 9, 10, 13, 16, 19, 24, 26, 28, 46, 50, 52, 53, 56, 61, 63, 77, 97, 105, 108, 113, 115; %=68 - по стр. 32, 66, 129; %=89 - по стр. 33, 67, 80, 102; %=98 - по стр. 65; %=105 - по стр. 79, 83, 99; %=104 - по стр. 119; %=111 - по стр. 126, 127, 131)					54 126.80		784 356	14.491	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 45, 122; %=34 - по стр. 6, 8, 15, 21, 23, 47, 49, 58, 60, 74, 76, 94, 96, 110, 112, 123, 125; %=65 - по стр. 9, 10, 13, 16, 19, 24, 26, 28, 46, 50, 52, 53, 56, 61, 63, 77, 97, 105, 108, 113, 115; %=31 - по стр. 32, 66, 129; %=44 - по стр. 33, 67, 80, 102; %=61 - по стр. 65, 126, 127, 131; %=51 - по стр. 79, 83, 99; %=54 - по стр. 119)					30 675.77		418 424	13.64	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					638 965.72		5 073 847	7.941	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 248.14		11 751	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 34, 68)					370.73		5 395	14.552	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34, 68)					296.59		4 064	13.702	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 915.46		21 210	11.073	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 595.84		10 121	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 595.84		10 121	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 343.24		146 024	8.935	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 343.24		146 024	8.935	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					661 465.33		5 275 240	7.975	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	14 155.36	2.14	112 890	7.975	
	ИТОГО					675 620.69		5 388 130	7.975	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 512.41	2	107 763	7.975	
	ИТОГО					689 133.10		5 495 893	7.975	
	НДС 18%				18	124 043.96	18	989 261	7.975	
	ВСЕГО С НДС					813 177.06		6 485 154	7.975	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                     Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                                  Дубина Г.В.      	
	(должность, подпись, Ф.И.О)