«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 416 045	руб.	Смета на сумму:	1 416 045	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши МКД Менделева 61, г.Калининград	
Сметная стоимость:	1 416.045	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.787	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	284.707	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.25	165.55	131.65	33.90	538	428	110	16.9	5.88	7 879	7 231	648	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			424				84%	6 074			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			257				48%	3 471			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 219					17 424			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.25	172.51	127.80	44.71	561	415	145	16.9	11.08	8 629	7 019	1 610	
					6.94			23	1	16.89			381	
	Накладные расходы		83%			364				71%	5 254			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			285				52%	3 848			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 209					17 731			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (мансарда), 100 м2 сменяемой обрешетки	1.1	5 502.93	806.67	80.64	6 053	887	89	16.9	9.37	33 547	14 996	831	
				4 615.62			5 077		3.49	1		17 719		
	Накладные расходы		83%			736				71%	10 647			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			577				52%	7 798			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 366					51 992			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 760.46	1 449.90	67.19	1 014	217	10	16.9	9.28	8 732	3 675	94	
				5 243.37			787		6.31	1		4 963		
	Накладные расходы		83%			180				71%	2 609			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141				52%	1 911			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 335					13 252			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1	9 291.30	1 358.31	34.61	9 291	1 358	35	16.9	9.25	48 471	22 955	320	
				7 898.38			7 898		3.19	1		25 196		
	Накладные расходы		83%			1 127				71%	16 298			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			883				52%	11 937			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 301					76 706			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.2	4 519.16	360.82	36.65	5 423	433	44	16.9	9.34	26 671	7 317	411	
				4 121.69			4 946		3.83	1		18 943		
	Накладные расходы		83%			359				71%	5 195			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			281				52%	3 805			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 064					35 671			
	
7.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52	52		16.9	6.44	883	881	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43				71%	626			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34				52%	458			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129					1 967			
	
8.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
люк, прим) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0069	20 774.31	2 005.22	594.12	143	14	4	16.9	7.4	643	234	30	
				18 174.97	26.54		125		3.02	16.9		379	3	
	Объем: (0.46*0.75)*2													
	Накладные расходы		106%			15				90%	213			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8				43%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165					958			
	
9.	С цена поставщик. 
Окно-люк    выхода на кровлю (0,75*0,46), м2	0.69	2 549.66			1 759					8 286			
				2 549.66			1 759		4.71			8 286		
	Поправки: М: =11890*1.01/4.71	
	
10.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	3.25	14 923.70	1 735.22	694.66	48 502	5 639	2 258	16.9	4.88	324 779	95 307	11 017	
				12 493.82	25.33		40 605	82	5.38	16.9		218 454	1 391	
	Накладные расходы		108%			6 179				92%	88 962			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 147				44%	42 547			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57 827					456 288			
	
11.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием +снегозадержатели, м2	50.4	137.86			6 948					29 075			
				137.86			6 948		576.88			29 075		
	Объем: 30+20.4													
	
12.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.15	187.80	88.52	82.15	592	279	259	16.9	4.05	5 938	4 712	1 048	
				17.13	1.16		54	4	3.29	16.97		178	62	
	Накладные расходы		90%			255				77%	3 676			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			170				48%	2 292			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 017					11 906			
	
13.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	65.205	36.04			2 350					12 825			
				36.04			2 350		196.68			12 825		
	Объем: 3.15*20.7													
	
14.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (обрешетка), 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.27	169.30	90.12	61.85	384	205	140	16.9	2.14	3 825	3 457	300	
				17.33	0.13		39		1.72	16.85		68	5	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			185				77%	2 666			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			123				48%	1 662			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					692					8 153			
	
15.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	45.945	36.04			1 656					9 036			
				36.04			1 656		196.68			9 036		
	Объем: 2.27*20.24													
	
16.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.1	270.48	106.64	1.01	298	117	1	16.9	9.47	2 613	1 982	11	
				162.83			179		3.46	1		620		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			109				79%	1 566			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			75				51%	1 011			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					482					5 190			
	
17.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	137.5	7.04			968					4 034			
				7.04			968		29.34			4 034		
	Объем: 110*1.25													
	
18.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов  (мансарда), 1 м3 изоляции	16.5	170.63	104.32	66.31	2 815	1 721	1 094	16.9	9.14	39 090	29 090	10 000	
									18.87	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			1 549				77%	22 399			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 033				48%	13 963			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 397					75 453			
	
19.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	336.6	26.54			8 933					28 113			
				26.54			8 933		83.52			28 113		
	Объем: 330*1.02													
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.73	75.57	75.35	0.22	55	55		16.9	6.55	931	930	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			46				71%	660			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36				52%	484			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136					2 075			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.73	8 764.15	284.26	25.49	6 398	208	19	16.9	9.69	25 226	3 507	180	
				8 454.40	2.41		6 172	2	3.49	16.92		21 539	30	
	Накладные расходы		108%			227				92%	3 254			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			116				44%	1 556			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 740					30 036			
	
22.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.32	7 415.77	333.04	13.17	2 373	107	4	16.9	9.43	11 659	1 801	40	
				7 069.56			2 262		4.34	1		9 818		
	Накладные расходы		83%			89				71%	1 279			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70				52%	937			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 531					13 874			
	
23.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	688	69	1	16.9	9.44	3 540	1 173	9	
				5 145.09			617		3.82	1		2 359		
	Накладные расходы		83%			57				71%	833			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45				52%	610			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790					4 983			
	
24.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523	29		16.9	9.44	1 119	487	5	
				8 231.09			494		1.27	1		627		
	Накладные расходы		83%			24				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					566					1 718			
	
25.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.27	1 357.93	327.73	1.01	367	88		16.89	9.47	2 742	1 495	3	
				1 029.19			278		4.48	1		1 245		
	Накладные расходы		83%			73				71%	1 061			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57				52%	777			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					497					4 581			
	
26.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276	29		16.9	9.44	1 109	487	5	
				4 116.09			247		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			24				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					319					1 708			
	
27.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.73	2 956.30	374.76	6.66	2 158	274	5	16.9	9.41	10 308	4 623	46	
				2 574.88	1.21		1 880	1	3	16.85		5 639	15	
	Накладные расходы		83%			228				71%	3 293			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			179				52%	2 412			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 565					16 013			
	
28.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.096	8 572.20	5 513.35	252.31	823	529	24	16.9	8.22	10 445	8 945	199	
				2 806.54	66.80		269	6	4.83	16.9		1 301	108	
	Накладные расходы		78%			417				66%	5 975			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			337				50%	4 527			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 577					20 946			
	
29.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.4032	3 086.00			1 244					6 250			
				3 086.00			1 244		15 501.08			6 250		
	Объем: 4200*0.096													
	
30.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6-ти каналов, 100 м труб	0.048	23 217.20	15 220.75	473.40	1 114	731	23	16.9	8.22	14 278	12 347	187	
				7 523.05	125.15		361	6	4.83	16.9		1 744	102	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			575				66%	8 216			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			464				50%	6 225			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 153					28 719			
	
31.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.528	3 086.00			1 629					8 185			
				3 086.00			1 629		15 501.08			8 185		
	Объем: 2200*0.048*5													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2- каналов, 100 м труб	0.048	4 643.44	3 044.15	94.68	223	146	5	16.9	8.22	2 856	2 469	37	
				1 504.61	25.03		72	1	4.83	16.9		349	20	
	Накладные расходы		78%			115				66%	1 643			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			93				50%	1 245			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430					5 743			
	
33.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1056	3 086.00			326					1 637			
				3 086.00			326		15 501.08			1 637		
	Объем: 2200*0.048													
	
34.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен дымов. труб  кирпичных (под и над крышей), 100 м2	1.02	188.95	188.95		193	193		16.9	1	3 257	3 257		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			191				84%	2 736			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116				48%	1 563			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500					7 556			
	
35.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.02	2 412.79	1 295.60	2.05	2 461	1 322	2	16.9	6.43	26 169	22 334	13	
				1 115.14			1 137		3.36	1		3 822		
	Накладные расходы		79%			1 044				67%	14 964			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			661				40%	8 934			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 166					50 066			
	
36.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4168	873.22	127.59	6.21	364	53	3	16.9	9.37	2 014	899	24	
				739.42			308		3.54	1		1 091		
	Накладные расходы		95%			50				80%	719			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			25				37%	333			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439					3 066			
	
37.	ТЕР 15-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6032	76.28	42.31	2.35	46	26	1	16.89	9.43	584	431	13	
				31.62	0.15		19		7.33	17		140	2	
	Накладные расходы		95%			25				80%	346			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12				37%	160			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83					1 091			
	
38.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство бетонного оголовника, 1 м3	0.2	1 567.41	240.58	37.36	313	48	7	16.9	8.58	2 167	813	64	
				1 289.47	2.11		258		5	16.91		1 289	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			48				84%	689			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29				48%	394			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389					3 249			
	
39.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий оголовник дымовой трубы.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.083	11 748.28	1 020.39	26.53	975	85	2	16.9	10.64	4 084	1 431	23	
				10 701.36	3.02		888		2.96	16.88		2 629	4	
	Накладные расходы		108%			92				92%	1 320			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			47				44%	631			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 114					6 036			
	
40.	ТЕРр 53-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.165	584.91	333.63	251.28	97	55	41	16.9	7.47	1 240	930	310	
					33.33			5	1	16.9			93	
	Накладные расходы		86%			52				73%	747			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			42				56%	573			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191					2 560			
	
41.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка засыпного утеплителя  (мансарда), 1 м3 утеплителя	16.5	47.52	20.14	27.38	784	332	452	16.9	8.78	9 582	5 615	3 967	
					3.42			56	2.56	16.9			955	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			419				92%	6 044			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			213				44%	2 891			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 416					18 517			
	
42.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.33	270.48	106.64	1.01	89	35		16.9	9.47	784	595	3	
				162.83			54		3.46	1		186		
	Объем: 16.5*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			33				79%	470			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			22				51%	303			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144					1 558			
	
43.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	20.625	7.04			145					605			
				7.04			145		29.34			605		
	Объем: 16.5*1.25													
	
44.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов  (мансарда), 1 м3 изоляции	2.475	170.63	104.32	66.31	422	258	164	16.9	9.14	5 863	4 363	1 500	
									18.87	1				
	Объем: 16.5*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			232				77%	3 360			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			155				48%	2 094			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					809					11 317			
	
45.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	50.49	26.54			1 340					4 217			
				26.54			1 340		83.52			4 217		
	Объем: 16.5*3*1.02													
	
46.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	20.625	13.13			271					874			
				13.13			271		42.37			874		
	Объем: 16.5*1.25													
	
47.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обшивка ОСБ, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.165	364.05	200.38	75.22	60	33	12	16.9	9.42	726	559	117	
				88.45			15		3.43	1		50		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0851:[ М-(560.70=5.34*105) ];  ТССЦ 102-0069:[ М-(2131.00=1065.50*2) ]	
	Накладные расходы		106%			35				90%	503			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18				43%	240			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113					1 469			
	
48.	ТССЦ 101-5715 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм, м2	16.5	76.68			1 265					3 380			
				76.68			1 265		204.82			3 380		
	
49.	ТЕР 10-01-008-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обивка стен кровельной сталью цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.165	577.60	323.96	21.28	95	53	4	16.89	9.43	1 118	903	33	
				232.36			38		4.76	1		182		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1756:[ М-(3800.68=8637.90*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			56				90%	813			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			29				43%	388			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180					2 319			
	
50.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0726	23 811.97			1 729					3 337			
				23 811.97			1 729		45 961.04			3 337		
	Объем: 16.5*0.44/100													
	
51.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	30.6	48.13	4.41	36.66	1 473	135	1 122	16.89	8.6	15 573	2 279	9 647	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			135				100%	2 279			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			81				60%	1 367			
	
52.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	30.6	16.40		16.40	502		502	1	9.05	4 542		4 542	
									1	1				

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	129 101	16 658	6 582			793 470	281 529	47 289	
			105 642	186				461 001	3 178	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 126	16 523	4 958			773 355	279 250	33 100	
			105 642	186				461 001	3 178	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 563					119 854			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34, 38; %=71 - по стр. 2-7, 20, 22-27; %=90 - по стр. 8, 47, 49; %=92 - по стр. 10, 21, 39, 41; %=77 - по стр. 12, 14, 18, 44; %=79 - по стр. 16, 42; %=66 - по стр. 28, 30, 32; %=67 - по стр. 35; %=80 - по стр. 36, 37; %=73 - по стр. 40)	15 675					225 802			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 14, 18, 34, 38, 44; %=52 - по стр. 2-7, 20, 22-27; %=43 - по стр. 8, 47, 49; %=44 - по стр. 10, 21, 39, 41; %=51 - по стр. 16, 42; %=50 - по стр. 28, 30, 32; %=40 - по стр. 35; %=37 - по стр. 36, 37; %=56 - по стр. 40)	9 813					132 586			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	152 614					1 131 743			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 975	135	1 624			20 115	2 279	14 189	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51)	135					2 279			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51)	81					1 367			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 975					20 115			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	154 589					1 151 858			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 308					24 650			
	ИТОГО	157 897					1 176 508			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 158					23 530			
	ИТОГО	161 055					1 200 038			
	НДС 18%	28 990					216 007			
	ВСЕГО С НДС	190 045					1 416 045			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 675					225 802			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 813					132 586			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                     Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)