«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	595 020	руб.	Смета на сумму:	595 020	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	МКУ сметный отдел.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов по адресу ул. Каштановая Аллея 56-58	
Сметная стоимость:	595.020	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.726	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	92.113	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	4.062	164.91	119.07	45.84	669.86	483.66	186.20	13.67	5.28	7 595	6 612	983	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			478.82				84%	5 554			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			290.20				48%	3 174			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 438.88					16 323			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.81	2 603.14	1 221.06	143.55	2 108.54	989.06	116.28	13.67	4.49	19 440	13 520	522	
				1 238.53	15.51		1 003.21	12.56	5.38	13.66		5 397	172	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			831.34				71%	9 721			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			651.05				52%	7 120			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 590.94					36 281			
	
3.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм до 40мм, 100 м2 стяжки	4.062	1 471.85	286.74	271.15	5 978.66	1 164.74	1 101.41	13.68	5.4	41 520	15 934	5 948	
				913.96	30.53		3 712.51	123.99	5.29	13.66		19 639	1 694	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 391.83				92%	16 218			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			708.80				44%	7 756			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 079.29					65 494			
	
4.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	4.062	1 808.73	263.35	94.38	7 347.04	1 069.73	383.35	13.68	5.49	48 389	14 634	2 105	
				1 451.00	11.88		5 893.96	48.24	5.37	13.5		31 651	651	
	Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.15*25, Н48= 25	
	Накладные расходы		108%			1 207.41				92%	14 062			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			614.88				44%	6 725			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 169.33					69 177			
	
5.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	4.062	180.53	29.88	5.06	733.31	121.36	20.56	13.67	7.85	5 499	1 659	161	
				145.59			591.39		6.22	1		3 678		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			131.07				92%	1 526			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			66.75				44%	730			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					931.13					7 755			
	
6.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	4.062	478.96	164.81	58.46	1 945.53	669.44	237.47	13.67	5.53	15 512	9 151	1 313	
				255.69	3.78		1 038.61	15.33	4.86	13.66		5 048	209	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121;  ТССЦ 101-9122	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			739.55				92%	8 611			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			376.62				44%	4 118			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 061.71					28 242			
	
7.	С Цена поставщик. 
Унифлекс ЭПП, м2	471.192	25.31			11 927.05					53 433			
				25.31			11 927.05		4.48			53 433		
	Объем: 4.062*116													
	Поправки: М: =108*1.05/4.48	
	
8.	С Цена поставщик. 
Унифлекс ЭКП, м2	463.068	32.81			15 194.42					68 071			
				32.81			15 194.42		4.48			68 071		
	Объем: 4.062*114													
	Поправки: М: =140*1.05/4.48	
	
9.	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм  Выравнивание под примыкания ., 100 м2 поверхности	0.382	1 044.57	373.70	20.87	399.03	142.75	7.97	13.67	7.03	3 055	1 951	56	
				650.00	8.27		248.30	3.16	4.22	13.69		1 048	43	
	Объем: 23.2+15													
	Накладные расходы		79%			115.27				67%	1 336			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			72.96				40%	798			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					587.25					5 189			
	
10.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.832	1 097.50	397.64	132.18	913.12	330.83	109.97	13.68	6.4	7 648	4 526	704	
				567.69	13.40		472.32	11.15	5.12	13.66		2 418	152	
	Объем: 58+10.2+15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			369.34				92%	4 304			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			188.09				44%	2 058			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 470.55					14 010			
	
11.	С Цена поставщик. 
Унифлекс ЭКП, м2	209.664	32.81			6 879.60					30 821			
				32.81			6 879.60		4.48			30 821		
	Объем: 0.832*252													
	Поправки: М: =140*1.05/4.48	
	
12.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали ( парапетов ) шириной до 1 м, 100 м	0.58	6 350.32	635.76	12.96	3 683.19	368.74	7.52	13.67	7.47	13 860	5 041	56	
				5 701.60	2.33		3 306.93	1.35	2.65	13.67		8 763	18	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			307.17				71%	3 592			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			240.56				52%	2 631			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 230.92					20 083			
	
13.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (, свесы фартуки примыканий.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.32	11 907.97	1 173.45	33.16	3 810.55	375.50	10.61	13.67	7.48	14 219	5 133	79	
				10 701.36	3.78		3 424.44	1.21	2.63	13.66		9 006	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			406.85				92%	4 738			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			207.19				44%	2 266			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 424.59					21 223			
	
14.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	5	42.53	30.39	4.18	212.65	151.97	20.88	13.67	6.13	2 324	2 077	128	
				7.96			39.80		2.99	1		119		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150;  ТССЦ 301-9115	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			174.77				98%	2 035			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			107.90				56%	1 163			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					495.31					5 523			
	
15.	С Цена поставщик. 
Аэратор Поливент, шт.	5	48.52			242.59					1 087			
				48.52			242.59		4.48			1 087		
	Поправки: М: =209*1.04/4.48	
	
16.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.013	1 143.95	891.55	252.40	14.87	11.59	3.28	13.68	7.03	182	159	23	
					100.00			1.30	1	13.7			18	
	Накладные расходы		99%			12.76				84%	149			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.73				48%	85			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.37					416			
	
17.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.3	91.08	29.04	27.29	118.40	37.75	35.47	13.67	7.1	954	516	252	
				34.75			45.18		4.13	1		187		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			30.58				69%	356			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			27.18				58%	299			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.16					1 609			
	
18.	С Цена поставщик. 
Блок металлический дверной (выход на кровлю), м2	1.3	926.25			1 204.13					5 394			
				926.25			1 204.13		4.48			5 394		
	Поправки: М: =3990*1.04/4.48	
	
19.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (5 каналов), 100 м труб	0.009	8 572.20	5 513.35	252.31	77.15	49.62	2.27	13.67	6.51	818	678	15	
				2 806.54	60.12		25.26	0.54	4.96	13.68		125	7	
	Объем: 3*0.3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			39.12				66%	452			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			31.60				50%	343			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.88					1 613			
	
20.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0378	3 086.00			116.65					445			
				3 086.00			116.65		11 766.05			445		
	Объем: 0.009*4200													
	
21.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.009	18 573.76	12 176.60	378.72	167.16	109.59	3.41	13.67	6.51	1 789	1 498	22	
				6 018.44	90.16		54.17	0.81	4.96	13.68		269	11	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			86.11				66%	996			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.55				50%	755			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.82					3 539			
	
22.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0792	3 086.00			244.41					932			
				3 086.00			244.41		11 766.05			932		
	Объем: 0.009*2200*4													
	
23.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (7 каналов), 100 м труб	0.006	8 572.20	5 513.35	252.31	51.43	33.08	1.51	13.67	6.51	546	452	10	
				2 806.54	60.12		16.84	0.36	4.96	13.68		84	5	
	Объем: 2*0.3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			26.08				66%	302			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			21.07				50%	229			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.58					1 076			
	
24.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0252	3 086.00			77.77					297			
				3 086.00			77.77		11 766.05			297		
	Объем: 0.006*4200													
	
25.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.006	27 860.64	18 264.90	568.08	167.16	109.59	3.41	13.67	6.51	1 789	1 498	22	
				9 027.66	135.24		54.17	0.81	4.96	13.68		269	11	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		78%			86.11				66%	996			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.55				50%	755			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.82					3 539			
	
26.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0792	3 086.00			244.41					932			
				3 086.00			244.41		11 766.05			932		
	Объем: 0.006*2200*6													
	
27.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.1	75.57	75.35	0.22	7.56	7.54	0.02	13.67	4.91	103	103		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			6.26				71%	73			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.90				52%	54			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.72					230			
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.1	8 813.16	326.90	31.86	881.32	32.69	3.19	13.67	7.26	3 159	447	23	
				8 454.40	3.03		845.44	0.30	3.18	13.63		2 688	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			35.63				92%	415			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.14				44%	198			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					935.09					3 772			
	
29.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.34	1 357.93	327.73	1.01	461.70	111.43	0.34	13.67	7.86	3 010	1 523	3	
				1 029.19			349.92		4.24	1		1 484		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			92.49				71%	1 081			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.43				52%	792			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					626.62					4 883			
	
30.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.31	7 415.77	333.04	13.17	2 298.89	103.24	4.08	13.67	7.84	7 273	1 411	32	
				7 069.56			2 191.56		2.66	1		5 830		
	Накладные расходы		83%			85.69				71%	1 002			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.11				52%	734			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 451.69					9 009			
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	13.67	7.85	796	316	3	
				5 145.09			205.80		2.32	1		477		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	224			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	164			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 185			
	
32.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	13.67	7.85	338	131	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	93			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	68			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					499			
	
33.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	13.67	7.85	338	131	1	
				8 231.09			164.62		1.25	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	93			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	68			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					499			
	
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	7	7.60		7.60	53.20		53.20		5.78	308		308	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	7	27.76		27.76	194.29		194.29		5.78	1 123		1 123	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	68 921.40	6 516.25	2 507.33			362 999	89 101	13 893	
			59 897.78	221.11				260 004	3 012	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	68 590.35	6 326.53	2 450.98			359 721	86 508	13 513	
			59 812.80	221.11				259 698	3 012	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	36 131.03					161 412			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 16; %=71 - по стр. 2, 12, 27, 29-33; %=92 - по стр. 3-6, 10, 13, 28; %=67 - по стр. 9; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 25)	6 484.06					75 538			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16; %=52 - по стр. 2, 12, 27, 29-33; %=44 - по стр. 3-6, 10, 13, 28; %=40 - по стр. 9; %=50 - по стр. 19, 21, 23, 25)	3 806.71					41 619			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	78 881.12					476 878			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	118.40	37.75	35.47			954	516	252	
			45.18					187		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17)	30.58					356			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17)	27.18					299			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	176.16					1 609			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	212.65	151.97	20.88			2 324	2 077	128	
			39.80					119		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14)	174.77					2 035			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14)	107.90					1 163			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	495.32					5 522			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	79 552.60					484 009			
	строительный контроль	1 702.43					10 358			
	Всего со строительным контролем	81 255.03					494 367			
	Непредвиденные расходы 2%	1 625.10					9 887			
	Всего с непредвиденными расходами	82 880.13					504 254			
	НДС	14 918.42					90 766			
	Всего с НДС	97 798.55					595 020			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 689.41					77 929			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 941.79					43 081			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)