«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Директор  ООО «ЖЭУ-23»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.Г.Ярмошик /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
Капитальный ремонт подвала, перекрытия над лестничной клеткой  многоквартирного дома по адресу:  ул.Дорожная 23-33 , г.Калининград (дополнительные работы)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Отмостка	
	
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.279	
2.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.279	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	44.64	
4.	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.697	
5.	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя	100 м2	0.697	
6.	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.167	
7.	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2	1.394	
8.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2	170.63	
9.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	13.94	
10.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.728	
11.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	13.94	
12.	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	17.843	
13.	Устройство отмостки бетонной	м3	13.94	
14.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	14.219	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                       Дятлова Т.А.
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля                         Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)