«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 636 265	руб.	Смета на сумму:	1 636 265	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Дорожные покрытия	
	
Объект:	Капитальный ремонт улиц, проездов	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Плиточное покрытие	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	238.416	тыс. руб.	1 636.265	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.131	тыс.чел.ч	1.131	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	11.622	тыс. руб.	164.580	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.155	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 069.61	332.68	736.93	14.16	4.63	8 123	4 711	3 412	
					473.50			73.39	1	14.15			1 039	
	Объем: 310*0.05													
	Накладные расходы		104%			422.31				88%	5 060			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			243.64				48%	2 760			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 735.56					15 943			

2.	Е68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.26	1 689.81	625.26	1 064.55	439.35	162.57	276.78	14.17	4.53	3 557	2 304	1 254	
					105.66			27.47	1	14.15			389	
	Накладные расходы		104%			197.64				88%	2 370			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			114.02				48%	1 293			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					751.02					7 219			

3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	40.008								45.28	1 812		1 812	
														
	Объем: 15.5*2.4+26*0.3*0.15*2.4													

4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	40.008								163.53	6 543		6 543	
														
	Объем: 15.5*2.4+26*0.3*0.15*2.4													

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 508.96	495.25	1 013.71			20 035	7 015	13 021	
				100.86					1 428	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 508.96	495.25	1 013.71			20 035	7 015	13 021	
				100.86					1 428	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)	619.95					7 430			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	357.67					4 053			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 486.58					31 518			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 486.58					31 518			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -1%	24.87					315			
	ИТОГО	2 511.45					31 833			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -2%	50.23					637			
	ИТОГО	2 561.68					32 470			
	НДС -18%	461.10					5 845			
	Всего с НДС	3 022.78					38 315			
	
	Раздел 2.  Проезд	
	
5.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.592	3 132.30	153.85	2 960.45	4 986.62	244.92	4 713.04	14.15	4.64	25 444	3 466	21 868	
				18.00	248.28		28.66	395.25	3.83	14.15		110	5 593	
	Объем: 455*0.35													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			909.04				121%	10 961			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			518.54				65%	5 888			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 414.20					42 294			

6.	С408-0166 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, м3	175.12	113.64			19 900.64					162 032			
				113.64			19 900.64		925.26			162 032		
	Объем: 110*1.592													

7.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.91	4 869.71	238.68	4 605.83	4 431.43	217.20	4 191.30	14.17	4.73	22 990	3 078	19 825	
				25.20	392.69		22.93	357.35	3.83	14.17		88	5 064	
	Объем: 455*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			815.86				121%	9 852			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			465.39				65%	5 292			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 712.68					38 134			

8.	С408-0019 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, м3	111.02	296.12			32 875.24					182 895			
				296.12			32 875.24		1 647.41			182 895		
	Объем: 122*0.91													

9.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка  песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.228	675.78		675.78	154.08		154.08	1	5.22	804		804	
					73.83			16.83	9.1	14.15			238	
	Объем: 455*0.05													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			23.90				121%	288			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			13.63				65%	155			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.61					1 247			

10.	С407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	23.256	280.61			6 525.87					49 966			
				280.61			6 525.87		2 148.51			49 966		
	Объем: 22.8*1.02													

11.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	45.5	166.36	140.59	19.83	7 569.49	6 396.73	902.04	14.16	4.65	96 719	90 578	4 194	
				5.95	0.90		270.73	40.95	7.19	14.26		1 947	584	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			9 141.51				121%	110 306			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			5 214.52				65%	59 255			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 925.52					266 280			

12.	Цена поставщика. 
(ООО "АСБИ") 
Бетонная плитка толщиной 100 мм, м2	464.1	118.94			55 199.15			1	1	249 500			
				118.94			55 199.15		4.52	1		249 500		
	Объем: 455*1.02													
	Поправки: М: =480*1.12/4.52	

13.	Е27-07-005-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой, 1 м реза	18.2	30.62	6.92	0.65	557.34	126.00	11.83	14.17	3.98	2 919	1 785	47	
				23.05			419.51		2.59	1		1 087		
	Объем: 4*4.55													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			178.92				121%	2 160			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			102.06				65%	1 160			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					838.32					6 239			

14.	Е27-07-005-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05, 1 м реза	18.2	11.58	1.41	0.30	210.84	25.74	5.46	14.1	4.13	851	363	23	
				9.87			179.63		2.59	1		465		
	Объем: 4*4.55													
	Начисления: Н3= 1.25*3, Н4= 1.25*3, Н5= 1.15*3, Н48= 3	
	Накладные расходы		142%			36.55				121%	439			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			20.85				65%	236			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					268.24					1 526			

15.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1	5 136.11	784.81	101.71	5 136.11	784.81	101.71	14.16	6.14	34 133	11 113	625	
				4 249.59	12.84		4 249.59	12.84	5.27	14.14		22 395	182	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 132.66				121%	13 667			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			646.10				65%	7 342			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 914.87					55 142			

16.	С403-8021 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	100	76.13			7 613.00					45 272			
				76.13			7 613.00		452.72			45 272		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	145 159.81	7 795.40	10 079.46			873 525	110 383	47 386	
			127 284.95	823.22				715 757	11 661	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	145 159.81	7 795.40	10 079.46			873 525	110 383	47 386	
			127 284.95	823.22				715 757	11 661	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13-15)	12 238.44					147 673			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13-15)	6 981.08					79 329			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	164 379.33					1 100 527			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	164 379.33					1 100 527			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -1%	1 643.79					11 005			
	ИТОГО	166 023.12					1 111 532			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -2%	3 320.46					22 231			
	ИТОГО	169 343.58					1 133 763			
	НДС -18%	30 481.84					204 077			
	Всего с НДС	199 825.42					1 337 840			
	
	Раздел 3.  Тротуар из плитки	
	
17.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.21	3 132.30	153.85	2 960.45	657.78	32.31	621.69	14.15	4.64	3 356	457	2 885	
				18.00	248.28		3.78	52.14	3.83	14.15		14	738	
	Объем: 140*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			119.92				121%	1 446			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			68.40				65%	777			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					846.10					5 579			

18.	С408-0166 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, м3	23.1	113.64			2 625.08					21 374			
				113.64			2 625.08		925.26			21 374		
	Объем: 110*0.21													

19.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка  песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.07	675.78		675.78	47.30		47.30	1	5.22	247		247	
					73.83			5.17	9.1	14.15			73	
	Объем: 140*0.05													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			7.34				121%	88			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.19				65%	47			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.83					383			

20.	С407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	7.14	280.61			2 003.56					15 340			
				280.61			2 003.56		2 148.51			15 340		
	Объем: 7*1.02													

21.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	14	166.36	140.59	19.83	2 329.08	1 968.23	277.55	14.16	4.65	29 760	27 870	1 291	
				5.95	0.90		83.30	12.60	7.19	14.26		599	180	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 812.78				121%	33 941			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 604.47				65%	18 233			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 746.33					81 933			

22.	С403-8719 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	142.8	91.22			13 025.76					58 876			
				91.22			13 025.76		4.52			58 876		
	Объем: 140*1.02													
	Поправки: М: =412.3/4.52	

23.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного, 100 м бортового камня	0.32	1 060.47	784.81	101.71	339.35	251.14	32.55	14.16	6.14	4 049	3 556	200	
				173.95	12.84		55.66	4.11	5.27	14.14		293	58	
	Вычт.ресурсы:  С401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  С402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			362.46				121%	4 373			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			206.75				65%	2 349			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					908.56					10 771			

24.	С402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.006336	569.06			3.61					19			
				569.06			3.61		3 052.73			19		
	Объем: (0.32)*(0.06*0.33)													

25.	С401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.62368	685.00			1 112.22					5 978			
				685.00			1 112.22		3 681.56			5 978		
	Объем: (0.32)*(5.9*0.86)													

26.	С403-8023 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	32	34.14			1 092.48					7 358			
				34.14			1 092.48		229.94			7 358		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	23 236.22	2 251.68	979.09			146 357	31 883	4 623	
			20 005.45	74.02				109 851	1 049	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 236.22	2 251.68	979.09			146 357	31 883	4 623	
			20 005.45	74.02				109 851	1 049	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 17, 19, 21, 23)	3 302.49					39 848			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 17, 19, 21, 23)	1 883.82					21 406			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 422.53					207 611			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	28 422.53					207 611			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -1%	284.23					2 076			
	ИТОГО	28 706.76					209 687			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -2%	574.14					4 194			
	ИТОГО	29 280.90					213 881			
	НДС -18%	5 270.56					38 499			
	Всего с НДС	34 551.46					252 380			
	
	Раздел 4.  Разное	
	
27.	Е66-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
примен.) 
Регулировка горловин колодцев, 1 люк	2	345.86	41.00	10.13	691.72	82.00	20.26	14.16	7.95	4 664	1 161	161	
				294.73			589.46		5.67	1		3 342		
	Вычт.ресурсы:  С101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Накладные расходы		108%			88.56				92%	1 068			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			55.76				54%	627			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					836.04					6 359			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	691.72	82.00	20.26			4 664	1 161	161	
			589.46					3 342		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	691.72	82.00	20.26			4 664	1 161	161	
			589.46					3 342		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92)	88.56					1 068			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54)	55.76					627			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	836.04					6 359			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	836.04					6 359			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -1%	8.36					64			
	ИТОГО	844.40					6 423			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -2%	16.89					128			
	ИТОГО	861.29					6 551			
	НДС -18%	155.03					1 179			
	Всего с НДС	1 016.32					7 730			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	170 596.71	10 624.33	12 092.52			1 044 581	150 442	65 191	
			147 879.86	998.10				828 950	14 138	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	170 596.71	10 624.33	12 092.52			1 044 581	150 442	65 191	
			147 879.86	998.10				828 950	14 138	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=121 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13-15, 17, 19, 21, 23; %=92 - по стр. 27)	16 249.44					196 019			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13-15, 17, 19, 21, 23; %=54 - по стр. 27)	9 278.33					105 415			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	196 124.48					1 346 015			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	196 124.48					1 346 015			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -1%	1 961.24					13 460			
	ИТОГО	198 085.72					1 359 475			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -2%	3 961.71					27 190			
	ИТОГО	202 047.43					1 386 665			
	НДС -18%	36 368.54					249 600			
	Всего с НДС	238 415.97					1 636 265			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)