«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /С.Б. Русович /	___________________ / И.А. Макарова/	
		
«______»_____________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 179 по проспекту Мира, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	3.7	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3.7	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 150*150,прим.)	100 м	0.466	
4.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.037	
5.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.027	
6.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.002	
7.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	2	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.87	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.235	
10.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.656	
11.	Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 8,8м)	100 м	0.304	
12.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.044	
13.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.008	
14.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	6.468	
15.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.16	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.672	
17.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала)	100 м	0.07	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.154	
19.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м	0.09	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.386	
21.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.475	
22.	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (прим)	100 м2	0.475	
23.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	18.05	
24.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	6.175	
25.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных  под кровлей (прим).	100 м2	0.95	
26.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под кровлей	100 м2	0.95	
27.	Известковая окраска водными составами дымовых труб	100 м2	0.95	
28.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	3.7	
29.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	466.2	
30.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	90.47	
31.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.272	
32.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2.55	
33.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	47.175	
34.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3.7	
35.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	76.22	
36.	Смена отдельных досок  наружной обшивки ветровая (прим)	100 м	0.067	
37.	Острожка: (ветровой доски )	100 м2	0.0067	
38.	Простая окраска масляными составами ветровой доски (прим)	100 м2	0.0067	
39.	Краски алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т	0.00021	
40.	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0.01	
41.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых(люк) прим.	100 м2	0.0048	
42.	Окно-люк выхода на кровлю 0,6*0,8м	м2	0.48	
43.	Разборка обивка стен мансарды кровельной сталью (прим)	100 м2	0.046	
44.	Обивка боковин стен мансарды кровельной сталью оцинкованной. прим.	100 м2	0.046	
45.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.02	
	Выход фановых стояков на кровле	
46.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.08	
47.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (фановый стояк)	100 м	0.08	
48.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	7.98	
49.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.	0.4	
50.	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт	4	
51.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	4	
52.	Устройство бетонных оголовников (прим)	100 м3	0.0092	
53.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.938	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
54.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.35	
55.	Звенья водосточных труб (4м) д.120	шт	9	
56.	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0.1	
57.	Колено трубы 70 град	шт.	10	
58.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.68	
59.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.68	
60.	Желоб водосточный( 4м ) д.150	шт.	17	
61.	Угол желоба  д.150	шт.	4	
62.	Крюк для желоба	шт.	112	
63.	Соединитель желоба д.150	шт.	21	
64.	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0.05	
65.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120	шт	5	
66.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.05	
67.	Отмет (слив)	шт	5	
68.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0.3	
69.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями)	шт.	30	
70.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.66	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	16.66	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                                             Г.А. Мацепура	

Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                                                О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)