«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 440 192	руб.	Смета на сумму:	1 440 192	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УК  Мегадом»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.В. Уланова /	
		
«17» 04. 2017 года	«17» 04. 2017 года	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
на капитальный ремонт подвала, систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома №20-26 по ул. Дрожжевая в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	1 440.192	тыс. руб.	
монтажных работ:	28.371	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.913	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	336.264	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	СТЕНЫ	
	
1.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, прим, 100 м2	4.57	188.95	188.95		863.50	863.50		16.9	1	14 593	14 593		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			854.87				84%	12 258			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			518.10				48%	7 005			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 236.47					33 856			
	
2.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	4.57	57.10	31.22		260.95	142.68		16.9	1	3 102	2 411		
				25.88			118.27		5.84	1		691		
	Накладные расходы		80%			114.14				68%	1 639			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			71.34				40%	964			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.43					5 706			
	
3.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (стены, откосы), 100 м2 покрытия	4.57	83.57	80.26	1.61	381.93	366.77	7.35	16.9	9.85	6 294	6 198	72	
				1.71	0.18		7.81	0.82	3.01	17		24	14	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			349.21				80%	4 970			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			172.77				37%	2 298			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					903.91					13 562			
	
4.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	60.0041	15.82			949.26					3 338			
				15.82			949.26		55.63			3 338		
	Объем: 4.57*0.013*1010													
	
5.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.57	2 036.55	871.32	144.34	9 307.02	3 981.93	659.62	16.9	12.53	92 309	67 295	8 265	
				1 020.89	76.33		4 665.47	348.84	3.59	16.9		16 749	5 895	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			4 114.23				80%	58 552			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 035.46				37%	27 080			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 456.71					177 941			
	
6.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.57	193.63	106.22	2.82	884.91	485.44	12.89	16.9	9.93	10 365	8 204	128	
				84.59	0.18		386.58	0.82	5.26	17		2 033	14	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			461.95				80%	6 574			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			228.54				37%	3 041			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 575.40					19 980			
	
	ПОЛЫ	
	
7.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы , прим, 1 м3	13.68	274.54	75.11	199.43	3 755.71	1 027.50	2 728.20	16.9	4.99	30 979	17 365	13 614	
					20.89			285.78	1	16.9			4 830	
	Объем: 228*0.06													
	Накладные расходы		99%			1 300.15				84%	18 644			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			787.97				48%	10 654			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 843.83					60 276			
	
8.	ТЕРр 51-3-2 
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта	0.2964	5 332.86	5 125.32	2.03	1 580.66	1 519.14	0.60	16.9	9.98	25 937	25 674	6	
				205.51			60.91		4.23	1		258		
	Объем: 228*0.13													
	Накладные расходы		75%			1 139.36				64%	16 431			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			683.61				36%	9 243			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 403.63					51 611			
	
9.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	9.12	361.91	37.68	65.10	3 300.62	343.64	593.71	16.9	5.79	21 558	5 808	3 438	
				259.13	7.42		2 363.27	67.63	5.21	16.89		12 313	1 142	
	Объем: 228*0.04													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			456.51				94%	6 533			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			263.21				51%	3 545			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 020.34					31 636			
	
10.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	22.8	731.83	39.08	0.36	16 685.82	891.12	8.21	16.9	5.83	89 304	15 060	48	
				692.39			15 786.49		4.7	1		74 197		
	Объем: 228*0.1													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			989.14				94%	14 156			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			570.32				51%	7 681			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 245.28					111 141			
	
11.	ТЕР 11-01-004-01 
(Прим) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.28	3 835.14	662.77	439.01	8 744.12	1 511.12	1 000.94	16.9	4.81	70 861	25 538	4 815	
				2 733.36	7.06		6 232.06	16.09	6.5	16.91		40 508	272	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			1 695.20				94%	24 261			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			977.41				51%	13 163			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 416.74					108 286			
	
12.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.228	1 735.75	399.68	56.45	395.75	91.13	12.87	16.9	9	3 170	1 540	116	
				1 279.62	22.98		291.75	5.24	5.19	16.91		1 514	89	
	Объем: 228*0.1													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			106.97				94%	1 531			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			61.68				51%	831			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					564.40					5 532			
	
13.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм), 100 м2 стяжки	0.228	663.54	10.13	19.90	151.29	2.31	4.54	16.9	8.81	830	39	40	
				633.52	7.61		144.44	1.73	5.2	16.89		751	29	
	Объем: 228*0.1													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			4.48				94%	64			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2.59				51%	35			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.36					929			
	
14.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.42636	6 082.33	142.58	48.58	2 593.26	60.79	20.71	16.9	8.95	14 374	1 027	185	
				5 891.17	2.89		2 511.76	1.23	5.24	16.93		13 162	21	
	Объем: 228*1.87/1000													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			58.92				80%	838			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.11				44%	461			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 686.29					15 674			
	
15.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.42636	5 486.84			2 339.37					22 617			
				5 486.84			2 339.37		53 046.29			22 617		
	Объем: 228*1.87/1000													
	
16.	ТЕР 11-01-015-08 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	2.28	199.69	130.76	8.95	455.28	298.14	20.41	16.9	8.19	6 118	5 039	167	
				59.97	1.54		136.73	3.50	6.67	16.87		912	59	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			334.82				94%	4 792			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			193.05				51%	2 600			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					983.15					13 510			
	
17.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонный сапожок), 1 м3 подстилающего слоя	1.43	731.83	39.08	0.36	1 046.52	55.89	0.51	16.9	5.83	5 601	945	3	
				692.39			990.12		4.7	1		4 654		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		111%			62.04				94%	888			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			35.77				51%	482			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 144.33					6 971			
	
18.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	46.548	48.13	4.41	36.66	2 240.18	205.28	1 706.45	16.9	8.51	23 541	3 469	14 522	
									1	1				
	Объем: 457*0.02*1.8+13.68*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			205.28				100%	3 469			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			123.17				60%	2 081			
	
19.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	93.972	16.40		16.40	1 541.14		1 541.14		9.28	14 302		14 302	
														
	Объем: 457*0.02*1.8+13.68*2.2+29.64*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	57 477.29	11 846.38	8 318.15			459 193	200 205	59 721	
			36 984.29	731.68				193 721	12 365	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 695.97	11 641.10	5 070.56			421 350	196 736	30 897	
			36 984.29	731.68				193 721	12 365	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 288.63					25 955			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7; %=68 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 5, 6, 14; %=64 - по стр. 8; %=94 - по стр. 9-13, 16, 17)	12 041.99					172 134			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=40 - по стр. 2; %=37 - по стр. 3, 5, 6; %=36 - по стр. 8; %=51 - по стр. 9-13, 16, 17; %=44 - по стр. 14)	6 635.93					89 081			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 373.89					682 565			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 781.32	205.28	3 247.59			37 843	3 469	28 824	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18)	205.28					3 469			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18)	123.17					2 081			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 781.32					37 843			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	76 155.21					720 408			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 629.72					15 417			
	ИТОГО	77 784.93					735 825			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 555.70					14 717			
	ИТОГО	79 340.63					750 542			
	НДС 18%	14 281.31					135 098			
	ВСЕГО С НДС	93 621.94					885 640			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 041.99					172 134			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 635.93					89 081			
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
20.	ТЕР 46-03-010-05 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.08	3 174.22	877.57	2 296.65	253.94	70.21	183.73	16.9	4.99	2 103	1 186	917	
					240.56			19.24	1	16.9			325	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			88.56				84%	1 269			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			53.67				48%	725			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					396.17					4 098			
	
21.	ТЕР 46-03-009-04 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.12	2 758.12	654.72	2 103.40	330.97	78.57	252.41	16.9	5.57	2 734	1 328	1 406	
					237.07			28.45	1	16.9			481	
	Накладные расходы		99%			105.95				84%	1 520			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.21				48%	868			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					501.13					5 122			
	
22.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.3	2 646.84	648.48	43.99	794.05	194.54	13.20	16.9	9.96	6 409	3 288	131	
				1 954.37			586.31		5.1	1		2 990		
	Накладные расходы		99%			192.59				84%	2 762			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116.72				48%	1 578			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 103.37					10 749			
	
23.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.008	391.23	305.70	8.28	394.36	308.15	8.35	16.9	5.19	5 566	5 208	43	
				77.25	1.51		77.87	1.52	4.04	16.88		315	26	
	Объем: 38.4+62.4													
	Накладные расходы		74%			229.16				63%	3 297			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			154.84				40%	2 094			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					778.35					10 957			
	
24.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.446	673.19	525.85	14.21	300.24	234.53	6.34	16.9	5.16	4 236	3 964	33	
				133.13	2.56		59.38	1.14	4.04	16.93		240	19	
	Накладные расходы		74%			174.40				63%	2 509			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			117.84				40%	1 593			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					592.47					8 338			
	
25.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.384	2 994.73	1 889.05	1 024.42	1 149.98	725.40	393.38	16.9	6.25	14 866	12 259	2 459	
				81.26	148.39		31.20	56.98	4.74	16.9		148	963	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			899.74				98%	12 958			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			555.49				56%	7 404			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 605.21					35 228			
	
26.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	35.6736	19.03			678.87					1 434			
				19.03			678.87		40.2			1 434		
	Объем: (0.384)*92.9													
	
27.	ТССЦ 507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	32	10.15			324.80					1 991			
				10.15			324.80		62.21			1 991		
	
28.	ТССЦ 507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	1	2.32			2.32					11			
				2.32			2.32		11.12			11		
	
29.	ТССЦ 302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	32	64.31			2 057.92					13 187			
				64.31			2 057.92		412.09			13 187		
	
30.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.624	2 210.23	1 537.61	601.10	1 379.18	959.47	375.09	16.9	6.35	18 811	16 215	2 382	
				71.52	85.42		44.63	53.30	4.79	16.9		214	901	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 164.69				98%	16 774			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			719.07				56%	9 585			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 262.93					45 170			
	
31.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	58.5312	29.31			1 715.55					3 855			
				29.31			1 715.55		65.86			3 855		
	Объем: 0.624*93.8													
	
32.	ТССЦ 301-7353 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 32-37 мм, шт.	62	12.37			766.94					4 177			
				12.37			766.94		67.37			4 177		
	
33.	Цена поставщика. 
ППР колено ф32мм 90град Kan Therm, шт	8	4.18			33.43			1	1	165			
				4.18			33.43		4.93	1		165		
	Поправки: М: =20*1.03/4.93	
	
34.	ТССЦ 507-5003 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	8	4.02			32.16					126			
				4.02			32.16		15.79			126		
	
35.	ТССЦ 507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	1	4.48			4.48					19			
				4.48			4.48		18.82			19		
	
36.	ТССЦ 507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	24	4.51			108.24					584			
				4.51			108.24		24.32			584		
	
37.	ТССЦ 507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	8	1.50			12.00					66			
				1.50			12.00		8.19			66		
	
38.	ТССЦ 507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	31	2.49			77.19					312			
				2.49			77.19		10.05			312		
	
39.	ТССЦ 507-5036 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1", шт.	5	26.45			132.25					986			
				26.45			132.25		197.1			986		
	
40.	ТССЦ 507-5024 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1", шт.	5	32.59			162.95					753			
				32.59			162.95		150.5			753		
	
41.	ТССЦ 507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	8	2.06			16.48					69			
				2.06			16.48		8.59			69		
	
42.	ТССЦ 507-5002 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	4	2.42			9.68					39			
				2.42			9.68		9.66			39		
	
43.	ТССЦ 302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	8	76.97			615.76					4 072			
				76.97			615.76		509.01			4 072		
	
44.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40  (гильза), м	2	33.67			67.34					209			
				33.67			67.34		104.72			209		
	
45.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.446	3 526.30	1 713.53	1 679.05	1 572.73	764.23	748.86	16.9	6.24	17 851	12 916	4 673	
				133.72	243.58		59.64	108.63	4.41	16.9		263	1 836	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 003.79				98%	14 457			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			619.73				56%	8 261			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 196.25					40 569			
	
46.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	42.1916	71.43			3 013.75					10 712			
				71.43			3 013.75		253.89			10 712		
	Объем: 0.446*94.6													
	
47.	ТССЦ 301-7357 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт.	44	19.94			877.36					6 107			
				19.94			877.36		138.8			6 107		
	
48.	ТССЦ 507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	10	22.66			226.60					1 086			
				22.66			226.60		108.62			1 086		
	
49.	ТССЦ 507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	20	25.40			508.00					2 319			
				25.40			508.00		115.93			2 319		
	
50.	ТССЦ 507-3311 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	8	20.69			165.52					892			
				20.69			165.52		111.51			892		
	
51.	ТССЦ 302-0067 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, шт.	10	291.80			2 918.00					19 355			
				291.80			2 918.00		1 935.47			19 355		
	
52.	ТССЦ 302-1241 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт.	1	27.31			27.31					209			
				27.31			27.31		209.43			209		
	
53.	ТССЦ 507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	23	11.62			267.26					1 236			
				11.62			267.26		53.75			1 236		
	
54.	ТССЦ 507-5038 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2", шт.	1	79.67			79.67					536			
				79.67			79.67		535.85			536		
	
55.	Цена поставщика. 
ППР заглушка ф63мм Kan Therm, шт	1	23.61			23.61			1	1	116			
				23.61			23.61		4.93	1		116		
	Поправки: М: =113*1.03/4.93	
	
56.	ТССЦ 507-3342 
Труба из полипропилена PN 10/75(гильза), м	3	97.11			291.33					1 136			
				97.11			291.33		378.82			1 136		
	
57.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	14.54	201.97	44.44	31.46	2 936.64	646.10	457.49	16.9	9.74	27 125	10 919	4 456	
				126.07			1 833.06		6.41	1		11 750		
	Объем: 38.4+62.4+44.6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			581.49				77%	8 408			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			387.66				48%	5 241			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 905.79					40 774			
	
58.	ТССЦ 104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	42.24	6.14			259.35					1 707			
				6.14			259.35		40.41			1 707		
	Объем: 38.4*1.1													
	
59.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	68.64	7.80			535.39					3 470			
				7.80			535.39		50.56			3 470		
	Объем: 62.4*1.1													
	
60.	ТССЦ 104-0848 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	49.06	12.01			589.21					3 798			
				12.01			589.21		77.42			3 798		
	Объем: 44.6*1.1													
	
61.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	107.88	78.78	9.17	107.88	78.78	9.17	16.9	6.09	1 470	1 331	56	
				19.93	0.18		19.93	0.18	4.17	17		83	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			90.80				98%	1 307			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			56.06				56%	747			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.75					3 524			
	
62.	ТЕР 16-06-005-01 
Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)	1	2.04	1.64	0.40	2.04	1.64	0.40	16.9	10.03	32	28	4	
									3.82	1				
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			1.89				98%	27			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1.16				56%	16			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.09					75			
	
63.	ТЕР 16-06-005-01 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (без стоимости), 1 счетчик (водомер)	1	6.99	4.91	1.21	6.99	4.91	1.21	16.9	10.03	98	83	12	
				0.87			0.87		3.82	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3165:[ М-(1021.00=1021.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			5.65				98%	81			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3.49				56%	46			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.12					226			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	25 829.72	4 066.53	2 449.63			186 035	68 725	16 572	
			19 313.61	269.44				100 740	4 554	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 896.44					28 371			
			7 896.44					28 371		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 896.44					28 371			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 896.44					28 371			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 756.59	989.42	906.83			47 627	16 721	6 910	
			3 860.36	47.69				23 996	806	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 440.99					9 256			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 20-22; %=77 - по стр. 57)	968.59					13 958			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20-22, 57)	622.27					8 413			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 347.45					69 998			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 176.69	3 077.11	1 542.80			110 037	52 004	9 662	
			7 556.81	221.75				48 373	3 748	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 23, 24; %=98 - по стр. 25, 30, 45, 61-63)	3 570.10					51 411			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 23, 24; %=56 - по стр. 25, 30, 45, 61-63)	2 227.67					29 746			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 974.46					191 194			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	33 218.35					289 563			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	710.87					6 197			
	ИТОГО	33 929.22					295 760			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	678.58					5 915			
	ИТОГО	34 607.80					301 675			
	НДС 18%	6 229.40					54 302			
	ВСЕГО С НДС	40 837.20					355 977			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 538.69					65 369			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 849.94					38 159			
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
64.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.0925	6 766.21	4 298.15	10.13	625.87	397.58	0.94	16.9	10	7 747	6 719	9	
				2 457.93			227.36		4.48	1		1 019		
	Накладные расходы		75%			298.19				64%	4 300			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			178.91				36%	2 419			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 102.97					14 466			
	
65.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.037	426.34	426.34		15.77	15.77		16.9	1	267	267		
									1	1				
	Объем: 9.25-5.55													
	Накладные расходы		72%			11.35				61%	163			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.99				31%	83			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.12					513			
	
66.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.555	1 300.46	106.12	43.08	721.75	58.89	23.91	16.9	7.93	4 258	995	190	
				1 151.26	4.72		638.95	2.62	4.81	16.91		3 073	44	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		117%			71.97				99%	1 029			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			46.75				61%	634			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					840.46					5 920			
	
67.	ТЕР 46-03-010-05 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.24	3 174.22	877.57	2 296.65	761.81	210.62	551.20	16.9	4.99	6 310	3 559	2 750	
					240.56			57.73	1	16.9			976	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			265.67				84%	3 809			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			161.01				48%	2 177			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 188.49					12 296			
	
68.	ТЕР 46-03-009-04 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.12	2 758.12	654.72	2 103.40	330.97	78.57	252.41	16.9	5.57	2 734	1 328	1 406	
					237.07			28.45	1	16.9			481	
	Накладные расходы		99%			105.95				84%	1 520			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.21				48%	868			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					501.13					5 122			
	
69.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.5	2 646.84	648.48	43.99	1 323.42	324.24	22.00	16.9	9.96	10 682	5 480	219	
				1 954.37			977.18		5.1	1		4 984		
	Накладные расходы		99%			321.00				84%	4 603			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			194.54				48%	2 630			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 838.96					17 916			
	
70.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.1	775.58	765.14	10.44	853.14	841.65	11.48	16.9	9.42	14 332	14 224	108	
					4.83			5.31	1	16.89			90	
	Накладные расходы		74%			626.75				63%	9 018			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			423.48				40%	5 726			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 903.37					29 075			
	
71.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.2	12 865.35	777.64	8.66	2 573.07	155.53	1.73	16.9	9.96	7 067	2 628	17	
				12 079.05	0.90		2 415.81	0.18	1.83	17		4 421	3	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			179.07				98%	2 578			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			110.55				56%	1 473			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 862.69					11 119			
	
72.	ТССЦ 301-7361 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм, шт.	20	33.60			672.00					3 624			
				33.60			672.00		181.18			3 624		
	
73.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110мм, шт	8	17.97			143.74			1	1	709			
				17.97			143.74		4.93	1		709		
	Поправки: М: =86*1.03/4.93	
	
74.	Цена поставщика. 
ПВХ переход чугун пластик ф110мм, шт	16	34.47			551.56			1	1	2 719			
				34.47			551.56		4.93	1		2 719		
	Поправки: М: =165*1.03/4.93	
	
75.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.9	1 574.98	777.64	8.66	1 417.48	699.87	7.80	16.9	9.96	13 204	11 828	78	
				788.68	0.90		709.81	0.81	1.83	17		1 299	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			805.78				98%	11 605			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			497.48				56%	6 632			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 720.74					31 441			
	
76.	ТССЦ 103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	89.82	44.35			3 983.52					20 286			
				44.35			3 983.52		225.85			20 286		
	Объем: 90*0.998													
	
77.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	102.08	97.09	1.21	102.08	97.09	1.21	16.9	10.03	1 681	1 641	12	
				3.78			3.78		7.42	1		28		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		115%			111.65				98%	1 608			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			68.93				56%	919			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.67					4 208			
	
78.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.845	48.13	4.41	36.66	88.79	8.14	67.64	16.9	8.51	934	138	576	
									1	1				
	Объем: 0.22+0.151+1.474													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			8.14				100%	138			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.88				60%	83			
	
79.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.765	16.40		16.40	127.35		127.35		9.28	1 182		1 182	
														
	Объем: 0.22+0.151+1.474+3.7*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	14 292.32	2 887.95	1 067.67			97 736	48 807	6 547	
			10 323.71	95.10				42 162	1 608	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 474.89	1 085.67	850.46			35 426	18 348	4 574	
			2 538.79	88.80				12 504	1 501	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	695.30					3 428			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 64; %=61 - по стр. 65; %=99 - по стр. 66; %=84 - по стр. 67-69)	1 074.12					15 424			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 64; %=31 - по стр. 65; %=61 - по стр. 66; %=48 - по стр. 67-69)	651.42					8 811			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 200.43					59 661			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 601.29	1 794.14	22.22			60 194	30 321	215	
			7 784.92	6.30				29 658	107	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 70; %=98 - по стр. 71, 75, 77)	1 723.25					24 810			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 70; %=56 - по стр. 71, 75, 77)	1 100.45					14 749			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 424.99					99 753			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	216.14	8.14	194.99			2 116	138	1 758	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 78)	8.14					138			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 78)	4.88					83			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	216.14					2 116			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	18 841.56					161 530			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	403.21					3 457			
	ИТОГО	19 244.77					164 987			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	384.90					3 300			
	ИТОГО	19 629.67					168 287			
	НДС 18%	3 533.34					30 292			
	ВСЕГО С НДС	23 163.01					198 579			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 797.37					40 234			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 751.87					23 560			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	97 599.33	18 800.86	11 835.45			742 964	317 737	82 840	
			66 621.61	1 096.22				336 623	18 527	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 896.44					28 371			
			7 896.44					28 371		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 896.44					28 371			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 896.44					28 371			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	63 927.45	13 716.19	6 827.85			504 403	231 805	42 381	
			43 383.44	868.17				230 221	14 672	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 424.92					38 639			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 20-22, 67-69; %=68 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 5, 6, 14; %=64 - по стр. 8, 64; %=94 - по стр. 9-13, 16, 17; %=77 - по стр. 57; %=61 - по стр. 65; %=99 - по стр. 66)	14 084.70					201 516			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 20-22, 57, 67-69; %=40 - по стр. 2; %=37 - по стр. 3, 5, 6; %=36 - по стр. 8, 64; %=51 - по стр. 9-13, 16, 17; %=44 - по стр. 14; %=31 - по стр. 65; %=61 - по стр. 66)	7 909.62					106 305			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	85 921.77					812 224			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	21 777.98	4 871.25	1 565.02			170 231	82 325	9 877	
			15 341.73	228.05				78 031	3 855	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 23, 24, 70; %=98 - по стр. 25, 30, 45, 61-63, 71, 75, 77)	5 293.35					76 221			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 23, 24, 70; %=56 - по стр. 25, 30, 45, 61-63, 71, 75, 77)	3 328.12					44 495			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	30 399.45					290 947			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 997.46	213.42	3 442.58			39 959	3 607	30 582	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18, 78)	213.42					3 607			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18, 78)	128.05					2 164			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 997.46					39 959			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	128 215.12					1 171 501			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 743.80					25 070			
	ИТОГО	130 958.92					1 196 571			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 619.18					23 931			
	ИТОГО	133 578.10					1 220 502			
	НДС 18%	24 044.06					219 690			
	ВСЕГО С НДС	157 622.16					1 440 192			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 378.05					277 737			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 237.74					150 800			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                            	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)