|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 685 276 | руб. | Смета на сумму: | 685 276 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭК № 17» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2014 |
|  |
| Объект: | ул. Лесопарковая, 49а |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши |
| Сметная стоимость: | **685.276** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.884** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **114.529** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 2.94727 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 630.75 | 1 354.89 | 275.86 | 14.4 | 6.14 | 21 204 | 19 510 | 1 694 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (3.30+5.8)\*8.3+((0.5\*8.8\*5.6)/2)+(0.5\*6.2\*5.6)+(0.5\*5.6\*9.6)+(0.5\*(7.3+23)\*6.7)+(0.5\*(3.25+5.72+5.72)\*5.6)+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 341.34 |  |  |  | 84% | 16 388 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 812.93 |  |  |  | 48% | 9 365 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 785.03 |  |  |  |  | 46 957 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.94727 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 508.43 | 376.66 | 131.77 | 14.41 | 7.71 | 6 444 | 5 428 | 1 016 |
|  | 6.95 |  | 20.48 | 1 | 14.38 |  | 295 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 329.63 |  |  |  | 71% | 4 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 258.14 |  |  |  | 52% | 2 976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 096.20 |  |  |  |  | 13 483 |  |  |
|  |
| 3. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 4.126178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (2.94727)\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.1 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 677.57 | 144.99 | 6.72 | 14.4 | 7.93 | 4 366 | 2 088 | 53 |
| 5 258.63 |  | 525.86 |  | 4.23 | 1 | 2 224 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 120.34 |  |  |  | 71% | 1 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 94.24 |  |  |  | 52% | 1 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 892.16 |  |  |  |  | 6 934 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 14.4 | 7.93 | 25 602 | 17 365 | 160 |
| 1 950.76 |  | 1 950.76 |  | 4.14 | 1 | 8 076 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 000.91 |  |  |  | 71% | 12 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 783.84 |  |  |  | 52% | 9 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 961.64 |  |  |  |  | 46 961 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(после смены мауэрлата), 1 м3 кладки | 0.5 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 807.64 | 150.59 | 15.12 | 14.4 | 6.44 | 4 814 | 2 168 | 97 |
| 1 283.86 | 5.99 | 641.93 | 3.00 | 3.97 | 14.41 | 2 548 | 43 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 132.09 |  |  |  | 73% | 1 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 107.51 |  |  |  | 56% | 1 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 047.24 |  |  |  |  | 7 666 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (капельник), 100 м труб и покрытий | 0.629 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 47.53 | 47.40 | 0.14 | 14.4 | 5.59 | 683 | 682 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 9.6+3.25+5.72+3.03+5.8+6.2+4.4+6.2+12.7+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 39.34 |  |  |  | 71% | 484 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.81 |  |  |  | 52% | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 117.68 |  |  |  |  | 1 522 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.663089 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 590.18 | 271.10 | 273.47 | 14.4 | 3.55 | 4 975 | 3 904 | 971 |
| 17.13 | 1.45 | 45.62 | 3.86 | 2.19 | 14.47 | 100 | 56 |
|  | Объем: 294.727\*0.7+30\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 247.46 |  |  |  | 77% | 3 049 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 164.98 |  |  |  | 48% | 1 901 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 002.62 |  |  |  |  | 9 925 |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 55.1259423 | 36.04 |  |  | 1 986.74 |  |  |  |  | 9 912 |  |  |
| 36.04 |  | 1 986.74 |  | 179.8 |  | 9 912 |  |
|  | Объем: 2.663089\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 14.41 | 5.49 | 753 | 751 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 677 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.017464 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 370.65 | 40.27 | 12.97 | 14.4 | 6.38 | 1 545 | 580 | 83 |
| 18 174.97 | 28.43 | 317.41 | 0.50 | 2.78 | 14.43 | 882 | 7 |
|  | Объем: 0.74\*1.18\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 43.22 |  |  |  | 90% | 528 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 22.02 |  |  |  | 43% | 252 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 435.88 |  |  |  |  | 2 326 |  |  |
|  |
| 12. | Цена поставщика. Окно-люк "VELUX" (0,74х1,18), м2 | 1.7464 | 2 182.82 |  |  | 3 812.08 |  |  | 1 | 1 | 17 002 |  |  |
| 2 182.82 |  | 3 812.08 |  | 4.46 | 1 | 17 002 |  |
|  | Объем: 2\*0.74\*1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =9639\*1.01/4.46* |
|  |
| 13. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 2.94727 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 14 374.14 | 1 487.45 | 619.44 | 14.41 | 7.41 | 89 078 | 21 434 | 4 590 |
| 4 162.24 | 20.39 | 12 267.25 | 60.09 | 5.14 | 14.39 | 63 054 | 865 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 671.34 |  |  |  | 92% | 20 515 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 851.15 |  |  |  | 44% | 9 812 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 896.63 |  |  |  |  | 119 405 |  |  |
|  |
| 14. | Цена поставщика. Этернит, м2 | 377.25056 | 75.62 |  |  | 28 526.27 |  |  | 1 | 1 | 118 099 |  |  |
| 75.62 |  | 28 526.27 |  | 4.14 | 1 | 118 099 |  |
|  | Объем: 294.727\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11.6\*50.41/1.98/4.14\*1.06* |
|  |
| 15. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.629 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 127.38 | 45.35 | 47.30 | 14.4 | 6.73 | 12 291 | 653 | 318 |
| 4 824.69 | 5.48 | 3 034.73 | 3.44 | 3.73 | 14.38 | 11 320 | 50 |
|  | Объем: 9.6+3.25+5.72+3.03+5.8+6.2+4.4+6.2+12.7+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 52.69 |  |  |  | 92% | 647 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 26.83 |  |  |  | 44% | 309 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 206.91 |  |  |  |  | 13 247 |  |  |
|  |
| 16. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.2516 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 743.81 | 94.29 | 1.68 | 14.4 | 7.79 | 3 114 | 1 358 | 13 |
| 2 574.88 | 1.03 | 647.84 | 0.26 | 2.69 | 14.48 | 1 743 | 4 |
|  | Объем: (9.6+3.25+5.72+3.03+5.8+6.2+4.4+6.2+12.7+6)\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 78.48 |  |  |  | 71% | 967 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 61.46 |  |  |  | 52% | 708 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 883.74 |  |  |  |  | 4 789 |  |  |
|  |
| 17. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.0563584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.69 |  |  |  |
|  | Объем: (0.2516)\*0.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 18. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.629 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 5 543.48 | 205.62 | 20.04 | 14.4 | 7.48 | 19 915 | 2 961 | 150 |
| 8 454.40 | 3.03 | 5 317.82 | 1.90 | 3.16 | 14.36 | 16 804 | 27 |
|  | Объем: 9.6+3.25+5.72+3.03+5.8+6.2+4.4+6.2+12.7+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 224.12 |  |  |  | 92% | 2 749 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 114.14 |  |  |  | 44% | 1 315 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 881.74 |  |  |  |  | 23 979 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.42 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 3 114.62 | 139.88 | 5.53 | 14.4 | 8.06 | 9 957 | 2 014 | 45 |
| 7 069.56 |  | 2 969.22 |  | 2.66 | 1 | 7 898 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 116.10 |  |  |  | 71% | 1 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 90.92 |  |  |  | 52% | 1 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 321.64 |  |  |  |  | 12 434 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.14 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 802.41 | 80.96 | 1.13 | 14.4 | 8.06 | 2 846 | 1 166 | 9 |
| 5 145.09 |  | 720.31 |  | 2.32 | 1 | 1 671 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 67.20 |  |  |  | 71% | 828 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 52.62 |  |  |  | 52% | 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 922.23 |  |  |  |  | 4 280 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.07 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 610.38 | 33.64 | 0.57 | 14.4 | 8.06 | 1 209 | 484 | 5 |
| 8 231.09 |  | 576.18 |  | 1.25 | 1 | 720 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 27.92 |  |  |  | 71% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 21.87 |  |  |  | 52% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 660.17 |  |  |  |  | 1 804 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.07 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 322.33 | 33.64 | 0.57 | 14.4 | 8.06 | 1 209 | 484 | 5 |
| 4 116.09 |  | 288.13 |  | 2.5 | 1 | 720 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 27.92 |  |  |  | 71% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 21.87 |  |  |  | 52% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 372.12 |  |  |  |  | 1 804 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.35 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 475.28 | 114.71 | 0.35 | 14.4 | 8.08 | 3 135 | 1 652 | 3 |
| 1 029.19 |  | 360.22 |  | 4.11 | 1 | 1 480 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 95.21 |  |  |  | 71% | 1 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 74.56 |  |  |  | 52% | 859 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 645.05 |  |  |  |  | 5 167 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (Т 6 шт. 2 канала), 100 м труб | 0.096 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 822.93 | 529.28 | 24.22 | 14.4 | 6.63 | 9 132 | 7 622 | 161 |
| 2 806.54 | 60.12 | 269.43 | 5.77 | 5.01 | 14.42 | 1 350 | 83 |
|  | Объем: 1+2+2+2+0.6+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 417.34 |  |  |  | 66% | 5 085 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 337.08 |  |  |  | 50% | 3 853 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 577.35 |  |  |  |  | 18 070 |  |  |
|  |
| 25. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.4032 | 3 086.00 |  |  | 1 244.28 |  |  |  |  | 5 288 |  |  |
| 3 086.00 |  | 1 244.28 |  | 13 114.42 |  | 5 288 |  |
|  | Объем: 0.096\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.016 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 74.30 | 48.71 | 1.51 | 14.4 | 6.63 | 832 | 701 | 10 |
| 1 504.61 | 22.54 | 24.07 | 0.36 | 5.01 | 14.41 | 121 | 5 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 38.27 |  |  |  | 66% | 466 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 30.91 |  |  |  | 50% | 353 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 143.49 |  |  |  |  | 1 651 |  |  |
|  |
| 27. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0352 | 3 086.00 |  |  | 108.63 |  |  |  |  | 462 |  |  |
| 3 086.00 |  | 108.63 |  | 13 114.42 |  | 462 |  |
|  | Объем: 0.016\*2200\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.04 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 557.21 | 365.30 | 11.36 | 14.4 | 6.63 | 6 240 | 5 260 | 75 |
| 4 513.83 | 67.62 | 180.55 | 2.70 | 5.01 | 14.41 | 905 | 39 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* |
|  | *Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 287.04 |  |  |  | 66% | 3 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 231.84 |  |  |  | 50% | 2 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 076.09 |  |  |  |  | 12 387 |  |  |
|  |
| 29. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.264 | 3 086.00 |  |  | 814.70 |  |  |  |  | 3 462 |  |  |
| 3 086.00 |  | 814.70 |  | 13 114.42 |  | 3 462 |  |
|  | Объем: 0.04\*2200\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 30. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 185.74 | 121.77 | 3.79 | 14.4 | 6.63 | 2 080 | 1 753 | 25 |
| 3 009.22 | 45.08 | 60.18 | 0.90 | 5.01 | 14.41 | 302 | 13 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* |
|  | *Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 95.68 |  |  |  | 66% | 1 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 77.28 |  |  |  | 50% | 883 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 358.70 |  |  |  |  | 4 129 |  |  |
|  |
| 31. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.088 | 3 086.00 |  |  | 271.57 |  |  |  |  | 1 154 |  |  |
| 3 086.00 |  | 271.57 |  | 13 114.42 |  | 1 154 |  |
|  | Объем: 0.02\*2200\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 32. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 27 860.64 | 18 264.90 | 568.08 | 557.21 | 365.30 | 11.36 | 14.4 | 6.63 | 6 240 | 5 260 | 75 |
| 9 027.66 | 135.24 | 180.55 | 2.70 | 5.01 | 14.41 | 905 | 39 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* |
|  | *Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 287.04 |  |  |  | 66% | 3 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 231.84 |  |  |  | 50% | 2 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 076.09 |  |  |  |  | 12 387 |  |  |
|  |
| 33. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.264 | 3 086.00 |  |  | 814.70 |  |  |  |  | 3 462 |  |  |
| 3 086.00 |  | 814.70 |  | 13 114.42 |  | 3 462 |  |
|  | Объем: 0.02\*2200\*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 46-01-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство бетонных оголовков на дымовых трубах, 1 м3 | 0.23425 | 1 507.44 | 278.21 | 47.43 | 353.12 | 65.17 | 11.11 | 14.4 | 6.17 | 2 361 | 938 | 69 |
| 1 181.80 | 1.96 | 276.84 | 0.46 | 4.89 | 14.41 | 1 354 | 7 |
|  | Объем: ((0.36+0.66)\*2+(0.36+1.2)\*2+(0.36+1.2)\*2+(0.36+0.99)\*2+(0.36+0.66)\*2+(0.36+2.5)\*2)\*0.25\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 64.97 |  |  |  | 84% | 794 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 39.38 |  |  |  | 48% | 454 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 457.47 |  |  |  |  | 3 608 |  |  |
|  |
| 35. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.334 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 805.87 | 432.73 | 0.68 | 14.4 | 5.48 | 7 792 | 6 231 | 4 |
| 1 115.14 |  | 372.46 |  | 4.18 | 1 | 1 557 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 341.86 |  |  |  | 67% | 4 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 216.37 |  |  |  | 40% | 2 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 364.09 |  |  |  |  | 14 459 |  |  |
|  |
| 36. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб и брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.334 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 765.39 | 38.14 | 4.76 | 14.4 | 8 | 2 625 | 549 | 38 |
| 2 163.18 |  | 722.50 |  | 2.82 | 1 | 2 037 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 36.23 |  |  |  | 80% | 439 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 17.93 |  |  |  | 37% | 203 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 819.55 |  |  |  |  | 3 267 |  |  |
|  |
| 37. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 19.97548 |  |  |  |  |  |  |  | 45.9 | 917 |  | 917 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 8.1864+40\*294.727/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 38. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 19.97548 |  |  |  |  |  |  |  | 167.7 | 3 350 |  | 3 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 8.1864+40\*294.727/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **78 676.59** | **7 845.90** | **1 501.90** |  |  | **413 550** | **112 996** | **13 938** |
| **69 328.83** | **106.42** |  |  | **286 612** | **1 533** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **78 676.59** | **7 845.90** | **1 501.90** |  |  | **413 550** | **112 996** | **13 938** |
| **69 328.83** | **106.42** |  |  | **286 612** | **1 533** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **9 052.70** |  |  |  |  | **40 742** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34; %=71 - по стр. 2, 4, 5, 7, 10, 16, 19-23; %=73 - по стр. 6; %=77 - по стр. 8; %=90 - по стр. 11; %=92 - по стр. 13, 15, 18; %=66 - по стр. 24, 26, 28, 30, 32; %=67 - по стр. 35; %=80 - по стр. 36)** | **7 227.03** |  |  |  |  | **88 587** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 34; %=52 - по стр. 2, 4, 5, 7, 10, 16, 19-23; %=56 - по стр. 6; %=43 - по стр. 11; %=44 - по стр. 13, 15, 18; %=50 - по стр. 24, 26, 28, 30, 32; %=40 - по стр. 35; %=37 - по стр. 36)** | **4 806.41** |  |  |  |  | **55 289** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **90 710.03** |  |  |  |  | **557 426** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **90 710.03** |  |  |  |  | **557 426** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | **1 941.19** |  |  |  |  | **11 929** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | **92 651.22** |  |  |  |  | **569 355** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | **1 853.02** |  |  |  |  | **11 387** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **94 504.24** |  |  |  |  | **580 742** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **17 010.76** |  |  |  |  | **104 534** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **111 515.00** |  |  |  |  | **685 276** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **7 227.03** |  |  |  |  | **88 587** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **4 806.41** |  |  |  |  | **55 289** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |