«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
на капитальный ремонт подвала и лестниц многоквартирного дома № 15-21 по ул. Великолукской в г.Калининграде.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Стены	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	11.86	
2.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1	
3.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	11.86	
4.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	11.86	
5.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	11.86	
	Полы	
6.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.4	
7.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.14	
8.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	7	
9.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	7	
10.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	7	
11.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	6.62	
12.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	6.62	
	Потолки	
13.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	5	
14.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	5	
15.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
16.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	6.62	
17.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	6.62	
18.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	86.06	
19.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	6.62	
20.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.62	
	Оконные проемы	
21.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.138	
22.	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	1.5	
23.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1678	
24.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	12.9	
25.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.88	
26.	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0.174	
	Отмостка	
27.	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	1 м3	16.2	
28.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.324	
29.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.324	
30.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	16.2	
31.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	16.2	
32.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	16.2	
	Лестницы в подъезде	
33.	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней	0.82	
	Лестницы спусков в подвал	
34.	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0.14	
35.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	55.37	
36.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	55.37	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                            Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)