«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
         Директор МКУ «КР МКД»	   Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
     ________________ /Русович С.Б. /	       ________________ / Макарова И.А./	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на Капитальный ремонт фасада без утепления  МКД по ул.Тихоненко 22	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4.57	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.16	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.041	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.46	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.46	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3.89	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	2.5	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.05	
9.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.15	
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.78	
11.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.36	
12.	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.063	
13.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1.5	
14.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (рустов)	100 м2	0.1308	
15.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4.021	
16.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	52.273	
17.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	3.89	
18.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	4.021	
19.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.005	
20.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-442.288	
21.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	405.9	
22.	Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM»	кг	922.5	
23.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	65.4	
24.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	3.89	
25.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.07	
26.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	1.556	
27.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	4.021	
28.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	52.273	
29.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	152.798	
30.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.608	
31.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.112	
32.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	3	
33.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.32	
34.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.4	
35.	Кабель-канал (короб) «Электропласт» 40x25 мм	100 м	0.4	
36.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.4	
	Цоколь	
37.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	0.307	
38.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.5	
39.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.03	
40.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.0455	
41.	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	0,307	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0455	
43.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4.55	
44.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.037	
45.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.019	
	Оконные  проемы	
46.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.028	
47.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.028	
48.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.8	
49.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.02	
50.	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	2	
51.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.0114	
52.	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	1.197	
53.	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.0114	
54.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	1.52	
55.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.0114	
56.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.001	
57.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0.159	
58.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21.1	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	21.1	

Составил:	 Вед. инженер ОК                                                 Еникеев Е.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	  Зам. Начальника ОК                                             Толмачёва О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)