«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	312 423	руб.	Смета на сумму:	312 423	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»
______________________ С.Б. Русович
«______»____________________ 2017 г.	Директор ООО «Дом-Сервис»
______________________ А.В. Ходорович
«______»____________________ 2017 г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/2	
(Локальный сметный расчет)	
на дополнительные работы по благоустройству дворовой территории МКД № 91 по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
Сметная стоимость:	312.423	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.264	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	41.506	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.4	1 689.81	2 365.74	15 301.41	21 422	9.055	
1. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	95.564	9.160	875.37	155.940	14 902	17.024	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	13.16	11.230	147.79	191.220	2 516	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	13.16	95.16	1 252.31	468.45	6 165	4.923	
			(1)			11.23	147.79	191.22	2 516	17.028	
1. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	39.48	6.03	238.06	8.99	355	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 064.09	88%	15 328		
		Сметная прибыль				60%	613.90	48%	8 361		
		Всего с НР и СП					4 043.72		45 110		
	
2.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		13.86	3.71	51.42	36.66	508	9.879	
		Объем: 140*0.3*0.15*2.2									
	
3.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза		13.86	10.52	145.81	93.58	1 297	8.895	
	
4.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.4	5 013.40	7 018.76	32 447.66	45 427	6.472	
4. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	106.512	8.970	955.41	152.560	16 249	17.008	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.952	15.080	14.36	256.870	245	17.034	
4. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.952	113.70	108.24	810.77	772	7.131	
			(1)			15.08	14.36	256.87	245	17.034	
4. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.056	101.31	5.67	999.00	56	9.861	
			(1)			12.94	0.72	219.76	12	16.983	
4. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0014	10 705.00	14.99	54 434.60	76	5.085	
4. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.238	960.26	228.54	3 126.47	744	3.256	
4. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	8.26	685.00	5 658.10	3 302.36	27 277	4.821	
4. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.084	569.06	47.80	2 995.86	252	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 377.07	121%	19 958		
		Сметная прибыль				81%	785.51	65%	10 721		
		Всего с НР и СП					9 181.35		76 106		
	
5.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		140	76.13	10 658.20	342.67	47 974	4.501	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					20 239.93		116 628	5.762	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 042.70		114 823	5.729	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					10 658.20		47 974	4.501	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=121 - по стр. 4)					2 441.16		35 286	14.455	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=65 - по стр. 4)					1 399.41		19 082	13.636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 883.27		169 191	7.084	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					197.23		1 805	9.152	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					197.23		1 805	9.152	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					24 080.50		170 996	7.101	
	ИТОГО					24 080.50		170 996	7.101	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	481.61	2	3 420	7.101	
	ИТОГО					24 562.11		174 416	7.101	
	НДС 18%				18	4 421.18	18	31 395	7.101	
	ВСЕГО С НДС					28 983.29		205 811	7.101	
	
	Раздел 2.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
6.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0449	4 846.79	217.62	49 459.80	2 221	10.206	
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.677092	8.280	5.61	140.760	95	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.958538	15.080	29.53	256.870	503	17.034	
6. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.494272	112.40	167.96	1 144.08	1 710	10.179	
			(1)			15.08	22.53	256.87	384	17.034	
6. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.464266	93.88	43.59	890.86	414	9.489	
			(1)			15.08	7.00	256.87	119	17.034	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001796	263.51	0.47	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	33.38	81%	484		
		Сметная прибыль				43%	15.11	34%	203		
		Всего с НР и СП					266.11		2 909		
	
7.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		71.84	13.99	1 005.04	124.48	8 943	8.898	
		Объем: 44.9*1.6									
	
8.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0449	344.93	15.49	3 421.73	154	9.942	
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.134251	8.280	1.11	140.760	19	17	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.146374	15.080	2.21	256.870	38	17.034	
8. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.146374	93.88	13.74	890.86	130	9.489	
			(1)			15.08	2.21	256.87	38	17.034	
8. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.003143	126.43	0.40	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
8. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000898	263.51	0.24	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3.15	81%	46		
		Сметная прибыль				43%	1.43	34%	19		
		Всего с НР и СП					20.07		220		
	
9.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.025	1 275.59	31.89	7 478.89	187	5.864	
9. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.255	8.670	2.21	147.370	38	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.00875	11.230	0.10	191.220	2	17.028	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.00875	102.57	0.90	835.60	7	8.147	
			(1)			11.23	0.10	191.22	2	17.028	
9. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.275	104.66	28.78	516.66	142	4.937	
		Накладные расходы				130%	3.00	111%	44		
		Сметная прибыль				76%	1.76	61%	24		
		Всего с НР и СП					36.65		256		
	
10.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.35	699.80	244.93	7 346.76	2 571	10.497	
10. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	9.492	9.740	92.45	165.790	1 574	17.022	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	1.4175	12.940	18.34	219.760	312	16.983	
10. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.4175	99.46	140.98	642.01	910	6.455	
			(1)			12.94	18.34	219.76	312	16.983	
10. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0525	101.31	5.32	999.00	52	9.861	
			(1)			12.94	0.68	219.76	12	16.983	
10. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	1.715	3.60	6.17	20.52	35	5.7	
		Накладные расходы				130%	144.03	111%	2 093		
		Сметная прибыль				76%	84.20	61%	1 150		
		Всего с НР и СП					473.16		5 815		
	
11.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		35	99.74	3 490.90	632.54	22 139	6.342	
	
12.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.244	704.46	171.89	11 963.43	2 919	16.982	
12. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	21.594	7.960	171.89	135.180	2 919	16.982	
		Накладные расходы				80%	137.51	68%	1 985		
		Сметная прибыль				38%	65.32	31%	905		
		Всего с НР и СП					374.72		5 809		
	
13.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		26.84	104.66	2 809.07	516.66	13 867	4.937	
		Объем: 0.244*110									
	
14.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.06	25 012.57	1 500.75	175 879.77	10 553	7.032	
14. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	9.160	94.05	155.940	1 601	17.024	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	1.596	15.080	24.07	256.870	410	17.034	
14. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	113.70	181.47	810.77	1 294	7.131	
			(1)			15.08	24.07	256.87	410	17.034	
14. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	35.39	0.81	101.14	2	2.858	
14. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	101.31	4.98	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
14. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	2 391.70	7.18	17 963.39	54	7.511	
14. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0012	43 816.00	52.58	137 492.94	165	3.138	
14. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	4 680.00	2.53	33 391.91	18	7.135	
14. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	987.52	0.42	6 638.00	3	6.722	
14. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	10 705.00	0.13	54 434.60	1	5.085	
14. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	1 507.80	1.45	5 982.82	6	3.968	
14. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	592.90	50.16	2 889.07	244	4.873	
14. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.054	685.00	36.99	3 302.36	178	4.821	
14. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.024	569.06	13.66	2 995.86	72	5.265	
14. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0027	4 284.77	11.57	17 505.91	47	4.086	
14. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	1.164	547.15	636.88	3 003.58	3 496	5.49	
14. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	1 876.90	310.81	17 020.17	2 819	9.068	
14. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	1 208.60	0.02	11 305.46		9.354	
14. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0144	609.46	8.78	4 883.09	70	8.012	
14. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	3.60		20.52		5.7	
14. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	37.07	86.30	185.97	433	5.017	
		Накладные расходы				130%	153.56	111%	2 232		
		Сметная прибыль				76%	89.77	61%	1 227		
		Всего с НР и СП					1 744.08		14 012		
	
15.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.164	547.15	-636.88	3 003.58	-3 496	5.489	
		Объем: (0.06)*(-19.4)									
	
16.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.1656	1 876.90	-310.81	17 020.17	-2 819	9.07	
		Объем: (0.06)*(-2.76)									
	
17.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
18.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
19.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
20.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
21.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		2	841.48	1 682.96	4 947.22	9 894	5.879	
	
22.	Е23-01-020-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство дождеприемных колодцев из труб безнапорных ливневых	100 м трубопроводов		0.012	935.52	11.23	9 704.58	116	10.329	
22. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	34.7	0.4164	9.740	4.06	165.790	69	17.022	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.16	0.06192	12.940	0.80	219.760	14	16.983	
22. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	5.16	0.06192	99.46	6.16	642.01	40	6.455	
			(1)			12.94	0.80	219.76	14	16.983	
22. 4.	Х03-0303	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	3.2	0.0384	0.78	0.03	6.47		8.295	
22. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.00432	101.31	0.44	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
22. 6.	С411-0001	Вода	м3	12.6	0.1512	3.60	0.54	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				130%	6.32	111%	92		
		Сметная прибыль				76%	3.69	61%	51		
		Всего с НР и СП					21.24		259		
	
23.	С103-1334 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 400 мм	м		1.2	365.44	438.53	2 446.09	2 935	6.693	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					11 775.84		78 020	6.625	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 841.37		44 003	6.432	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					5 595.26		31 597	5.647	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 8; %=111 - по стр. 9, 10, 14, 22; %=68 - по стр. 12)					480.95		6 978	14.509	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 6, 8; %=61 - по стр. 9, 10, 14, 22; %=31 - по стр. 12)					261.28		3 580	13.702	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 583.60		54 561	7.195	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 929.43		25 074	6.381	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 929.43		25 074	6.381	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 005.04		8 943	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 005.04		8 943	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					12 518.07		88 578	7.076	
	ИТОГО					12 518.07		88 578	7.076	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	250.36	2	1 772	7.078	
	ИТОГО					12 768.43		90 350	7.076	
	НДС 18%				18	2 298.32	18	16 263	7.076	
	ВСЕГО С НДС					15 066.75		106 613	7.076	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					32 015.77		194 648	6.08	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					26 884.07		158 826	5.908	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					16 253.46		79 571	4.896	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=121 - по стр. 4; %=81 - по стр. 6, 8; %=111 - по стр. 9, 10, 14, 22; %=68 - по стр. 12)					2 922.11		42 264	14.464	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=65 - по стр. 4; %=34 - по стр. 6, 8; %=61 - по стр. 9, 10, 14, 22; %=31 - по стр. 12)					1 660.69		22 662	13.646	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					31 466.87		223 752	7.111	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 929.43		25 074	6.381	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 929.43		25 074	6.381	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 202.27		10 748	8.94	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 202.27		10 748	8.94	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					36 598.57		259 574	7.092	
	ИТОГО					36 598.57		259 574	7.092	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	731.97	2	5 191	7.092	
	ИТОГО					37 330.54		264 765	7.092	
	НДС 18%				18	6 719.50	18	47 658	7.092	
	ВСЕГО С НДС					44 050.04		312 423	7.092	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                  Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)