«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 464 541	руб.	Смета на сумму:	3 464 541	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения многоквартирного дома №83а-83д по Ленинскому проспекту г.Калининграда.	
	
Сметная стоимость:	3 464.541	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	29.429	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 397.695	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.280	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	559.925	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.1	619.48	153.07	466.41	61.95	15.31	46.64	16.9	4.99	491	259	233	
					48.85			4.89	1	16.9			83	
	Накладные расходы		99%			20.00				84%	287			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.12				48%	164			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.07					942			
2.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.0126	2 646.84	648.48	43.99	33.35	8.17	0.55	16.9	9.96	269	138	6	
				1 954.37			24.63		5.1	1		126		
	Накладные расходы		99%			8.09				84%	116			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.90				48%	66			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.34					451			
3.	ТЕРр 65-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1.15	844.51	673.67	18.36	971.19	774.72	21.11	16.9	5.66	13 921	13 093	120	
				152.48	3.92		175.35	4.51	4.04	16.91		708	76	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			576.63				63%	8 296			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			389.62				40%	5 268			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 937.44					27 485			
4.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.32	673.19	525.85	14.21	215.42	168.27	4.55	16.9	5.16	3 039	2 844	23	
				133.13	2.56		42.60	0.82	4.04	16.93		172	14	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			125.13				63%	1 801			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			84.55				40%	1 143			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.09					5 983			
5.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.27	3 593.06	1 786.55	1 679.05	970.13	482.37	453.34	16.9	6.24	11 132	8 152	2 829	
				127.46	243.58		34.41	65.77	4.4	16.9		151	1 111	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			630.36				98%	9 078			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			389.18				56%	5 187			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 989.67					25 397			
6.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	25.542	45.47			1 161.39					4 074			
				45.47			1 161.39		159.52			4 074		
	Объем: 0.27*94.6													
7.	ТССЦ 301-7355 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт.	27	14.99			404.73					2 195			
				14.99			404.73		81.28			2 195		
8.	ТССЦ 507-3305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм, шт.	20	10.43			208.60					1 189			
				10.43			208.60		59.46			1 189		
9.	ТССЦ 302-0066 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	20	198.67			3 973.40					26 757			
				198.67			3 973.40		1 337.84			26 757		
10.	ТЕРр 65-25-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.	0.2	3 636.09	378.29		727.22	75.66		16.9	1	1 982	1 279		
				3 257.80			651.56		1.08	1		704		
	Накладные расходы		103%			77.93				88%	1 126			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.40				48%	614			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					850.55					3 721			
11.	С цена поставщик. 
Переходник сталь/ ППР 45х50, шт	20	142.07			2 841.38					14 008			
				142.07			2 841.38		4.93			14 008		
	Поправки: М: =680*1.03/4.93	
12.	ТССЦ 302-0063 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	20	48.94			978.80					6 270			
				48.94			978.80		313.49			6 270		
13.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.05	3 526.30	1 713.53	1 679.05	176.32	85.68	83.95	16.9	6.24	2 001	1 448	524	
				133.72	243.58		6.69	12.18	4.41	16.9		29	206	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			112.54				98%	1 621			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			69.48				56%	926			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.34					4 548			
14.	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	4.73	71.43			337.86					1 201			
				71.43			337.86		253.89			1 201		
	Объем: (0.05)*94.6													
15.	ТССЦ 301-7357 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт.	5	19.94			99.70					694			
				19.94			99.70		138.8			694		
16.	ТССЦ 507-4305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	2	22.66			45.32					217			
				22.66			45.32		108.62			217		
17.	ТССЦ 507-3313 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм, шт.	1	15.16			15.16					120			
				15.16			15.16		120.48			120		
18.	Цена поставщика. 
ППР муфта переходная 63х50, шт	1	171.11			171.11			1	1	844			
				171.11			171.11		4.93	1		844		
	Поправки: М: =819*1.03/4.93	
19.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.4	4 163.28	1 966.34	2 112.35	1 665.31	786.54	844.94	16.9	6.23	18 737	13 292	5 264	
				84.59	307.09		33.84	122.84	5.35	16.91		181	2 077	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 045.79				98%	15 062			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			645.66				56%	8 607			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 356.76					42 405			
20.	ТССЦ 507-3342 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/75, м	38.96	97.11			3 783.41					14 759			
				97.11			3 783.41		378.82			14 759		
	Объем: 40*0.974													
21.	ТССЦ 301-7359 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм, шт.	40	27.88			1 115.20					6 000			
				27.88			1 115.20		149.99			6 000		
22.	ТССЦ 507-3177 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	2	40.22			80.44					360			
				40.22			80.44		180.08			360		
23.	Цена поставщика. 
ППР тройник 75х50х75, шт	7	42.83			299.81			1	1	1 478			
				42.83			299.81		4.93	1		1 478		
	Поправки: М: =205*1.03/4.93	
24.	ТССЦ 507-5013 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	8	17.19			137.52					823			
				17.19			137.52		102.86			823		
25.	Цена поставщика. 
ППР муфта переходная 75х50, шт	1	13.58			13.58			1	1	67			
				13.58			13.58		4.93	1		67		
	Поправки: М: =65*1.03/4.93	
26.	ТЕР 16-02-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.75	9 577.77	991.45	279.02	7 183.32	743.59	209.27	16.9	8.35	43 597	12 567	1 747	
				8 307.29	6.70		6 230.47	5.02	4.7	16.9		29 283	85	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			860.90				98%	12 399			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			531.51				56%	7 085			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 575.73					63 081			
27.	ТССЦ 103-0022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильзы), м	5.4	89.01			480.65					2 607			
				89.01			480.65		482.83			2 607		
28.	ТССЦ 301-7361 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм, шт.	75	33.60			2 520.00					13 589			
				33.60			2 520.00		181.18			13 589		
29.	С цена поставщик. 
Кран шаровый под приварку Dn 80 Pn25 TEMPER, шт	2	605.88			1 211.76					5 974			
				605.88			1 211.76		4.93			5 974		
	Поправки: М: =2900*1.03/4.93	
30.	С цена поставщик. 
Переходник сталь/ ППР 89х75, шт	1	271.39			271.39					1 338			
				271.39			271.39		4.93			1 338		
	Поправки: М: =1299*1.03/4.93	
31.	С цена поставщик. 
Переходник сталь/ ППР 89х63, шт	1	261.16			261.16					1 288			
				261.16			261.16		4.93			1 288		
	Поправки: М: =1250*1.03/4.93	
32.	ТЕР 16-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.75	149.61	74.24	59.78	112.21	55.68	44.84	16.9	0.51	1 016	941	23	
				15.58			11.69		4.44	1		52		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			64.03				98%	922			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			39.53				56%	527			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.77					2 465			
33.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	360.95	72.00	12.49	75.80	15.12	2.62	16.9	3.53	474	256	9	
				276.46	0.13		58.06	0.03	3.61	17.27		210		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			12.27				69%	177			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.09				48%	123			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.16					774			
34.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	626.25	44.26	8.29	131.51	9.29	1.74	16.9	4.2	539	157	7	
				573.70	0.13		120.48	0.03	3.11	17.27		375		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			7.55				69%	108			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.59				48%	75			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.65					723			
35.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	14.7	201.97	44.44	31.46	2 968.96	653.21	462.52	16.9	9.74	27 423	11 039	4 505	
				126.07			1 853.23		6.41	1		11 879		
	Объем: 75+40+5+27													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			587.89				77%	8 500			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			391.93				48%	5 299			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 948.78					41 222			
36.	ТССЦ 104-0847 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	29.7	10.91			324.03					2 116			
				10.91			324.03		71.26			2 116		
	Объем: 27*1.1													
37.	ТССЦ 104-0848 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	5.5	12.01			66.06					426			
				12.01			66.06		77.42			426		
	Объем: 5*1.1													
38.	ТССЦ 104-0849 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	44	15.16			667.04					4 298			
				15.16			667.04		97.68			4 298		
	Объем: 40*1.1													
39.	ТССЦ 104-0863 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	82.5	39.81			3 284.33					18 044			
				39.81			3 284.33		218.72			18 044		
	Объем: 75*1.1													
40.	ТЕР 16-07-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	1	150.81	91.40	15.42	150.81	91.40	15.42	16.9	5.47	1 846	1 545	84	
				43.99	0.36		43.99	0.36	4.94	17		217	6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0387:[ М-(27.34=68.36*0.4) ];  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			105.52				98%	1 520			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			65.15				56%	869			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					321.48					4 235			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	40 197.33	3 965.01	2 191.49			257 203	67 010	15 374	
			34 040.83	216.45				174 823	3 658	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 769.70					22 743			
			5 769.70					22 743		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 769.70					22 743			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 769.70					22 743			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 683.22	701.10	514.07			79 077	11 849	4 760	
			11 468.05	4.95				62 471	83	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 411.65					49 881			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=69 - по стр. 33, 34; %=77 - по стр. 35)	635.80					9 188			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 33-35)	423.63					5 727			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 742.65					93 992			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	21 744.41	3 263.91	1 677.42			155 383	55 161	10 614	
			16 803.08	211.50				89 609	3 575	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 13, 19, 26, 32, 40; %=88 - по стр. 10)	3 598.83					51 824			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 13, 19, 26, 32, 40; %=48 - по стр. 10)	2 260.07					30 226			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	27 603.31					237 433			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	47 115.66					354 168			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 008.28					7 579			
	ИТОГО	48 123.94					361 747			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	962.48					7 235			
	ИТОГО	49 086.42					368 982			
	НДС 18%	8 835.56					66 417			
	ВСЕГО С НДС	57 921.98					435 399			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 234.63					61 012			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 683.70					35 953			
	
	Раздел 2.  Горячее водоснабжение	
	
41.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.1	619.48	153.07	466.41	61.95	15.31	46.64	16.9	4.99	491	259	233	
					48.85			4.89	1	16.9			83	
	Накладные расходы		99%			20.00				84%	287			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.12				48%	164			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.07					942			
42.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.0226	2 646.84	648.48	43.99	59.82	14.66	0.99	16.9	9.96	483	248	10	
				1 954.37			44.17		5.1	1		225		
	Накладные расходы		99%			14.51				84%	208			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.80				48%	119			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.13					810			
43.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.88	673.19	525.85	14.21	592.41	462.75	12.50	16.9	5.16	8 358	7 820	65	
				133.13	2.56		117.15	2.25	4.04	16.93		473	38	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			344.10				63%	4 951			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			232.50				40%	3 143			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 169.01					16 452			
44.	ТЕРр 65-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	2.08	844.51	673.67	18.36	1 756.58	1 401.23	38.19	16.9	5.66	25 178	23 681	216	
				152.48	3.92		317.16	8.15	4.04	16.91		1 281	138	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			1 042.94				63%	15 006			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			704.69				40%	9 528			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 504.21					49 712			
45.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода	0.27	2 936.44	2 050.14	755.68	792.84	553.54	204.03	16.9	6.37	10 830	9 355	1 300	
				130.62	106.76		35.27	28.83	4.97	16.91		175	487	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			669.73				98%	9 645			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			413.48				56%	5 512			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 876.05					25 987			
46.	ТССЦ 507-3357 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	25.299	49.88			1 261.91					4 242			
				49.88			1 261.91		167.69			4 242		
	Объем: 27*0.937													
47.	ТССЦ 301-7354 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	27	14.55			392.85					2 108			
				14.55			392.85		78.08			2 108		
48.	С цена поставщик. 
Муфта ППР переходная 50х40мм, шт	2	108.43			216.86					1 069			
				108.43			216.86		4.93			1 069		
	Поправки: М: =519*1.03/4.93	
49.	ТССЦ 507-3301 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	20	6.24			124.80					509			
				6.24			124.80		25.44			509		
50.	ТССЦ 302-0071 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н, шт.	20	160.03			3 200.60					21 840			
				160.03			3 200.60		1 092.02			21 840		
51.	ТССЦ 302-0063 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	40	48.94			1 957.60					12 540			
				48.94			1 957.60		313.49			12 540		
52.	ТССЦ 507-3308 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм, шт.	6	13.80			82.80					386			
				13.80			82.80		64.35			386		
53.	ТЕРр 65-25-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.	0.4	3 636.09	378.29		1 454.44	151.32		16.9	1	3 965	2 557		
				3 257.80			1 303.12		1.08	1		1 407		
	Накладные расходы		103%			155.86				88%	2 250			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			90.79				48%	1 227			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 701.09					7 443			
54.	С цена поставщик. 
Переходник сталь/ ППР 42х40, шт	20	106.34			2 126.86					10 485			
				106.34			2 126.86		4.93			10 485		
	Поправки: М: =509*1.03/4.93	
55.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.61	3 593.06	1 786.55	1 679.05	2 191.77	1 089.79	1 024.22	16.9	6.24	25 151	18 418	6 391	
				127.46	243.58		77.75	148.58	4.4	16.9		342	2 511	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 424.13				98%	20 510			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			879.24				56%	11 720			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 495.14					57 382			
56.	ТССЦ 507-3358 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 20/50, м	57.706	73.95			4 267.36					15 097			
				73.95			4 267.36		261.62			15 097		
	Объем: 0.61*94.6													
57.	ТССЦ 301-7355 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт.	61	14.99			914.39					4 958			
				14.99			914.39		81.28			4 958		
58.	Цена поставщика. 
ППР тройник 75х50х75, шт	12	38.65			463.81			1	1	2 287			
				38.65			463.81		4.93	1		2 287		
	Поправки: М: =185*1.03/4.93	
59.	С цена поставщик. 
Муфта ППР переходная 63х50мм, шт	4	108.43			433.73					2 138			
				108.43			433.73		4.93			2 138		
	Поправки: М: =519*1.03/4.93	
60.	ТССЦ 507-5011 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	4	6.56			26.24					116			
				6.56			26.24		29.1			116		
61.	ТССЦ 507-3176 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	2	11.90			23.80					109			
				11.90			23.80		54.51			109		
62.	ТССЦ 507-3305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм, шт.	20	10.43			208.60					1 189			
				10.43			208.60		59.46			1 189		
63.	ТССЦ 302-0066 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	20	198.67			3 973.40					26 757			
				198.67			3 973.40		1 337.84			26 757		
64.	С цена поставщик. 
Переходник сталь/ ППР 45х50, шт	20	142.07			2 841.38					14 008			
				142.07			2 841.38		4.93			14 008		
	Поправки: М: =680*1.03/4.93	
65.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.21	3 526.30	1 713.53	1 679.05	4 266.82	2 073.37	2 031.65	16.9	6.24	48 431	35 040	12 678	
				133.72	243.58		161.80	294.73	4.41	16.9		714	4 981	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 723.32				98%	39 221			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 681.35				56%	22 412			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 671.49					110 063			
66.	ТССЦ 507-3359 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 20/63, м	114.466	121.78			13 939.67					47 824			
				121.78			13 939.67		417.8			47 824		
	Объем: 121*0.946													
67.	ТССЦ 301-7357 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт.	121	19.94			2 412.74					16 795			
				19.94			2 412.74		138.8			16 795		
68.	ТССЦ 507-4305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	6	22.66			135.96					652			
				22.66			135.96		108.62			652		
69.	ТССЦ 507-3291 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	1	25.40			25.40					116			
				25.40			25.40		115.93			116		
70.	ТССЦ 507-3312 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм, шт.	12	20.70			248.40					1 371			
				20.70			248.40		114.25			1 371		
71.	ТССЦ 507-3313 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм, шт.	6	15.16			90.96					723			
				15.16			90.96		120.48			723		
72.	ТССЦ 507-5012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	19	11.62			220.78					1 021			
				11.62			220.78		53.75			1 021		
73.	ТССЦ 302-0067 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, шт.	4	291.80			1 167.20					7 742			
				291.80			1 167.20		1 935.47			7 742		
74.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.87	4 163.28	1 966.34	2 112.35	3 622.06	1 710.72	1 837.74	16.9	6.23	40 754	28 911	11 449	
				84.59	307.09		73.59	267.17	5.35	16.91		394	4 518	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 274.57				98%	32 760			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 404.30				56%	18 720			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 300.94					92 235			
75.	ТССЦ 507-3360 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 20/75, м	84.738	202.54			17 162.83					51 481			
				202.54			17 162.83		607.53			51 481		
	Объем: 87*0.974													
76.	С цена поставщик. 
Муфта ППР 75х63, шт	2	199.73			399.46					1 969			
				199.73			399.46		4.93			1 969		
	Поправки: М: =956*1.03/4.93	
77.	ТССЦ 301-7359 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм, шт.	87	27.88			2 425.56					13 049			
				27.88			2 425.56		149.99			13 049		
78.	ТССЦ 507-5013 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	13	17.19			223.47					1 337			
				17.19			223.47		102.86			1 337		
79.	Цена поставщика. 
ППР тройник 75х75х75, шт	1	42.62			42.62			1	1	210			
				42.62			42.62		4.93	1		210		
	Поправки: М: =204*1.03/4.93	
80.	Цена поставщика. 
ППР тройник 75х50х75, шт	12	38.65			463.81			1	1	2 287			
				38.65			463.81		4.93	1		2 287		
	Поправки: М: =185*1.03/4.93	
81.	ТССЦ 507-3177 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	2	40.22			80.44					360			
				40.22			80.44		180.08			360		
82.	С цена поставщик. 
Кран шаровый 2 1/2" (РВхРВ) PN30 серия SENA ARCO, шт	4	691.96			2 767.84					13 645			
				691.96			2 767.84		4.93			13 645		
	Поправки: М: =3312*1.03/4.93	
83.	ТССЦ 103-0020 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм (гильзы), м	10.8	67.35			727.38					3 641			
				67.35			727.38		337.13			3 641		
84.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	29.6	201.97	44.44	31.46	5 978.31	1 315.31	931.33	16.9	9.74	55 220	22 229	9 071	
				126.07			3 731.67		6.41	1		23 920		
	Объем: 27+61+121+87													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			1 183.78				77%	17 116			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			789.19				48%	10 670			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 951.28					83 006			
85.	ТССЦ 104-0856 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	29.7	14.84			440.75					2 266			
				14.84			440.75		76.28			2 266		
	Объем: 27*1.1													
86.	ТССЦ 104-0858 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	67.1	18.05			1 211.16					6 662			
				18.05			1 211.16		99.28			6 662		
	Объем: 61*1.1													
87.	ТССЦ 104-0859 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	133.1	20.96			2 789.78					14 359			
				20.96			2 789.78		107.88			14 359		
	Объем: 121*1.1													
88.	ТССЦ 104-0861 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	95.7	25.87			2 475.76					13 550			
				25.87			2 475.76		141.59			13 550		
	Объем: 87*1.1													
89.	ТЕР 16-07-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 75 мм, 1 врезка	1	150.81	91.40	15.42	150.81	91.40	15.42	16.9	5.47	1 846	1 545	84	
				43.99	0.36		43.99	0.36	4.94	17		217	6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0387:[ М-(27.34=68.36*0.4) ];  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			105.52				98%	1 520			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			65.15				56%	869			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					321.48					4 235			
90.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.78	48.13	4.41	36.66	85.66	7.85	65.25	16.9	8.51	901	133	555	
									1	1				
	Объем: 0.1+0.49+0.3+0.89													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.85				100%	133			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.71				60%	80			
91.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.78	16.40		16.40	29.19		29.19		9.28	271		271	
														
	Объем: 0.1+0.49+0.3+0.89													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	93 011.62	8 887.25	6 237.15			542 777	150 196	42 323	
			77 874.63	754.96				350 046	12 762	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	38 123.42					126 533			
			38 123.42					126 533		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	38 123.42					126 533			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	38 123.42					126 533			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 773.90	1 345.28	978.96			141 129	22 736	9 314	
			20 449.66	4.89				109 080	83	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 673.82					84 935			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 41, 42; %=77 - по стр. 84)	1 218.29					17 612			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 41, 42, 84)	810.10					10 953			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 802.29					169 694			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	31 999.45	7 534.12	5 163.75			273 943	127 327	32 183	
			19 301.55	750.07				114 433	12 679	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 43, 44; %=98 - по стр. 45, 55, 65, 74, 89; %=88 - по стр. 53)	8 740.16					125 863			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 43, 44; %=56 - по стр. 45, 55, 65, 74, 89; %=48 - по стр. 53)	5 471.51					73 130			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	46 211.12					472 936			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	114.85	7.85	94.44			1 172	133	826	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 90)	7.85					133			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 90)	4.71					80			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	114.85					1 172			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	109 251.68					770 335			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 337.99					16 485			
	ИТОГО	111 589.67					786 820			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 231.79					15 736			
	ИТОГО	113 821.46					802 556			
	НДС 18%	20 487.86					144 460			
	ВСЕГО С НДС	134 309.32					947 016			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 958.45					143 475			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 281.61					84 083			
	
	Раздел 3.  Электроснабжение	
	
	ГРЩ	
92.	ТЕРм 08-03-522-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А, 1 шт.	2	8.51	8.31	0.21	17.03	16.61	0.41	16.9	2.9	282	281	1	
									3.92	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			15.78				81%	228			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.80				52%	146			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.61					656			
93.	ТЕРм 08-03-523-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А, 1 шт.	6	4.35	4.22	0.12	26.08	25.34	0.74	16.9	2.76	430	428	2	
									4.13	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			24.07				81%	347			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.47				52%	223			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.62					999			
94.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита ГРЩ (ВРУ), 1 м2 очищаемой поверхности	15.2	9.78	9.78		148.66	148.66		16.9	1	2 512	2 512		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			120.41				69%	1 733			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.20				48%	1 206			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.27					5 451			
95.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	360.95	72.00	12.49	54.86	10.94	1.90	16.9	3.53	343	185	7	
				276.46	0.13		42.02	0.02	3.61	17.27		152		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			8.88				69%	128			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.58				48%	89			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.31					559			
96.	ТЕР 13-03-004-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	791.14	28.55	9.50	120.25	4.34	1.44	16.9	4.94	657	73	7	
				753.09	0.13		114.47	0.02	5.04	17.27		577		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			3.53				69%	50			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.62				48%	35			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.40					742			
97.	ТЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	2	62.72	38.10	0.98	125.45	76.20	1.97	16.9	2.95	1 469	1 288	6	
				23.64			47.28		3.72	1		176		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			72.39				81%	1 043			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.53				52%	670			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					247.37					3 182			
98.	С.Цена поставщик 
Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А, шт	2	334.28			668.56					3 296			
				334.28			668.56		4.93			3 296		
	Поправки: М: =1600*1.03/4.93	
99.	ТЕРм 08-03-526-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.	2	117.03	36.40	4.90	234.06	72.79	9.79	16.9	6.45	2 237	1 230	63	
				75.74	0.18		151.48	0.36	6.23	17		944	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			69.49				81%	1 001			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.55				52%	643			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					351.10					3 881			
100.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель   NZMN2-A250, шт	2	7 793.11			15 586.22					76 840			
				7 793.11			15 586.22		4.93			76 840		
	Поправки: М: =37301*1.03/4.93	
101.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.06	990.94	643.24	202.99	59.46	38.59	12.18	16.9	10.19	816	652	124	
				144.71	80.64		8.68	4.84	4.51	16.91		39	82	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			41.26				81%	595			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.23				52%	382			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.95					1 792			
102.	С.Цена поставщик 
Шина медная 5х40мм, шт	6	100.28			601.70					2 966			
				100.28			601.70		4.93			2 966		
	Поправки: М: =480*1.03/4.93	
103.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол, 1шт	6	34.68			208.09					1 026			
				34.68			208.09		4.93			1 026		
	Поправки: М: =166*1.03/4.93	
	1 секция	
104.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	90.76	28.09	4.84	272.27	84.28	14.51	16.9	6.49	2 587	1 424	94	
				57.83	0.18		173.49	0.54	6.16	17		1 069	9	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			80.58				81%	1 161			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.13				52%	745			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					407.98					4 493			
105.	С.Цена поставщик 
Автомат PLHT-C80/3 (C) 80А 3-pol, шт	3	1 103.12			3 309.37					16 315			
				1 103.12			3 309.37		4.93			16 315		
	Поправки: М: =5280*1.03/4.93	
106.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	10	52.94	18.89	1.54	529.44	188.88	15.36	16.9	4.47	5 401	3 192	69	
				32.52			325.20		6.58	1		2 140		
	Объем: 3+1+6													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			179.44				81%	2 586			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.77				52%	1 660			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					831.65					9 646			
107.	С.Цена поставщик 
Автомат S 192 (B) 3А, шт	3	66.44			199.31					983			
				66.44			199.31		4.93			983		
	Поправки: М: =318*1.03/4.93	
108.	С.Цена поставщик 
Автомат S 192 (B) 6А, шт	6	82.11			492.65					2 429			
				82.11			492.65		4.93			2 429		
	Поправки: М: =393*1.03/4.93	
109.	С.Цена поставщик 
УЗО DS 651 В 3А/003, шт	1	193.46			193.46					954			
				193.46			193.46		4.93			954		
	Поправки: М: =926*1.03/4.93	
	2 секция	
110.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	90.76	28.09	4.84	181.52	56.18	9.67	16.9	6.49	1 725	950	63	
				57.83	0.18		115.66	0.36	6.16	17		712	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			53.71				81%	774			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.75				52%	497			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.98					2 996			
111.	С.Цена поставщик 
Автомат PLHT-C80/3 (C) 80А 3-pol, шт	2	1 103.12			2 206.25					10 877			
				1 103.12			2 206.25		4.93			10 877		
	Поправки: М: =5280*1.03/4.93	
112.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	12	52.94	18.89	1.54	635.33	226.66	18.43	16.9	4.47	6 481	3 830	82	
				32.52			390.24		6.58	1		2 568		
	Объем: 6+5+1													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			215.33				81%	3 102			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.33				52%	1 992			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					997.99					11 575			
113.	С.Цена поставщик 
Автомат S 192 (B) 6А, шт	6	82.11			492.65					2 429			
				82.11			492.65		4.93			2 429		
	Поправки: М: =393*1.03/4.93	
114.	С.Цена поставщик 
Автомат S 192 (С) 10А, шт	5	64.56			322.79					1 591			
				64.56			322.79		4.93			1 591		
	Поправки: М: =309*1.03/4.93	
115.	С.Цена поставщик 
УЗО DS 651 В 3А/003, шт	1	193.46			193.46					954			
				193.46			193.46		4.93			954		
	Поправки: М: =926*1.03/4.93	
	ЩИТ АВР	
116.	ТЕРм 08-03-523-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А, 1 шт.	15	4.13	4.02	0.11	62.01	60.30	1.71	16.9	2.74	1 024	1 019	5	
									4.29	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			57.29				81%	825			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.20				52%	530			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.49					2 379			
117.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита, 1 м2 очищаемой поверхности	8	9.78	9.78		78.24	78.24		16.9	1	1 322	1 322		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			63.37				69%	912			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.94				48%	635			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.56					2 869			
118.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	360.95	72.00	12.49	28.88	5.76	1.00	16.9	3.53	181	97	4	
				276.46	0.13		22.12	0.01	3.61	17.27		80		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			4.67				69%	67			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.46				48%	47			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.02					294			
119.	ТЕР 13-03-004-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 (красного цвета), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	791.14	28.55	9.50	63.29	2.28	0.76	16.9	4.94	346	39	4	
				753.09	0.13		60.25	0.01	5.04	17.27		304		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			1.85				69%	27			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.37				48%	19			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.52					392			
120.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.05	990.94	643.24	202.99	49.55	32.16	10.15	16.9	10.19	680	544	103	
				144.71	80.64		7.24	4.03	4.51	16.91		33	68	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.38				81%	496			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.52				52%	318			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.45					1 494			
121.	С.Цена поставщик 
Шина медная 5х40мм, шт	8	100.28			802.27					3 955			
				100.28			802.27		4.93			3 955		
	Поправки: М: =480*1.03/4.93	
122.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол, 1шт	8	34.68			277.45					1 368			
				34.68			277.45		4.93			1 368		
	Поправки: М: =166*1.03/4.93	
123.	ТЕРм 08-03-529-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А, 1 шт.	2	279.20	49.99	5.52	558.40	99.98	11.04	16.9	6.06	4 419	1 690	67	
				223.69	0.18		447.38	0.36	5.95	17		2 662	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			95.32				81%	1 374			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.22				52%	882			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					718.94					6 675			
124.	С.Цена поставщик 
Пускатель переменного тока типа DILM 115 104A (230В), шт	2	3 537.99			7 075.97					28 233			
				3 537.99			7 075.97		3.99			28 233		
	Поправки: М: =14116.57/3.99	
125.	С.Цена поставщик 
Блокировка механическая типа DILM-150-XMV (для механической блокировки контактов пускателя), шт	2	438.74			877.48					4 326			
				438.74			877.48		4.93			4 326		
	Поправки: М: =2100*1.03/4.93	
126.	ТЕРм 08-03-529-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12, 1 шт.	2	167.25	45.04	1.98	334.49	90.07	3.96	16.9	4.16	2 868	1 522	16	
				120.23			240.46		5.53	1		1 330		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			85.57				81%	1 233			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			58.55				52%	791			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.60					4 892			
127.	С.Цена поставщик 
Приставка DILM150-XHI22 (для электрической блокировки контактов пускателя), шт	2	79.39			158.78					783			
				79.39			158.78		4.93			783		
	Поправки: М: =380*1.03/4.93	
128.	ТЕРм 08-01-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.	2	26.89	13.85	11.84	53.78	27.70	23.69	16.9	7.91	671	468	187	
				1.20	0.72		2.40	1.44	6.28	17		15	24	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.68				81%	399			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.94				52%	256			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.40					1 325			
129.	С.Цена поставщик 
Лампа сигнальная M22-L-R/G (зелен./красн.), шт	2	27.58			55.16					272			
				27.58			55.16		4.93			272		
	Поправки: М: =132*1.03/4.93	
130.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	5	90.76	28.09	4.84	453.79	140.46	24.18	16.9	6.49	4 312	2 374	157	
				57.83	0.18		289.15	0.90	6.16	17		1 781	15	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			134.29				81%	1 935			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			91.88				52%	1 242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					679.97					7 489			
131.	С.Цена поставщик 
Автомат S193 C 63А, шт	5	236.92			1 184.60					5 840			
				236.92			1 184.60		4.93			5 840		
	Поправки: М: =1134*1.03/4.93	
132.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	10	52.94	18.89	1.54	529.44	188.88	15.36	16.9	4.47	5 401	3 192	69	
				32.52			325.20		6.58	1		2 140		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			179.44				81%	2 586			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.77				52%	1 660			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					831.65					9 646			
133.	С.Цена поставщик 
Автомат S 192 (B) 6А, шт	5	82.11			410.54					2 024			
				82.11			410.54		4.93			2 024		
	Поправки: М: =393*1.03/4.93	
134.	С.Цена поставщик 
Автомат S 192 (В) 3А, шт	5	66.44			332.19					1 638			
				66.44			332.19		4.93			1 638		
	Поправки: М: =318*1.03/4.93	
	Электроснабжение подъездов	
135.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.45	2 312.45	625.61	1 686.84	1 040.60	281.52	759.08	16.9	4.99	8 546	4 758	3 788	
					176.68			79.51	1	16.9			1 344	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			357.42				84%	5 126			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			216.62				48%	2 929			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 614.64					16 601			
136.	ТЕР 46-03-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	1.5	3 168.17	849.00	2 319.17	4 752.26	1 273.50	3 478.76	16.9	4.99	38 881	21 522	17 359	
					242.90			364.35	1	16.9			6 158	
	Накладные расходы		99%			1 621.47				84%	23 251			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			982.71				48%	13 286			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 356.44					75 419			
137.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.55	1 571.78	352.69	1 219.09	864.48	193.98	670.50	16.9	4.99	6 624	3 278	3 346	
					127.69			70.23	1	16.9			1 187	
	Накладные расходы		99%			261.57				84%	3 751			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			158.53				48%	2 143			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 284.57					12 518			
138.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.3	1 944.70	473.27	25.13	583.41	141.98	7.54	16.9	9.89	4 878	2 399	75	
				1 446.30			433.89		5.54	1		2 404		
	Накладные расходы		99%			140.56				84%	2 015			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.19				48%	1 152			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					809.16					8 045			
139.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.45	2 510.20	1 028.02	152.94	1 129.59	462.61	68.82	16.9	12.36	10 888	7 818	851	
				1 329.24	80.32		598.16	36.14	3.71	16.9		2 219	611	
	Объем: 150*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			473.81				80%	6 743			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			234.41				37%	3 119			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 837.82					20 750			
140.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	1 668.24	485.09	18.94	750.71	218.29	8.52	16.9	9.96	5 885	3 689	85	
				1 164.22	0.31		523.90	0.14	4.03	16.85		2 111	2	
	Объем: 150*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			207.51				80%	2 953			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			102.66				37%	1 366			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 060.88					10 203			
141.	ТЕРр 67-2-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2, 100 м пучка проводов	3.5	51.28	50.63	0.65	179.48	177.21	2.28	16.9	9.46	3 016	2 995	22	
					0.30			1.05	1	17			18	
	Накладные расходы		85%			151.52				72%	2 169			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			115.87				52%	1 567			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.87					6 752			
142.	ТЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	2.5	480.38	329.58	117.30	1 200.95	823.95	293.25	16.9	6.37	16 315	13 925	1 868	
				33.50	4.70		83.75	11.76	6.23	16.91		522	199	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			793.92				81%	11 440			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			543.21				52%	7 344			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 538.09					35 100			
143.	ТССЦ 103-1396 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м	255	11.97			3 052.35					10 557			
				11.97			3 052.35		41.4			10 557		
	Объем: 250*1.02													
144.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	147	3.46			508.62					2 376			
				3.46			508.62		16.16			2 376		
145.	ТССЦ 301-7354 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	250	14.55			3 637.50					19 520			
				14.55			3 637.50		78.08			19 520		
146.	ТЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	2.5	338.90	143.71	49.37	847.25	359.28	123.43	16.9	7.91	8 893	6 072	976	
				145.82	3.02		364.55	7.55	5.06	16.88		1 845	127	
	Накладные расходы		95%			348.49				81%	5 021			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			238.44				52%	3 223			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 434.18					17 138			
147.	ТЕРм 08-02-412-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	1	234.04	107.30	59.24	234.04	107.30	59.24	16.9	7.91	2 535	1 813	469	
				67.49	3.62		67.49	3.62	3.75	16.88		253	61	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			105.37				81%	1 518			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.10				52%	974			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					411.51					5 027			
148.	ТССЦ 501-8511 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (прим), 1000 м	0.158	52 262.85			8 257.53					66 446			
				52 262.85			8 257.53		420 542.41			66 446		
	Объем: 155*1.02													
149.	ТССЦ 501-8512 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (прим), 1000 м	0.199	82 699.48			16 457.20					130 091			
				82 699.48			16 457.20		653 723.32			130 091		
	Объем: 195*1.02													
	Щиты этажные	
150.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	185	52.94	18.89	1.54	9 794.64	3 494.28	284.16	16.9	4.47	99 910	59 053	1 270	
				32.52			6 016.20		6.58	1		39 587		
	Объем: 5+180													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3 319.57				81%	47 833			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 271.28				52%	30 708			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 385.49					178 450			
151.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2, шт	180	68.53			12 334.93					60 811			
				68.53			12 334.93		4.93			60 811		
	Поправки: М: =328*1.03/4.93	
152.	С.Цена поставщик 
Автоматический  лестничный выключатель EATON Moeller  на DIN-рейку, шт	5	250.71			1 253.55					6 180			
				250.71			1 253.55		4.93			6 180		
	Поправки: М: =1200*1.03/4.93	
153.	ТССЦ 509-2642 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, шт.	100	5.99			599.00					2 751			
				5.99			599.00		27.51			2 751		
154.	ТССЦ 509-1264 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	188	3.07			577.16					3 621			
				3.07			577.16		19.26			3 621		
155.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 ( подключение квартир), 100 шт.	3.6	151.46	148.98		545.26	536.33		16.9	1	9 215	9 064		
				2.48			8.93		16.92	1		151		
	Объем: 180*2													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			509.51				81%	7 342			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			348.61				52%	4 713			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 403.39					21 270			
	замена электропроводки моп (лестничные клетки, подвал)	
156.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	1.45	53.31	52.33	0.98	77.30	75.88	1.42	16.9	9.41	1 296	1 282	13	
					0.45			0.65	1	17			11	
	Накладные расходы		85%			65.05				72%	931			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.74				52%	672			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.10					2 899			
157.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.3	48.36	48.36		14.51	14.51		16.9	1	245	245		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			12.33				72%	176			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.43				52%	127			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.28					549			
158.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.45	2 312.45	625.61	1 686.84	1 040.60	281.52	759.08	16.9	4.99	8 546	4 758	3 788	
					176.68			79.51	1	16.9			1 344	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			357.42				84%	5 126			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			216.62				48%	2 929			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 614.64					16 601			
159.	ТЕР 46-03-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	1.5	3 168.17	849.00	2 319.17	4 752.26	1 273.50	3 478.76	16.9	4.99	38 881	21 522	17 359	
					242.90			364.35	1	16.9			6 158	
	Накладные расходы		99%			1 621.47				84%	23 251			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			982.71				48%	13 286			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 356.44					75 419			
160.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.214	1 944.70	473.27	25.13	416.17	101.28	5.38	16.9	9.89	3 479	1 712	53	
				1 446.30			309.51		5.54	1		1 715		
	Накладные расходы		99%			100.27				84%	1 438			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			60.77				48%	822			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					577.21					5 739			
161.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.45	2 510.20	1 028.02	152.94	1 129.59	462.61	68.82	16.9	12.36	10 888	7 818	851	
				1 329.24	80.32		598.16	36.14	3.71	16.9		2 219	611	
	Объем: 150*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			473.81				80%	6 743			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			234.41				37%	3 119			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 837.82					20 750			
162.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	1 668.24	485.09	18.94	750.71	218.29	8.52	16.9	9.96	5 885	3 689	85	
				1 164.22	0.31		523.90	0.14	4.03	16.85		2 111	2	
	Объем: 150*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			207.51				80%	2 953			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			102.66				37%	1 366			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 060.88					10 203			
163.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	1.45	2 495.42	891.76	346.73	3 618.36	1 293.05	502.76	16.9	6.54	31 592	21 852	3 288	
				1 256.94	15.92		1 822.56	23.09	3.54	16.91		6 452	390	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 250.33				81%	18 016			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			855.49				52%	11 566			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 724.18					61 174			
164.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	5	86.08			430.39					2 122			
				86.08			430.39		4.93			2 122		
	Поправки: М: =412*1.03/4.93	
165.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  IP44, шт	140	79.39			11 114.81					54 796			
				79.39			11 114.81		4.93			54 796		
	Поправки: М: =380*1.03/4.93	
166.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	145	27.16			3 938.24					19 416			
				27.16			3 938.24		4.93			19 416		
	Поправки: М: =130*1.03/4.93	
167.	ТЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.05	672.68	398.92	29.52	33.63	19.95	1.48	16.9	3.82	374	337	6	
				244.24	0.54		12.21	0.03	2.58	17		32		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.98				81%	273			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.99				52%	175			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.60					822			
168.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP44 универсальный, шт.	5	18.59			92.97					458			
				18.59			92.97		4.93			458		
	Поправки: М: =89*1.03/4.93	
169.	ТЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.05	400.92	331.25	7.67	20.05	16.56	0.38	16.9	7.58	296	280	3	
				62.00	0.54		3.10	0.03	4.36	17		14		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.76				81%	227			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.78				52%	146			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.59					668			
170.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02, шт	5	24.03			120.13					592			
				24.03			120.13		4.93			592		
	Поправки: М: =115*1.03/4.93	
171.	ТЕРм 08-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.	45	38.43	13.85	23.70	1 729.26	623.16	1 066.50	16.9	7.91	19 252	10 531	8 436	
				0.88	1.45		39.60	65.34	7.18	16.85		284	1 101	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			654.08				81%	9 422			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			447.53				52%	6 049			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 830.86					34 723			
172.	С.Цена поставщик 
звонковая кнопка (выключатель кнопочного типа), шт	45	20.47			921.36					4 542			
				20.47			921.36		4.93			4 542		
	Поправки: М: =98*1.03/4.93	
173.	ТССЦ 503-0657 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Коробка установочная У-92, шт.	125	9.10			1 137.50					659			
				9.10			1 137.50		5.27			659		
174.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	5.65	314.15	228.02	61.33	1 774.92	1 288.34	346.53	16.9	5.53	24 511	21 773	1 916	
				24.79	1.63		140.06	9.22	5.87	16.87		822	156	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 232.68				81%	17 762			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			843.41				52%	11 403			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 851.02					53 677			
175.	ТССЦ 103-1392 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	576.3	3.63			2 091.97					6 466			
				3.63			2 091.97		11.22			6 466		
	Объем: 565*1.02													
176.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром до 20 мм, шт.	350	0.84			294.00					1 306			
				0.84			294.00		3.73			1 306		
177.	ТССЦ 301-7350 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 15-19 мм, шт.	565	11.71			6 616.15					35 409			
				11.71			6 616.15		62.67			35 409		
178.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	5.65	103.59	64.55	5.93	585.26	364.70	33.49	16.9	7.9	7 144	6 163	265	
				33.11	0.36		187.07	2.03	3.83	17		716	35	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			348.39				81%	5 020			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			238.37				52%	3 223			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 172.03					15 387			
179.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.576	3 697.14			2 129.55					19 067			
				3 697.14			2 129.55		33 102.26			19 067		
	Объем: 565*1.02													
	Электроснабжение лифтов	
180.	ТЕРр 67-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов	4.5	34.84	34.51	0.33	156.78	155.30	1.49	16.9	9.3	2 638	2 624	14	
					0.15			0.68	1	17			11	
	Накладные расходы		85%			132.58				72%	1 897			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.39				52%	1 370			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					390.75					5 905			
181.	ТЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	4.5	480.38	329.58	117.30	2 161.71	1 483.11	527.85	16.9	6.37	29 366	25 065	3 362	
				33.50	4.70		150.75	21.17	6.23	16.91		939	358	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 429.07				81%	20 593			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			977.78				52%	13 220			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 568.56					63 179			
182.	ТССЦ 103-1396 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м	459	11.97			5 494.23					19 003			
				11.97			5 494.23		41.4			19 003		
	Объем: 450*1.02													
183.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	265	3.46			916.90					4 282			
				3.46			916.90		16.16			4 282		
184.	ТССЦ 301-7354 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	450	14.55			6 547.50					35 136			
				14.55			6 547.50		78.08			35 136		
185.	ТЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	4.5	200.48	107.30	17.77	902.14	482.87	79.97	16.9	7.91	10 276	8 160	633	
				75.40	1.08		339.30	4.86	4.37	17		1 483	83	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			463.34				81%	6 677			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			317.02				52%	4 286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 682.51					21 239			
186.	С Цена поставщик. 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А) -FRLS 5х6 мм, м	459	53.48			24 549.52					121 029			
				53.48			24 549.52		4.93			121 029		
	Объем: 450*1.02													
	Поправки: М: =256*1.03/4.93	
	прочие работы	
187.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.886	48.13	4.41	36.66	283.28	25.96	215.78	16.9	8.51	2 977	439	1 836	
									1	1				
	Объем: 3.27*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			25.96				100%	439			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			15.58				60%	263			
188.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.886	16.40		16.40	96.53		96.53		9.28	896		896	
														
	Объем: 3.27*1.8													
	устройство контура заземления	
189.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 275.12	1 275.12		19.13	19.13		16.9	1	323	323		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			13.77				61%	197			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			7.27				31%	100			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.17					620			
190.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	704.46	704.46		10.57	10.57		16.9	1	179	179		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			7.61				61%	109			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.02				31%	55			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.20					344			
191.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.015	419.01	113.40	305.61	6.29	1.70	4.58	16.9	5.33	53	29	24	
					34.14			0.51	1	16.9			9	
	Накладные расходы		86%			1.90				73%	28			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.95				34%	13			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.14					94			
192.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	246.51	106.79	61.69	73.95	32.04	18.51	16.9	7.16	774	541	133	
				78.03	2.87		23.41	0.86	4.27	16.88		100	15	
	Накладные расходы		95%			31.26				81%	450			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.39				52%	289			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.59					1 513			
193.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.016	5 326.70			85.23					612			
				5 326.70			85.23		38 247.36			612		
194.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.25	385.74	165.67	80.76	96.44	41.42	20.19	16.9	6.89	987	700	139	
				139.31	3.32		34.83	0.83	4.25	16.89		148	14	
	Накладные расходы		95%			40.14				81%	578			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.46				52%	371			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.04					1 937			
195.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.039	7 160.12			279.24					1 634			
				7 160.12			279.24		41 896.39			1 634		
196.	ТЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.25	850.42	320.96	64.24	212.61	80.24	16.06	16.9	3.13	1 667	1 356	50	
				465.22	0.45		116.31	0.11	2.24	17		261	2	
	Накладные расходы		95%			76.33				81%	1 100			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.23				52%	706			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					341.17					3 473			
197.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.0255	21 635.60			551.71					3 003			
				21 635.60			551.71		117 772.14			3 003		
	Объем: 25*1.02													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	196 139.19	18 111.22	13 187.91			1 265 259	306 076	74 389	
			164 798.55	1 196.79				884 094	20 223	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	7 075.97					28 233			
			7 075.97					28 233		
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 124)	212.28					847			
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 124)	87.46					349			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	7 375.71					29 429			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	143 138.69	12 894.56	3 552.14			955 519	217 915	23 971	
			126 692.03	165.71				713 632	2 797	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	114 758.05					644 414			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 92, 93, 97, 99, 101, 104, 106, 110, 112, 116, 120, 123, 126, 128, 130, 132, 142, 146, 147, 150, 155, 163, 167, 169, 171, 174, 178, 181, 185, 192, 194, 196; %=72 - по стр. 141, 156, 157, 180)	12 364.73					178 130			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 92, 93, 97, 99, 101, 104, 106, 110, 112, 116, 120, 123, 126, 128, 130, 132, 141, 142, 146, 147, 150, 155-157, 163, 167, 169, 171, 174, 178, 180, 181, 185, 192, 194, 196)	8 489.18					114 770			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	163 992.60					1 248 419			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 105.02	5 190.70	9 323.46			151 543	87 722	47 686	
			3 590.85	1 031.08				16 138	17 426	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	364.47					2 246			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 94-96, 117-119; %=84 - по стр. 135-138, 158-160; %=80 - по стр. 139, 140, 161, 162; %=61 - по стр. 189, 190; %=73 - по стр. 191)	6 048.83					86 601			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 94-96, 117-119, 135-138, 158-160; %=37 - по стр. 139, 140, 161, 162; %=31 - по стр. 189, 190; %=34 - по стр. 191)	3 539.69					47 714			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 693.54					285 858			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	27 439.70					126 091			
			27 439.70					126 091		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	27 439.70					126 091			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	379.81	25.96	312.31			3 873	439	2 732	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 187)	25.96					439			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 187)	15.58					263			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	379.81					3 873			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	226 881.36					1 693 670			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 855.26					36 245			
	ИТОГО	231 736.62					1 729 915			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 634.73					34 598			
	ИТОГО	236 371.35					1 764 513			
	НДС 18%	42 546.84					317 612			
	ВСЕГО С НДС	278 918.19					2 082 125			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 413.56					264 731			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 028.87					162 484			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	329 348.14	30 963.48	21 616.55			2 065 239	523 282	132 086	
			276 714.01	2 168.20				1 408 963	36 643	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	7 075.97					28 233			
			7 075.97					28 233		
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 124)	212.28					847			
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 124)	87.46					349			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	7 375.71					29 429			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	187 031.81	12 894.56	3 552.14			1 104 795	217 915	23 971	
			170 585.15	165.71				862 908	2 797	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	158 651.17					793 690			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 92, 93, 97, 99, 101, 104, 106, 110, 112, 116, 120, 123, 126, 128, 130, 132, 142, 146, 147, 150, 155, 163, 167, 169, 171, 174, 178, 181, 185, 192, 194, 196; %=72 - по стр. 141, 156, 157, 180)	12 364.73					178 130			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 92, 93, 97, 99, 101, 104, 106, 110, 112, 116, 120, 123, 126, 128, 130, 132, 141, 142, 146, 147, 150, 155-157, 163, 167, 169, 171, 174, 178, 180, 181, 185, 192, 194, 196)	8 489.18					114 770			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	207 885.72					1 397 695			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 562.14	7 237.08	10 816.49			371 749	122 307	61 760	
			35 508.56	1 040.92				187 689	17 592	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 449.94					137 062			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 41, 42, 135-138, 158-160; %=69 - по стр. 33, 34, 94-96, 117-119; %=77 - по стр. 35, 84; %=80 - по стр. 139, 140, 161, 162; %=61 - по стр. 189, 190; %=73 - по стр. 191)	7 902.92					113 401			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 33-35, 41, 42, 84, 94-96, 117-119, 135-138, 158-160; %=37 - по стр. 139, 140, 161, 162; %=31 - по стр. 189, 190; %=34 - по стр. 191)	4 773.42					64 394			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	66 238.48					549 544			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	81 183.56	10 798.03	6 841.17			555 417	182 488	42 797	
			63 544.33	961.57				330 133	16 254	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4, 43, 44; %=98 - по стр. 5, 13, 19, 26, 32, 40, 45, 55, 65, 74, 89; %=88 - по стр. 10, 53)	12 338.99					177 687			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4, 43, 44; %=56 - по стр. 5, 13, 19, 26, 32, 40, 45, 55, 65, 74, 89; %=48 - по стр. 10, 53)	7 731.58					103 356			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	101 254.13					836 460			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	494.66	33.81	406.75			5 045	572	3 558	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 90, 187)	33.81					572			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 90, 187)	20.29					343			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	494.66					5 045			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	383 248.70					2 818 173			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 201.52					60 309			
	ИТОГО	391 450.22					2 878 482			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 829.00					57 570			
	ИТОГО	399 279.22					2 936 052			
	НДС 18%	71 870.26					528 489			
	ВСЕГО С НДС	471 149.48					3 464 541			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	32 606.64					469 218			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 994.18					282 520			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                      Липовская О.А.	
	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                      Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)