«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»	
________________ /С. Б. Русович /	________________ /Е. В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Объект:	капитальный ремонт  МКД по ул. Тихоненко, д.9 ( по решению суда)	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 8.1	
на капитальный ремонт сети электроснабжения (МОП лестничных клеток и подвала) многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Тихоненко, д.9	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Демонтаж: выключателей,	100 шт.	0.03	
2.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.05	
3.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб	0.45	
4.	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	0.45	
	Общестроительные работы	
5.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.	0.02	
6.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м	0.2	
7.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.01828	
8.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.05	
9.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.05	
10.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.252	
11.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	0.252	
	Монтажные работы (освещение МОП)	
12.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2	
13.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	2	
14.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.2	
15.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м	20.4	
16.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.	2	
17.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	1.5	
18.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.2	
19.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.25	
20.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.046	
21.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
22.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.1	
23.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02	
24.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.2	
25.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
26.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.1	
27.	Коробка установочная У-92	10 шт.	0.3	
28.	Разветвительная коробка У-198	10 шт.	0.6	
29.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.07	
30.	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	7	
31.	Лампа энергосберегающая	шт	7	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                       Рябкова Г. Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)