«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	      Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ / С.Б. Русович/	________________ / И.А. Макарова/	
		
          « 08 » ноября  2017г.	            « 08 » ноября  2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 2-доп	
на дополнительные работы по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Аральская,18	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Работы, не вошедшие в основные	
1.	Установка столбиков сигнальных:	100 шт.	0.08	
2.	Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм	шт.	8	
3.	Устройство основания под фундаменты песчаного	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0014	
4.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.15	
5.	Устройство ступеней бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0022	
6.	Устройство лотков водоотводных бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0018	
7.	Разборка кирпичной кладки оголовников канализационных колодцев	1 м3 кладки	0.2	
8.	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
9.	Установка люка	1 шт.	2	
10.	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	0.7	
11.	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20	1 дерево	8	
12.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.46	
	Работы, не вошедшие в дополнительные	
13.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01326	
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	21.22	
15.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01326	
16.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта	0.1326	
17.	Песок природный для строительных работ средний	м3	14.59	
18.	Разработка грунта вручную в местах пересечения трубопроводов дождевой канализации с низковольтным кабелем и газопроводом	100 м3 грунта	0.08	

Составил:	 ведущий инженер ОК                                                       Е.И. Еникеев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	 зам. начальника ОК                                                         О.В. Толмачёва	
	(должность, подпись, Ф.И.О)