Author: User

< 7_1 * 1капитальный ремонт * 3 > | ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01 | Объемы работ

«СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб.
________________ /______________________ / | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г.
Стройка: |
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
к дефектной ведомости № 3
на капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов по адресу ул. Каштановая Аллея 56-58

№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество

1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Е46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 4.062
2. | Е58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.81
3. | Е12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм до 40мм | 100 м2 стяжки | 4.062
4. | Е12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 4.062
5. | Е12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 4.062
6. | Е12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 4.062
7. | С Цена поставщик. | Унифлекс ЭПП | м2 | 471.192
8. | С Цена поставщик. | Унифлекс ЭКП | м2 | 463.068
9. | Е61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм  Выравнивание под примыкания . | 100 м2 поверхности | 0.382
10. | Е12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.832
11. | С Цена поставщик. | Унифлекс ЭКП | м2 | 209.664
12. | Е58-20-3 | Смена обделок из листовой стали ( парапетов ) шириной до 1 м | 100 м | 0.58
13. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (, свесы фартуки примыканий.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.32
14. | Е20-02-012-01 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 5
15. | С Цена поставщик. | Аэратор Поливент | шт. | 5
16. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.013
17. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.3
18. | С Цена поставщик. | Блок металлический дверной (выход на кровлю) | м2 | 1.3
19. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (5 каналов) | 100 м труб | 0.009
20. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0378
21. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.009
22. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0792
23. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (7 каналов) | 100 м труб | 0.006
24. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0252
25. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.006
26. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0792
27. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.1
28. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.1
29. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.34
30. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.31
31. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.04
32. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.02
33. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.02
34. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 7
35. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 7

Составил: |
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: |
| (должность, подпись, Ф.И.О)