«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	548 553	руб.	Смета на сумму:	548 553	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	      Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Макарова /	
		
           «08» ноября 2017г.	               «08» ноября 2017г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-доп	
(Локальный сметный расчет)	
на дополнительные работы по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Алданская,11-13	
Сметная стоимость:	548.553	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.292	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	49.772	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1кв.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Мощение плиткой 80 мм прохода под аркой дома	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 8см	100 м3 конструкций		0.0668	6 900.71	461	59 048.03	3 944	8.555	
		Объем: 83.5*0.08									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	16.25578	8.820	143	149.970	2 438	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.764852	11.429	32	194.614	538	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	2.6219	95.16	250	468.45	1 228	4.923	
			(1)			11.23	29	191.22	501	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.086172	8.58	1	35.88	3	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.142952	139.36	20	1 430.52	204	10.265	
			(1)			15.08	2	256.87	37	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	7.8657	6.03	47	8.99	71	1.491	
		Накладные расходы				104%	182	88%	2 619		
		Сметная прибыль				60%	105	48%	1 428		
		Всего с НР и СП					748		7 991		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		0.1	1 689.81	169	15 301.41	1 530	9.053	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	6.826	9.160	63	155.940	1 064	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	0.94	11.230	11	191.220	180	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	0.94	95.16	89	468.45	440	4.923	
			(1)			11.23	11	191.22	180	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	2.82	6.03	17	8.99	25	1.491	
		Накладные расходы				104%	77	88%	1 095		
		Сметная прибыль				60%	44	48%	597		
		Всего с НР и СП					290		3 222		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		15.05	3.71	56	36.66	552	9.857	
		Объем: 6.68*2.2+10*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		15.05	16.40	247	145.95	2 197	8.895	
		Объем: 6.68*2.2+10*0.2*0.08*2.2									
	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0355	4 846.79	172	49 459.80	1 756	10.209	
		Объем: 88.72*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.53534	8.280	4	140.760	75	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.54851	15.080	23	256.870	398	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.18144	112.40	133	1 144.08	1 352	10.179	
			(1)			15.08	18	256.87	303	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.36707	93.88	34	890.86	327	9.489	
			(1)			15.08	6	256.87	94	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00142	263.51		1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	26	81%	383		
		Сметная прибыль				43%	12	34%	161		
		Всего с НР и СП					209		2 300		
	
6.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		56.8	16.40	932	145.95	8 290	8.895	
		Объем: 35.5*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0355	344.93	12	3 421.73	121	10.083	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.106145	8.280	1	140.760	15	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.11573	15.080	2	256.870	30	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.11573	93.88	11	890.86	103	9.489	
			(1)			15.08	2	256.87	30	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.002485	126.43		1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00071	263.51		1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3	81%	36		
		Сметная прибыль				43%	1	34%	15		
		Всего с НР и СП					16		173		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1774	2 520.14	447	17 348.53	3 078	6.886	
		Объем: 88.72*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.788728	8.510	24	144.650	403	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.462312	14.301	35	243.333	599	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.761046	102.57	78	835.60	636	8.147	
			(1)			11.23	9	191.22	146	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.313998	139.36	44	1 430.52	449	10.265	
			(1)			15.08	5	256.87	81	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.255992	223.58	281	1 170.91	1 471	5.237	
			(1)			16.11	20	273.99	344	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.131276	133.41	18	763.85	100	5.726	
			(1)			12.94	2	219.76	29	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.887	3.60	3	20.52	18	5.7	
		Накладные расходы				142%	84	121%	1 212		
		Сметная прибыль				81%	48	65%	651		
		Всего с НР и СП					579		4 942		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		19.514	104.66	2 042	516.66	10 082	4.937	
		Объем: 17.74*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.08872	61 088.01	5 420	523 248.53	46 423	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	3.2790912	8.670	28	147.370	483	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.721804	14.601	54	248.282	924	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.3531056	102.57	36	835.60	295	8.147	
			(1)			11.23	4	191.22	68	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.2297848	93.88	22	890.86	205	9.489	
			(1)			15.08	3	256.87	59	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0363752	139.36	5	1 430.52	52	10.265	
			(1)			15.08	1	256.87	9	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.860584	76.06	65	517.81	446	6.808	
			(1)			12.94	11	219.76	189	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.9216752	110.81	213	779.38	1 498	7.033	
			(1)			16.11	31	273.99	527	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.2626112	133.41	35	763.85	201	5.726	
			(1)			12.94	3	219.76	58	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.057668	127.56	7	698.95	40	5.479	
			(1)			15.08	1	256.87	15	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.3308	400.56	533	3 333.65	4 436	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	16.76808	266.28	4 465	2 308.69	38 712	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.6616	3.60	10	20.52	55	5.7	
		Накладные расходы				142%	116	121%	1 702		
		Сметная прибыль				81%	66	65%	915		
		Всего с НР и СП					5 603		49 040		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0444	14 953.22	664	73 400.04	3 259	4.908	
		Объем: 88.72*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.218892	11.972	3	203.871	45	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.176712	102.57	18	835.60	148	8.147	
			(1)			11.23	2	191.22	34	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04218	139.36	6	1 430.52	60	10.265	
			(1)			15.08	1	256.87	11	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.5288	141.30	640	673.68	3 051	4.768	
		Накладные расходы				142%	4	121%	54		
		Сметная прибыль				81%	2	65%	29		
		Всего с НР и СП					671		3 343		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.53	141.30	-640	673.68	-3 052	4.769	
		Объем: (0.0444)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.53	280.61	1 271	2 121.17	9 609	7.56	
		Объем: (0.0444)*(102.0)									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		8.872	144.07	1 278	2 196.06	19 483	15.245	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	104.6896	10.360	1 085	176.300	18 457	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.53232	12.085	6	205.490	109	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.26616	102.57	27	835.60	222	8.147	
			(1)			11.23	3	191.22	51	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.26616	133.41	36	763.85	203	5.726	
			(1)			12.94	3	219.76	58	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.05704	10.08	51	13.73	69	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.26616	101.31	27	999.00	266	9.861	
			(1)			12.94	3	219.76	58	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.4436	104.66	46	516.66	229	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.7744	3.60	6	20.52	36	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 549	121%	22 465		
		Сметная прибыль				81%	884	65%	12 068		
		Всего с НР и СП					3 711		54 016		
	
15.	С5 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2		90.49	82.62	7 476	480.00	43 435	5.81	
		Объем: (8.872)*10.2									
	
16.	Е08-01-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.1	4 587.29	459	21 071.59	2 107	4.59	
		Объем: 10*0.5*2									
16. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	14.3	1.43	9.050	13	154.380	221	17.059	
16. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.79	0.179	35.39	6	101.14	18	2.858	
16. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.55	0.055	101.31	6	999.00	55	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	12	16.983	
16. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.008	0.0008	2 447.30	2	24 380.60	20	9.962	
16. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.016	0.0016	6 852.00	11	56 219.81	90	8.205	
16. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.22	0.022	10 162.01	224	29 377.18	646	2.891	
16. 7.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	110	11	7.09	78	39.92	439	5.63	
16. 8.	С402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м3	2.5	0.25	477.62	119	2 473.89	618	5.18	
		Накладные расходы				122%	16	104%	230		
		Сметная прибыль				68%	9	54%	119		
		Всего с НР и СП					484		2 456		
	
	Установка бортовых камней	
17.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00067	4 846.79	3	49 459.80	33	11	
		Объем: 12*0.28*0.2									
17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0101036	8.280		140.760	1	17	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0292254	15.080		256.870	8	17.034	
17. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0222976	112.40	3	1 144.08	26	10.179	
			(1)			15.08		256.87	6	17.034	
17. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0069278	93.88	1	890.86	6	9.489	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000268	263.51		1 266.59		4.807	
		Накладные расходы						81%	7		
		Сметная прибыль						34%	3		
		Всего с НР и СП							43		
	
18.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		1.072	16.40	18	145.95	156	8.667	
		Объем: 0.67*1.6									
	
19.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00067	344.93		3 421.73	2		
19. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0020033	8.280		140.760		17	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0021842	15.080		256.870	1	17.034	
19. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0021842	93.88		890.86	2	9.489	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
19. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0000469	126.43		1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
19. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000134	263.51		1 266.59		4.807	
		Накладные расходы						81%	1		
		Сметная прибыль						34%			
		Всего с НР и СП							3		
	
20.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0034	2 520.14	9	17 348.53	59	6.556	
		Объем: 12*0.28*0.1									
20. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.053448	8.510		144.650	8	16.998	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.047192	14.301	1	243.333	11	17.015	
20. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.014586	102.57	1	835.60	12	8.147	
			(1)			11.23		191.22	3	17.028	
20. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.006018	139.36	1	1 430.52	9	10.265	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
20. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.024072	223.58	5	1 170.91	28	5.237	
			(1)			16.11		273.99	7	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.002516	133.41		763.85	2	5.726	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
20. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.017	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				142%	1	121%	23		
		Сметная прибыль				81%	1	65%	12		
		Всего с НР и СП					11		94		
	
21.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.37	104.66	39	516.66	191	4.897	
		Объем: 0.34*1.10									
	
22.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.12	937.76	113	12 783.98	1 534	13.575	
22. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	9.1296	8.970	82	152.560	1 393	17.008	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.0816	15.080	1	256.870	21	17.034	
22. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.0816	113.70	9	810.77	66	7.131	
			(1)			15.08	1	256.87	21	17.034	
22. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0048	101.31		999.00	5	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
22. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00012	10 705.00	1	54 434.60	7	5.085	
22. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0204	960.26	20	3 126.47	64	3.256	
		Накладные расходы				142%	118	121%	1 711		
		Сметная прибыль				81%	67	65%	919		
		Всего с НР и СП					298		4 164		
	
23.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.002	569.06	1	2 995.86	6	6	
		Объем: (0.12)*(0.06*0.33)									
	
24.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.609	685.00	417	3 302.36	2 011	4.823	
		Объем: (0.12)*(5.9*0.86)									
	
25.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		12	34.14	410	185.77	2 229	5.437	
	
	Прочие работы	
26.	Е06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство лотков водоотводных бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0098	74 112.93	726	415 225.99	4 069	5.605	
26. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	358.02	3.508596	9.280	33	157.880	554	17.013	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.6	0.20188	15.030	3	256.010	52	17.034	
26. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18.8	0.18424	97.19	18	1 104.78	204	11.367	
			(1)			15.08	3	256.87	47	17.034	
26. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.53	0.014994	113.70	2	810.77	12	7.131	
			(1)			15.08		256.87	4	17.034	
26. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.002646	102.57		835.60	2	8.147	
			(1)			11.23		191.22	1	17.028	
26. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.178458	2.21		10.22	2	4.624	
26. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.8	0.00784	3.42		13.62		3.982	
26. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.022246	101.31	2	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94		219.76	5	16.983	
26. 9.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00049	16 152.00	8	120 128.96	59	7.437	
26. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.0004214	10 705.00	5	54 434.60	23	5.085	
26. 11.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000686	1 603.30	1	5 828.56	4	3.635	
26. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.008428	1 373.00	12	6 009.15	51	4.377	
26. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.392	33.38	13	226.78	89	6.794	
26. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	0.9996	632.95	633	3 046.19	3 045	4.813	
26. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0002548	1 208.60		11 305.46	3	9.354	
26. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.077	0.0007546	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	38	89%	539		
		Сметная прибыль				55%	20	44%	267		
		Всего с НР и СП					784		4 875		
	
27.	Е47-01-110-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20	1 дерево		7	209.47	1 466	1 731.54	12 121	8.268	
27. 1.	З1-100-50	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	2.88	20.16	11.770	237	199.780	4 028	16.974	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.4	9.8	11.230	110	191.220	1 874	17.028	
27. 3.	Х03-1002	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м	маш.-ч	1.4	9.8	125.41	1 229	825.84	8 093	6.585	
			(1)			11.23	110	191.22	1 874	17.028	
		Накладные расходы				115%	399	98%	5 784		
		Сметная прибыль				77%	267	61%	3 600		
		Всего с НР и СП					2 132		21 505		
	
28.	Е47-02-045-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка саженцев сплошная: хвойных пород	100 саженцев		0.15	75.75	11	1 292.16	194	17.636	
		Объем: 7+8									
28. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	8.37	1.2555	9.050	11	154.380	194	17.059	
		Накладные расходы				115%	13	98%	190		
		Сметная прибыль				77%	8	61%	118		
		Всего с НР и СП					32		502		
	
29.	С414-0105 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт.		7	157.21	1 100	524.60	3 672	3.338	
	
30.	С414-0320 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт.		8	500.30	4 002	1 625.55	13 004	3.249	
	
31.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	2 168.55	2 169	14 380.30	14 380	6.63	
31. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	40	8.430	337	143.350	5 734	17.005	
31. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	122.09	1 831	576.42	8 646	4.721	
		Накладные расходы				115%	388	98%	5 619		
		Сметная прибыль				77%	259	61%	3 498		
		Всего с НР и СП					2 816		23 497		
	
32.	Е47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	792.33	792	4 349.08	4 349	5.491	
32. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	8.970	54	152.560	914	17.008	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	12.940	35	219.760	602	16.983	
32. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	133.41	366	763.85	2 093	5.726	
			(1)			12.94	35	219.76	602	16.983	
32. 4.	С411-0001	Вода	м3	10	10	3.60	36	20.52	205	5.7	
32. 5.	С414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	2	168.53	337	568.55	1 137	3.374	
		Накладные расходы				115%	102	98%	1 486		
		Сметная прибыль				77%	69	61%	925		
		Всего с НР и СП					963		6 759		
	
33.	Е27-09-004-01 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017 
прим)	Установка столбиков сигнальных:	100 шт.		0.12	4 664.43	560	34 773.47	4 173	7.452	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	71.04	8.5248	8.970	76	152.560	1 301	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.53	2.7036	14.309	39	243.495	658	17.017	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	14.41	1.7292	113.70	197	810.77	1 402	7.131	
			(1)			15.08	26	256.87	444	17.034	
33. 4.	Х16-0402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	8.12	0.9744	155.44	151	956.83	932	6.156	
			(1)			12.94	13	219.76	214	16.983	
33. 5.	С101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.02784	0.0033408	26 296.00	88	97 614.65	326	3.712	
33. 6.	С104-1298	Фольга алюминиевая: для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	0.00055	0.000066	79 661.00	5	227 174.00	15	2.852	
33. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00812	0.0009744	20 496.00	20	72 156.04	70	3.52	
33. 8.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.0036	0.000432	51 191.00	22	292 920.13	127	5.722	
		Накладные расходы				142%	163	121%	2 370		
		Сметная прибыль				81%	93	65%	1 273		
		Всего с НР и СП					816		7 817		
	
34.	С101-3060 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм	шт.		12	74.98	900	312.05	3 745	4.161	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					33 202		218 742	6.588	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					31 949		207 547	6.496	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					17 658		87 984	4.983	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 20, 22, 33; %=104 - по стр. 16; %=89 - по стр. 26; %=98 - по стр. 27, 28, 31, 32)					3 279		47 528	14.495	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 20, 22, 33; %=54 - по стр. 16; %=44 - по стр. 26; %=61 - по стр. 27, 28, 31, 32)					1 956		26 600	13.599	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					37 184		281 675	7.575	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 253		11 195	8.935	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 253		11 195	8.935	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					38 437		292 870	7.619	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	823	2.14	6 267	7.615	
	ИТОГО					39 260		299 137	7.619	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	785	2	5 983	7.622	
	ИТОГО					40 045		305 120	7.619	
	НДС 18%				18	7 208	18	54 922	7.62	
	ВСЕГО С НДС					47 253		360 042	7.619	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 279		47 528	14.495	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 956		26 600	13.599	
	
	Раздел 2.  Работы по устройству подсыпки из песка, не учтенные в основной смете	
	
35.	Е01-03-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка территории песком бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м	1000 м3 грунта		0.24	535.04	128	5 534.09	1 328	10.375	
35. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.6	1.824	12.940	24	219.760	401	16.983	
35. 2.	Х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	7.6	1.824	70.40	128	728.17	1 328	10.343	
			(1)			12.94	24	219.76	401	16.983	
		Накладные расходы				95%	23	81%	325		
		Сметная прибыль				43%	10	34%	136		
		Всего с НР и СП					161		1 789		
	
36.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		264	104.66	27 630	516.66	136 398	4.937	
		Объем: 240*1.10									
	
37.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		2.4	419.00	1 006	3 420.95	8 210	8.161	
37. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	30.072	9.050	272	154.380	4 643	17.059	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	7.296	11.230	82	191.220	1 395	17.028	
37. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	7.296	95.16	694	468.45	3 418	4.923	
			(1)			11.23	82	191.22	1 395	17.028	
37. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	29.232	1.34	39	5.13	150	3.828	
		Накладные расходы				95%	336	81%	4 891		
		Сметная прибыль				43%	152	34%	2 053		
		Всего с НР и СП					1 495		15 154		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					28 764		145 936	5.074	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					28 764		145 936	5.074	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					27 630		136 398	4.937	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 37)					359		5 216	14.529	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 35, 37)					163		2 189	13.429	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					29 286		153 341	5.236	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					29 286		153 341	5.236	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	627	2.14	3 281	5.233	
	ИТОГО					29 913		156 622	5.236	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	598	2	3 132	5.237	
	ИТОГО					30 511		159 754	5.236	
	НДС 18%				18	5 492	18	28 756	5.236	
	ВСЕГО С НДС					36 003		188 510	5.236	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					359		5 216	14.529	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					163		2 189	13.429	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					61 966		364 678	5.885	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					60 713		353 483	5.822	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					45 288		224 382	4.955	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 35, 37; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 20, 22, 33; %=104 - по стр. 16; %=89 - по стр. 26; %=98 - по стр. 27, 28, 31, 32)					3 638		52 744	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 35, 37; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 20, 22, 33; %=54 - по стр. 16; %=44 - по стр. 26; %=61 - по стр. 27, 28, 31, 32)					2 119		28 789	13.586	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					66 470		435 016	6.545	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 253		11 195	8.935	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 253		11 195	8.935	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					67 723		446 211	6.589	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 449	2.14	9 549	6.59	
	ИТОГО					69 172		455 760	6.589	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 383	2	9 115	6.591	
	ИТОГО					70 555		464 875	6.589	
	НДС 18%				18	12 700	18	83 678	6.589	
	ВСЕГО С НДС					83 255		548 553	6.589	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 638		52 744	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 119		28 789	13.586	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)