«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	28 864	руб.	Смета на сумму:	28 864	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /Е. В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Объект:	капитальный ремонт  МКД по ул. Тихоненко, д.9 ( по решению суда)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт сети электроснабжения (МОП лестничных клеток и подвала) многоквартирного дома по адресу: ул. Тихоненко, д.9 	
Сметная стоимость:	28.864	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	0.320	тыс. руб.	
монтажных работ:	16.566	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.042	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	7.204	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей,	100 шт.		0.03	860.29	26	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.1752	147.310	26	
		Накладные расходы				72%	19	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	14	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					58	
	
2.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.05	940.24	47	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0015	268.820		
2. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.316	147.310	47	
2. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0015	308.04		
			(1)			268.82		
		Накладные расходы				72%	34	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	24	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					105	
	
3.	ГЭСНр 67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		0.45	454.98	205	
3. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	1.3275	154.230	205	
		Накладные расходы				72%	148	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	107	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					459	
	
4.	ГЭСНр 67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.45	2 657.38	1 196	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0315	268.820	8	
4. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	7.578	154.230	1 169	
4. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.0315	308.04	10	
			(1)			268.82	8	
4. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.666	3.21	2	
4. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.018	473.00	9	
4. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.1305	51.41	7	
		Накладные расходы				72%	847	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	612	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 655	
	
	Общестроительные работы	
5.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.		0.02	3 228.56	65	
5. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15.17	0.3034	179.760	55	
5. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.35	0.087	97.21	8	
5. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.7	0.174	9.05	2	
		Накладные расходы				84%	46	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	26	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					138	
	
6.	ГЭСН 46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м		0.2	4 881.58	976	
6. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	24.2	4.84	173.510	840	
6. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5.92	1.184	97.21	115	
6. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.84	2.368	9.05	21	
		Накладные расходы				84%	706	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	403	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 085	
	
7.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.01828	18 588.15	340	
		Объем: (3.14*0.01)*0.1*2+(0.03*0.02)*20						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.007312	229.990	2	
7. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	1.3750216	152.740	210	
7. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0038388	10.80		
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.007312	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
7. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000250436	20.52		
7. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000107852	57 689.15	6	
7. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000089572	11 636.25	1	
7. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0190112	3 474.52	66	
7. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00017366	45 326.49	8	
7. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0038388	5 768.85	22	
7. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0032904	5 714.19	19	
		Накладные расходы				84%	178	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	102	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					620	
	
8.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.05	26 114.37	1 306	
		Объем: 20*0.25						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	0.3774	189.886	72	
8. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.008	5.1504	177.590	915	
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.0504	308.04	16	
			(1)			268.82	14	
8. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	0.327	257.87	84	
			(1)			177.72	58	
8. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.000006	88 186.48	1	
8. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0003	9 149.15	3	
8. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.0935	2 040.43	191	
8. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.277	295.71	82	
		Накладные расходы				80%	790	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	365	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 461	
	
9.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.05	11 731.35	587	
		Объем: 20*0.25						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.0102	229.990	2	
9. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	2.6136	165.230	432	
9. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.0012	264.49		
			(1)			229.99		
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.009	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
9. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.042	162.00	7	
9. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0155	38.33	1	
9. 7.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.0015	36 113.21	54	
9. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.001	104.81		
9. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.00255	29 881.39	76	
		Накладные расходы				80%	347	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	161	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 095	
	
10.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.252	510.71	129	
		Объем: 0.14*1.8						
	
11.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		0.252	262.99	66	
		Объем: 0.14*1.8						
	
	Монтажные работы (освещение МОП)	
12.	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		2	578.75	1 157	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
12. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	3.744	179.760	673	
12. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.312	43.43	14	
12. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.012	113.97	1	
12. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.002	164.00		
12. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.024	446.18	11	
12. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	67.18	9	
12. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.098	89.25	9	
12. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.028	168.28	5	
12. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.002	396.43	1	
12. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.002	118 936.03	238	
12. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.072	104.12	7	
12. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.012	110.38	1	
12. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	884.78	177	
		Накладные расходы				81%	545	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	350	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 052	
	
13.	62.1.01.09-0010	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.		2	153.64	307	
	
14.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.2	4 541.45	908	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.0432	249.405	11	
14. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	4.5696	177.590	812	
14. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0216	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0216	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
14. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	0.5184	43.43	23	
14. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.192	67.18	13	
14. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.04	163.36	7	
		Накладные расходы				81%	667	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	428	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 003	
	
15.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м		20.4	14.41	294	
		Объем: 20*1.02						
	
16.	23.1.02.06-0032	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.		2	209.68	419	
	
17.	23.8.03.04-0191	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		1.5	222.55	334	
	
18.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.2	1 332.23	266	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0096	249.405	2	
18. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	1.2936	177.590	230	
18. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0048	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
18. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.032	446.18	14	
18. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00012	13 645.03	2	
18. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.004	104.12		
18. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.01	443.64	4	
18. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00244	1 205.11	3	
		Накладные расходы				81%	188	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	121	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					575	
	
19.	ГЭСНм 08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.25	515.79	129	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.006	249.405	1	
19. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.196	0.549	177.590	97	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.003	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
19. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.04	446.18	18	
19. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00015	13 645.03	2	
19. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.005	104.12	1	
19. 8.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00305	1 205.11	4	
		Накладные расходы				81%	79	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	51	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					259	
	
20.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.046	31 977.86	1 471	
		Объем: 45*1.02						
	
21.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	7 560.58	76	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
21. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	0.3792	187.360	71	
21. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	874.68		
			(1)			268.82		
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
21. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0011	446.18		
21. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0102	168.28	2	
21. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	167 491.66		
21. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	111 876.20		
		Накладные расходы				81%	58	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	37	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					170	
	
22.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.1	423.14	42	
	
23.	ГЭСНм 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.02	6 123.07	122	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0012	253.288		
23. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30.912	0.61824	187.360	116	
23. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00072	874.68	1	
			(1)			268.82		
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00048	1 037.49		
			(1)			229.99		
23. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000063	9 149.15	1	
23. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00204	1 467.30	3	
		Накладные расходы				81%	94	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	60	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					276	
	
24.	20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.2	865.09	173	
	
25.	ГЭСНм 08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	6 232.79	62	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
25. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	0.31488	187.360	59	
25. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	874.68		
			(1)			268.82		
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
25. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000315	9 149.15		
25. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00102	1 467.30	1	
		Накладные расходы				81%	48	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	31	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					140	
	
26.	20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.1	1 410.46	141	
	
27.	20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	10 шт.		0.3	53.38	16	
	
28.	20.5.02.06-0037	Разветвительная коробка У-198	10 шт.		0.6	208.52	125	
	
29.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.07	22 429.10	1 570	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.147	249.516	37	
29. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	5.93376	187.360	1 112	
29. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.07392	874.68	65	
			(1)			268.82	20	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.07308	1 037.49	76	
			(1)			229.99	17	
29. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0217	446.18	10	
29. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0002142	140 831.49	30	
29. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.2856	168.28	48	
29. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0714	2 960.41	211	
		Накладные расходы				81%	931	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	597	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 098	
	
30.	20.3.03.03-0027	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		7	157.53	1 103	
	
31.	С .Цена поставщ	Лампа энергосберегающая	шт		7	85.00	595	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					14 253	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					307	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 13)					9	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 13)					4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					320	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 477	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 666	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 12, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 29)					3 657	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 29)					2 432	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 566	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 274	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-7; %=80 - по стр. 8, 9)					2 067	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-7; %=37 - по стр. 8, 9)					1 057	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 398	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					195	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					195	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					23 479	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	502	
	ИТОГО					23 981	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	480	
	ИТОГО					24 461	
	НДС 18%				18	4 403	
	ВСЕГО С НДС					28 864	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 724	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 489	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					14 253	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					307	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 13)					9	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 13)					4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					320	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 477	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 666	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 12, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 29)					3 657	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 29)					2 432	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 566	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 274	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-7; %=80 - по стр. 8, 9)					2 067	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-7; %=37 - по стр. 8, 9)					1 057	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 398	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					195	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					195	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					23 479	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	502	
	ИТОГО					23 981	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	480	
	ИТОГО					24 461	
	НДС 18%				18	4 403	
	ВСЕГО С НДС					28 864	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 724	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 489	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)