«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа  "Город Калининград"	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Новикова 26-30	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.5984	
2.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	107.712	
3.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	107.712	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм . ТИП 1  S=1103м2 (ПРОЕЗДЫ И МЕСТА СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)	
4.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.4412	
5.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	705.92	
6.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.4412	
7.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.206	
8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	242.66	
9.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	1.103	
10.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.5515	
11.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	56.253	
12.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	110.3	
13.	С1 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2	1125.06	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм (тротуар) ТИП 2      S=480м2	
14.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.12	
15.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	192	
16.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.12	
17.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.96	
18.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	105.6	
19.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.24	
20.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	24.48	
21.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	48	
22.	С2 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2	489.6	
	Установка бортовых камней	
23.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.04559	
24.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	72.94	
25.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.04559	
26.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2821	
27.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	31.03	
28.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.61	
29.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	361	
30.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.34	
31.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	234	
	Прочие работы	
32.	Е68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	2	
33.	Е27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
34.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.57	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ "ГАМБИТ "	
35.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0394	
36.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	63.04	
37.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0394	
38.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	39.4	
39.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.3152	
40.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.3152	
41.	Е11-01-024-01	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	100 м2 покрытия	0.8	
42.	С11 Цена поставщ.	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	м2	80	
	Детская площадка	
43.	Е01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
44.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
45.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	2.4	
46.	Е06-01-001-01	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	
47.	Е09-03-029-01	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.102	
48.	С4 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт	2	
49.	С5 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	2	
	Детское игровое оборудование	
50.	Е01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0125	
51.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0125	
52.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	2	
53.	Е06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0125	
54.	Е09-03-029-01	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций	0.29	
55.	С6 Цена поставщ.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190	шт	1	
56.	С7 Цена поставщ.	Качалка на пружине "Дельфин"	шт	1	
57.	С8 Цена поставщ.	Карусель с рулем	шт	1	
58.	С10 Цена поставщ.	Песочница деревянная с крышкой 1400х1400 Н=370мм	шт	1	
59.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.792	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
60.	Е01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.02	
61.	Е01-02-111-05	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм	100 пней	0.02	
62.	Е01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	
63.	Е47-01-015-08	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0.2	
64.	Е47-01-017-01	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	10 деревьев	0.2	
65.	Т01-01-01-008	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	3.675	
66.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	3.675	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)