|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «ЖЭК № 17» | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Стройка: | | Капитальный ремонт 2014 | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | ул. Красносельская, 88-90 | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № 3 | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Красносельская, 88-90 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 5.58 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5.58 |
| 3. | Е58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 5.58 |
| 4. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.15 |
| 5. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.8 |
| 6. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.8 |
| 7. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали ( капельник ) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.76 |
| 8. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.76 |
| 9. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.906 |
| 10. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 80.8542 |
| 11. | Е53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 стен | 1.988 |
| 12. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.476 |
| 13. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 309.5 |
| 14. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 29.82 |
| 15. | С104-0097 | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 608.328 |
| 16. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 5.58 |
| 17. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 697.5 |
| 18. | Е58-2-2 | Разборка люков выхода на крышу | 100 окон | 0.05 |
| 19. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.017464 |
| 20. | С Цена поставщик. | Окно-люк "VELUX" (0,74х1,18) | м2 | 1.7464 |
| 21. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 5.58 |
| 22. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 40.096 |
| 23. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей (прим.) | 100 м ограждения | 0.69 |
| 24. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.772 |
| 25. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.58 |
| 26. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.26 |
| 27. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.13 |
| 28. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.13 |
| 29. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.49 |
| 30. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.1584 |
| 31. | Е15-04-014-01 | Окраска дымовых труб и брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1584 |
| 32. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 44.397 |
| 33. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 44.397 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |