«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 759 647	руб.	Смета на сумму:	6 759 647	руб.	
		
            Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «УК Теплосервис»	
       ________________ /С.Б. Русович/	________________ /Д.В. Зинчук/	
		
      «______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
 на капитальный ремонт фасада без утепления МКД, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Школьная, д. №3-5	
Сметная стоимость:	6 759.647	тыс. руб.	
монтажных работ:	34.268	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	10.142	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 628.332	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		32.08	1 152.08	36 959	11 928.69	382 672	10.354	
1. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	43.5	1395.48	9.160	12 783	155.940	217 611	17.024	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	2.2456	101.31	228	999.00	2 243	9.861	
			(1)			12.94	29	219.76	493	16.983	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.28872	2 205.70	637	16 947.02	4 893	7.683	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	1.1228	15 470.92	17 371	118 130.24	132 637	7.636	
1. 5.	С203-0514	Щиты: настила	м2	3.4	109.072	54.47	5 941	231.85	25 288	4.256	
		Накладные расходы				110%	14 061	93%	202 378		
		Сметная прибыль				68%	8 692	54%	117 510		
		Всего с НР и СП					59 713		702 560		
	
2.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		3.21	63.27	203	870.57	2 795	13.768	
2. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	17.6229	9.050	159	154.380	2 721	17.059	
2. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	15.8574	2.75	44	4.66	74	1.695	
		Накладные расходы				78%	124	66%	1 796		
		Сметная прибыль				50%	80	40%	1 088		
		Всего с НР и СП					407		5 679		
	
3.	Е69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		3.21	4 688.98	15 052	22 962.60	73 710	4.897	
3. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	20.8	66.768	9.510	635	161.770	10 801	17.011	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	26.7072	16.110	430	273.990	7 318	17.007	
3. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	26.7072	510.38	13 631	2 256.78	60 272	4.422	
			(1)			16.11	430	273.99	7 318	17.007	
3. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	1.284	612.02	786	2 053.44	2 637	3.355	
		Накладные расходы				78%	831	66%	11 959		
		Сметная прибыль				50%	533	40%	7 248		
		Всего с НР и СП					16 415		92 916		
	
4.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2		24.7152	188.95	4 670	3 212.14	79 389	17	
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	564.000864	8.280	4 670	140.760	79 389	17	
		Накладные расходы				99%	4 623	84%	66 687		
		Сметная прибыль				60%	2 802	48%	38 107		
		Всего с НР и СП					12 095		184 182		
	
5.	Е53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин		8.7	37.19	324	498.52	4 337	13.386	
5. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.71	23.577	9.510	224	161.770	3 814	17.011	
5. 2.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	0.174	569.06	99	2 995.86	521	5.265	
5. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.087	3.60		20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				86%	193	73%	2 784		
		Сметная прибыль				70%	157	56%	2 136		
		Всего с НР и СП					673		9 257		
	
6.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки		0.5	1 615.27	808	11 295.75	5 648	6.99	
6. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	17.695	8.510	151	144.650	2 560	16.998	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.215	15.080	3	256.870	55	17.034	
6. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.1	113.70	11	810.77	81	7.131	
			(1)			15.08	2	256.87	26	17.034	
6. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.115	32.61	4	300.82	35	9.225	
			(1)			15.08	2	256.87	30	17.034	
6. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.1265	585.82	74	2 748.34	348	4.691	
6. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.201	2 824.60	568	13 057.23	2 625	4.623	
6. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.022	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	132	73%	1 909		
		Сметная прибыль				70%	108	56%	1 464		
		Всего с НР и СП					1 048		9 021		
	
7.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.201	2 824.60	-568	13 057.23	-2 625	4.621	
		Объем: (0.5)*(-0.402)									
	
8.	С404-0164 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.201	1 740.70	350	10 812.43	2 173	6.209	
	
9.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		24.7152	69.93	1 728	1 156.80	28 590	16.545	
9. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	161.88456	10.210	1 653	173.840	28 142	17.026	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.247152	15.080	4	256.870	63	17.034	
9. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.247152	32.61	8	300.82	74	9.225	
			(1)			15.08	4	256.87	63	17.034	
9. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.247152	101.31	25	999.00	247	9.861	
			(1)			12.94	3	219.76	54	16.983	
9. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	2.47152	17.11	42	51.45	127	3.007	
		Накладные расходы				95%	1 574	80%	22 564		
		Сметная прибыль				47%	779	37%	10 436		
		Всего с НР и СП					4 081		61 590		
	
10.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		324.5106	15.82	5 134	55.68	18 069	3.519	
		Объем: 1010*24.7152*0.013									
	
11.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		24.7152	1 948.79	48 165	16 921.43	418 216	8.683	
11. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	1751.813376	10.210	17 886	173.840	304 535	17.026	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	68.708256	9.960	684	169.820	11 668	17.05	
11. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	22.24368	3.45	77	13.63	303	3.951	
11. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	68.708256	23.03	1 582	251.51	17 281	10.921	
			(1)			9.96	684	169.82	11 668	17.05	
11. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	46.711728	612.02	28 589	2 053.44	95 920	3.355	
11. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	8.65032	3.60	31	20.52	178	5.7	
		Накладные расходы				95%	17 642	80%	252 962		
		Сметная прибыль				47%	8 728	37%	116 995		
		Всего с НР и СП					74 534		788 174		
	
12.	С201-1306 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		2084.5	5.87	12 236	20.98	43 733	3.574	
	
13.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2 поверхности		24.7152	4 517.63	111 654	38 095.77	941 545	8.433	
13. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	2016.76032	8.280	16 699	140.760	283 879	17	
13. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	2.47152	1.86	5	10.30	25	5.538	
13. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	3.212976	101.31	326	999.00	3 210	9.861	
			(1)			12.94	42	219.76	706	16.983	
13. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	2718.672	31.58	85 856	215.71	586 445	6.831	
13. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	6.1788	1 416.70	8 754	10 988.26	67 894	7.756	
13. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	4.448736	3.60	16	20.52	91	5.7	
		Накладные расходы				79%	13 192	67%	190 199		
		Сметная прибыль				50%	8 350	40%	113 552		
		Всего с НР и СП					133 196		1 245 296		
	
14.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-2718.672	31.58	-85 856	215.71	-586 445	6.831	
		Объем: (24.7152)*(-110.0)									
	
15.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-6.1788	1 416.70	-8 754	10 988.26	-67 894	7.756	
		Объем: (24.7152)*(-0.25)									
	
16.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		2718.672	12.74	34 636	35.11	95 453	2.756	
		Объем: 2471.52*1.1									
	
17.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		6178.8	9.39	58 019	18.51	114 370	1.971	
		Объем: 2471.52*2.5									
	
18.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(без откосов)	100 м2 отделываемой поверхности		22.7064	2 613.04	59 333	19 126.26	434 289	7.32	
18. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	1398.033048	11.140	15 574	189.540	264 983	17.014	
18. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	11.580264	1.86	22	10.30	119	5.538	
18. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	33.605472	4.44	149	6.48	218	1.459	
18. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	9.536688	101.31	966	999.00	9 527	9.861	
			(1)			12.94	123	219.76	2 096	16.983	
18. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.4087152	21 908.00	8 954	68 542.70	28 014	3.129	
18. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	9.08256	3 706.24	33 662	14 466.74	131 395	3.903	
18. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	1.5440352	3.60	6	20.52	32	5.7	
		Накладные расходы				95%	14 795	80%	211 986		
		Сметная прибыль				47%	7 320	37%	98 044		
		Всего с НР и СП					81 448		744 319		
	
19.	С402-0068 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		-9.0826	3 706.24	-33 662	14 466.74	-131 396	3.903	
		Объем: (22.7064)*(-0.4)									
	
20.	С402-0381 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная)	кг		9082.56	22.26	202 178	21.52	195 457	0.967	
		Объем: (22.7064)*(0.4)*1000									
	
21.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности		2.0088	873.22	1 754	5 376.62	10 801	6.158	
21. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	25.993872	9.860	256	167.740	4 360	17.012	
21. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.140616	1.86		10.30	1	5.538	
21. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.120528	101.31	12	999.00	120	9.861	
			(1)			12.94	2	219.76	26	16.983	
21. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.020088	17.11		51.45	1	3.007	
21. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0763344	13 665.62	1 043	52 744.03	4 026	3.86	
21. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	26.1144	16.92	442	87.74	2 291	5.186	
		Накладные расходы				95%	243	80%	3 488		
		Сметная прибыль				47%	120	37%	1 613		
		Всего с НР и СП					2 118		15 902		
	
22.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.0763	13 665.62	-1 043	52 744.03	-4 024	3.858	
		Объем: (2.0088)*(-0.038)									
	
23.	С1 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.0763	33 482.64	2 555	192 860.01	14 715	5.759	
		Объем: (2.0088)*0.038									
	
24.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		3.472	2 956.30	10 264	16 381.42	56 876	5.541	
24. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	143.77552	9.050	1 301	154.380	22 196	17.059	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.27776	15.080	4	256.870	71	17.034	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.27776	32.61	9	300.82	84	9.225	
			(1)			15.08	4	256.87	71	17.034	
24. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.13888	101.31	14	999.00	139	9.861	
			(1)			12.94	2	219.76	31	16.983	
24. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.020832	7 550.40	157	67 478.93	1 406	8.937	
24. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.013888	10 705.00	149	54 434.60	756	5.085	
24. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.638848	13 515.00	8 634	50 553.85	32 296	3.741	
		Накладные расходы				83%	1 083	71%	15 810		
		Сметная прибыль				65%	848	52%	11 579		
		Всего с НР и СП					12 195		84 264		
	
25.	Е57-13-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Смена вентиляционных  решеток (пластиковых)	100 шт.		2.03	1 500.50	3 046	8 900.68	18 068	5.932	
25. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	34.45	69.9335	8.900	622	151.270	10 579	16.997	
25. 2.	С101-1480	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0.0004	0.000812	17 239.00	14	103 579.90	84	6.008	
25. 3.	С101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	100	203	11.87	2 410	36.48	7 405	3.073	
		Накладные расходы				80%	498	68%	7 194		
		Сметная прибыль				68%	423	54%	5 713		
		Всего с НР и СП					3 967		30 974		
	
26.	С101-1978 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.		-203	11.87	-2 410	36.48	-7 405	3.073	
		Объем: (2.03)*(-100.0)									
	
27.	С2 Цена поставщи.	Вентиляционная пластиковая наружная решетка 100*100	шт		130	20.31	2 640	116.99	15 209	5.761	
	
28.	С3 Цена поставщи.	Вентиляционная пластиковая наружная решетка 100*200	шт		73	31.08	2 269	179.02	13 068	5.759	
	
29.	Е58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб		1.45	560.81	813	9 486.25	13 755	16.919	
29. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	60.4	87.58	9.160	802	155.940	13 657	17.024	
29. 2.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00145	7 550.40	11	67 478.93	98	8.937	
		Накладные расходы				83%	666	71%	9 696		
		Сметная прибыль				65%	521	52%	7 102		
		Всего с НР и СП					2 000		30 553		
	
30.	Ц08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		1.5	338.42	508	4 036.92	6 055	11.919	
		Начисления: Н17= 2	
30. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.33	30.495	10.090	308	171.760	5 238	17.023	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.015	15.080		256.870	4	17.034	
30. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.015	32.61		300.82	5	9.225	
			(1)			15.08		256.87	4	17.034	
30. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	7.63	11.445	3.41	39	13.90	159	4.076	
30. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	7.63	11.445	2.75	31	4.66	53	1.695	
30. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.0021	13 903.00	29	102 399.04	215	7.365	
30. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.6	156.00	94	468.06	281	3	
		Накладные расходы				95%	293	81%	4 246		
		Сметная прибыль				65%	200	52%	2 726		
		Всего с НР и СП					1 001		13 027		
	
31.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		1.5	72.53	109	776.65	1 165	10.688	
		Начисления: Н17= 2	
31. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.76	5.64	9.980	56	169.690	957	17.003	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.015	15.080		256.870	4	17.034	
31. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.015	145.54	2	810.77	12	5.571	
			(1)			15.08		256.87	4	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.015	101.31	2	999.00	15	9.861	
			(1)			12.94		219.76	3	16.983	
31. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.075	33.42	3	104.14	8	3.116	
31. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.0825	243.56	20	795.93	66	3.268	
31. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.24	104.50	25	367.31	88	3.515	
		Накладные расходы				95%	53	81%	778		
		Сметная прибыль				65%	36	52%	500		
		Всего с НР и СП					199		2 443		
	
32.	С509-1838 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		1.5	1 460.15	2 190	12 531.82	18 798	8.584	
	
	ЦОКОЛЬ	
33.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2		2.829	188.95	535	3 212.14	9 087	16.985	
33. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	64.55778	8.280	535	140.760	9 087	17	
		Накладные расходы				99%	530	84%	7 633		
		Сметная прибыль				60%	321	48%	4 362		
		Всего с НР и СП					1 386		21 082		
	
34.	Е53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин		1.9	37.19	71	498.52	947	13.338	
34. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.71	5.149	9.510	49	161.770	833	17.011	
34. 2.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	0.038	569.06	22	2 995.86	114	5.265	
34. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.019	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	42	73%	608		
		Сметная прибыль				70%	34	56%	466		
		Всего с НР и СП					147		2 022		
	
35.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки		0.4	1 615.27	646	11 295.75	4 518	6.994	
35. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	14.156	8.510	120	144.650	2 048	16.998	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.172	15.080	3	256.870	44	17.034	
35. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.08	113.70	9	810.77	65	7.131	
			(1)			15.08	1	256.87	21	17.034	
35. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.092	32.61	3	300.82	28	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	24	17.034	
35. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.1012	585.82	59	2 748.34	278	4.691	
35. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.1608	2 824.60	454	13 057.23	2 100	4.623	
35. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.0176	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	106	73%	1 527		
		Сметная прибыль				70%	86	56%	1 172		
		Всего с НР и СП					838		7 217		
	
36.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.1608	2 824.60	-454	13 057.23	-2 100	4.626	
		Объем: (0.4)*(-0.402)									
	
37.	С404-0164 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.161	1 740.70	280	10 812.43	1 741	6.218	
	
38.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		2.829	69.93	198	1 156.80	3 273	16.53	
38. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	18.52995	10.210	189	173.840	3 221	17.026	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.02829	15.080		256.870	7	17.034	
38. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.02829	32.61	1	300.82	9	9.225	
			(1)			15.08		256.87	7	17.034	
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02829	101.31	3	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94		219.76	6	16.983	
38. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.2829	17.11	5	51.45	15	3.007	
		Накладные расходы				95%	180	80%	2 582		
		Сметная прибыль				47%	89	37%	1 194		
		Всего с НР и СП					466		7 050		
	
39.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		37.1448	15.82	588	55.68	2 068	3.517	
		Объем: 1010*2.829*0.013									
	
40.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		2.829	4 517.63	12 780	38 095.77	107 773	8.433	
40. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	230.8464	8.280	1 911	140.760	32 494	17	
40. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.2829	1.86	1	10.30	3	5.538	
40. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.36777	101.31	37	999.00	367	9.861	
			(1)			12.94	5	219.76	81	16.983	
40. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	311.19	31.58	9 827	215.71	67 127	6.831	
40. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.70725	1 416.70	1 002	10 988.26	7 771	7.756	
40. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.50922	3.60	2	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				79%	1 510	67%	21 771		
		Сметная прибыль				50%	956	40%	12 998		
		Всего с НР и СП					15 245		142 542		
	
41.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-311.19	31.58	-9 827	215.71	-67 127	6.831	
		Объем: (2.829)*(-110.0)									
	
42.	С101-3887 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		311.19	11.15	3 470	53.24	16 568	4.775	
		Объем: 282.9*1.1									
	
43.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		2.829	1 948.79	5 513	16 921.43	47 871	8.683	
43. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	200.51952	10.210	2 047	173.840	34 858	17.026	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	7.86462	9.960	78	169.820	1 336	17.05	
43. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	2.5461	3.45	9	13.63	35	3.951	
43. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	7.86462	23.03	181	251.51	1 978	10.921	
			(1)			9.96	78	169.82	1 336	17.05	
43. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	5.34681	612.02	3 272	2 053.44	10 979	3.355	
43. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.99015	3.60	4	20.52	20	5.7	
		Накладные расходы				95%	2 019	80%	28 955		
		Сметная прибыль				47%	999	37%	13 392		
		Всего с НР и СП					8 531		90 218		
	
44.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2 поверхности		2.829	4 517.63	12 780	38 095.77	107 773	8.433	
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	230.8464	8.280	1 911	140.760	32 494	17	
44. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.2829	1.86	1	10.30	3	5.538	
44. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.36777	101.31	37	999.00	367	9.861	
			(1)			12.94	5	219.76	81	16.983	
44. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	311.19	31.58	9 827	215.71	67 127	6.831	
44. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.70725	1 416.70	1 002	10 988.26	7 771	7.756	
44. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.50922	3.60	2	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				79%	1 510	67%	21 771		
		Сметная прибыль				50%	956	40%	12 998		
		Всего с НР и СП					15 245		142 542		
	
45.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-311.19	31.58	-9 827	215.71	-67 127	6.831	
		Объем: (2.829)*(-110.0)									
	
46.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.7073	1 416.70	-1 002	10 988.26	-7 772	7.756	
		Объем: (2.829)*(-0.25)									
	
47.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		311.19	12.74	3 965	35.11	10 926	2.756	
		Объем: 282.9*1.1									
	
48.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		707.25	9.39	6 641	18.51	13 091	1.971	
		Объем: 282.9*2.5									
	
49.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		2.829	873.22	2 470	5 376.62	15 210	6.158	
49. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	36.60726	9.860	361	167.740	6 141	17.012	
49. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.19803	1.86		10.30	2	5.538	
49. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.16974	101.31	17	999.00	170	9.861	
			(1)			12.94	2	219.76	37	16.983	
49. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.02829	17.11		51.45	1	3.007	
49. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.107502	13 665.62	1 469	52 744.03	5 670	3.86	
49. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	36.777	16.92	622	87.74	3 227	5.186	
		Накладные расходы				95%	343	80%	4 913		
		Сметная прибыль				47%	170	37%	2 272		
		Всего с НР и СП					2 983		22 395		
	
50.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.1075	13 665.62	-1 469	52 744.03	-5 670	3.86	
		Объем: (2.829)*(-0.038)									
	
51.	С4 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.1075	33 482.64	3 599	192 860.01	20 732	5.76	
		Объем: (2.829)*0.038									
	
	КОЗЫРЬКИ НАД СПУСКОМ В ПОДВАЛ	
52.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия		0.2	165.55	33	2 351.01	470	14.242	
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.9	3.18	8.280	26	140.760	448	17	
52. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	0.92	7.37	7	24.55	23	3.331	
		Накладные расходы				99%	26	84%	376		
		Сметная прибыль				60%	16	48%	215		
		Всего с НР и СП					74		1 061		
	
53.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности		12	8.15	98	138.94	1 667	17.01	
53. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.9	10.8	9.050	98	154.380	1 667	17.059	
		Накладные расходы				81%	79	69%	1 150		
		Сметная прибыль				60%	59	48%	800		
		Всего с НР и СП					236		3 617		
	
54.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.12	346.88	42	2 083.40	250	5.952	
54. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.6372	11.300	7	192.130	122	17.003	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0012	11.230		191.220		17.028	
54. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0012	102.57		835.60	1	8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
54. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0012	1.86		10.30		5.538	
54. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.1344	7.46	1	18.19	2	2.438	
54. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0012	101.31		999.00	1	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
54. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00144	20 496.00	30	72 156.04	104	3.52	
54. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00024	15 255.00	4	79 246.03	19	5.195	
		Накладные расходы				81%	6	69%	84		
		Сметная прибыль				60%	4	48%	59		
		Всего с НР и СП					52		393		
	
55.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.12	617.49	74	2 484.15	298	4.027	
55. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.4596	9.630	4	163.850	75	17.015	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0012	11.230		191.220		17.028	
55. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0012	102.57		835.60	1	8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
55. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0012	1.86		10.30		5.538	
55. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.078	7.46	1	18.19	1	2.438	
55. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0012	101.31		999.00	1	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
55. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000168	13 674.00	2	63 195.68	11	4.622	
55. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00228	29 187.00	67	91 466.07	209	3.134	
		Накладные расходы				81%	3	69%	52		
		Сметная прибыль				60%	2	48%	36		
		Всего с НР и СП					80		386		
	
56.	Е58-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2		0.2	2 713.25	543	12 343.93	2 469	4.547	
56. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	21.35	4.27	8.430	36	143.350	612	17.005	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.064	15.080	1	256.870	16	17.034	
56. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.32	0.064	32.61	2	300.82	19	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	16	17.034	
56. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.038	101.31	4	999.00	38	9.861	
			(1)			12.94		219.76	8	16.983	
56. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.0012	10 705.00	13	54 434.60	65	5.085	
56. 6.	С102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1.8	0.36	1 355.20	488	4 817.07	1 734	3.555	
		Накладные расходы				83%	31	71%	446		
		Сметная прибыль				65%	24	52%	327		
		Всего с НР и СП					598		3 241		
	
57.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли		0.2	8 084.93	1 617	50 625.73	10 125	6.262	
57. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	38.53	7.706	9.160	71	155.940	1 202	17.024	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.79	0.158	15.080	2	256.870	41	17.034	
57. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.5	0.1	97.19	10	1 104.78	110	11.367	
			(1)			15.08	2	256.87	26	17.034	
57. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.29	0.058	113.70	7	810.77	47	7.131	
			(1)			15.08	1	256.87	15	17.034	
57. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	2.41	0.482	4.44	2	6.48	3	1.459	
57. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.08	101.31	8	999.00	80	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	18	16.983	
57. 7.	С101-1845	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	6.45	1.29	24.00	31	112.23	145	4.676	
57. 8.	С101-1846	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	100 шт.	0.81	0.162	38.00	6	192.21	31	5.058	
57. 9.	С101-1998	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	16	3.2	92.70	297	557.83	1 785	6.018	
57. 10.	С101-4136	Металлочерепица "Монтеррей"	м2	122	24.4	48.61	1 186	275.49	6 722	5.667	
		Накладные расходы				108%	79	92%	1 144		
		Сметная прибыль				55%	40	44%	547		
		Всего с НР и СП					1 736		11 815		
	
58.	С101-4128 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		5.6	137.86	772	781.55	4 377	5.67	
	
59.	С113-8073 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины	кг		-2.8336	43.33	-123	85.33	-242	1.967	
		Объем: (0.14)*(-20.24)									
	
60.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		0.14	187.80	26	1 931.80	270	10.385	
60. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.87	1.2418	9.980	12	169.690	211	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.0126	12.940		219.760	3	16.983	
60. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.09	0.0126	29.03		258.03	3	8.888	
			(1)			12.94		219.76	3	16.983	
60. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.81	1.0934	7.46	8	18.19	20	2.438	
60. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.0294	101.31	3	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94		219.76	6	16.983	
60. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	0.14	17.11	2	51.45	7	3.007	
60. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.00084	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	11	77%	165		
		Сметная прибыль				60%	7	48%	103		
		Всего с НР и СП					44		538		
	
61.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		2.898	36.04	104	264.70	767	7.375	
		Объем: (0.14)*20.7									
	
	КАРНИЗ	
62.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
ПРИМ)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0.69	172.22	119	2 927.81	2 020	16.975	
62. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	14.352	8.280	119	140.760	2 020	17	
		Накладные расходы				80%	95	68%	1 374		
		Сметная прибыль				50%	60	40%	808		
		Всего с НР и СП					274		4 202		
	
63.	Е57-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Заделка выбоин  цементно-песчанным раствором площадью до 0,25 м2	100 мест		0.2	655.74	131	7 796.30	1 559	11.901	
63. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	40.73	8.146	9.050	74	154.380	1 258	17.059	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.064	11.230	1	191.220	12	17.028	
63. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.32	0.064	95.16	6	468.45	30	4.923	
			(1)			11.23	1	191.22	12	17.028	
63. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.32	0.064	6.03		8.99	1	1.491	
63. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.01	0.002	987.52	2	6 638.00	13	6.722	
63. 6.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.43	0.086	569.06	49	2 995.86	258	5.265	
63. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.01	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				80%	60	68%	864		
		Сметная прибыль				68%	51	54%	686		
		Всего с НР и СП					242		3 108		
	
64.	Е61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности		0.69	1 938.46	1 338	14 567.80	10 052	7.513	
64. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	50.4	34.776	8.900	310	151.270	5 261	16.997	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.4002	15.080	6	256.870	103	17.034	
64. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.58	0.4002	32.61	13	300.82	120	9.225	
			(1)			15.08	6	256.87	103	17.034	
64. 4.	С101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0506	0.034914	22 343.00	780	84 633.51	2 955	3.788	
64. 5.	С402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	1.135	0.78315	298.83	234	2 184.74	1 711	7.311	
64. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.2415	3.60	1	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				79%	250	67%	3 594		
		Сметная прибыль				50%	158	40%	2 146		
		Всего с НР и СП					1 746		15 791		
	
65.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-75.9	31.58	-2 397	215.71	-16 372	6.83	
		Объем: (0.69)*(-110.0)									
	
66.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.1725	1 416.70	-244	10 988.26	-1 895	7.766	
		Объем: (0.69)*(-0.25)									
	
67.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		75.9	12.74	967	35.11	2 665	2.756	
		Объем: 69*1.1									
	
68.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.69	873.22	603	5 376.62	3 710	6.153	
68. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	8.9286	9.860	88	167.740	1 498	17.012	
68. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0483	1.86		10.30		5.538	
68. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0414	101.31	4	999.00	41	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	9	16.983	
68. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0069	17.11		51.45		3.007	
68. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.02622	13 665.62	358	52 744.03	1 383	3.86	
68. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	8.97	16.92	152	87.74	787	5.186	
		Накладные расходы				95%	84	80%	1 198		
		Сметная прибыль				47%	41	37%	554		
		Всего с НР и СП					728		5 463		
	
69.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.0262	13 665.62	-358	52 744.03	-1 382	3.86	
		Объем: (0.69)*(-0.038)									
	
70.	С5 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.0262	33 482.64	877	192 860.01	5 053	5.762	
		Объем: (0.69)*0.038									
	
71.	Е58-20-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м		1.12	5 049.77	5 656	26 864.02	30 088	5.32	
71. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	63.22	70.8064	9.050	641	154.380	10 931	17.059	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.14	0.1568	15.080	2	256.870	40	17.034	
71. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.14	0.1568	32.61	5	300.82	47	9.225	
			(1)			15.08	2	256.87	40	17.034	
71. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0672	101.31	7	999.00	67	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	15	16.983	
71. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00672	7 550.40	51	67 478.93	453	8.937	
71. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00448	10 705.00	48	54 434.60	244	5.085	
71. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.324	0.36288	13 515.00	4 904	50 553.85	18 345	3.741	
		Накладные расходы				83%	534	71%	7 789		
		Сметная прибыль				65%	418	52%	5 705		
		Всего с НР и СП					6 608		43 582		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					526 139		2 476 898	4.708	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 807		26 018	9.269	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 190		18 798	8.584	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 31)					346		5 024	14.52	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 30, 31)					237		3 226	13.612	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 390		34 268	10.109	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					511 096		2 407 147	4.71	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					329 044		546 502	1.661	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 33, 52; %=73 - по стр. 5, 6, 34, 35; %=80 - по стр. 9, 11, 18, 21, 38, 43, 49, 68; %=67 - по стр. 13, 40, 44, 64; %=71 - по стр. 24, 29, 56, 71; %=68 - по стр. 25, 62, 63; %=69 - по стр. 53-55; %=92 - по стр. 57; %=77 - по стр. 60)					77 152		1 109 408	14.38	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 25, 63; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 40, 44, 62, 64; %=48 - по стр. 4, 33, 52-55, 60; %=56 - по стр. 5, 6, 34, 35; %=37 - по стр. 9, 11, 18, 21, 38, 43, 49, 68; %=52 - по стр. 24, 29, 56, 71; %=44 - по стр. 57)					43 950		593 423	13.502	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					632 198		4 109 978	6.501	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 236		43 733	3.574	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 236		43 733	3.574	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					647 824		4 187 979	6.465	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	13 863	2.14	89 623	6.465	
	ИТОГО					661 687		4 277 602	6.465	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 234	2	85 552	6.465	
	ИТОГО					674 921		4 363 154	6.465	
	НДС 18%				18	121 486	18	785 368	6.465	
	ВСЕГО С НДС					796 407		5 148 522	6.465	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					77 498		1 114 432	14.38	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					44 187		596 649	13.503	
	
	Раздел 2.  Проемы  (окна подъезды №№ 3,5)	
	
72.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.1044	1 734.68	181	27 542.67	2 875	15.884	
		Объем: (0.9*1.45)*8									
72. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	18.036144	8.580	155	145.950	2 632	17.01	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.808056	15.080	12	256.870	208	17.034	
72. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.808056	32.61	26	300.82	243	9.225	
			(1)			15.08	12	256.87	208	17.034	
		Накладные расходы				99%	165	84%	2 386		
		Сметная прибыль				60%	100	48%	1 363		
		Всего с НР и СП					447		6 624		
	
73.	Е10-01-034-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов		0.1044	17 667.75	1 845	76 408.85	7 977	4.324	
		Объем: (0.9*1.45)*8									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
73. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	225.06	23.496264	9.280	218	157.880	3 710	17.013	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.2204928	15.080	3	256.870	57	17.034	
73. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.2204928	32.61	7	300.82	66	9.225	
			(1)			15.08	3	256.87	57	17.034	
73. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	23.544	2.4579936	3.41	8	13.90	34	4.076	
73. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	36.276	3.7872144	2.75	10	4.66	18	1.695	
73. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.4472496	101.31	45	999.00	447	9.861	
			(1)			12.94	6	219.76	98	16.983	
73. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	347	36.2268	7.02	254	5.19	188	0.739	
73. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	7.4124	8.75	65	5.19	38	0.593	
73. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	9.6048	94.50	908	263.68	2 533	2.79	
73. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	2.23416	83.70	187	51.87	116	0.62	
73. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	6.38928	14.41	92	77.29	494	5.364	
73. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.8352	59.00	49	399.61	334	6.773	
		Накладные расходы				106%	234	90%	3 390		
		Сметная прибыль				54%	119	43%	1 620		
		Всего с НР и СП					2 199		12 987		
	
74.	С203-0990 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		10.44	2 489.46	25 990	4 335.65	45 264	1.742	
		Объем: 0.9*1.45*8									
	
75.	Е08-04-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Разборка заполнения оконных проемов из стеклянных блоков	100 м2 проемов		0.2628	50 739.86	13 334	28 245.49	7 423	0.557	
		Объем: (1.38*2.38)*8									
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8	
75. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	125.12	32.881536	9.400	309	159.830	5 255	17.003	
75. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.568	0.4120704	15.080	6	256.870	106	17.034	
75. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	1.568	0.4120704	97.19	40	1 104.78	455	11.367	
			(1)			15.08	6	256.87	106	17.034	
75. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.792	0.2081376	101.31	21	999.00	208	9.861	
			(1)			12.94	3	219.76	46	16.983	
75. 5.	С101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 194х194х98 мм	1000 шт.	2.6	0.68328	18 572.00	12 690				
75. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0.112	0.0294336	5 613.80	165	33 743.67	993	6.011	
75. 7.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.74	0.194472	561.02	109	2 628.06	511	4.684	
		Накладные расходы				110%	347	93%	4 986		
		Сметная прибыль				68%	214	54%	2 895		
		Всего с НР и СП					13 895		15 304		
	
76.	С101-0083 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 194х194х98 мм	1000 шт.		-0.6832	18 572.00	-12 688				
		Объем: (0.262752)*(-2.6)									
	
77.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.0294	5 613.80	-165	33 743.67	-992	6.012	
		Объем: (0.262752)*(-0.112)									
	
78.	С402-0012 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3		-0.1944	561.02	-109	2 628.06	-511	4.688	
		Объем: (0.262752)*(-0.74)									
	
79.	Е10-01-034-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов		0.2628	18 706.40	4 916	79 847.68	20 984	4.269	
		Объем: (1.38*2.38)*8									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
79. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	233.208	61.2870624	9.280	569	157.880	9 676	17.013	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.5550336	15.080	8	256.870	143	17.034	
79. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.5550336	32.61	18	300.82	167	9.225	
			(1)			15.08	8	256.87	143	17.034	
79. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	23.088	6.0675264	3.41	21	13.90	84	4.076	
79. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	35.568	9.3472704	2.75	26	4.66	44	1.695	
79. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	1.1258352	101.31	114	999.00	1 125	9.861	
			(1)			12.94	15	219.76	247	16.983	
79. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	360	94.608	7.02	664	5.19	491	0.739	
79. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	100	26.28	8.75	230	5.19	136	0.593	
79. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	100	26.28	94.50	2 483	263.68	6 930	2.79	
79. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	20	5.256	83.70	440	51.87	273	0.62	
79. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	60	15.768	14.41	227	77.29	1 219	5.364	
79. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	2.1024	59.00	124	399.61	840	6.773	
		Накладные расходы				106%	612	90%	8 837		
		Сметная прибыль				54%	312	43%	4 222		
		Всего с НР и СП					5 839		34 043		
	
80.	С203-1072 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2		26.28	1 624.97	42 704	2 971.70	78 096	1.829	
		Объем: (1.38*2.38)*8									
	
81.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.175	5 091.02	891	52 358.64	9 163	10.284	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
81. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	42.8526	9.860	423	167.740	7 188	17.012	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.4326	15.080	7	256.870	111	17.034	
81. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.4326	32.61	14	300.82	130	9.225	
			(1)			15.08	7	256.87	111	17.034	
81. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0175	612.02	11	2 053.44	36	3.355	
81. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.7525	589.48	444	2 403.45	1 809	4.077	
		Накладные расходы				95%	409	80%	5 839		
		Сметная прибыль				47%	202	37%	2 701		
		Всего с НР и СП					1 502		17 703		
	
82.	Е15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.175	1 749.54	306	13 833.67	2 421	7.912	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
82. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	51.48	9.009	9.510	86	161.770	1 457	17.011	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0042	15.080		256.870	1	17.034	
82. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.024	0.0042	32.61		300.82	1	9.225	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
82. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0315	101.31	3	999.00	31	9.861	
			(1)			12.94		219.76	7	16.983	
82. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.147	63.37	9	238.39	35	3.762	
82. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.008925	4 290.70	38	21 459.44	192	5.001	
82. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.05425	17.11	1	51.45	3	3.007	
82. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.011025	15 295.00	169	63 620.30	701	4.16	
		Накладные расходы				95%	82	80%	1 166		
		Сметная прибыль				47%	40	37%	539		
		Всего с НР и СП					428		4 127		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					77 205		172 700	2.237	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					77 205		172 700	2.237	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					68 694		123 360	1.796	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 72; %=90 - по стр. 73, 79; %=93 - по стр. 75; %=80 - по стр. 81, 82)					1 848		26 604	14.396	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 72; %=43 - по стр. 73, 79; %=54 - по стр. 75; %=37 - по стр. 81, 82)					988		13 340	13.502	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					80 041		212 644	2.657	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					80 041		212 644	2.657	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 713	2.14	4 551	2.657	
	ИТОГО					81 754		217 195	2.657	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 635	2	4 344	2.657	
	ИТОГО					83 389		221 539	2.657	
	НДС 18%				18	15 010	18	39 877	2.657	
	ВСЕГО С НДС					98 399		261 416	2.657	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 848		26 604	14.396	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					988		13 340	13.502	
	
	Раздел 3.  Двери (вход на этаж)	
	
83.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2		0.2714	1 143.95	310	17 494.01	4 748	15.316	
		Объем: (1.6*2.12)*8									
83. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	28.201174	8.580	242	145.950	4 116	17.01	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	2.100636	15.080	32	256.870	540	17.034	
83. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	2.100636	32.61	69	300.82	632	9.225	
			(1)			15.08	32	256.87	540	17.034	
		Накладные расходы				99%	271	84%	3 911		
		Сметная прибыль				60%	164	48%	2 235		
		Всего с НР и СП					746		10 894		
	
84.	Е09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Демонтаж металлич. решетки  (дверной проем)  (1 шт)	1 т конструкций		0.08	552.32	44	6 739.52	539	12.25	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7	
84. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	35.553	2.84424	9.050	26	154.380	439	17.059	
84. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.00672	15.080		256.870	2	17.034	
84. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.00672	113.70	1	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
84. 4.	Х03-0404	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	0.58968	7.45	4	31.71	19	4.256	
84. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.10416	1.52		3.21		2.112	
84. 6.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.11368	14.19	2	96.41	11	6.794	
84. 7.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.098	0.00784	7.34		42.71		5.819	
84. 8.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.287	0.02296	5.85		8.46		1.446	
84. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.01064	101.31	1	999.00	11	9.861	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
84. 10.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000008	42 199.00		204 231.36	2	4.84	
84. 11.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.12	13.15	2	51.59	6	3.923	
84. 12.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000024	5 233.80		51 322.60		9.806	
84. 13.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0001552	5 919.30	1	38 886.83	6	6.569	
84. 14.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.000112	13 134.00	1				
84. 15.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.000264	16 152.00	4	120 128.96	32	7.437	
84. 16.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000008	10 705.00		54 434.60		5.085	
84. 17.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.036	8.54		47.09	2	5.514	
84. 18.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000048	14 737.00	1	79 545.15	4	5.398	
84. 19.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000248	20 496.00	1	72 156.04	2	3.52	
84. 20.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.001496	89.00		283.65		3.187	
		Накладные расходы				81%	21	69%	304		
		Сметная прибыль				72%	19	58%	256		
		Всего с НР и СП					84		1 099		
	
85.	С508-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0015	89.00		283.65			
		Объем: (0.08)*(-0.0187)									
	
86.	С101-0309 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.000008	42 199.00		204 231.36	-2		
		Объем: (0.08)*(-0.0001)									
	
87.	С101-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кислород технический: газообразный	м3		-0.12	13.15	-2	51.59	-6	3	
		Объем: (0.08)*(-1.5)									
	
88.	С101-0797 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		-0.000002	5 233.80		51 322.60			
		Объем: (0.08)*(-0.00003)									
	
89.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0002	5 919.30	-1	38 886.83	-8	8	
		Объем: (0.08)*(-0.00194)									
	
90.	С101-1515 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т		-0.0001	13 134.00	-1				
		Объем: (0.08)*(-0.0014)									
	
91.	С101-1714 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Болты с гайками и шайбами строительные	т		-0.0003	16 152.00	-5	120 128.96	-36	7.2	
		Объем: (0.08)*(-0.0033)									
	
92.	С101-1805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гвозди строительные	т		-0.0000008	10 705.00		54 434.60			
		Объем: (0.08)*(-0.00001)									
	
93.	С101-2278 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		-0.036	8.54		47.09	-2		
		Объем: (0.08)*(-0.45)									
	
94.	С101-2467 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Растворитель марки: Р-4	т		-0.00005	14 737.00	-1	79 545.15	-4	4	
		Объем: (0.08)*(-0.0006)									
	
95.	С113-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.00002	20 496.00		72 156.04	-1		
		Объем: (0.08)*(-0.00031)									
	
96.	Е09-04-013-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема		30.24	145.90	4 412	1 236.54	37 393	8.475	
		Объем: (1.6*2.1)*9									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
96. 1.	З1-100-43	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	3.336	100.88064	10.670	1 076	181.620	18 322	17.022	
96. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.876	26.49024	8.45	224	38.16	1 011	4.516	
96. 3.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	0.924	27.94176	3.41	95	13.90	388	4.076	
96. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.876	26.49024	2.75	73	4.66	123	1.695	
96. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.72576	101.31	74	999.00	725	9.861	
			(1)			12.94	9	219.76	159	16.983	
96. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00008	0.0024192	14 044.00	34	52 249.35	126	3.72	
96. 7.	С101-1929	Болты анкерные	т	0.003	0.09072	16 719.00	1 517	155 459.09	14 103	9.298	
96. 8.	С101-3661	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	0.19	5.7456	229.66	1 320	451.39	2 594	1.965	
		Накладные расходы				81%	872	69%	12 642		
		Сметная прибыль				72%	775	58%	10 627		
		Всего с НР и СП					6 058		60 662		
	
97.	С203-8133 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1600х2100 мм	шт.		9	5 197.88	46 781	21 985.93	197 873	4.23	
	
98.	С101-0961 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.		9	479.87	4 319	1 261.55	11 354	2.629	
	
99.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.05	5 091.02	255	52 358.64	2 618	10.267	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
99. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	12.2436	9.860	121	167.740	2 054	17.012	
99. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.1236	15.080	2	256.870	32	17.034	
99. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.1236	32.61	4	300.82	37	9.225	
			(1)			15.08	2	256.87	32	17.034	
99. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.005	612.02	3	2 053.44	10	3.355	
99. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.215	589.48	127	2 403.45	517	4.077	
		Накладные расходы				95%	117	80%	1 669		
		Сметная прибыль				47%	58	37%	772		
		Всего с НР и СП					430		5 059		
	
100.	Е15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.05	1 749.54	87	13 833.67	692	7.954	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
100. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	51.48	2.574	9.510	24	161.770	416	17.011	
100. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0012	15.080		256.870		17.034	
100. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.024	0.0012	32.61		300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
100. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.009	101.31	1	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
100. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.042	63.37	3	238.39	10	3.762	
100. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.00255	4 290.70	11	21 459.44	55	5.001	
100. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0155	17.11		51.45	1	3.007	
100. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.00315	15 295.00	48	63 620.30	200	4.16	
		Накладные расходы				95%	23	80%	333		
		Сметная прибыль				47%	11	37%	154		
		Всего с НР и СП					121		1 179		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					56 198		255 158	4.54	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					51 752		217 285	4.199	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					51 100		209 227	4.094	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 83; %=80 - по стр. 99, 100)					411		5 913	14.387	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83; %=37 - по стр. 99, 100)					233		3 161	13.567	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					52 396		226 359	4.32	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 446		37 873	8.518	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 84, 96)					893		12 946	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 84, 96)					793		10 883	13.724	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 132		61 702	10.062	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					58 528		288 061	4.922	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 252	2.14	6 165	4.924	
	ИТОГО					59 780		294 226	4.922	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 196	2	5 885	4.921	
	ИТОГО					60 976		300 111	4.922	
	НДС 18%				18	10 976	18	54 020	4.922	
	ВСЕГО С НДС					71 952		354 131	4.922	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 304		18 859	14.462	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 026		14 044	13.688	
	
	Раздел 4.  Отмостка	
	
101.	Е68-13-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2		0.167	774.76	129	13 170.91	2 200	17.054	
101. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	93.57	15.62619	8.280	129	140.760	2 200	17	
		Накладные расходы				104%	134	88%	1 936		
		Сметная прибыль				60%	77	48%	1 056		
		Всего с НР и СП					341		5 192		
	
102.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.334	1 275.12	426	21 677.04	7 240	16.995	
102. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	51.436	8.280	426	140.760	7 240	17	
		Накладные расходы				72%	307	61%	4 416		
		Сметная прибыль				38%	162	31%	2 244		
		Всего с НР и СП					895		13 901		
	
103.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.334	426.34	142	7 240.24	2 418	17.028	
103. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	17.88904	7.960	142	135.180	2 418	16.982	
		Накладные расходы				72%	102	61%	1 475		
		Сметная прибыль				38%	54	31%	750		
		Всего с НР и СП					298		4 643		
	
104.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		12.024	48.13	579	490.34	5 896	10.183	
		Объем: 6.68*1.8									
	
105.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		65.464	16.40	1 074	145.95	9 554	8.896	
		Объем: 12.024+33.4*1.6									
	
106.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.501	2 947.38	1 477	12 833.37	6 430	4.353	
		Объем: 167*0.3									
106. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	10.6212	10.090	107	171.760	1 824	17.023	
106. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.97695	35.39	35	101.14	99	2.858	
106. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.1002	101.31	10	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	22	16.983	
106. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.008016	2 447.30	20	24 380.60	195	9.962	
106. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.012024	6 852.00	82	56 219.81	676	8.205	
106. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.12024	10 162.01	1 222	29 377.18	3 532	2.891	
106. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0501	17.11	1	51.45	3	3.007	
		Накладные расходы				110%	118	93%	1 696		
		Сметная прибыль				68%	73	54%	985		
		Всего с НР и СП					1 667		9 111		
	
107.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		16.7	187.10	3 125	1 326.99	22 161	7.092	
		Объем: 167*0.1									
107. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.41	56.947	9.160	522	155.940	8 880	17.024	
107. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	5.01	11.230	56	191.220	958	17.028	
107. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.08	1.336	102.57	137	835.60	1 116	8.147	
			(1)			11.23	15	191.22	255	17.028	
107. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	3.674	95.16	350	468.45	1 721	4.923	
			(1)			11.23	41	191.22	703	17.028	
107. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	7.348	1.34	10	5.13	38	3.828	
107. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	20.04	104.66	2 097	516.66	10 354	4.937	
107. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	2.505	3.60	9	20.52	51	5.7	
		Накладные расходы				111%	642	94%	9 248		
		Сметная прибыль				64%	370	51%	5 017		
		Всего с НР и СП					4 137		36 426		
	
108.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		16.7	384.54	6 422	2 438.87	40 729	6.342	
		Объем: 167*0.1									
108. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	3.73	62.291	9.400	586	159.830	9 956	17.003	
108. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	9.185	11.230	103	191.220	1 756	17.028	
108. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.09	1.503	102.57	154	835.60	1 256	8.147	
			(1)			11.23	17	191.22	287	17.028	
108. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	7.682	95.16	731	468.45	3 599	4.923	
			(1)			11.23	86	191.22	1 469	17.028	
108. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	15.531	1.34	21	5.13	80	3.828	
108. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	1.67	358.37	598	1 324.83	2 212	3.697	
108. 7.	С408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.09	1.503	312.47	470	1 295.45	1 947	4.146	
108. 8.	С408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	1	16.7	213.02	3 557	1 136.77	18 984	5.336	
108. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.15	2.505	3.60	9	20.52	51	5.7	
108. 10.	С413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	1.837	160.94	296	1 439.25	2 644	8.943	
		Накладные расходы				111%	765	94%	11 009		
		Сметная прибыль				64%	441	51%	5 973		
		Всего с НР и СП					7 628		57 711		
	
109.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		16.7	725.26	12 112	3 827.43	63 918	5.277	
		Объем: 167*0.1									
109. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	61.122	8.900	544	151.270	9 246	16.997	
109. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	8.016	0.62	5	2.92	23	4.71	
109. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0334	8 095.10	270	23 453.30	783	2.897	
109. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0167	747.34	12	3 626.06	61	4.852	
109. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	17.034	660.97	11 259	3 151.63	53 685	4.768	
109. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	5.845	3.60	21	20.52	120	5.7	
		Накладные расходы				111%	604	94%	8 691		
		Сметная прибыль				64%	348	51%	4 715		
		Всего с НР и СП					13 064		77 325		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					25 486		160 546	6.299	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 833		145 096	6.088	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 101; %=61 - по стр. 102, 103; %=93 - по стр. 106; %=94 - по стр. 107-109)					2 671		38 472	14.404	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 101; %=31 - по стр. 102, 103; %=54 - по стр. 106; %=51 - по стр. 107-109)					1 525		20 741	13.601	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					28 029		204 309	7.289	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 653		15 450	9.347	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 653		15 450	9.347	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					29 682		219 759	7.404	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	635	2.14	4 703	7.406	
	ИТОГО					30 317		224 462	7.404	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	606	2	4 489	7.408	
	ИТОГО					30 923		228 951	7.404	
	НДС 18%				18	5 566	18	41 211	7.404	
	ВСЕГО С НДС					36 489		270 162	7.404	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 671		38 472	14.404	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 525		20 741	13.601	
	
	Раздел 5.  Спуск в подвал, приямки, окна и двери подвала	
	
110.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  (стены спуска в подвал)	100 м2		0.388	188.95	73	3 212.14	1 246	17.068	
110. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	8.85416	8.280	73	140.760	1 246	17	
		Накладные расходы				99%	72	84%	1 047		
		Сметная прибыль				60%	44	48%	598		
		Всего с НР и СП					189		2 891		
	
111.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		0.388	57.09	22	681.96	265	12.045	
111. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	1.46276	8.280	12	140.760	206	17	
111. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.000388	25 695.00	10	150 268.60	58	5.848	
111. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.0194	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				80%	10	68%	140		
		Сметная прибыль				50%	6	40%	82		
		Всего с НР и СП					38		487		
	
112.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен (спуски в подвал, приямки), отдельными местами	1 м3 кладки		0.8243	1 615.27	1 331	11 295.75	9 311	6.995	
112. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	29.171977	8.510	248	144.650	4 220	16.998	
112. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.354449	15.080	5	256.870	91	17.034	
112. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.16486	113.70	19	810.77	134	7.131	
			(1)			15.08	2	256.87	42	17.034	
112. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.189589	32.61	6	300.82	57	9.225	
			(1)			15.08	3	256.87	49	17.034	
112. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.2085479	585.82	122	2 748.34	573	4.691	
112. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.3313686	2 824.60	936	13 057.23	4 327	4.623	
112. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.0362692	3.60		20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				86%	218	73%	3 147		
		Сметная прибыль				70%	177	56%	2 414		
		Всего с НР и СП					1 726		14 872		
	
113.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.3314	2 824.60	-936	13 057.23	-4 327	4.623	
		Объем: (0.8243)*(-0.402)									
	
114.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.3314	3 086.00	1 023	15 417.91	5 109	4.994	
	
115.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.599	69.93	42	1 156.80	693	16.5	
115. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	3.92345	10.210	40	173.840	682	17.026	
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00599	15.080		256.870	2	17.034	
115. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00599	32.61		300.82	2	9.225	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
115. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00599	101.31	1	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
115. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0599	17.11	1	51.45	3	3.007	
		Накладные расходы				95%	38	80%	547		
		Сметная прибыль				47%	19	37%	253		
		Всего с НР и СП					99		1 493		
	
116.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		7.8649	15.82	124	55.68	438	3.532	
		Объем: 1010*0.599*0.013									
	
117.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню стен  (спуски в подвал, приямки)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.599	1 948.79	1 167	16 921.43	10 136	8.686	
117. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	42.45712	10.210	433	173.840	7 381	17.026	
117. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.66522	9.960	17	169.820	283	17.05	
117. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.5391	3.45	2	13.63	7	3.951	
117. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.66522	23.03	38	251.51	419	10.921	
			(1)			9.96	17	169.82	283	17.05	
117. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.13211	612.02	693	2 053.44	2 325	3.355	
117. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.20965	3.60	1	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				95%	428	80%	6 131		
		Сметная прибыль				47%	212	37%	2 836		
		Всего с НР и СП					1 806		19 103		
	
118.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска стен спуска в подвал акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.599	873.22	523	5 376.62	3 221	6.159	
118. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	7.75106	9.860	76	167.740	1 300	17.012	
118. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.04193	1.86		10.30		5.538	
118. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.03594	101.31	4	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94		219.76	8	16.983	
118. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00599	17.11		51.45		3.007	
118. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.022762	13 665.62	311	52 744.03	1 201	3.86	
118. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	7.787	16.92	132	87.74	683	5.186	
		Накладные расходы				95%	72	80%	1 040		
		Сметная прибыль				47%	36	37%	481		
		Всего с НР и СП					631		4 742		
	
119.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.0228	13 665.62	-312	52 744.03	-1 203	3.856	
		Объем: (0.599)*(-0.038)									
	
120.	С6 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.0228	33 482.64	763	192 860.01	4 397	5.763	
		Объем: (0.599)*0.038									
	
121.	Е59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней		0.17	1 679.52	286	19 935.04	3 389	11.85	
121. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	102.89	17.4913	9.160	160	155.940	2 728	17.024	
121. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0493	15.080	1	256.870	13	17.034	
121. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.0493	32.61	2	300.82	15	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	13	17.034	
121. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0255	101.31	3	999.00	25	9.861	
			(1)			12.94		219.76	6	16.983	
121. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.017	987.52	17	6 638.00	113	6.722	
121. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00017	10 705.00	2	54 434.60	9	5.085	
121. 7.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.08993	747.34	67	3 626.06	326	4.852	
121. 8.	С204-0028	Проволока арматурная	т	0.002	0.00034	5 794.00	2	40 784.61	14	7.039	
121. 9.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.0476	700.01	33	3 340.36	159	4.772	
		Накладные расходы				76%	122	65%	1 782		
		Сметная прибыль				60%	97	48%	1 316		
		Всего с НР и СП					505		6 486		
	
122.	Е11-01-049-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Обрамление уголком	100 м профиля		0.204	278.07	57	3 095.79	632	11.088	
122. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	16.64	3.39456	9.280	32	157.880	536	17.013	
122. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	4.6	0.9384	3.41	3	13.90	13	4.076	
122. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	4.6	0.9384	4.44	4	6.48	6	1.459	
122. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.36	0.07344	1.03		4.80		4.66	
122. 5.	С101-4282	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	6.7	1.3668	13.01	18	55.70	76	4.281	
		Накладные расходы				111%	36	94%	504		
		Сметная прибыль				64%	20	51%	273		
		Всего с НР и СП					113		1 409		
	
123.	С101-1641 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.0769	5 326.70	410	39 491.28	3 037	7.407	
		Объем: 3.77*20.4/1000									
	
	Двери  (вход в подвал подъезда №5)	
124.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2		0.0304	1 143.95	35	17 494.01	532	15.2	
		Объем: (1.9*0.8)*2									
124. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	3.158864	8.580	27	145.950	461	17.01	
124. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.235296	15.080	4	256.870	60	17.034	
124. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.235296	32.61	8	300.82	71	9.225	
			(1)			15.08	4	256.87	60	17.034	
		Накладные расходы				99%	31	84%	438		
		Сметная прибыль				60%	19	48%	250		
		Всего с НР и СП					84		1 220		
	
125.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		3.04	91.24	277	934.31	2 840	10.253	
		Объем: (1.9*0.8)*2									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
125. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.88	8.7552	10.520	92	179.030	1 567	17.018	
125. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	1.4592	8.45	12	38.16	56	4.516	
125. 3.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.144	0.43776	5.85	3	8.46	4	1.446	
125. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.228	0.69312	2.75	2	4.66	3	1.695	
125. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	0.62016	101.31	63	999.00	620	9.861	
			(1)			12.94	8	219.76	136	16.983	
125. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000304	14 044.00	4	52 249.35	16	3.72	
125. 7.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.304	99.55	30	277.75	84	2.79	
125. 8.	С204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.00912	7 798.00	71	53 769.76	490	6.895	
		Накладные расходы				81%	75	69%	1 081		
		Сметная прибыль				72%	66	58%	909		
		Всего с НР и СП					418		4 830		
	
126.	С203-9066-045	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 1 мм, внутри - 1 мм	м2		3.04	629.91	1 915	3 628.28	11 030	5.76	
	
127.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.012	5 091.02	61	52 358.64	628	10.295	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
127. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	2.938464	9.860	29	167.740	493	17.012	
127. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.029664	15.080		256.870	8	17.034	
127. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.029664	32.61	1	300.82	9	9.225	
			(1)			15.08		256.87	8	17.034	
127. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0012	612.02	1	2 053.44	2	3.355	
127. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0516	589.48	30	2 403.45	124	4.077	
		Накладные расходы				95%	28	80%	401		
		Сметная прибыль				47%	14	37%	185		
		Всего с НР и СП					102		1 214		
	
128.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.012	193.63	2	2 275.73	27	13.5	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
128. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	0.147024	8.670	1	147.370	22	16.998	
128. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.000144	15.080		256.870		17.034	
128. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.000144	32.61		300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
128. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.000288	101.31		999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
128. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0096	63.37	1	238.39	2	3.762	
128. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0000192	4 290.70		21 459.44		5.001	
128. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00012	17.11		51.45		3.007	
128. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000006	12 480.00		46 983.82		3.765	
128. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.000204	1 208.60		11 305.46	2	9.354	
128. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000048	168.49		3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	1	80%	18		
		Сметная прибыль				47%		37%	8		
		Всего с НР и СП					3		53		
	
	Окна (подвал)	
129.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.041	1 734.68	71	27 542.67	1 129	15.901	
129. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	7.08316	8.580	61	145.950	1 034	17.01	
129. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.31734	15.080	5	256.870	82	17.034	
129. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.31734	32.61	10	300.82	95	9.225	
			(1)			15.08	5	256.87	82	17.034	
		Накладные расходы				99%	65	84%	937		
		Сметная прибыль				60%	40	48%	536		
		Всего с НР и СП					176		2 602		
	
130.	Е55-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Разборка кирпичной кладки оконных заполнений (подвал)	100 м2 перегородок		0.031	1 998.38	62	25 067.27	777	12.532	
130. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	141.2	4.3772	9.050	40	154.380	676	17.059	
130. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.72	0.20832	11.230	2	191.220	40	17.028	
130. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.72	0.20832	95.16	20	468.45	98	4.923	
			(1)			11.23	2	191.22	40	17.028	
130. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	13.44	0.41664	6.03	3	8.99	4	1.491	
		Накладные расходы				89%	37	76%	544		
		Сметная прибыль				65%	27	52%	372		
		Всего с НР и СП					127		1 693		
	
131.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.0756	21 294.18	1 610	89 207.32	6 744	4.189	
		Объем: 0.36*21									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
131. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	19.6027776	9.280	182	157.880	3 095	17.013	
131. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.1596672	15.080	2	256.870	41	17.034	
131. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.1596672	32.61	5	300.82	48	9.225	
			(1)			15.08	2	256.87	41	17.034	
131. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	2.0765808	3.41	7	13.90	29	4.076	
131. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	3.1996944	2.75	9	4.66	15	1.695	
131. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.3238704	101.31	33	999.00	324	9.861	
			(1)			12.94	4	219.76	71	16.983	
131. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	32.4324	7.02	228	5.19	168	0.739	
131. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	5.3676	8.75	47	5.19	28	0.593	
131. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	8.6184	94.50	814	263.68	2 272	2.79	
131. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.04876	83.70	171	51.87	106	0.62	
131. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	5.39784	14.41	78	77.29	417	5.364	
131. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.6048	59.00	36	399.61	242	6.773	
		Накладные расходы				106%	195	90%	2 822		
		Сметная прибыль				54%	99	43%	1 348		
		Всего с НР и СП					1 904		10 915		
	
132.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		7.56	3 070.76	23 215	7 513.04	56 799	2.447	
		Объем: 0.36*21									
	
133.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.04	5 091.02	204	52 358.64	2 094	10.265	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
133. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	9.79488	9.860	97	167.740	1 643	17.012	
133. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.09888	15.080	1	256.870	25	17.034	
133. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.09888	32.61	3	300.82	30	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	25	17.034	
133. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.004	612.02	2	2 053.44	8	3.355	
133. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.172	589.48	101	2 403.45	413	4.077	
		Накладные расходы				95%	93	80%	1 334		
		Сметная прибыль				47%	46	37%	617		
		Всего с НР и СП					343		4 046		
	
134.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.04	193.63	8	2 275.73	91	11.375	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
134. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	0.49008	8.670	4	147.370	72	16.998	
134. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00048	15.080		256.870		17.034	
134. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00048	32.61		300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
134. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	101.31		999.00	1	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
134. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.032	63.37	2	238.39	8	3.762	
134. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000064	4 290.70		21 459.44	1	5.001	
134. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0004	17.11		51.45		3.007	
134. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00002	12 480.00		46 983.82	1	3.765	
134. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.00068	1 208.60	1	11 305.46	8	9.354	
134. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000016	168.49		3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	4	80%	58		
		Сметная прибыль				47%	2	37%	27		
		Всего с НР и СП					14		175		
	
135.	Е08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Установка металлических решеток	1 т металлических изделий		0.018	20 189.21	363	119 105.50	2 144	5.906	
135. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	47.38	0.85284	9.400	8	159.830	136	17.003	
135. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.69	0.01242	15.080		256.870	3	17.034	
135. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.69	0.01242	97.19	1	1 104.78	14	11.367	
			(1)			15.08		256.87	3	17.034	
135. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.8	0.0324	101.31	3	999.00	32	9.861	
			(1)			12.94		219.76	7	16.983	
135. 5.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.00108	11 154.00	12	50 212.22	54	4.502	
135. 6.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.00009	33 215.00	3	132 978.10	12	4.004	
135. 7.	С201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.018	18 218.00	328	103 734.04	1 867	5.694	
135. 8.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.0135	588.14	8	2 080.79	28	3.538	
		Накладные расходы				110%	9	93%	129		
		Сметная прибыль				68%	5	54%	75		
		Всего с НР и СП					377		2 348		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					32 396		121 179	3.741	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					32 119		118 339	3.684	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					25 535		69 780	2.733	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 110, 124, 129; %=68 - по стр. 111; %=73 - по стр. 112; %=80 - по стр. 115, 117, 118, 127, 128, 133, 134; %=65 - по стр. 121; %=94 - по стр. 122; %=76 - по стр. 130; %=90 - по стр. 131; %=93 - по стр. 135)					1 458		21 019	14.416	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 110, 121, 124, 129; %=40 - по стр. 111; %=56 - по стр. 112; %=37 - по стр. 115, 117, 118, 127, 128, 133, 134; %=51 - по стр. 122; %=52 - по стр. 130; %=43 - по стр. 131; %=54 - по стр. 135)					862		11 672	13.541	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					34 439		151 030	4.385	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					277		2 840	10.253	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 125)					75		1 081	14.413	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 125)					66		909	13.773	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					418		4 830	11.555	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					34 857		155 860	4.471	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	746	2.14	3 335	4.471	
	ИТОГО					35 603		159 195	4.471	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	712	2	3 184	4.472	
	ИТОГО					36 315		162 379	4.471	
	НДС 18%				18	6 537	18	29 228	4.471	
	ВСЕГО С НДС					42 852		191 607	4.471	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 533		22 100	14.416	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					928		12 581	13.557	
	
	Раздел 6.  Крыльца	
	
	Подъезд № 3	
136.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Очистка вручную поверхности низа плиты козырька от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0.16	172.22	28	2 927.81	468	16.714	
136. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	3.328	8.280	28	140.760	468	17	
		Накладные расходы				80%	22	68%	318		
		Сметная прибыль				50%	14	40%	187		
		Всего с НР и СП					64		973		
	
137.	Е61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности		0.16	1 938.46	310	14 567.80	2 331	7.519	
137. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	50.4	8.064	8.900	72	151.270	1 220	16.997	
137. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.0928	15.080	1	256.870	24	17.034	
137. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.58	0.0928	32.61	3	300.82	28	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	24	17.034	
137. 4.	С101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0506	0.008096	22 343.00	181	84 633.51	685	3.788	
137. 5.	С402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	1.135	0.1816	298.83	54	2 184.74	397	7.311	
137. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.056	3.60		20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				79%	58	67%	833		
		Сметная прибыль				50%	37	40%	498		
		Всего с НР и СП					404		3 662		
	
138.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		17.6	12.74	224	35.11	618	2.759	
		Объем: 16*1.1									
	
139.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.16	873.22	140	5 376.62	860	6.143	
139. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	2.0704	9.860	20	167.740	347	17.012	
139. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0112	1.86		10.30		5.538	
139. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0096	101.31	1	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
139. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0016	17.11		51.45		3.007	
139. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.00608	13 665.62	83	52 744.03	321	3.86	
139. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	2.08	16.92	35	87.74	182	5.186	
		Накладные расходы				95%	19	80%	278		
		Сметная прибыль				47%	9	37%	128		
		Всего с НР и СП					168		1 266		
	
140.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.0061	13 665.62	-83	52 744.03	-322	3.88	
		Объем: (0.16)*(-0.038)									
	
141.	С7 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.0061	33 482.64	204	192 860.01	1 176	5.765	
		Объем: (0.16)*0.038									
	
142.	Е09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков для металлических опор под козырек	1 т конструкций		0.026	1 517.37	39	17 201.59	447	11.462	
142. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	63.28	1.64528	9.280	15	157.880	260	17.013	
142. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.82	0.09932	15.136	2	257.804	26	17.033	
142. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.1	0.0026	134.97		2 085.69	5	15.453	
			(1)			17.21		292.54	1	16.998	
142. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.00312	113.70		810.77	3	7.131	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
142. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	3.6	0.0936	132.52	12	1 076.46	101	8.123	
			(1)			15.08	1	256.87	24	17.034	
142. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.03796	1.52		3.21		2.112	
142. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.0026	14.19		96.41		6.794	
142. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00494	101.31	1	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
142. 9.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000026	42 199.00		204 231.36	1	4.84	
142. 10.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.0312	13.15		51.59	2	3.923	
142. 11.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000078	5 233.80		51 322.60		9.806	
142. 12.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00005044	5 919.30		38 886.83	2	6.569	
142. 13.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00001144	14 044.00		52 249.35	1	3.72	
142. 14.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.000546	16 152.00	9	120 128.96	66	7.437	
142. 15.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000026	10 705.00		54 434.60		5.085	
142. 16.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.00936	8.54		47.09		5.514	
142. 17.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000156	14 737.00		79 545.15	1	5.398	
142. 18.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00002678	2 214.00		9 095.06		4.108	
142. 19.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00000806	20 496.00		72 156.04	1	3.52	
142. 20.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0000052	18 473.00		92 065.62		4.984	
142. 21.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0004862	89.00		283.65		3.187	
		Накладные расходы				81%	14	69%	197		
		Сметная прибыль				72%	12	58%	166		
		Всего с НР и СП					65		810		
	
143.	С101-2542 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая 50х50 мм	т		0.021	5 332.00	112	41 714.21	876	7.821	
	
144.	С101-4686 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т		0.005	6 758.86	34	45 957.32	230	6.765	
	
145.	С101-2877 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.		8	12.27	98	11.25	90	0.918	
	
146.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.018	346.88	6	2 083.40	38	6.333	
146. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.09558	11.300	1	192.130	18	17.003	
146. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00018	11.230		191.220		17.028	
146. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00018	102.57		835.60		8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
146. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00018	1.86		10.30		5.538	
146. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.02016	7.46		18.19		2.438	
146. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00018	101.31		999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
146. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000216	20 496.00	4	72 156.04	16	3.52	
146. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000036	15 255.00	1	79 246.03	3	5.195	
		Накладные расходы				81%	1	69%	12		
		Сметная прибыль				60%	1	48%	9		
		Всего с НР и СП					7		59		
	
147.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.018	617.49	11	2 484.15	45	4.091	
147. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.06894	9.630	1	163.850	11	17.015	
147. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00018	11.230		191.220		17.028	
147. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00018	102.57		835.60		8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
147. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00018	1.86		10.30		5.538	
147. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0117	7.46		18.19		2.438	
147. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00018	101.31		999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
147. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000252	13 674.00		63 195.68	2	4.622	
147. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000342	29 187.00	10	91 466.07	31	3.134	
		Накладные расходы				81%	1	69%	8		
		Сметная прибыль				60%	1	48%	5		
		Всего с НР и СП					12		58		
	
148.	Е46-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Заполнение бетоном В20 отдельных мест	1 м3		0.063	2 168.87	137	15 310.41	965	7.044	
148. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	26.82	1.68966	8.970	15	152.560	258	17.008	
148. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.14	0.00882	15.080		256.870	2	17.034	
148. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.14	0.00882	113.70	1	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
148. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.27	0.01701	0.62		2.92		4.71	
148. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.01323	101.31	1	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94		219.76	3	16.983	
148. 6.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.004	0.000252	11 154.00	3	50 212.22	13	4.502	
148. 7.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0019	0.0001197	10 705.00	1	54 434.60	7	5.085	
148. 8.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.12	0.00756	882.56	7	5 628.82	43	6.378	
148. 9.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.00882	1 769.00	16	7 692.06	68	4.348	
148. 10.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	0.1449	33.38	5	226.78	33	6.794	
148. 11.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.09	0.00567	6 683.04	38	49 728.97	282	7.441	
148. 12.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.02	0.06426	725.63	47	3 501.34	225	4.825	
148. 13.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.09	0.00567	561.02	3	2 628.06	15	4.684	
148. 14.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0029	0.0001827	1 208.60		11 305.46	2	9.354	
148. 15.	С411-0001	Вода	м3	0.0081	0.0005103	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	15	84%	218		
		Сметная прибыль				60%	9	48%	125		
		Всего с НР и СП					161		1 308		
	
149.	С401-0066 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		-0.0643	725.63	-47	3 501.34	-225	4.787	
		Объем: (0.063)*(-1.02)									
	
150.	С401-0067 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3		0.0643	751.65	48	3 823.48	246	5.125	
		Объем: (0.063)*1.02									
	
151.	Е46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия		0.09	164.91	15	2 176.83	196	13.067	
151. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	14.38	1.2942	8.280	11	140.760	182	17	
151. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	0.5598	7.37	4	24.55	14	3.331	
		Накладные расходы				99%	11	84%	153		
		Сметная прибыль				60%	7	48%	87		
		Всего с НР и СП					32		436		
	
152.	Е12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 стяжки		0.09	1 289.06	116	9 695.13	873	7.526	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8	
152. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	21.776	1.95984	9.160	18	155.940	306	17.024	
152. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.552	0.13968	12.579	2	214.231	30	17.03	
152. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.544	0.04896	97.19	5	1 104.78	54	11.367	
			(1)			15.08	1	256.87	13	17.034	
152. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.008	0.09072	102.57	9	835.60	76	8.147	
			(1)			11.23	1	191.22	17	17.028	
152. 5.	Х10-1208	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1.888	0.16992	10.26	2	40.74	7	3.971	
152. 6.	С101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.396	6.69	3	26.48	10	3.958	
152. 7.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1.53	0.1377	569.06	78	2 995.86	413	5.265	
152. 8.	С411-0001	Вода	м3	3.85	0.3465	3.60	1	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				108%	22	92%	309		
		Сметная прибыль				55%	11	44%	148		
		Всего с НР и СП					149		1 330		
	
153.	С101-0856 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2		-0.396	6.69	-3	26.48	-10	3.333	
		Объем: (0.09)*(-4.4)									
	
154.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		-0.1377	569.06	-78	2 995.86	-413	5.295	
		Объем: (0.09)*(-1.53)									
	
155.	С411-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Вода	м3		-0.3465	3.60	-1	20.52	-7	7	
		Объем: (0.09)*(-3.85)									
	
156.	Е12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки		0.09	1 382.83	124	10 924.12	983	7.927	
156. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	27.22	2.4498	9.160	22	155.940	382	17.024	
156. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.94	0.1746	12.579	2	214.231	37	17.03	
156. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.68	0.0612	97.19	6	1 104.78	68	11.367	
			(1)			15.08	1	256.87	16	17.034	
156. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.26	0.1134	102.57	12	835.60	95	8.147	
			(1)			11.23	1	191.22	22	17.028	
156. 5.	Х10-1208	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.36	0.2124	10.26	2	40.74	9	3.971	
156. 6.	С101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.396	6.69	3	26.48	10	3.958	
156. 7.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1.53	0.1377	569.06	78	2 995.86	413	5.265	
156. 8.	С411-0001	Вода	м3	3.85	0.3465	3.60	1	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				108%	26	92%	385		
		Сметная прибыль				55%	13	44%	184		
		Всего с НР и СП					163		1 553		
	
157.	Е12-01-017-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 40мм)	100 м2 стяжки		0.09	1 755.69	158	12 231.94	1 101	6.968	
		Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25	
157. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	25	2.25	9.160	21	155.940	351	17.024	
157. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.0675	12.513	1	213.103	14	17.03	
157. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.25	0.0225	97.19	2	1 104.78	25	11.367	
			(1)			15.08		256.87	6	17.034	
157. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.5	0.045	102.57	5	835.60	38	8.147	
			(1)			11.23	1	191.22	9	17.028	
157. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.55	0.2295	569.06	131	2 995.86	688	5.265	
		Накладные расходы				108%	24	92%	336		
		Сметная прибыль				55%	12	44%	161		
		Всего с НР и СП					194		1 597		
	
158.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.0166	6 050.46	100	37 496.19	622	6.22	
		Объем: 16.6/1000									
158. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.209824	9.400	2	159.830	34	17.003	
158. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.002656	15.080		256.870	1	17.034	
158. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.002656	113.70		810.77	2	7.131	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
158. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.003652	101.31		999.00	4	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
158. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0004648	9 906.00	5	49 384.46	23	4.985	
158. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.0166	5 613.80	93	33 743.67	560	6.011	
		Накладные расходы				95%	2	80%	28		
		Сметная прибыль				55%	1	44%	15		
		Всего с НР и СП					103		665		
	
159.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.0166	5 613.80	-93	33 743.67	-560	6.022	
		Объем: (0.0166)*(-1.0)									
	
160.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.0166	8 902.52	148	62 801.67	1 043	7.047	
	
161.	Е12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли		0.09	175.63	16	1 540.28	139	8.688	
161. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	2.8	0.252	9.280	2	157.880	40	17.013	
161. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0036	101.31		999.00	4	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
161. 3.	С101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.00405	3 235.40	13	23 516.78	95	7.269	
		Накладные расходы				108%	2	92%	37		
		Сметная прибыль				55%	1	44%	18		
		Всего с НР и СП					19		193		
	
162.	Е12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли		0.09	237.83	21	2 307.10	208	9.905	
162. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.44	0.7596	9.980	8	169.690	129	17.003	
162. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.0099	15.080		256.870	3	17.034	
162. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.08	0.0072	97.19	1	1 104.78	8	11.367	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
162. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0027	113.70		810.77	2	7.131	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
162. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2.4	0.216	3.78	1	2.07		0.548	
162. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0045	101.31		999.00	4	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
162. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15.02	1.3518	8.54	12	47.09	64	5.514	
		Накладные расходы				108%	9	92%	121		
		Сметная прибыль				55%	4	44%	58		
		Всего с НР и СП					34		388		
	
163.	С101-4736 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Унифлекс Экстра ЭКП	м2		10.44	30.20	315	128.19	1 338	4.248	
		Объем: (0.09)*116									
	
164.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м	100 м		0.09	2 956.30	266	16 381.42	1 474	5.541	
164. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	3.7269	9.050	34	154.380	575	17.059	
164. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0072	15.080		256.870	2	17.034	
164. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.0072	32.61		300.82	2	9.225	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
164. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0036	101.31		999.00	4	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
164. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00054	7 550.40	4	67 478.93	36	8.937	
164. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00036	10 705.00	4	54 434.60	20	5.085	
164. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.01656	13 515.00	224	50 553.85	837	3.741	
		Накладные расходы				83%	28	71%	410		
		Сметная прибыль				65%	22	52%	300		
		Всего с НР и СП					316		2 184		
	
165.	С101-1746 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2		-5.67	6.72	-38	29.89	-169	4.447	
		Объем: (0.03)*(-189.0)									
	
166.	Е12-01-004-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий		0.03	4 562.41	137	25 123.58	754	5.504	
166. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	52.21	1.5663	9.740	15	165.790	260	17.022	
166. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.67	0.0201	15.080		256.870	5	17.034	
166. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.54	0.0162	97.19	2	1 104.78	18	11.367	
			(1)			15.08		256.87	4	17.034	
166. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.13	0.0039	113.70		810.77	3	7.131	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
166. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	4	0.12	3.78		2.07		0.548	
166. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.006	101.31	1	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
166. 7.	С101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм	т	0.00159	0.0000477	36 036.00	2	138 255.05	7	3.837	
166. 8.	С101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5	кг	6.7	0.201	77.76	16	185.78	37	2.389	
166. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.00561	458.52	3	3 875.13	22	8.451	
166. 10.	С101-1755	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.013	0.00039	6 506.70	3	44 239.36	17	6.799	
166. 11.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.2	0.006	13 515.00	81	50 553.85	303	3.741	
166. 12.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	24.52	0.7356	8.54	6	47.09	35	5.514	
166. 13.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.51	0.0153	569.06	9	2 995.86	46	5.265	
		Накладные расходы				108%	16	92%	244		
		Сметная прибыль				55%	8	44%	117		
		Всего с НР и СП					161		1 114		
	
167.	С101-4736 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Унифлекс Экстра ЭКП	м2		5.67	30.20	171	128.19	727	4.251	
		Объем: 0.03*189									
	
168.	Е68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.004	2 714.76	11	30 057.05	120	10.909	
168. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	77.72	0.31088	8.580	3	145.950	45	17.01	
168. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.0674	15.080	1	256.870	17	17.034	
168. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.04936	130.27	6	1 185.17	58	9.098	
			(1)			15.08	1	256.87	13	17.034	
168. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.01804	93.88	2	890.86	16	9.489	
			(1)			15.08		256.87	5	17.034	
168. 5.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.00792	8.58		35.88		4.182	
		Накладные расходы				104%	4	88%	55		
		Сметная прибыль				60%	2	48%	30		
		Всего с НР и СП					18		204		
	
169.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.72	48.13	35	490.34	353	10.086	
		Объем: 0.4*1.8									
	
170.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.008	1 275.12	10	21 677.04	173	17.3	
170. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	1.232	8.280	10	140.760	173	17	
		Накладные расходы				72%	7	61%	106		
		Сметная прибыль				38%	4	31%	54		
		Всего с НР и СП					21		332		
	
171.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.008	426.34	3	7 240.24	58	19.333	
171. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	0.42848	7.960	3	135.180	58	16.982	
		Накладные расходы				72%	2	61%	35		
		Сметная прибыль				38%	1	31%	18		
		Всего с НР и СП					6		111		
	
172.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		2	16.40	33	145.95	292	8.848	
		Объем: 0.72+(0.8*1.6)									
	
173.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		0.4	187.10	75	1 326.99	531	7.08	
173. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.41	1.364	9.160	12	155.940	213	17.024	
173. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.12	11.230	1	191.220	23	17.028	
173. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.08	0.032	102.57	3	835.60	27	8.147	
			(1)			11.23		191.22	6	17.028	
173. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.088	95.16	8	468.45	41	4.923	
			(1)			11.23	1	191.22	17	17.028	
173. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.176	1.34		5.13	1	3.828	
173. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	0.48	104.66	50	516.66	248	4.937	
173. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.06	3.60		20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				111%	14	94%	222		
		Сметная прибыль				64%	8	51%	120		
		Всего с НР и СП					98		873		
	
174.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		0.4	384.54	154	2 438.87	976	6.338	
174. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	3.73	1.492	9.400	14	159.830	238	17.003	
174. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.22	11.230	2	191.220	42	17.028	
174. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.09	0.036	102.57	4	835.60	30	8.147	
			(1)			11.23		191.22	7	17.028	
174. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.184	95.16	18	468.45	86	4.923	
			(1)			11.23	2	191.22	35	17.028	
174. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.372	1.34		5.13	2	3.828	
174. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.04	358.37	14	1 324.83	53	3.697	
174. 7.	С408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.036	312.47	11	1 295.45	47	4.146	
174. 8.	С408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	1	0.4	213.02	85	1 136.77	455	5.336	
174. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.06	3.60		20.52	1	5.7	
174. 10.	С413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.044	160.94	7	1 439.25	63	8.943	
		Накладные расходы				111%	18	94%	263		
		Сметная прибыль				64%	10	51%	143		
		Всего с НР и СП					182		1 382		
	
175.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		0.4	725.26	290	3 827.43	1 531	5.279	
175. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	1.464	8.900	13	151.270	221	16.997	
175. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.192	0.62		2.92	1	4.71	
175. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0008	8 095.10	6	23 453.30	19	2.897	
175. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0004	747.34		3 626.06	1	4.852	
175. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	0.408	660.97	270	3 151.63	1 286	4.768	
175. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.14	3.60	1	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				111%	14	94%	208		
		Сметная прибыль				64%	8	51%	113		
		Всего с НР и СП					313		1 851		
	
176.	Е06-01-067-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Железнение поверхности	100 м2 поверхности		0.028	454.58	13	5 786.12	162	12.462	
176. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	28.9	0.8092	10.210	8	173.840	141	17.026	
176. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.00084	101.31		999.00	1	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
176. 3.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.07	0.00196	987.52	2	6 638.00	13	6.722	
176. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	5	0.14	17.11	2	51.45	7	3.007	
176. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.5	0.014	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	8	80%	113		
		Сметная прибыль				55%	4	44%	62		
		Всего с НР и СП					25		337		
	
	Подъезд  №5	
177.	Е59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Ремонт ступеней и стяжки основания крыльца	100 ступеней		0.12	1 679.52	202	19 935.04	2 392	11.842	
177. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	102.89	12.3468	9.160	113	155.940	1 925	17.024	
177. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0348	15.080	1	256.870	9	17.034	
177. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.0348	32.61	1	300.82	10	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	9	17.034	
177. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.018	101.31	2	999.00	18	9.861	
			(1)			12.94		219.76	4	16.983	
177. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.012	987.52	12	6 638.00	80	6.722	
177. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00012	10 705.00	1	54 434.60	7	5.085	
177. 7.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.06348	747.34	47	3 626.06	230	4.852	
177. 8.	С204-0028	Проволока арматурная	т	0.002	0.00024	5 794.00	1	40 784.61	10	7.039	
177. 9.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.0336	700.01	24	3 340.36	112	4.772	
		Накладные расходы				76%	87	65%	1 257		
		Сметная прибыль				60%	68	48%	928		
		Всего с НР и СП					357		4 577		
	
178.	С101-1641 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.057	5 326.70	304	39 491.28	2 251	7.405	
	
179.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Очистка вручную поверхности низа плиты козырька от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0.15	172.22	26	2 927.81	439	16.885	
179. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	3.12	8.280	26	140.760	439	17	
		Накладные расходы				80%	21	68%	299		
		Сметная прибыль				50%	13	40%	176		
		Всего с НР и СП					60		913		
	
180.	Е61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности		0.15	1 938.46	291	14 567.80	2 185	7.509	
180. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	50.4	7.56	8.900	67	151.270	1 144	16.997	
180. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.087	15.080	1	256.870	22	17.034	
180. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.58	0.087	32.61	3	300.82	26	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	22	17.034	
180. 4.	С101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0506	0.00759	22 343.00	170	84 633.51	642	3.788	
180. 5.	С402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	1.135	0.17025	298.83	51	2 184.74	372	7.311	
180. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0525	3.60		20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				79%	54	67%	781		
		Сметная прибыль				50%	34	40%	466		
		Всего с НР и СП					379		3 433		
	
181.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		16.5	12.74	210	35.11	579	2.757	
		Объем: 15*1.1									
	
182.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (кирпичное ограждение)	1 м3 кладки		0.037	1 615.27	60	11 295.75	418	6.967	
182. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	1.30943	8.510	11	144.650	189	16.998	
182. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.01591	15.080		256.870	4	17.034	
182. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.0074	113.70	1	810.77	6	7.131	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
182. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.00851	32.61		300.82	3	9.225	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
182. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.009361	585.82	5	2 748.34	26	4.691	
182. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.014874	2 824.60	42	13 057.23	194	4.623	
182. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.001628	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	9	73%	141		
		Сметная прибыль				70%	8	56%	108		
		Всего с НР и СП					77		667		
	
183.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.0149	2 824.60	-42	13 057.23	-195	4.643	
		Объем: (0.037)*(-0.402)									
	
184.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.0149	3 086.00	46	15 417.91	230	5	
	
185.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2		0.072	188.95	14	3 212.14	231	16.5	
185. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	1.64304	8.280	14	140.760	231	17	
		Накладные расходы				99%	14	84%	194		
		Сметная прибыль				60%	8	48%	111		
		Всего с НР и СП					36		536		
	
186.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.072	69.93	5	1 156.80	83	16.6	
186. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	0.4716	10.210	5	173.840	82	17.026	
186. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00072	15.080		256.870		17.034	
186. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00072	32.61		300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
186. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00072	101.31		999.00	1	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
186. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0072	17.11		51.45		3.007	
		Накладные расходы				95%	5	80%	66		
		Сметная прибыль				47%	2	37%	30		
		Всего с НР и СП					12		179		
	
187.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		0.936	15.82	15	55.68	52	3.467	
		Объем: 1000*0.072*0.013									
	
188.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.072	1 948.79	140	16 921.43	1 218	8.7	
188. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	5.10336	10.210	52	173.840	887	17.026	
188. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.20016	9.960	2	169.820	34	17.05	
188. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.0648	3.45		13.63	1	3.951	
188. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.20016	23.03	5	251.51	50	10.921	
			(1)			9.96	2	169.82	34	17.05	
188. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.13608	612.02	83	2 053.44	279	3.355	
188. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0252	3.60		20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				95%	51	80%	737		
		Сметная прибыль				47%	25	37%	341		
		Всего с НР и СП					217		2 296		
	
189.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.072	873.22	63	5 376.62	387	6.143	
189. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	0.93168	9.860	9	167.740	156	17.012	
189. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.00504	1.86		10.30		5.538	
189. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00432	101.31		999.00	4	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
189. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00072	17.11		51.45		3.007	
189. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.002736	13 665.62	37	52 744.03	144	3.86	
189. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	0.936	16.92	16	87.74	82	5.186	
		Накладные расходы				95%	9	80%	125		
		Сметная прибыль				47%	4	37%	58		
		Всего с НР и СП					76		570		
	
190.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.0027	13 665.62	-37	52 744.03	-142	3.838	
		Объем: (0.072)*(-0.038)									
	
191.	С8 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.0027	33 482.64	90	192 860.01	521	5.789	
		Объем: (0.072)*0.038									
	
192.	Е46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (вход в подьезд, вход в полуподвал)	100 м2 покрытия		0.12	164.91	20	2 176.83	261	13.05	
192. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	14.38	1.7256	8.280	14	140.760	243	17	
192. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	0.7464	7.37	6	24.55	18	3.331	
		Накладные расходы				99%	14	84%	204		
		Сметная прибыль				60%	8	48%	117		
		Всего с НР и СП					42		582		
	
193.	Е12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 стяжки		0.12	1 289.06	155	9 695.13	1 163	7.503	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8	
193. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	21.776	2.61312	9.160	24	155.940	407	17.024	
193. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.552	0.18624	12.579	2	214.231	40	17.03	
193. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.544	0.06528	97.19	6	1 104.78	72	11.367	
			(1)			15.08	1	256.87	17	17.034	
193. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.008	0.12096	102.57	12	835.60	101	8.147	
			(1)			11.23	1	191.22	23	17.028	
193. 5.	Х10-1208	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1.888	0.22656	10.26	2	40.74	9	3.971	
193. 6.	С101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.528	6.69	4	26.48	14	3.958	
193. 7.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1.53	0.1836	569.06	104	2 995.86	550	5.265	
193. 8.	С411-0001	Вода	м3	3.85	0.462	3.60	2	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				108%	28	92%	411		
		Сметная прибыль				55%	14	44%	197		
		Всего с НР и СП					197		1 771		
	
194.	С101-0856 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2		-0.528	6.69	-4	26.48	-14	3.5	
		Объем: (0.12)*(-4.4)									
	
195.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		-0.1836	569.06	-104	2 995.86	-550	5.288	
		Объем: (0.12)*(-1.53)									
	
196.	С411-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Вода	м3		-0.462	3.60	-2	20.52	-9	4.5	
		Объем: (0.12)*(-3.85)									
	
197.	Е12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки		0.12	1 382.83	166	10 924.12	1 311	7.898	
197. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	27.22	3.2664	9.160	30	155.940	509	17.024	
197. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.94	0.2328	12.579	3	214.231	50	17.03	
197. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.68	0.0816	97.19	8	1 104.78	90	11.367	
			(1)			15.08	1	256.87	21	17.034	
197. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.26	0.1512	102.57	16	835.60	126	8.147	
			(1)			11.23	2	191.22	29	17.028	
197. 5.	Х10-1208	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.36	0.2832	10.26	3	40.74	12	3.971	
197. 6.	С101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.528	6.69	4	26.48	14	3.958	
197. 7.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1.53	0.1836	569.06	104	2 995.86	550	5.265	
197. 8.	С411-0001	Вода	м3	3.85	0.462	3.60	2	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				108%	36	92%	514		
		Сметная прибыль				55%	18	44%	246		
		Всего с НР и СП					220		2 071		
	
198.	Е12-01-017-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки		0.12	1 755.69	211	12 231.94	1 468	6.957	
		Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25	
198. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	25	3	9.160	27	155.940	468	17.024	
198. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.09	12.513	1	213.103	19	17.03	
198. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.25	0.03	97.19	3	1 104.78	33	11.367	
			(1)			15.08		256.87	8	17.034	
198. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.5	0.06	102.57	6	835.60	50	8.147	
			(1)			11.23	1	191.22	11	17.028	
198. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.55	0.306	569.06	174	2 995.86	917	5.265	
		Накладные расходы				108%	30	92%	448		
		Сметная прибыль				55%	15	44%	214		
		Всего с НР и СП					257		2 130		
	
199.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.0221	6 050.46	134	37 496.19	829	6.187	
		Объем: 22.1/1000									
199. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.279344	9.400	3	159.830	45	17.003	
199. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.003536	15.080		256.870	1	17.034	
199. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.003536	113.70		810.77	3	7.131	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
199. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.004862	101.31		999.00	5	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
199. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0006188	9 906.00	6	49 384.46	31	4.985	
199. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.0221	5 613.80	124	33 743.67	746	6.011	
		Накладные расходы				95%	3	80%	37		
		Сметная прибыль				55%	2	44%	20		
		Всего с НР и СП					139		886		
	
200.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.0221	5 613.80	-124	33 743.67	-746	6.016	
		Объем: (0.0221)*(-1.0)									
	
201.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.0221	8 902.52	197	62 801.67	1 388	7.046	
	
202.	Е12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли		0.12	175.63	21	1 540.28	185	8.81	
202. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	2.8	0.336	9.280	3	157.880	53	17.013	
202. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0048	101.31		999.00	5	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
202. 3.	С101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.0054	3 235.40	17	23 516.78	127	7.269	
		Накладные расходы				108%	3	92%	49		
		Сметная прибыль				55%	2	44%	23		
		Всего с НР и СП					26		257		
	
203.	Е12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли		0.12	237.83	29	2 307.10	277	9.552	
203. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.44	1.0128	9.980	10	169.690	172	17.003	
203. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.0132	15.080		256.870	3	17.034	
203. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.08	0.0096	97.19	1	1 104.78	11	11.367	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
203. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0036	113.70		810.77	3	7.131	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
203. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2.4	0.288	3.78	1	2.07	1	0.548	
203. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.006	101.31	1	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
203. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15.02	1.8024	8.54	15	47.09	85	5.514	
		Накладные расходы				108%	11	92%	161		
		Сметная прибыль				55%	6	44%	77		
		Всего с НР и СП					45		515		
	
204.	С101-4736 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Унифлекс Экстра ЭКП	м2		13.92	30.20	420	128.19	1 784	4.248	
		Объем: (0.12)*116									
	
205.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м	100 м		0.13	2 956.30	384	16 381.42	2 130	5.547	
205. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	5.3833	9.050	49	154.380	831	17.059	
205. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0104	15.080		256.870	3	17.034	
205. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.0104	32.61		300.82	3	9.225	
			(1)			15.08		256.87	3	17.034	
205. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0052	101.31	1	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
205. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00078	7 550.40	6	67 478.93	53	8.937	
205. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00052	10 705.00	6	54 434.60	28	5.085	
205. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.02392	13 515.00	323	50 553.85	1 209	3.741	
		Накладные расходы				83%	41	71%	592		
		Сметная прибыль				65%	32	52%	434		
		Всего с НР и СП					457		3 156		
	
206.	С509-9900	Строительный мусор	т		0.0291						
		Объем: (0.13)*0.224									
	
207.	Е12-01-004-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий		0.06	4 562.41	274	25 123.58	1 507	5.5	
207. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	52.21	3.1326	9.740	31	165.790	519	17.022	
207. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.67	0.0402	15.080	1	256.870	10	17.034	
207. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.54	0.0324	97.19	3	1 104.78	36	11.367	
			(1)			15.08		256.87	8	17.034	
207. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.13	0.0078	113.70	1	810.77	6	7.131	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
207. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	4	0.24	3.78	1	2.07		0.548	
207. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.012	101.31	1	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94		219.76	3	16.983	
207. 7.	С101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм	т	0.00159	0.0000954	36 036.00	3	138 255.05	13	3.837	
207. 8.	С101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5	кг	6.7	0.402	77.76	31	185.78	75	2.389	
207. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.01122	458.52	5	3 875.13	43	8.451	
207. 10.	С101-1755	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.013	0.00078	6 506.70	5	44 239.36	35	6.799	
207. 11.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.2	0.012	13 515.00	162	50 553.85	607	3.741	
207. 12.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	24.52	1.4712	8.54	13	47.09	69	5.514	
207. 13.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.51	0.0306	569.06	17	2 995.86	92	5.265	
		Накладные расходы				108%	35	92%	487		
		Сметная прибыль				55%	18	44%	233		
		Всего с НР и СП					326		2 226		
	
208.	С101-9123	Материалы рулонные кровельные	м2		11.34						
		Объем: (0.06)*189									
	
209.	С101-4736 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Унифлекс Экстра ЭКП	м2		11.34	30.20	342	128.19	1 454	4.251	
		Объем: 0.06*189									
	
210.	Е59-8-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 укрепленных стоек		0.08	859.66	69	8 088.01	647	9.377	
210. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	24.05	1.924	10.090	19	171.760	330	17.023	
210. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.004	15.080		256.870	1	17.034	
210. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.05	0.004	32.61		300.82	1	9.225	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
210. 4.	С201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.036	0.00288	15 987.00	46	103 678.60	299	6.485	
210. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.07	0.0056	569.06	3	2 995.86	17	5.265	
		Накладные расходы				76%	14	65%	215		
		Сметная прибыль				60%	11	48%	159		
		Всего с НР и СП					95		1 021		
	
211.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности		10.53	8.15	86	138.94	1 463	17.012	
211. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.9	9.477	9.050	86	154.380	1 463	17.059	
		Накладные расходы				81%	70	69%	1 009		
		Сметная прибыль				60%	52	48%	702		
		Всего с НР и СП					207		3 175		
	
212.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.105	346.88	36	2 083.40	219	6.083	
212. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.55755	11.300	6	192.130	107	17.003	
212. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00105	11.230		191.220		17.028	
212. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00105	102.57		835.60	1	8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
212. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00105	1.86		10.30		5.538	
212. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.1176	7.46	1	18.19	2	2.438	
212. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00105	101.31		999.00	1	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
212. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00126	20 496.00	26	72 156.04	91	3.52	
212. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00021	15 255.00	3	79 246.03	17	5.195	
		Накладные расходы				81%	5	69%	74		
		Сметная прибыль				60%	4	48%	51		
		Всего с НР и СП					44		344		
	
213.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.105	617.49	65	2 484.15	261	4.015	
213. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.40215	9.630	4	163.850	66	17.015	
213. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00105	11.230		191.220		17.028	
213. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00105	102.57		835.60	1	8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
213. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00105	1.86		10.30		5.538	
213. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.06825	7.46	1	18.19	1	2.438	
213. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00105	101.31		999.00	1	9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
213. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000147	13 674.00	2	63 195.68	9	4.622	
213. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001995	29 187.00	58	91 466.07	182	3.134	
		Накладные расходы				81%	3	69%	46		
		Сметная прибыль				60%	2	48%	32		
		Всего с НР и СП					71		338		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					7 021		46 015	6.554	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 914		44 923	6.497	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 978		14 603	4.904	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 136, 179; %=67 - по стр. 137, 180; %=80 - по стр. 139, 158, 176, 186, 188, 189, 199; %=69 - по стр. 146, 147, 211-213; %=84 - по стр. 148, 151, 185, 192; %=92 - по стр. 152, 156, 157, 161, 162, 166, 193, 197, 198, 202, 203, 207; %=71 - по стр. 164, 205; %=88 - по стр. 168; %=61 - по стр. 170, 171; %=94 - по стр. 173-175; %=65 - по стр. 177, 210; %=73 - по стр. 182)					864		12 538	14.512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 136, 137, 179, 180; %=37 - по стр. 139, 186, 188, 189; %=48 - по стр. 146-148, 151, 168, 177, 185, 192, 210-213; %=44 - по стр. 152, 156-158, 161, 162, 166, 176, 193, 197-199, 202, 203, 207; %=52 - по стр. 164, 205; %=31 - по стр. 170, 171; %=51 - по стр. 173-175; %=56 - по стр. 182)					536		7 302	13.623	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 314		64 763	7.79	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					39		447	11.462	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 142)					14		197	14.071	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 142)					12		166	13.833	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					65		810	12.462	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68		645	9.485	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68		645	9.485	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					8 447		66 218	7.839	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	181	2.14	1 417	7.829	
	ИТОГО					8 628		67 635	7.839	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	173	2	1 353	7.821	
	ИТОГО					8 801		68 988	7.839	
	НДС 18%				18	1 584	18	12 418	7.84	
	ВСЕГО С НДС					10 385		81 406	7.839	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					878		12 735	14.505	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					548		7 468	13.628	
	
	Раздел 7.  Балконы	
	
	Балконы МОП	
214.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Очистка вручную поверхности низа балконной плиты от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0.245	172.22	42	2 927.81	717	17.071	
214. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	5.096	8.280	42	140.760	717	17	
		Накладные расходы				80%	34	68%	488		
		Сметная прибыль				50%	21	40%	287		
		Всего с НР и СП					97		1 491		
	
215.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2 покрытия		0.245	85.75	21	1 426.25	349	16.619	
215. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	8.1	1.9845	10.210	20	173.840	345	17.026	
215. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00245	15.080		256.870	1	17.034	
215. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00245	32.61		300.82	1	9.225	
			(1)			15.08		256.87	1	17.034	
215. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00245	101.31		999.00	2	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
215. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0245	17.11		51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				95%	19	80%	277		
		Сметная прибыль				47%	9	37%	128		
		Всего с НР и СП					49		754		
	
216.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		3.185	15.82	50	55.68	177	3.54	
		Объем: 1000*0.245*0.013									
	
217.	Е15-02-036-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.245	6 934.34	1 699	57 231.55	14 022	8.253	
217. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	144.64	35.4368	9.740	345	165.790	5 875	17.022	
217. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.3528	14.706	5	250.487	88	17.033	
217. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.14	0.0343	102.57	4	835.60	29	8.147	
			(1)			11.23		191.22	7	17.028	
217. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.3	0.3185	32.61	10	300.82	96	9.225	
			(1)			15.08	5	256.87	82	17.034	
217. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.0025	0.0006125	10 947.00	7	69 468.96	43	6.346	
217. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	108	26.46	31.58	836	215.71	5 708	6.831	
217. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.002	0.00049	987.52		6 638.00	3	6.722	
217. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	2.94	11.87	35	130.73	384	11.013	
217. 9.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.784	589.48	462	2 403.45	1 884	4.077	
217. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.00245	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	333	80%	4 770		
		Сметная прибыль				47%	165	37%	2 206		
		Всего с НР и СП					2 196		20 999		
	
218.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-26.46	31.58	-836	215.71	-5 708	6.828	
		Объем: (0.245)*(-108.0)									
	
219.	С101-3887 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		26.46	11.15	295	53.24	1 409	4.776	
		Объем: 24.5*1.08									
	
220.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.245	873.22	214	5 376.62	1 317	6.154	
220. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	3.1703	9.860	31	167.740	532	17.012	
220. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.01715	1.86		10.30		5.538	
220. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0147	101.31	1	999.00	15	9.861	
			(1)			12.94		219.76	3	16.983	
220. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00245	17.11		51.45		3.007	
220. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.00931	13 665.62	127	52 744.03	491	3.86	
220. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	3.185	16.92	54	87.74	279	5.186	
		Накладные расходы				95%	29	80%	426		
		Сметная прибыль				47%	15	37%	197		
		Всего с НР и СП					258		1 939		
	
221.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.0093	13 665.62	-127	52 744.03	-491	3.866	
		Объем: (0.245)*(-0.038)									
	
222.	С9 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.0093	33 482.64	311	192 860.01	1 794	5.768	
		Объем: (0.245)*0.038									
	
223.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Демонтаж стяжек цементных толщиной  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 стяжки		0.205	1 583.71	325	11 554.69	2 369	7.289	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8	
223. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	31.608	6.47964	8.430	55	143.350	929	17.005	
223. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.016	0.20828	15.080	3	256.870	54	17.034	
223. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.016	0.20828	32.61	7	300.82	63	9.225	
			(1)			15.08	3	256.87	54	17.034	
223. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7.256	1.48748	0.62	1	2.92	4	4.71	
223. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.4182	621.09	260	3 247.57	1 358	5.229	
223. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.7175	3.60	3	20.52	15	5.7	
		Накладные расходы				111%	64	94%	924		
		Сметная прибыль				64%	37	51%	501		
		Всего с НР и СП					427		3 794		
	
224.	С402-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3		-0.4182	621.09	-260	3 247.57	-1 358	5.223	
		Объем: (0.205)*(-2.04)									
	
225.	С411-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Вода	м3		-0.7175	3.60	-3	20.52	-15	5	
		Объем: (0.205)*(-3.5)									
	
226.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.205	3 651.51	749	28 891.37	5 923	7.908	
226. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	46.18	9.4669	11.960	113	203.420	1 926	17.008	
226. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	0.07995	15.080	1	256.870	21	17.034	
226. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.39	0.07995	32.61	3	300.82	24	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	21	17.034	
226. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	1.65025	35.39	58	101.14	167	2.858	
226. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	6	1.23	1.41	2	2.65	3	1.879	
226. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.12095	101.31	12	999.00	121	9.861	
			(1)			12.94	2	219.76	27	16.983	
226. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.00287	3 786.40	11	33 151.43	95	8.755	
226. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.059245	2 447.30	145	24 380.60	1 444	9.962	
226. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.011685	2 508.60	29	21 142.72	247	8.428	
226. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	23.78	7.09	169	39.92	949	5.63	
226. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.019475	6 899.80	134	35 300.17	687	5.116	
226. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1025	17.11	2	51.45	5	3.007	
226. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.047355	1 487.50	70	5 348.15	253	3.595	
		Накладные расходы				111%	127	94%	1 830		
		Сметная прибыль				64%	73	51%	993		
		Всего с НР и СП					949		8 746		
	
227.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.205	1 659.73	340	12 769.15	2 618	7.7	
227. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	39.51	8.09955	8.430	68	143.350	1 161	17.005	
227. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.26035	15.080	4	256.870	67	17.034	
227. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.26035	32.61	8	300.82	78	9.225	
			(1)			15.08	4	256.87	67	17.034	
227. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	1.85935	0.62	1	2.92	5	4.71	
227. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.4182	621.09	260	3 247.57	1 358	5.229	
227. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.7175	3.60	3	20.52	15	5.7	
		Накладные расходы				111%	80	94%	1 154		
		Сметная прибыль				64%	46	51%	626		
		Всего с НР и СП					466		4 399		
	
228.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки		0.205	1 317.03	270	7 191.53	1 474	5.459	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
228. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	2	0.41	8.430	3	143.350	59	17.005	
228. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.84	0.1722	15.080	3	256.870	44	17.034	
228. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.84	0.1722	32.61	6	300.82	52	9.225	
			(1)			15.08	3	256.87	44	17.034	
228. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.28	1.9024	0.62	1	2.92	6	4.71	
228. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.4182	621.09	260	3 247.57	1 358	5.229	
		Накладные расходы				111%	7	94%	97		
		Сметная прибыль				64%	4	51%	53		
		Всего с НР и СП					281		1 623		
	
229.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.038	6 050.46	230	37 496.19	1 425	6.196	
		Объем: 38/1000									
229. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.48032	9.400	5	159.830	77	17.003	
229. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.00608	15.080		256.870	2	17.034	
229. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.00608	113.70	1	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08		256.87	2	17.034	
229. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00836	101.31	1	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
229. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.001064	9 906.00	11	49 384.46	53	4.985	
229. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.038	5 613.80	213	33 743.67	1 282	6.011	
		Накладные расходы				95%	5	80%	63		
		Сметная прибыль				55%	3	44%	35		
		Всего с НР и СП					238		1 523		
	
230.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.038	5 613.80	-213	33 743.67	-1 282	6.019	
		Объем: (0.038)*(-1.0)									
	
231.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.038	8 902.52	338	62 801.67	2 386	7.059	
	
232.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.148	11 748.28	1 739	58 324.58	8 632	4.964	
		Объем: 37*0.4									
232. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	112.75	16.687	9.050	151	154.380	2 576	17.059	
232. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0296	15.080		256.870	8	17.034	
232. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.2	0.0296	97.19	3	1 104.78	33	11.367	
			(1)			15.08		256.87	8	17.034	
232. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.01036	101.31	1	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
232. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000592	11 233.01	7	70 358.46	42	6.264	
232. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.001776	7 308.20	13	67 733.93	120	9.268	
232. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.115736	13 515.00	1 564	50 553.85	5 851	3.741	
		Накладные расходы				108%	163	92%	2 377		
		Сметная прибыль				55%	83	44%	1 137		
		Всего с НР и СП					1 985		12 146		
	
233.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж металлических ограждений без поручней МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)  При демонтаже (разборке) металлических конструкций	100 м ограждения		0.322	30 511.74	9 825	205 026.87	66 019	6.719	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7	
233. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	31.955	10.28951	9.980	103	169.690	1 746	17.003	
233. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.266	0.085652	15.080	1	256.870	22	17.034	
233. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.266	0.085652	32.61	3	300.82	26	9.225	
			(1)			15.08	1	256.87	22	17.034	
233. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.06	1.30732	8.45	11	38.16	50	4.516	
233. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.547	0.498134	101.31	50	999.00	498	9.861	
			(1)			12.94	6	219.76	109	16.983	
233. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0483	563.43	27	3 748.04	181	6.652	
233. 7.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.00644	12 871.00	83	47 901.91	308	3.722	
233. 8.	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.67298	14 187.00	9 548	93 924.27	63 209	6.62	
233. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.0322	3.60		20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				140%	146	119%	2 104		
		Сметная прибыль				85%	88	68%	1 202		
		Всего с НР и СП					10 059		69 325		
	
234.	С101-1356 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т		-0.0483	563.43	-27	3 748.04	-181	6.704	
		Объем: (0.322)*(-0.15)									
	
235.	С101-1529 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т		-0.0064	12 871.00	-82	47 901.91	-307	3.744	
		Объем: (0.322)*(-0.02)									
	
236.	С201-0650 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		-0.673	14 187.00	-9 548	93 924.27	-63 211	6.62	
		Объем: (0.322)*(-2.09)									
	
237.	С411-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Вода	м3		-0.0322	3.60		20.52	-1		
		Объем: (0.322)*(-0.1)									
	
238.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство металлических ограждений балконов	100 м ограждения		0.368	30 734.01	11 310	208 113.80	76 586	6.772	
238. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	45.65	16.7992	9.980	168	169.690	2 851	17.003	
238. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.13984	15.080	2	256.870	36	17.034	
238. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.38	0.13984	32.61	5	300.82	42	9.225	
			(1)			15.08	2	256.87	36	17.034	
238. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	2.1344	8.45	18	38.16	81	4.516	
238. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.81328	101.31	82	999.00	812	9.861	
			(1)			12.94	11	219.76	179	16.983	
238. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0552	563.43	31	3 748.04	207	6.652	
238. 7.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.00736	12 871.00	95	47 901.91	353	3.722	
238. 8.	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.76912	14 187.00	10 912	93 924.27	72 239	6.62	
238. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.0368	3.60		20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				140%	238	119%	3 436		
		Сметная прибыль				85%	145	68%	1 963		
		Всего с НР и СП					11 693		81 985		
	
239.	С201-0650 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		-0.7691	14 187.00	-10 911	93 924.27	-72 237	6.621	
		Объем: (0.368)*(-2.09)									
	
240.	С10 Цена поставщ.	Металлическое  ограждение балкона Н=1,2м	м2		44.16	347.22	15 333	1 999.99	88 320	5.76	
		Объем: 36.8*1.2									
	
241.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.31	346.88	108	2 083.40	646	5.981	
241. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	1.6461	11.300	19	192.130	316	17.003	
241. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0031	11.230		191.220	1	17.028	
241. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0031	102.57		835.60	3	8.147	
			(1)			11.23		191.22	1	17.028	
241. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0031	1.86		10.30		5.538	
241. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.3472	7.46	3	18.19	6	2.438	
241. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0031	101.31		999.00	3	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
241. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00372	20 496.00	76	72 156.04	268	3.52	
241. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00062	15 255.00	9	79 246.03	49	5.195	
		Накладные расходы				81%	15	69%	219		
		Сметная прибыль				60%	11	48%	152		
		Всего с НР и СП					135		1 017		
	
242.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.31	617.49	191	2 484.15	770	4.031	
242. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	1.1873	9.630	11	163.850	195	17.015	
242. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0031	11.230		191.220	1	17.028	
242. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0031	102.57		835.60	3	8.147	
			(1)			11.23		191.22	1	17.028	
242. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0031	1.86		10.30		5.538	
242. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.2015	7.46	2	18.19	4	2.438	
242. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0031	101.31		999.00	3	9.861	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
242. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000434	13 674.00	6	63 195.68	27	4.622	
242. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00589	29 187.00	172	91 466.07	539	3.134	
		Накладные расходы				81%	9	69%	135		
		Сметная прибыль				60%	7	48%	94		
		Всего с НР и СП					207		999		
	
	Балконы квартир	
243.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Очистка вручную поверхности низа балконной плиты от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		3.051	172.22	525	2 927.81	8 933	17.015	
243. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	63.4608	8.280	525	140.760	8 933	17	
		Накладные расходы				80%	420	68%	6 074		
		Сметная прибыль				50%	263	40%	3 573		
		Всего с НР и СП					1 208		18 581		
	
244.	Е57-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Заделка выбоин  балконных плит  площадью до 0,25 м2	100 мест		0.16	655.74	105	7 796.30	1 247	11.876	
244. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	40.73	6.5168	9.050	59	154.380	1 006	17.059	
244. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0512	11.230	1	191.220	10	17.028	
244. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.32	0.0512	95.16	5	468.45	24	4.923	
			(1)			11.23	1	191.22	10	17.028	
244. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.32	0.0512	6.03		8.99		1.491	
244. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.01	0.0016	987.52	2	6 638.00	11	6.722	
244. 6.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.43	0.0688	569.06	39	2 995.86	206	5.265	
244. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.008	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				80%	48	68%	691		
		Сметная прибыль				68%	41	54%	549		
		Всего с НР и СП					194		2 487		
	
245.	Е61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности		3.051	1 938.46	5 914	14 567.80	44 446	7.515	
245. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	50.4	153.7704	8.900	1 369	151.270	23 261	16.997	
245. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	1.76958	15.080	27	256.870	455	17.034	
245. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.58	1.76958	32.61	58	300.82	532	9.225	
			(1)			15.08	27	256.87	455	17.034	
245. 4.	С101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0506	0.1543806	22 343.00	3 449	84 633.51	13 066	3.788	
245. 5.	С402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	1.135	3.462885	298.83	1 035	2 184.74	7 566	7.311	
245. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.06785	3.60	4	20.52	22	5.7	
		Накладные расходы				79%	1 103	67%	15 890		
		Сметная прибыль				50%	698	40%	9 486		
		Всего с НР и СП					7 715		69 822		
	
246.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		335.61	12.74	4 276	35.11	11 783	2.756	
		Объем: 305.1*1.1									
	
247.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		3.051	873.22	2 664	5 376.62	16 404	6.158	
247. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	39.47994	9.860	389	167.740	6 622	17.012	
247. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.21357	1.86		10.30	2	5.538	
247. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.18306	101.31	19	999.00	183	9.861	
			(1)			12.94	2	219.76	40	16.983	
247. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.03051	17.11	1	51.45	2	3.007	
247. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.115938	13 665.62	1 584	52 744.03	6 115	3.86	
247. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	39.663	16.92	671	87.74	3 480	5.186	
		Накладные расходы				95%	370	80%	5 298		
		Сметная прибыль				47%	183	37%	2 450		
		Всего с НР и СП					3 216		24 152		
	
248.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.1159	13 665.62	-1 584	52 744.03	-6 113	3.859	
		Объем: (3.051)*(-0.038)									
	
249.	С11 Цена поставщ.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.1159	33 482.64	3 881	192 860.01	22 352	5.759	
		Объем: (3.051)*0.038									
	
250.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		102	48.13	4 909	490.34	50 015	10.188	
	
251.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		102	16.40	1 673	145.95	14 887	8.898	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					43 746		296 116	6.769	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					37 164		231 214	6.221	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					24 484		128 221	5.237	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 214, 243, 244; %=80 - по стр. 215, 217, 220, 229, 247; %=94 - по стр. 223, 226-228; %=92 - по стр. 232; %=119 - по стр. 233, 238; %=69 - по стр. 241, 242; %=67 - по стр. 245)					3 208		46 252	14.418	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 214, 243, 245; %=37 - по стр. 215, 217, 220, 247; %=51 - по стр. 223, 226-228; %=44 - по стр. 229, 232; %=68 - по стр. 233, 238; %=48 - по стр. 241, 242; %=54 - по стр. 244)					1 890		25 633	13.562	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					42 262		303 099	7.172	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 582		64 902	9.861	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 582		64 902	9.861	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					48 844		368 001	7.534	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 045	2.14	7 875	7.536	
	ИТОГО					49 889		375 876	7.534	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	998	2	7 518	7.533	
	ИТОГО					50 887		383 394	7.534	
	НДС 18%				18	9 160	18	69 011	7.534	
	ВСЕГО С НДС					60 047		452 405	7.534	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 208		46 252	14.418	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 890		25 633	13.562	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					768 191		3 528 612	4.593	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 807		26 018	9.269	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 190		18 798	8.584	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 31)					346		5 024	14.52	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 30, 31)					237		3 226	13.612	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 390		34 268	10.109	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					740 083		3 336 704	4.509	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					501 835		1 091 693	2.175	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 75, 106, 135; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 33, 52, 72, 83, 110, 124, 129, 148, 151, 185, 192; %=73 - по стр. 5, 6, 34, 35, 112, 182; %=80 - по стр. 9, 11, 18, 21, 38, 43, 49, 68, 81, 82, 99, 100, 115, 117, 118, 127, 128, 133, 134, 139, 158, 176, 186, 188, 189, 199, 215, 217, 220, 229, 247; %=67 - по стр. 13, 40, 44, 64, 137, 180, 245; %=71 - по стр. 24, 29, 56, 71, 164, 205; %=68 - по стр. 25, 62, 63, 111, 136, 179, 214, 243, 244; %=69 - по стр. 53-55, 146, 147, 211-213, 241, 242; %=92 - по стр. 57, 152, 156, 157, 161, 162, 166, 193, 197, 198, 202, 203, 207, 232; %=77 - по стр. 60; %=90 - по стр. 73, 79, 131; %=88 - по стр. 101, 168; %=61 - по стр. 102, 103, 170, 171; %=94 - по стр. 107-109, 122, 173-175, 223, 226-228; %=65 - по стр. 121, 177, 210; %=76 - по стр. 130; %=119 - по стр. 233, 238)					87 612		1 260 206	14.384	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 25, 63, 75, 106, 135, 244; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 40, 44, 62, 64, 111, 136, 137, 179, 180, 214, 243, 245; %=48 - по стр. 4, 33, 52-55, 60, 72, 83, 101, 110, 121, 124, 129, 146-148, 151, 168, 177, 185, 192, 210-213, 241, 242; %=56 - по стр. 5, 6, 34, 35, 112, 182; %=37 - по стр. 9, 11, 18, 21, 38, 43, 49, 68, 81, 82, 99, 100, 115, 117, 118, 127, 128, 133, 134, 139, 186, 188, 189, 215, 217, 220, 247; %=52 - по стр. 24, 29, 56, 71, 130, 164, 205; %=44 - по стр. 57, 152, 156-158, 161, 162, 166, 176, 193, 197-199, 202, 203, 207, 229, 232; %=43 - по стр. 73, 79, 131; %=31 - по стр. 102, 103, 170, 171; %=51 - по стр. 107-109, 122, 173-175, 223, 226-228; %=68 - по стр. 233, 238)					49 984		675 272	13.51	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					877 679		5 272 182	6.007	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 998		84 893	4.994	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 84, 96, 125, 142)					982		14 224	14.485	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 84, 96, 125, 142)					871		11 958	13.729	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 851		111 075	5.892	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 303		80 997	9.755	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 303		80 997	9.755	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					908 223		5 498 522	6.054	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	19 436	2.14	117 668	6.054	
	ИТОГО					927 659		5 616 190	6.054	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	18 553	2	112 324	6.054	
	ИТОГО					946 212		5 728 514	6.054	
	НДС 18%				18	170 318	18	1 031 133	6.054	
	ВСЕГО С НДС					1 116 530		6 759 647	6.054	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					88 940		1 279 454	14.386	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					51 092		690 456	13.514	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)