«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	61 896	руб.	Смета на сумму:	61 896	руб.	

________________ /С.Б.Русович /	________________ /Л.Д.Воеводина /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/доп.	
(Локальный сметный расчет)	
на дополнительные работы по капитальному ремонту дворовой территории по ул. Пионерская, д.11-13, г.Калининград	
Сметная стоимость:	61.896	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.055	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	8.825	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.06	6 900.71	2 146.35	4 754.36	414.04	128.78	285.26	16.9	5.36	3 705	2 176	1 529	
					473.09			28.39	1	16.9			480	
	Объем: 120*0.05													
	Накладные расходы		104%			163.46				88%	2 337			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			94.30				48%	1 275			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					671.80					7 317			
	
2.	ТЕР 46-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка бетонных  оголовников, 1 м3	0.45	394.65	90.15	304.50	177.59	40.57	137.03	16.9	5.19	1 397	686	711	
					31.89			14.35	1	16.9			243	
	Объем: 0.15*3													
	Накладные расходы		110%			60.41				94%	873			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			32.95				48%	446			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.95					2 716			
	
3.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	3	24.87	15.09	5.07	74.61	45.27	15.21	16.89	9.26	1 014	765	141	
				4.71			14.13		7.65	1		108		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-8383:[ М-(173.66=86.83*2) ]	
	Накладные расходы		104%			47.08				88%	673			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.16				48%	367			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.85					2 054			
	
4.	ТССЦ 403-8228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	3	340.73			1 022.19					7 377			
				340.73			1 022.19		2 459.15			7 377		
	
5.	ТССЦ 101-2536 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные тяжелые, шт.	3	669.54			2 008.62					15 287			
				669.54			2 008.62		5 095.63			15 287		
	
6.	ТЕР 08-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Кладка стен кирпичных колодца, 1 м3 кладки	0.1178	1 336.21	47.63	38.88	157.41	5.61	4.58	16.9	11.04	848	95	51	
				1 249.70	6.03		147.21	0.71	4.77	16.91		702	12	
	Объем: 3.14*0.125*0.1*3													
	Накладные расходы		122%			7.71				104%	111			
										=(122.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			4.30				54%	58			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.42					1 017			
	
7.	ТЕР 46-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка бетонных фундаментов под стойки ограждения, 1 м3	2.08	394.65	90.15	304.50	820.87	187.51	633.36	16.9	5.19	6 456	3 169	3 287	
					31.89			66.33	1	16.9			1 121	
	Объем: 68*0.35*0.35*0.25													
	Накладные расходы		110%			279.22				94%	4 033			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			152.30				48%	2 059			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 252.40					12 548			
	
8.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	15.35	3.71		3.13	56.90		48.05	1	8.62	539		414	
					0.36			5.53	1	14.17			78	
	Объем: 6*1.8+(0.45+2.08)*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			5.53				100%	78			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.32				60%	47			
	
9.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	15.35	10.52		10.52	161.48		161.48	1	9.24	1 492		1 492	
									1	1				
	Объем: 6*1.8+(0.45+2.08)*1.8													

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	4 893.71	407.74	1 284.97			38 115	6 891	7 625	
			3 192.15	115.31				23 474	1 934	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 675.33	407.74	1 075.44			36 084	6 891	5 719	
			3 192.15	109.78				23 474	1 856	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 030.81					22 664			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 3; %=94 - по стр. 2, 7; %=104 - по стр. 6)	557.88					8 028			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 7; %=54 - по стр. 6)	311.02					4 205			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 544.23					48 317			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	218.38		209.53			2 031		1 906	
				5.53					78	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 8)	5.53					78			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8)	3.32					47			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	218.38					2 031			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	5 762.61					50 348			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	123.32					1 077			
	ИТОГО	5 885.93					51 425			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	117.72					1 029			
	ИТОГО	6 003.65					52 454			
	НДС 18%	1 080.66					9 442			
	ВСЕГО С НДС	7 084.31					61 896			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	557.88					8 028			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	311.02					4 205			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)