«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	235 247	руб.	Смета на сумму:	235 247	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова/	
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на проведение капитального ремонта сетей электроснабжения многоквартирного дома № 121-123 по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	235.247	тыс. руб.	
монтажных работ:	131.380	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.262	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	43.851	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 08.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.2	53.31	10.66	898.63	180	16.89	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	6.32	1.264	8.280	10.47	140.760	178	17	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.006	15.080	0.09	256.870	2	17.03	
1. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.03	0.006	32.61	0.20	300.82	2	9.22	
			(1)			15.08	0.09	256.87	2	17.03	
		Накладные расходы				85%	8.98	72%	130		
		Сметная прибыль				65%	6.86	52%	94		
		Всего с НР и СП					26.50		403		
	
2.	Е67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.1	48.36	4.84	822.04	82	16.94	
2. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	5.84	0.584	8.280	4.84	140.760	82	17	
		Накладные расходы				85%	4.11	72%	59		
		Сметная прибыль				65%	3.15	52%	43		
		Всего с НР и СП					12.10		184		
	
3.	Е67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов		1.2	19.51	23.41	331.58	398	17	
3. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.25	2.7	8.670	23.41	147.370	398	17	
		Накладные расходы				85%	19.90	72%	287		
		Сметная прибыль				65%	15.22	52%	207		
		Всего с НР и СП					58.53		892		
	
4.	Е67-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	100 м пучка проводов		0.4	34.83	13.93	589.54	236	16.94	
4. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	3.98	1.592	8.670	13.80	147.370	235	17	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.004	15.080	0.06	256.870	1	17.03	
4. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.004	32.61	0.13	300.82	1	9.22	
			(1)			15.08	0.06	256.87	1	17.03	
		Накладные расходы				85%	11.78	72%	170		
		Сметная прибыль				65%	9.01	52%	123		
		Всего с НР и СП					34.72		529		
	
5.	Е65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		1.2	391.22	469.47	5 573.01	6 688	14.25	
5. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	34.66	41.592	8.820	366.84	149.970	6 238	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.12	15.080	1.81	256.870	31	17.03	
5. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.1	0.12	32.61	3.91	300.82	36	9.22	
			(1)			15.08	1.81	256.87	31	17.03	
5. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	3.96	1.52	6.02	3.21	13	2.11	
5. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	3.288	13.15	43.24	51.59	170	3.92	
5. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.516	95.85	49.46	448.87	232	4.68	
		Накладные расходы				74%	272.80	63%	3 949		
		Сметная прибыль				50%	184.33	40%	2 508		
		Всего с НР и СП					926.60		13 145		
	
	Общестроительные работы	
6.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.12	2 312.44	277.49	18 302.31	2 196	7.91	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
6. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	7.4403	10.090	75.07	171.760	1 278	17.02	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	1.8879	11.230	21.20	191.220	361	17.03	
6. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	1.8879	95.16	179.65	468.45	884	4.92	
			(1)			11.23	21.20	191.22	361	17.03	
6. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	3.7758	6.03	22.77	8.99	34	1.49	
		Накладные расходы				99%	95.31	84%	1 377		
		Сметная прибыль				60%	57.76	48%	787		
		Всего с НР и СП					430.56		4 359		
	
7.	Е46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд		0.55	1 747.93	961.36	13 675.60	7 522	7.82	
7. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	47.25	25.9875	9.740	253.12	165.790	4 308	17.02	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.01	6.6055	11.230	74.18	191.220	1 263	17.03	
7. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	12.01	6.6055	95.16	628.58	468.45	3 094	4.92	
			(1)			11.23	74.18	191.22	1 263	17.03	
7. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	24.02	13.211	6.03	79.66	8.99	119	1.49	
		Накладные расходы				99%	324.03	84%	4 680		
		Сметная прибыль				60%	196.38	48%	2 674		
		Всего с НР и СП					1 481.77		14 876		
	
8.	Е46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.14	1 571.78	220.05	11 533.97	1 615	7.34	
8. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	36.21	5.0694	9.740	49.38	165.790	840	17.02	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.37	1.5918	11.230	17.88	191.220	304	17.03	
8. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11.37	1.5918	95.16	151.48	468.45	746	4.92	
			(1)			11.23	17.88	191.22	304	17.03	
8. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	3.1836	6.03	19.20	8.99	29	1.49	
		Накладные расходы				99%	66.59	84%	961		
		Сметная прибыль				60%	40.36	48%	549		
		Всего с НР и СП					326.99		3 125		
	
9.	Е46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2 ниш		0.06	1 530.34	91.82	12 684.24	761	8.29	
		Объем: (0.6*0.5)*2									
9. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	48.4	2.904	9.510	27.62	161.770	470	17.01	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.98	0.5988	11.230	6.72	191.220	115	17.03	
9. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.98	0.5988	95.16	56.98	468.45	281	4.92	
			(1)			11.23	6.72	191.22	115	17.03	
9. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	19.96	1.1976	6.03	7.22	8.99	11	1.49	
		Накладные расходы				99%	34.00	84%	491		
		Сметная прибыль				60%	20.60	48%	281		
		Всего с НР и СП					146.42		1 533		
	
10.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.1	1 944.71	194.47	16 643.83	1 664	8.56	
10. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	5.516	8.580	47.33	145.950	805	17.01	
10. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.044	1.86	0.08	10.30		5.54	
10. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.024	101.31	2.43	999.00	24	9.86	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.98	
10. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00095	5 233.80	4.97	51 322.60	49	9.81	
10. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00005	9 906.00	0.50	49 384.46	2	4.99	
10. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0003	10 705.00	3.21	54 434.60	16	5.08	
10. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.009	1 507.80	13.57	5 982.82	54	3.97	
10. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.007	6 683.04	46.78	49 728.97	348	7.44	
10. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.104	725.63	75.47	3 501.34	364	4.83	
10. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.00011	1 208.60	0.13	11 305.46	1	9.35	
10. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.00032	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	46.86	84%	676		
		Сметная прибыль				60%	28.40	48%	386		
		Всего с НР и СП					269.72		2 727		
	
11.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.165	2 510.21	414.18	24 474.17	4 038	9.75	
		Объем: 55*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	16.99632	9.980	169.62	169.690	2 884	17	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	1.24542	10.644	13.26	181.445	226	17.05	
11. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	0.16632	32.61	5.42	300.82	50	9.22	
			(1)			15.08	2.51	256.87	43	17.03	
11. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	1.0791	18.36	19.81	241.94	261	13.18	
			(1)			9.96	10.75	169.82	183	17.05	
11. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000198	10 947.00	0.22	69 468.96	1	6.35	
11. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.9141	31.58	28.87	215.71	197	6.83	
11. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.30855	612.02	188.84	2 053.44	634	3.36	
11. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00099	1 416.70	1.40	10 988.26	11	7.76	
		Накладные расходы				95%	173.74	80%	2 488		
		Сметная прибыль				47%	85.95	37%	1 151		
		Всего с НР и СП					673.87		7 677		
	
12.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.22	1 668.24	367.01	13 256.60	2 916	7.95	
		Объем: 55*0.4									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	11.49984	9.280	106.72	157.880	1 816	17.01	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00528	12.940	0.07	219.760	1	16.98	
12. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.00528	29.03	0.15	258.03	1	8.89	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.98	
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0396	101.31	4.01	999.00	40	9.86	
			(1)			12.94	0.51	219.76	9	16.98	
12. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.1848	63.37	11.71	238.39	44	3.76	
12. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0682	17.11	1.17	51.45	4	3.01	
12. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.0066	6 835.05	45.11	38 259.92	253	5.6	
12. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.01122	11 024.26	123.69	33 315.43	374	3.02	
12. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	4.4	16.92	74.45	87.74	386	5.19	
		Накладные расходы				95%	101.45	80%	1 454		
		Сметная прибыль				47%	50.19	37%	672		
		Всего с НР и СП					518.65		5 042		
	
13.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1.332	48.13	64.11	490.34	653	10.19	
		Объем: 0.74*1.8									
	
14.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.332	16.40	21.84	145.95	194	8.88	
		Объем: 0.74*1.8									
	
	Монтажные работы	
15.	Ц08-03-572-08 
(Приказ № 138/пр от 28.02.2017)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.		2	235.53	471.06	1 865.43	3 731	7.92	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
15. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.784	5.568	10.520	58.58	179.030	997	17.02	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.24	15.080	3.62	256.870	62	17.03	
15. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.12	0.24	145.54	34.93	810.77	195	5.57	
			(1)			15.08	3.62	256.87	62	17.03	
15. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	1.32	8.45	11.15	38.16	50	4.52	
15. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.24	101.31	24.31	999.00	240	9.86	
			(1)			12.94	3.11	219.76	53	16.98	
15. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	0.6	14.56	8.74	54.15	32	3.72	
15. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.34	16.15	5.49	120.13	41	7.44	
15. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.03	0.06	33.42	2.01	104.14	6	3.12	
15. 9.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.02	16 244.00	324.88	107 655.65	2 153	6.63	
		Накладные расходы				95%	59.09	81%	858		
		Сметная прибыль				65%	40.43	52%	551		
		Всего с НР и СП					570.58		5 139		
	
16.	С1.Цена поставщи	Щиты распределительные встраиваемые RP72z	шт		2	659.72	1 319.44	3 799.99	7 600	5.76	
	
17.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.		2	90.76	181.51	895.90	1 792	9.87	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
17. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	2.784	5.568	10.090	56.18	171.760	956	17.02	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.024	15.080	0.36	256.870	6	17.03	
17. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.024	145.54	3.49	810.77	19	5.57	
			(1)			15.08	0.36	256.87	6	17.03	
17. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.312	8.45	2.64	38.16	12	4.52	
17. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.096	4.44	0.43	6.48	1	1.46	
17. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.48	1.45	0.70	5.02	2	3.46	
17. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.024	101.31	2.43	999.00	24	9.86	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.98	
17. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.028	38.55	1.08	100.02	3	2.59	
17. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	14.56	2.04	54.15	8	3.72	
17. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.008	19.01	0.15	162.85	1	8.57	
17. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	0.76	16.15	12.27	120.13	91	7.44	
17. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.094	33.42	3.14	104.14	10	3.12	
17. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.004	160.32	0.64	396.44	2	2.47	
17. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.072	104.50	7.52	367.31	26	3.51	
17. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.028	212.90	5.96	437.95	12	2.06	
17. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.004	16 244.00	64.98	107 655.65	431	6.63	
17. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	80.00	16.00	878.46	176	10.98	
17. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.018	51.48	0.93	97.26	2	1.89	
		Накладные расходы				95%	53.71	81%	779		
		Сметная прибыль				65%	36.75	52%	500		
		Всего с НР и СП					271.97		3 071		
	
18.	С2.Цена поставщи	Автоматический выключатель PLHT -С50/3	шт		2	846.01	1 692.02	4 873.02	9 746	5.76	
	
19.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		16	52.95	847.14	554.37	8 870	10.47	
		Объем: 4+12									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
19. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	29.952	10.090	302.22	171.760	5 145	17.02	
19. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	2.496	8.45	21.09	38.16	95	4.52	
19. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.768	4.44	3.41	6.48	5	1.46	
19. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.096	38.55	3.70	100.02	10	2.59	
19. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	1.12	14.56	16.31	54.15	61	3.72	
19. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.016	19.01	0.30	162.85	3	8.57	
19. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.784	16.15	12.66	120.13	94	7.44	
19. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.576	33.42	19.25	104.14	60	3.12	
19. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.016	160.32	2.57	396.44	6	2.47	
19. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.192	104.50	20.06	367.31	71	3.51	
19. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.224	212.90	47.69	437.95	98	2.06	
19. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.016	16 244.00	259.90	107 655.65	1 722	6.63	
19. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	1.6	80.00	128.00	878.46	1 406	10.98	
19. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.096	51.48	4.94	97.26	9	1.89	
		Накладные расходы				95%	287.11	81%	4 167		
		Сметная прибыль				65%	196.44	52%	2 675		
		Всего с НР и СП					1 330.69		15 713		
	
20.	С3.Цена поставщи	Автоматический выключатель    GLS6 -В6/2	шт		4	75.35	301.40	434.02	1 736	5.76	
	
21.	С4.Цена поставщи	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2	шт		12	56.94	683.28	327.97	3 936	5.76	
	
22.	Ц08-02-405-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м		0.1	578.46	57.85	7 249.17	725	12.53	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
22. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	36.768	3.6768	9.980	36.69	169.690	624	17	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	0.0192	15.080	0.29	256.870	5	17.03	
22. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.192	0.0192	145.54	2.79	810.77	16	5.57	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.03	
22. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	0.5928	8.45	5.01	38.16	23	4.52	
22. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	5.868	0.5868	4.44	2.61	6.48	4	1.46	
22. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.0192	101.31	1.95	999.00	19	9.86	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.98	
22. 7.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.000058	14 454.00	0.84	132 862.52	8	9.19	
22. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	0.3	14.56	4.37	54.15	16	3.72	
22. 9.	С101-2143	Краска	кг	0.1	0.01	33.42	0.33	104.14	1	3.12	
22. 10.	С509-0860	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.055	48.09	2.64	80.70	4	1.68	
		Накладные расходы				95%	35.13	81%	509		
		Сметная прибыль				65%	24.04	52%	327		
		Всего с НР и СП					117.02		1 562		
	
23.	С502-0501 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м		0.01	3 890.12	38.90	26 519.72	265	6.81	
	
24.	Ц08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.		0.36	151.47	54.53	2 578.95	928	17.02	
		Объем: 12*3									
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
24. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	14.592	5.25312	10.210	53.63	173.840	913	17.03	
		Накладные расходы				95%	50.95	81%	740		
		Сметная прибыль				65%	34.86	52%	475		
		Всего с НР и СП					140.34		2 142		
	
25.	С509-1263 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	100 шт.		0.12	307.00	36.84	1 708.33	205	5.56	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
26.	Ц08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		1.2	314.15	376.98	4 344.34	5 213	13.83	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
26. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.848	27.4176	9.980	273.63	169.690	4 652	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.1296	15.080	1.95	256.870	33	17.03	
26. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.108	0.1296	145.54	18.86	810.77	105	5.57	
			(1)			15.08	1.95	256.87	33	17.03	
26. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	3.1104	8.45	26.28	38.16	119	4.52	
26. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.644	5.5728	2.75	15.33	4.66	26	1.69	
26. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.1296	101.31	13.13	999.00	129	9.86	
			(1)			12.94	1.68	219.76	28	16.98	
26. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	1.152	14.56	16.77	54.15	62	3.72	
26. 8.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.24	35.07	8.42	173.26	42	4.94	
		Накладные расходы				95%	261.80	81%	3 795		
		Сметная прибыль				65%	179.13	52%	2 436		
		Всего с НР и СП					817.91		11 444		
	
27.	С103-1393 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		122.4	4.58	560.59	14.04	1 718	3.06	
		Объем: 120*1.02									
	
28.	С507-5007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.		7.5	8.40	63.00	39.31	295	4.68	
	
29.	С301-5804 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	10 шт.		12	39.90	478.80	220.51	2 646	5.53	
	
30.	Ц08-02-410-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м		0.28	358.29	100.32	4 821.39	1 350	13.46	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
30. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	18.336	5.13408	9.980	51.24	169.690	871	17	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.03696	15.080	0.56	256.870	9	17.03	
30. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.132	0.03696	145.54	5.38	810.77	30	5.57	
			(1)			15.08	0.56	256.87	9	17.03	
30. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.996	0.27888	2.75	0.77	4.66	1	1.69	
30. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.03696	101.31	3.74	999.00	37	9.86	
			(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.98	
30. 6.	С103-1398	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 63 мм	м	0.3	0.084	27.29	2.29	152.14	13	5.57	
30. 7.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.4	0.112	35.07	3.93	173.26	19	4.94	
30. 8.	С402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.021	0.00588	658.94	3.87	3 454.07	20	5.24	
30. 9.	С509-0067	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.14	74.36	10.41	321.48	45	4.32	
30. 10.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.00896	510.00	4.57	1 382.07	12	2.71	
30. 11.	С509-0809	Заглушки	10 шт.	1	0.28	47.37	13.26	1 022.12	286	21.58	
		Накладные расходы				95%	49.21	81%	713		
		Сметная прибыль				65%	33.67	52%	458		
		Всего с НР и СП					183.20		2 520		
	
31.	С103-2693 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) диаметром 50 мм	м		28.56	4.35	124.24	58.61	1 674	13.47	
		Объем: 28*1.02									
	
32.	С301-5605 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	10 шт.		2.8	57.90	162.12	217.43	609	3.76	
	
33.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.4	103.58	41.43	1 266.31	507	12.24	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
33. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.468	2.5872	9.980	25.82	169.690	439	17	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0096	15.080	0.14	256.870	2	17.03	
33. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.0096	145.54	1.40	810.77	8	5.57	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.03	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0096	101.31	0.97	999.00	10	9.86	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.98	
33. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00024	11 582.00	2.78	13 654.32	3	1.18	
33. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.008	33.42	0.27	104.14	1	3.12	
33. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.064	104.50	6.69	367.31	24	3.51	
33. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00488	130.35	0.64	852.91	4	6.54	
33. 9.	С509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.02	122.00	2.44	551.59	11	4.52	
		Накладные расходы				95%	24.66	81%	357		
		Сметная прибыль				65%	16.87	52%	229		
		Всего с НР и СП					82.97		1 094		
	
34.	Ц08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.4	51.17	20.47	480.02	192	9.38	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
34. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.196	0.8784	9.980	8.77	169.690	149	17	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0048	15.080	0.07	256.870	1	17.03	
34. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.0048	145.54	0.70	810.77	4	5.57	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.03	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0048	101.31	0.49	999.00	5	9.86	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.98	
34. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00024	11 582.00	2.78	13 654.32	3	1.18	
34. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.008	33.42	0.27	104.14	1	3.12	
34. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.064	104.50	6.69	367.31	24	3.51	
34. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00488	130.35	0.64	852.91	4	6.54	
		Накладные расходы				95%	8.40	81%	122		
		Сметная прибыль				65%	5.75	52%	78		
		Всего с НР и СП					34.61		392		
	
35.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.082	3 697.14	303.17	30 383.11	2 491	8.22	
		Объем: 80*1.02									
	
36.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.8	142.69	114.16	1 565.90	1 253	10.98	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
36. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	7.548	6.0384	9.980	60.26	169.690	1 025	17	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0288	15.080	0.43	256.870	7	17.03	
36. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.0288	145.54	4.19	810.77	23	5.57	
			(1)			15.08	0.43	256.87	7	17.03	
36. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0288	101.31	2.92	999.00	29	9.86	
			(1)			12.94	0.37	219.76	6	16.98	
36. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.00084	11 582.00	9.73	13 654.32	11	1.18	
36. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.016	33.42	0.53	104.14	2	3.12	
36. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.256	104.50	26.75	367.31	94	3.51	
36. 8.	С509-1654	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.04	172.00	6.88	1 012.08	40	5.88	
36. 9.	С509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.00976	192.97	1.88	1 148.64	11	5.95	
		Накладные расходы				95%	57.66	81%	836		
		Сметная прибыль				65%	39.45	52%	537		
		Всего с НР и СП					211.26		2 626		
	
37.	С501-8484 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.082	7 877.29	645.94	69 542.93	5 703	8.83	
		Объем: 80*1.02									
	
38.	Ц08-02-412-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м		0.28	265.65	74.38	3 030.88	849	11.41	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
38. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.016	3.92448	9.980	39.17	169.690	666	17	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.03696	15.080	0.56	256.870	9	17.03	
38. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.132	0.03696	145.54	5.38	810.77	30	5.57	
			(1)			15.08	0.56	256.87	9	17.03	
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.03696	101.31	3.74	999.00	37	9.86	
			(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.98	
38. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00126	0.0003528	11 582.00	4.09	13 654.32	5	1.18	
38. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0056	33.42	0.19	104.14	1	3.12	
38. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	0.112	104.50	11.70	367.31	41	3.51	
38. 8.	С509-0780	Втулки В54	1000 шт.	0.0122	0.003416	372.71	1.27	3 000.85	10	8.05	
38. 9.	С509-1658	Гильза кабельная: медная ГМ 70	100 шт.	0.05	0.014	585.00	8.19	3 423.14	48	5.85	
		Накладные расходы				95%	37.74	81%	547		
		Сметная прибыль				65%	25.82	52%	351		
		Всего с НР и СП					137.95		1 747		
	
39.	С501-8510 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м		0.029	34 391.89	997.36	272 965.41	7 916	7.94	
		Объем: 28*1.02									
	
40.	С503-0536 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Разветвительная коробка	10 шт.		0.8	709.80	567.84	2 181.35	1 745	3.07	
	
41.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.3	2 495.43	748.63	21 616.77	6 485	8.66	
		Объем: 28+2									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
41. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	25.4304	10.520	267.53	179.030	4 553	17.02	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.3168	15.080	4.78	256.870	81	17.03	
41. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.056	0.3168	145.54	46.11	810.77	257	5.57	
			(1)			15.08	4.78	256.87	81	17.03	
41. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	19.656	5.8968	4.44	26.18	6.48	38	1.46	
41. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.3132	101.31	31.73	999.00	313	9.86	
			(1)			12.94	4.05	219.76	69	16.98	
41. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.000918	14 454.00	13.27	132 862.52	122	9.19	
41. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.093	104.50	9.72	367.31	34	3.51	
41. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	1.224	212.90	260.59	437.95	536	2.06	
41. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.306	291.00	89.05	1 817.71	556	6.25	
		Накладные расходы				95%	258.69	81%	3 754		
		Сметная прибыль				65%	177.00	52%	2 410		
		Всего с НР и СП					1 184.33		12 648		
	
42.	С5Цена поставщ.	Светильник  потолочный  IP44	шт		28	59.03	1 652.84	340.01	9 520	5.76	
	
43.	С6Цена поставщ.	Светильник  настенный  IP54	шт		2	62.50	125.00	360.00	720	5.76	
	
44.	С7.Цена поставщи	Лампы энергосберегающие  для светильников	шт		30	20.83	624.90	119.98	3 599	5.76	
	
45.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.08	394.77	31.58	5 855.16	468	14.82	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
45. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	30.912	2.47296	10.520	26.02	179.030	443	17.02	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00288	15.080	0.04	256.870	1	17.03	
45. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00288	145.54	0.42	810.77	2	5.57	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.03	
45. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00192	101.31	0.19	999.00	2	9.86	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.98	
45. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000252	1 416.70	0.36	10 988.26	3	7.76	
45. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00816	510.00	4.16	1 382.07	11	2.71	
		Накладные расходы				95%	24.76	81%	360		
		Сметная прибыль				65%	16.94	52%	231		
		Всего с НР и СП					73.28		1 059		
	
46.	С8 Цена поставщи.	Выключатель кнопочного типа со встроенным реле  IP44	шт.		8	244.97	1 959.76	1 411.03	11 288	5.76	
	
47.	Ц08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.04	672.67	26.91	7 523.90	301	11.19	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
47. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	37.92	1.5168	10.520	15.96	179.030	272	17.02	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00144	15.080	0.02	256.870		17.03	
47. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144	145.54	0.21	810.77	1	5.57	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.03	
47. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	4.92	0.1968	4.44	0.87	6.48	1	1.46	
47. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	101.31	0.10	999.00	1	9.86	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.98	
47. 6.	С101-1477	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000064	29 800.00	0.19	119 135.90	1	4	
47. 7.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000012	13 903.00	0.17	102 399.04	1	7.37	
47. 8.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0044	104.50	0.46	367.31	2	3.51	
47. 9.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0408	212.90	8.69	437.95	18	2.06	
		Накладные расходы				95%	15.18	81%	220		
		Сметная прибыль				65%	10.39	52%	141		
		Всего с НР и СП					52.48		663		
	
48.	С9 Цена поставщи.	Выключатель 1кл для открытой уст.  IP44,	шт.		4	14.76	59.04	85.02	340	5.76	
	
49.	Ц08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.02	344.44	6.89	5 011.59	100	14.51	
		Начисления: Н17= 2	
49. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	26.24	0.5248	10.520	5.52	179.030	94	17.02	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0006	15.080	0.01	256.870		17.03	
49. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0006	145.54	0.09	810.77		5.57	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.03	
49. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0004	101.31	0.04	999.00		9.86	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.98	
49. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000063	1 416.70	0.09	10 988.26	1	7.76	
49. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00204	510.00	1.04	1 382.07	3	2.71	
		Накладные расходы				95%	5.25	81%	76		
		Сметная прибыль				65%	3.59	52%	49		
		Всего с НР и СП					15.74		225		
	
50.	С10 Цена поставщ.	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP54  0331-02	шт.		2	19.44	38.88	111.97	224	5.76	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					18 723.84		135 883	7.26	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 316.29		100 989	7.05	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					11 109.61		67 329	6.06	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 15, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 45, 47, 49)					1 274.12		18 477	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 45, 47, 49)					875.37		11 914	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 465.78		131 380	7.98	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 526.38		20 712	8.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6-10; %=80 - по стр. 11, 12)					841.96		12 127	14.4	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-10; %=37 - по стр. 11, 12)					479.64		6 500	13.55	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 847.98		39 339	10.22	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 795.22		13 335	7.43	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 5)					272.80		3 949	14.48	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5)					184.33		2 508	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 252.35		19 792	8.79	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					85.95		847	9.85	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					85.95		847	9.85	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					22 652.06		191 358	8.45	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	484.75	2.14	4 095	8.45	
	ИТОГО					23 136.81		195 453	8.45	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	462.74	2	3 909	8.45	
	ИТОГО					23 599.55		199 362	8.45	
	НДС 18%				18	4 247.92	18	35 885	8.45	
	ВСЕГО С НДС					27 847.47		235 247	8.45	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 388.88		34 553	14.46	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 539.34		20 922	13.59	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					18 723.84		135 883	7.26	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 316.29		100 989	7.05	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					11 109.61		67 329	6.06	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 15, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 45, 47, 49)					1 274.12		18 477	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 45, 47, 49)					875.37		11 914	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 465.78		131 380	7.98	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 526.38		20 712	8.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6-10; %=80 - по стр. 11, 12)					841.96		12 127	14.4	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-10; %=37 - по стр. 11, 12)					479.64		6 500	13.55	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 847.98		39 339	10.22	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 795.22		13 335	7.43	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 5)					272.80		3 949	14.48	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5)					184.33		2 508	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 252.35		19 792	8.79	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					85.95		847	9.85	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					85.95		847	9.85	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					22 652.06		191 358	8.45	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	484.75	2.14	4 095	8.45	
	ИТОГО					23 136.81		195 453	8.45	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	462.74	2	3 909	8.45	
	ИТОГО					23 599.55		199 362	8.45	
	НДС 18%				18	4 247.92	18	35 885	8.45	
	ВСЕГО С НДС					27 847.47		235 247	8.45	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 388.88		34 553	14.46	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 539.34		20 922	13.59	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                         Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник  СО МКУ «КР МКД»                                           Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)