Проект внесения изменений в Генеральный план

городского округа «Город Калининград»





ё

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ГОРОД КАЛИНИНГРАД**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| \\ATLAS\arh\c\ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР\_НПО ЮРГЦ\_!_ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ\JPG_style\blank.jpg |  |

****

Оглавление

[Сведения о составе авторского коллектива, составе ответственных исполнителей в целом и по разделамё](#_Toc456002457)

[Раздел 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения городского округа «Город Калининград», а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий 5](#_Toc456002458)

[1.1. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере водоснабжения 6](#_Toc456002459)

[1.2. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере водоотведения 6](#_Toc456002460)

[1.3. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере электроснабжения 16](#_Toc456002461)

[1.4. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере газоснабжения 18](#_Toc456002462)

[1.5. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере теплоснабжения 25](#_Toc456002463)

[1.6. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере дождевой канализации 27](#_Toc456002464)

[1.7. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере +ых дорог и искусственных сооружений 28](#_Toc456002465)

[1.8. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере транспортного обслуживания 45](#_Toc456002466)

[1.9. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта 55](#_Toc456002467)

[1.10. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере образования 57](#_Toc456002468)

[1.11. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере здравоохранения и социального обеспечения 68](#_Toc456002469)

[1.12. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере культуры и искусства 69](#_Toc456002470)

[1.13. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере коммунально-бытового обслуживания **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc456002471)

[1.14. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере пожарной безопасности 93](#_Toc456002472)

[1.15. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера, объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных 95](#_Toc456002473)

[1.16. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения для оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения 97](#_Toc456002474)

[1.17. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 98](#_Toc456002475)

[Раздел 2. Параметры функциональных зон городского округа «Город Калининград», сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 99](#_Toc456002476)

[1. Жилая зона (Ж): 101](#_Toc456002477)

[1.1. Зона застройки многоэтажными жилыми домами 101](#_Toc456002478)

[1.2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 102](#_Toc456002479)

[1.3. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 103](#_Toc456002480)

[1.4. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 104](#_Toc456002481)

[2. Общественно-деловая зона (О): 105](#_Toc456002482)

[2.1. Зона смешанной и общественно-деловой застройки](#_Toc456002483)

[2.2. Общественно-деловая зона 106](#_Toc456002484)

[2.3. Многофункциональная общественно-деловая зона](#_Toc456002485)

[2.4. Зона специализированной общественной застройки](#_Toc456002486)

[3. Зона производственного использования (П): 109](#_Toc456002488)

[3.1. Производственная зона 109](#_Toc456002489)

[3.2. Коммунально-складская зона](#_Toc456002490)

[4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т): 111](#_Toc456002491)

[4.1. Зона инженерной инфраструктуры](#_Toc456002492)

[4.2. Зона транспортной инфраструктуры 112](#_Toc456002493)

[5. Зона сельскохозяйственного использования (Сх): 113](#_Toc456002495)

[5.1. Зона сельскохозяйственных угодий 113](#_Toc456002496)

[5.2. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ](#_Toc456002497)

[6. Иная рекреационная зона (Р): 115](#_Toc456002498)

[7. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)](#_Toc456002499)

[8. Зона специального назначения (Сп): 117](#_Toc456002502)

[8.1. Зона режимных территорий 117](#_Toc456002503)

[8.2. Зона специального назначения 117](#_Toc456002504)

[8.3. Зона озелененных территорий специального назначения](#_Toc456002505)

[9. Прочие зоны (Пр)](#_Toc456002506)

[10. Сведения о планируемых для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объектах регионального значения 121](#_Toc456002507)

[Приложения **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc456002508)

[Сведения об исполнителе проекта генерального плана городского округа «Город Калининград», годе и месяце его подготовки **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc456002509)

[Содержание градостроительной документации. Перечень графических и текстовых материалов 128](#_Toc456002510)

# РазделI. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения городского округа «Город Калининград», а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

1. Перечень объектов местного значения, размещаемых в пределах городского округа «Город Калининград» сформирован на основании материалов по обоснованию генерального плана, утверждённых проектов планировки, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.

Сведения о характеристиках зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в соответствии с законодательством (разрешенные виды использования земельных участков в границах зоны, запрещенные виды использования земельных участков в границах зоны), приведены в виде отсылочных норм на нормативные правовые акты регулирующие вопросы установления тех или иных зон с особыми условиями использования территории. Ссылки приведены в сокращении. Расшифровку сокращений см. ниже:

**Пост. 160** Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

**СанПиН 1200**  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в ред. изм. №4, утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 25.04.2014г. № 31;

**СП 98** СП 98.13330.2012. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/4);

Радиус зоны от границ земельного участка и её площадь приведены в таблицах 1.1. – 1.17. в случаях, если имеющиеся данные по характеристикам объекта позволяют однозначно судить о величине такого радиуса и площади.

Глава 1. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере водоснабжения[[1]](#footnote-1)

1. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере водоотведения представлены в таблице 1 настоящей главы.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Канализационные очистные сооружения | Консервация (ликвидация) существующих городских канализационных очистных сооружений (ГКОС) | Ликвидация ГКОС проектной производительностью 68 тыс. м3 | Западная часть городского округа «Город Калининград», в районе шос. Балтийское коммунально-складская зона, | До 2025г. | Не требуется установления зон с особыми условиями использования территории |
| 1.2 | Консервация (ликвидация) очистных сооружений канализации в мкр.  Борисово | Производительность 4,5 тыс. м3 в сутки | Юго-восточная часть городского округа «Город Калининград», в мкр. Борисово, прочие зоны (Пр) | До 2025г. | Не требуется установления зон с особыми условиями использования территории |
| 1.3 | Завершение строительства объединенных Калининградских очистных сооружений (ОКОС) | Первая очередь строительства – 150 тыс.м3 в сутки | Западная часть городского округа «Город Калининград», в районе шос. Балтийское, зона инженерной инфраструктуры | 2017 г. | Радиус 500 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 1.4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в мкр. Прибрежный | Производительность 4,5 тыс. м3 в сутки | Северо-западная часть мкр. Прибрежный, зона инженерной инфраструктуры | До 2025г. | Радиус 200 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.1 | Канализационные насосные станции на магистральной сети | Строительство КНС «Двинская» и напорного коллектора от КНС «Двинская» до коллектора №19 | Протяженностью 0,83 км, применить типовой проект | Калининградская обл., г. Калининград, ул. Двинская, южная часть, зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2017 г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.2 |  | Строительство КНС-3 южного жилого района с напорным коллектором в целях обеспечения централизованным водоотведением проектируемой застройки | Протяженностью 0,55 км, применить типовой проект | Калининградская обл., г. Калининград, ул. У.Громовой, коммунально-складская зона | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.3 |  | Строительство КНС-19 в районе Суворова с напорным коллектором в целях обеспечения централизованным водоотведением территории юго-западной части города районы Суворово, Чайковское,  Чапаево | Протяженностью 3,1 км, применить типовой проект | Юго-западная часть г. Калининград, в районе ул. А. Суворова, прочие зоны (Пр) | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.4 |  | Строительство КНС-18 «Стадион» на о. Октябрьский и участка напорного коллектора до КНС «Дарита» | Протяженностью 1,073 км, применить типовой проект | Центральная часть г. Калининград, о. Октябрьский, зона смешанной и общественно-деловой застройки | 2018 г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.5 |  | Строительство КНС производственных стоков на ЦВС с напорным коллектором | Производительностью 4 тыс.м3 в сутки, применить типовой проект | Северо-западная часть г. Калининград, просп. Советский, зона инженерной инфраструктуры | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.6 |  | Строительство КНС «Зеленая 2» | Применить типовой проект | Калининградская обл., г.Калининград, ул.Взводная, зона транспортной инфраструктуры | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.7 |  | Строительство КНС «Зеленая 1» | Применить типовой проект | Калининградская область, г.Калининград, ул. Болотная, зона застройки индивидуальными жилыми домами | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.8 |  | Строительство КНС1 | Применить типовой проект | Калининградская область, г.Калининград,  ул. Серж. Бурыхина, зона застройки малоэтажными жилыми домами | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.9 | Строительство КНС2 | Применить типовой проект | Калининградская обл.,  г. Калининград,  ул. Карташева, общественно-деловая зона | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.10 | Строительство КНС3 | Применить типовой проект | Калининградская область,  г. Калининград,  ул. Аральская, зона застройки малоэтажными жилыми домами | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.11 | Строительство КНС4 | Применить типовой проект | Калининградская область,  г. Калининград,  ул. Карташева, зона застройки среднеэтажными жилыми домами | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.12 | Строительство КНС | Применить типовой проект | Калининградская область,  г. Калининград,  ул. Ломоносова, коммунально-складская зона | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.13 | Строительство КНС | Применить типовой проект | Калининградская область, г.Калининград, ул. А. Болотова, зона транспортной инфраструктуры | До 2035г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.14 | Строительство КНС "Олимп" | Применить типовой проект | Калининградская область, г.Калининград, Северо-Восточный планировочный район, зона транспортной инфраструктуры | До 2035г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.15 | Строительство КНС «Краснокаменная» | Применить типовой проект | Калининградская обл.,  г. Калининград,  ул. А. Невского, зона инженерной инфраструктуры | До 2035г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.16 |  | Строительство КНС | Применить типовой проект | Калининградская область,  г. Калининград,  ул. Украинская, зона транспортной инфраструктуры | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.17 | Строительство КНС | Применить типовой проект | Калининградская область,  г. Калининград,  ул. Ген. Челнокова, зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.18 | Строительство КНС | Применить типовой проект | Калининградская обл.,  г. Калининград,  ул. Согласия, зона транспортной инфраструктуры | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.19 | Строительство КНС-1 | Производительностью 39 м3/ч, применить типовой проект | Калининградская обл., северо-западная часть  г. Калининград, северная часть зоны индустриального (промышленного) развития регионального значения в Центральном районе г. Калининграда, производственная зона | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.20 | Строительство КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-9 | Производительность КНС №2 – 133 м3/ч, КНС №3 – 9 м3/ч, КНС №4 – 40 м3/ч, КНС №5 – 80 м3/ч, КНС №6 – 51 м3/ч, КНС №7 – 600 м3/ч, КНС №9 – 139 м3/ч. Применить типовой проект | Калининградская обл., северо-западная часть  г. Калининград, центральная часть зоны индустриального (промышленного) развития регионального значения в Центральном районе г. Калининграда, зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона транспортной инфраструктуры; зона сельхозугодий; прочие зоны | За расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.21 | Строительство КНС-8,КНС-10, ГКНС | Производительность КНС №8 – 22 м3/ч, КНС №10 – 33 м3/ч, ГКНС – 1170 м3/ч | Калининградская обл., северо-западная часть  г. Калининград, южная часть зоны индустриального (промышленного) развития регионального значения в Центральном районе г. Калининграда, общественно-деловая зона; производственная зона; зона застройки малоэтажными жилыми домами | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.22 | Строительство КНС «Ямская» | Применить типовой проект | Калининградская область, г.Калининград,  ул. Ямская, зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.23 | Строительство КНС «ВЧ» | Применить типовой проект | Калининградская обл.,  г. Калининград,  мкр. Малое Борисово, общественно-деловая зона | До 2035г | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.24 |  | Строительство КНС в мкр. Чкаловска | Производительностью 3 тыс.м3 в сутки, применить типовой проект | Северная часть городского округа «Город Калининград», мкр. Чкаловск зона застройки среднеэтажными жилыми домами | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.25 |  | Строительство 2-х КНС мкр. Прибрежный | применить типовой проект | Городской округ «Город Калининград», мкр. Прибрежный, зона застройки многоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами | До 2035 | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.26 |  | Реконструкция КНС Борисово | Производительностью 5 тыс.м3 в сутки | Юго-восточная часть городского округа «Город Калининград», мкр. Борисово зона режимных территорий | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 2.27 |  | Реконструкция КНС-1 | Производительностью 18,0 тыс. м3 в сутки | Калининградская обл.,  г. Калининград, ул.  Виктора Гюго, дом 2, коммунально-складская зона | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.28 |  | Реконструкция КНС-2 | Производительностью 20,0 тыс. м3 в сутки | Калининградская область, г.  Калининград, ул.  Портовая, 29 а, общественно-деловая зона | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.29 |  | Реконструкция КНС-5 | Производительностью 12,0 тыс. м3 в сутки | Калининградская обл.,  г. Калининград, ул.  Вагоностроительная зона застройки среднеэтажными жилыми домами | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.30 |  | Реконструкция КНС-6 | Производительностью 6,0 тыс. м3 в сутки | Центральная часть г. Калининград, ул. Южновокзальная, коммунально-складская зона | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.31 |  | Реконструкция КНС-8 | Данные отсутствуют | Калининградская обл.,  г. Калининград, ул. Тихорецкая (3-й этап – реконструкция напорных коллекторов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г. Калининграде)), Зона инженерной инфраструктуры | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.32 |  | Реконструкция КНС-9 | Производительностью 4,0 тыс. м3 в сутки | Калининградская обл., г. Калининград, ул.  Нарвская, коммунально-складская зона | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.33 | Реконструкция КНС-10 | Данные отсутствуют | Калининградская обл.,  г. Калининград, ул.  И. Земнухова общественно-деловая зона | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.34 | Реконструкция КНС-12 | Данные отсутствуют | Южная часть г. Калининград, ул. Л. Шевцовой, коммунально-складская зона | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.35 | Реконструкция КНС-14 | Производительностью 1,0 тыс. м3 в сутки | Калининградская обл., г. Калининград, ул.  Подполковника Емельянова, зона застройки среднеэтажными жилыми домами | До 2035г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.36 | Реконструкция КНС-16 | Производительностью 1,0 тыс. м3 в сутки | Калининградская обл.,  г. Калининград,  ул. А.Суворова, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.37 | Реконструкция КНС «Стадион» на перекачку дополнительных стоков от КНС-13 | Увеличить проектную мощность КНС «Стадион» на мощность от КНС-13 | Центральная часть г. Калининград, о. Октябрьский зона смешанной и общественно-деловой застройки | 2018 г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.38 | Реконструкция КНС №4 и КНС №4а в мкр. А. Космодемьянского с подводящим и напорными коллекторами | Производительностью 10,0 тыс. м3 в сутки | Городской округ «Город Калининград», в районе   А. Космо-демьянского, зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2018 г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.39 | Реконструкция существующих КНС, в том числе и КНС-1, с заменой их на шахтные комплектно-блочные КНС в мкр. Прибрежный | Производительностью 4,5 тыс. м3 в сутки | Городской округ «Город Калининград», п. Прибрежный, зона застройки многоэтажными жилыми домами; зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона специализированной общественной застройки; зона производственных объектов | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 2.40 |  | Реконструкция существующих КНС (КНС по ул. Докука, ЦКНС) | Данные отсутствуют | Городской округ «Город Калининград», мкр. Чкаловск, зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2025г. | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 |
| 3.1 | Магистральные сети | Строительство 2-й нитки напорного коллектора от КНС-8 до главного городского коллектора в районе ул. Горной | Протяженностью 3,77 км | Центральная часть г. Калининград, ул. Киевская, пер. Трамвайный 2-й, ул. Южная, ул. Железнодорожная, просп. Гвардейский | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.2 | Строительство канализационных коллекторов по ул. Механической, ул. Карташева в мкр.  Космодемьянского | Протяженностью 7,0 км | Городской округ «Город Калининград», в мкр.  А.Космодемьянского, ул. Механическая, ул. Карташева | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.3 | Строительство самотечных и напорных канализационных коллекторов в северо-западной части г. Калининграда с врезкой их в главный городской коллектор | Протяженностью 30,15 км | Калининградская обл., северо-западная часть г.Калининград, зоны индустриального (промышленного) развития регионального значения в Центральном районе г. Калининграда | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.4 | Строительство разгрузочного коллектора №5 и разгрузочного коллектора №6 | Протяженностью 7,5 км | Северо-западная часть городского округа «Город Калининград»,  ул. Б.Окружная  1-я | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.5 | Строительство разгрузочного коллектора № 10 Д=700/800 мм от разгрузочного коллектора № 3 до коллектора № 24 | Протяженностью 1,3 км | Восточная часть г. Калининград, ул. Физкультурная – ул. Чувашская | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.6 | Строительство коллектора №25 от проектируемого ВЖР Восток-2 до разгрузочного коллектора №10 | Протяженностью 2,1 км | Восточная часть г. Калининград, территория проектируемой жилой застройки ВЖР-2 | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.7 | Строительство новых канализационных сетей на не канализованных улицах в мкр. Прибрежный | Протяженностью 3,9 км | Городской округ «Город Калининград», мкр. Прибрежный | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.8 | Строительство разгрузочного коллектора № 9 Д=400 мм по ул. Воздушной от ул. Белинского до колодца промколлектора у ул. Радистов | Протяженностью 0,92 км | г. Калининград, ул.  Воздушная | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.9 | Строительство разгрузочного коллектора № 5 Д=700 мм по ул. Суворова | Протяженностью 2,3 км | г. Калининград, ул. Суворова | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.10 | Строительство разгрузочного коллектора Д=300 мм по  ул. Радистов | Протяженностью 0,51 км | г. Калининград,  ул. Радистов | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.11 | Прокладка коллектора Д=600 мм по ул. Белибейской от ул. Аксакова до Московского проспекта | Протяженностью 0,76 км | г. Калининград, ул.  Белибейская | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.12 | Прокладка канализационного коллектора диаметром 400-500 мм по ул. Заводской от района ул. Парковой до КНС-1 на ул. Беговой в мкр. Прибрежный | Протяженностью 1,2 км | Городской округ «Город Калининград», мкр. Прибрежный, ул.  Заводская | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.13 | Перекладка напорного коллектора Д=400 мм от КНС-13 до ул. Багратиона | Протяженностью 0,99 км | г. Калининград, просп. Калинина ул. М. Песочная | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.14 | Строительство самотечного коллектора Д=400/500 мм по ул. Дзержинского от границы ГО «Город Калининград» до ул. Емельянова с врезкой в РК №7 | Протяженностью 3,77 км | г. Калининград, ул. Дзержинского от границы ГО «Город Калининград» до ул. Подп. Емельянова | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.15 | Строительство самотечного коллектора в восточной части в районе  Комсомольского до КНС по ул. Земнухова | Протяженностью 1,56 км | Городской округ «Город Калининград», в районе  Комсомольского,  ул. Земнухова | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.16 | Строительство самотечного коллектора Д=500 мм по ул. Ялтинской от КНС-7 до РК №10. Переключение всех стоков в этот коллектор, поступающих в КНС-7. КНС-7 консервируется | Протяженностью 0,6 км | г. Калининград, ул. Ялтинская | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.17 | Строительство напорного коллектора от КНС-13 через р. Преголя в самотечную канализацию, сбрасывающую стоки в КНС «Стадион» | Протяженностью 0,4 км | г. Калининград, от КНС №13 по ул. Дзержинского – до о. Октябрьский, наб. Ветеранов | 2018 г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.18 | Реконструкция главного городского канализационного коллектора | Протяженностью 7,8 км | В черте г. Калининград, ул. Фрунзе, ул. Стекольная, ул. Трибуца, Московский проспект, КС-1, ул. Шевченко, ул. Вагнера, ул. Горная, вдоль р. Преголя по ул. Велосипедная, ул. Радищева, просп. Победы | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.19 | Реконструкция канализационных коллекторов в мкр. Чкаловск | Протяженно  стью 8,2 км | Городской округ «Город Калининград», в мкр. Чкаловска | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.20 | Реконструкция существующих канализационных коллекторов  в мкр.  Прибрежный | Протяженностью 3,6 км | Городской округ «Город Калининград», мкр.  Прибрежный | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.21 | Реконструкция самотечных канализационных коллекторов в  мкр. А. Космодемьянского | Протяженностью 3,8 км | Городской округ «Город Калининград», в мкр.  А. Космодемьянского | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.22 | Перекладка напорного канализационного коллектора по ул. Дальневосточной в  мкр. А. Космодемьянского | Протяженностью 1,47 км | Городской округ «Город Калининград», в мкр. А. Космодемьянского, ул.  Дальневосточная | До 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.23 |  | Строительство разгрузочного коллектора дождевой канализации от ул. Согласия вдоль ул. Гайдара до реки Голубой | Протяженность определить проектом | Городской округ «Город Калининград», в районе микрорайона «Сельма» | До 2035 г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 3.24 |  | Реконструкция открытого и закрытого участка канала К-1 от ботанического сада (выпуска дождевой канализации d=1600 мм) до оз. Верхнее | Протяженность определить проектом | Городской округ «Город Калининград», в районе микрорайона «Сельма» | 2022-2024 г | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |

1. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере электроснабжения перечислены в таблице 2 настоящей главы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ | Строительство  КЛ 10 кВ от РП до ПС | Общей протяженностью  71,9 км | В черте городского округа «Город Калининград» | До 2035г. | Охранная зона 1,0 м., прил. Пост. 160 |
| 1.2 | Реконструкция  ВЛ 110 кВ ПС Центральная - ПС Московская - ПС Северная | №115-21 км, 116-19,3 км, 166-8,89 км, замена провода малого сечения на провод АС-240 | В границах городского округа «Город Калининград» | 2017 г. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.1 | Центры питания (ПС) | Реконструкция  ПС 110/10 кВ Южная | Замена 2-х тр-ров 110/10 кВ по 40 МВА на новые тр-ры по 63 МВА | Южная часть городского округа «Город Калининград», ул. Аллея Смелых, Зона инженерной инфраструктуры | 2016-2020 гг. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.2 |
| 2.3 |
| 2.4 | Реконструкция  ПС 110/10 кВ  Молокозаводская | Замена 2-х тр-ров 110/10 кВ по 16 МВА на новые тр-ры по 40 МВА | Южная часть городского округа «Город Калининград», ул. Летняя, Зона инженерной инфраструктуры | 2016-2020 гг. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.5 | Реконструкция  ПС 110/15/10 кВ Невская | Замена 2-х тр-ров 110/10 кВ по 16 МВА на новые тр-ры по 40 МВА | Восточнее восточной границы городского округа «Город Калининград» | 2016-2020 гг. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.6 | Реконструкция  ПС 110/10 кВ  Чкаловская | Замена 2-х тр-ров 110/10 кВ по 16 МВА на новые тр-ры по 40 МВА | Северная часть городского округа «Город Калининград», ул.  Б.Окружнаязона инженерной инфраструктуры | 2016-2020 гг. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.7 | Реконструкция  ПС 110/15 кВ  Центральная | Замена 2-х тр-ров 110/15 кВ по 16 МВА на новые тр-ры по 25 МВА | Южнее южной границы городского округа «Город Калининград» | 2016-2020 гг. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.8 | Реконструкция  ПС 110/15/10 кВ Космодемьянская | Замена трансформ. 110/15/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 25 МВА | Западнее западной границы городского округа «Город Калининград», в мкр.  А. Космодемьянского | 2016-2020 гг. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.9 | Реконструкция  ПС Прибрежная | Замена существующего трансформатора мощностью 10 МВА на 16 МВА, установка второго трансформатора 110/15 кВ мощностью 16 МВА, расширение РУ 110 кВ на две ячейки | Городской округ «Город Калининград», мкр. Прибрежный, в районе ул. Заводская, Зона инженерной инфраструктуры | 2016-2020 гг. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 2.10 | Реконструкция  ПС Промышленная | Замена 2-х трансформаторов 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА на новые трансформаторы мощностью по 40 МВА, замена на элегазовые выкл. 110 кВ | Центральная часть г.  Калининград, ул. Ручейная, коммунально-складская зона | 2016-2020 гг. | Охранная зона 20 м., прил. Пост. 160 |
| 3.1 | Распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ | Строительство трансформаторной подстанции  10/0,4 кВ | ТП №08 новая 10/0,4 кВ для энергоснабжения муниципального объекта капитального строительства «Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе  г. Калининграда» | Восточный жилой район г. Калининград, кадастровый номер 39:15:133009:1256, зона застройки среднеэтажными жилыми домами | до 2025г. | Охранная зона 10 м., прил. Пост. 160 |
| 3.2 | Строительство трансформаторной подстанции  10/0,4 кВ | ТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения муниципального объекта капитального строительства «Муниципальное дошкольное учреждение ул. Аксакова-дор. Окружная» | г. Калининград, в границах ул. Аксакова-дор. Окружная, кадастровый номер 39:15:133008:219, зона застройки многоэтажными жилыми домами | до 2025г. | Охранная зона 10 м., прил. Пост. 160 |
| 3.3 | Строительство  РП (10 кВ) | РП 10 кВ в количестве 32 ед. | В границах населенного пункта г. Калининград, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона смешанной и общественно-деловой застройки, зона специализированной общественной застройки, зона размещения объектов здравоохранения и социального назначения, зона производственных объектов, коммунально-складская зона, Зона инженерной инфраструктуры, зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, зона зона специализированной общественной застройки, зона режимных территорий | До 2035г. | Охранная зона 10 м., прил. Пост. 160 |

3. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград»объекты местного значения в сфере газоснабжения перечислены в таблице 3 настоящей главы.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Газораспределительные пункты (ГРП) | Установка ГГРП, ШРПБ и ШРП в микрорайонах и кварталах новой жилой застройки северной, северо-западной, юго-западной, южной, восточной частей ГО г. Калининград | В количестве:  6 ГГРП,  10 ШРПБ,  54 ШРП | В черте г. Калининград, зона застройки многоэтажными жилыми домами, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки малоэтажными  жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона смешанного функционального  назначения, общественно-деловая зона, Многофункциональная общественно-деловая зона, зона размещения объектов  образования, коммунально-складская зона, зона транспортной инфраструктуры, зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, зона городских парков, скверов, садов,  бульваров, набережных, зона размещения объектов  физкультуры и спорта, зона зелёных насаждений специального  назначения, прочие зоны (Пр. | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.1 | Газопроводы высокого давления | Строительство дублирующего газопровода высокого давления Д=500 мм от существующего газопровода высокого давления Д=500 мм по Большой Окружной через проектируемую территорию северо-западной части г. Калининград со врезкой в существующий газопровод высокого давления Д=300 мм в районе котельной №21 мкр. А. Космодемьянского в целях закольцовки, в том числе для газоснабжения территории в границах ул. Б. Окружная - шос. Люблинское | Протяженностью 7,46 км | По ул. Большая Окружная через проектируемую территорию северо-западной части г. Калининград | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.2 | Строительство газопровода высокого давления Д=300 мм от существующего газопровода высокого давления Д=300 мм по ул. Камская до завода «Янтарь» в целях газоснабжения, а так же газоснабжения территории юго-западной части города в районе  Суворово,  Чайковское, Чапаево | Протяженностью 4,9 км | По ул. Камская до завода «Янтарь», юго-западная часть городского округа «Город Калининград» | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.3 | Строительство газопровода высокого давления от существующего газопровода высокого давления Д=700 мм в районе АГРС №1 до проектируемого ВЖР Восток-1 и Восток 2 ООО «Мегаполис-Жилстрой» | Протяженностью 4,0 км | Северо-Восточная часть городского округа «Город Калининград», ВЖР-1, ВЖР-2 | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.4 | Строительство газопровода высокого давления Д=219 мм в районе ул. Подп. Емельянова Малого Борисова | Протяженностью 0,75 км | Юго-восточная часть г. Калининград, мкр. Малое Борисово, ул. Подп. Емельянова | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.5 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Галактической до мкр. Прегольский | Протяженностью 2,8 км | Западная часть г. Калининград, от ул. Галактическая до мкр. Прегольский | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.6 | Строительство газопровода высокого давления по ул. Б. Окружная 1-я, ул. Кировоградская от ул. П. Флоренского до ул. Белорусская | Протяженностью 2,8 км | Северная часть г. Калининграда, ул. Б. Окружная 1-я, ул. Кировоградская от  ул. П. Флоренского до ул. Белорусская | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.7 | Строительство газопровода высокого давления по ул. Херсонская, ул. Полецкого | Протяженностью 1,27 км | Северная часть г. Калининграда, ул. Херсонская, ул. Полецкого | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.8 | Строительство газопровода высокого давления по ул. П. Флоренского, пер. Ломоносова, ул. Марш. Борзова, ул. Каштановая Аллея | Протяженностью 3,2 км | Северная часть г. Калининграда, ул. П. Флоренского, пер. Ломоносова, ул. Марш. Борзова, ул. Каштановая Аллея | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.9 |  | Строительство газопровода высокого давления по ул. Согласия, ул. Ген. Челнокова | Протяженностью 2,36 км | Северная часть г. Калининграда, ул. Согласия,  ул. Ген. Челнокова | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.10 | Строительство газопровода высокого давления по ул. Горького, ул. М. Цветаевой | Протяженностью 1,16 км | Северная часть г. Калининграда, ул. Горького, ул. М. Цветаевой | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.11 |  | Строительство газопровода высокого давления от ул. Горького до района Кутузово | Протяженностью 0,9 км | Северная часть г. Калининграда, от ул. Горького до района Кутузово | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.12 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Герцена до ул. Островского | Протяженностью 1,0 км | Северо-восточная часть г. Калининграда, ул. Герцена до ул. Островского | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.13 | Строительство газопровода высокого давления от пер. Краснокаменный по ул. А. Невского, пер. А. Попова, ул. Б. Окружная 4-я до пер. Р. Люксембург | Протяженностью 2,08 км | Северо-восточная часть г. Калининград, от пер. Краснокаменный по ул. А. Невского, пер. А. Попова, ул. Б. Окружная 4-я до пер. Р. Люксембург | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.14 | Строительство газопровода высокого давления от пер. Орловский по ул. Таганрогская до пер. Туруханский 1-й | Протяженностью 1,89 км | Северо-восточная часть г. Калининград, от пер. Орловский по  ул. Таганрогская до пер. Туруханский 1-й | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.15 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Аэропортная до ул. Ю. Гагарина | Протяженностью 0,6 км | Северо-восточная часть г. Калининград, от ул. Аэропортная до ул. Ю. Гагарина | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.16 |  | Строительство газопровода высокого давления от ул. Парт. Железняка по ул. Майская, ул. Еловая аллея, до ул. Куйбышева | Протяженностью 0,7 км | Северо-восточная часть г. Калининграда, от ул. Парт. Железняка по ул. Майская, ул. Еловая аллея, до ул. Куйбышева | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.17 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Молодой Гвардии до ул. Дачная | Протяженностью 2,22 км | Восточная часть г. Калининграда, от ул. Молодой Гвардии до ул. Дачная | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.18 | Строительство газопровода высокого давления по ул. Дачная | Протяженностью 0,3 км | Восточная часть г. Калининграда, ул. Дачная | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.19 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Кутаисская по ул. Ялтинская | Протяженностью 1,68 км | Западная часть г. Калининграда, от ул. Кутаисская по ул. Ялтинская | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.20 | Строительство газопровода высокого давления от просп. Московский по просп. Ленинский до ул. Проф. Баранова | Протяженностью 1,3 км | Центральная часть  г. Калининграда, от просп. Московский по просп. Ленинский до ул. Проф. Баранова | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.21 |  | Строительство газопровода высокого давления  от просп. Московский по ул. Ген. Галицкого до ул. Диккенса | Протяженностью 0,5 км | Центральная часть  г. Калининграда, от просп. Московский по ул. Ген. Галицкого до ул. Диккенса | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.22 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Тенистая Аллея по ул. Б. Окружная 1-я до ул. Таймырская | Протяженностью 0,8 км | Западная часть г. Калининграда, от ул. Тенистая Аллея по ул. Б. Окружная 1-я до ул. Таймырская | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.23 | Строительство газопровода высокого давления  по ул. Пархоменко, ул. Камышовая  до ул. Подп. Емельянова | Протяженностью 3,09 км | Юго-восточная часть  г. Калининграда, ул. Пархоменко, ул. Камышовая до ул. Подп. Емельянова | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.24 | Строительство газопровода высокого давления по ул. З. Космодемьянской | Протяженностью 0,7 км | Южная часть  г. Калининграда, ул. З. Космодемьянской | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.25 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Большая Окружная, по  ул. Ген. Толстикова,  до ул. Понартская | Протяженностью 1,3 км | Южная часть г. Калининграда, от ул. Большая Окружная, по ул. Ген. Толстикова, до ул. Понартская | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.26 |  | Строительство газопровода высокого давления от  ул. О. Кошевого  по ул. Понартская | Протяженностью 0,7 км | Южная часть г. Калининграда, от ул. О. Кошевого по ул. Понартская | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.27 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Интернациональная по ул. Инженерная до ул. Автомобильная | Протяженностью 1,68 км | Южная часть г. Калининграда, от ул. Интернациональная по ул. Инженерная до ул. Автомобильная | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.28 | Строительство газопровода высокого давления от ул. Большая Окружная по ул. У. Громовой, ул. Понартская, ул. Летняя до ул. Минусинская | Протяженностью 3,2 км | Южная часть г. Калининграда, от ул. Большая Окружная по ул. У. Громовой, ул. Понартская, ул. Летняя до ул. Минусинская | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.29 | Строительство газопровода высокого давления по ул. Иртышская, ул. П. Морозова до ул. Печатная | Протяженностью 2,0 км | Южная часть  г. Калининграда, ул. Иртышская, ул. П. Морозова до ул. Печатная | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.30 |  | Строительство газопровода высокого давления по туп. Тихорецкий, ул. Киевская | Протяженностью 2,17 км | Южная часть  г. Калининграда, туп. Тихорецкий, ул. Киевская | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.31 | Строительство газопровода высокого давления по ул. Большая Окружная вдоль железной дороги до ул. А. Матросова | Протяженностью 1,6 км | Юго-западная часть  г. Калининграда, по ул. Большая Окружная вдоль железной дороги до ул. А. Матросова | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.32 | Строительство газопровода высокого давления по ул. Ладушкина, пер. Ладушкина, ул. Керченская | Протяженностью 1,5 км | Юго-западная часть  г. Калининграда, ул. Ладушкина, пер. Ладушкина, ул. Керченская | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.33 | Строительство газопровода высокого давления в мкр. Прибрежный по ул. Заводская, пер. Заводской | Протяженностью 0,98 км | Городской округ «Город Калининград», мкр. Прибрежный, ул. Заводская, пер. Заводской | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.34 | Замена существующего газопровода диаметром 300 мм по ул. Олега Кошевого на газопровод диаметром 400 мм | Протяженностью 2,78 км | Южная часть городского округа «Город Калининград», ул.  Олега Кошевого | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.35 |  | Замена существующего газопровода диаметром 500 мм от ул. Литовский вал до ул. Генерала Буткова (выход на второй дюкер через р. Преголя) на газопровод диаметром 700 мм | Протяженностью 2,79 км | Центральная часть городского округа «Город Калининград»,  ул. Лесопильная, наб. Адм. Трибуца, просп. Московский, ул. Ген. Буткова | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.36 | Перекладка газопровода диаметром 700 мм, через р. Старая Преголя и Новая Преголя от набережной Адмирала Трибуца до ул. Водной в районе ГРП-13 | Протяженностью 1,66 км | Центральная часть городского округа «Город Калининград», о. Октябрьский | 2017 г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2.37 | Замена существующего газопровода диаметром 350 и 300 мм от ул. Аллея Смелых до ул. Олега Кошевого на газопровод диаметром 500 мм | Протяженностью 0,7 км | Южная часть городского округа «Город Калининград», между ул. Аллея Смелых и ул. Олега Кошевого | до 2025г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |

4. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере теплоснабжения перечислены в таблице 4 настоящей главы.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | | | **Назначен ие объекта** | **Наименование объекта** | | **Основные характеристи ки объекта** | | **Местоположение объекта** | | **Очереднос ть строительс тва** | | **Характерист ики зон с особыми условиями использован ия территории** | |
| 1.1 | | | Магистраль ные сети | Строительство новой тепломагистрали (магистраль №2) в зоне действия  ТЭЦ-2 (участок от  ТЭЦ-2 до ТНС-2) | | Протяженнос тью 3,49 км | | г. Калининград, ул. Энергетиков, ул. Б. Окружная | | До 2035г. | | Характерист ики зон с особыми условиями использова ния территории определить проектом | |
| 1.2 | | | Строительство  новой тепломагистрали (магистраль №2) в зоне действия  ТЭЦ-2 (участок от ТНС-2 до микрорайона Остров) | | Протяженнос  тью 2,04 км | | г. Калининград,  ул. Б. Окружная | | До 2035г. | | Характерист  ики зон с особыми условиями использова ния территории определить проектом | |
| 1.3 | | | Строительство  новой тепломагистрали в зоне действия  ТЭЦ-2 от  ул. Б. Окружная до ул. Литовский вал | | Протяженнос  тью 3,32 км | | г. Калининград,  просп. Московски й | | До 2035г. | | Характерист  ики зон с особыми условиями использова ния территории определить проектом | |
| 1.4 | | | Строительство новой тепломагистрали от наб. Ветеранов о. Октябрьский до ул. Шевчен-ко | | Протяженнос тью 1,32 км | | г. Калининград, о. Октябрьский, ул. Октябрьская, просп. Московский | | 2017 г. | | Характерист ики зон с особыми условиями использова ния территории определить проектом | |
| 1.5 | | | Строительство  теплотрассы по  ул. Интернациона льная | | Протяженнос  тью 0,45 км | | г. Калининград, по  ул. Интернациональная на участке от ул. У. Громовой до ул. Ген. Толстикова | | 2017 г. | | Характерист  ики зон с особыми условиями использова ния  территории определить проектом | |
|  |
| 1.6 | | |  | Строительство тепловых сетей и центральной теплового пункта | | По заданию на проектирование | | Г. Калининград, на участке от ул. Летняя до ул. Интернациональная | | До 2035 г. | | Характерист  ики зон с особыми условиями использова ния  территории определить проектом | |
| 2.1 | | | Котельные | Строительство газовой котельной  «Большая  окружная Северного жилого района» (обеспечение централизованног о теплоснабжения территорий перспективной застройки по проектам планировок №№  1, 10, 25) | | Мощностью  130,0 Гкал/ч | | Северная часть городского округа  «Город  Калининград», в районе  ул. Елизаветинска я, зона смешанного функционального назначения | | До 2035г. | | Характерист ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.2 | | | Строительство  газовой котельной | | Мощностью  30,0 Гкал/ч | | Юго-западная  часть городского округа «Город Калининград», территория в районе Суворово, Чайковское, Чапаево, зона дачного хозяйства и садоводства | | До 2035г. | | Характерист  ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.3 | | | Строительство газовой котельной в районе ул. Можайская - Суворова | | Мощностью  2,3 Гкал/ч | | Юго-западная часть городского округа «Город Калининград», ул. Можайская – Суворова, зона застройки малоэтажными жилыми домами | | до 2025г. | | Характерист ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.4 | | | Строительство  блочной газовой котельной в мкр. М. Борисово | | Мощностью  12 Гкал/ч | | Юго-восточная  часть городского округа «Город Калининград», в мкр.  М. Борисово , общественно- деловая зона | | до 2025г. | | Характерист  ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.5 | |  | | Строительство  котельной восточного жилого района | | Мощностью  220 Гкал/ч | | Северо-восточная  часть городского округа «Город Калининград», территория проектируемых жилых районов ВЖР-1 и ВЖР-2, зона коммунально- складских объектов | | До 2035г. | | СЗЗ 300м.  (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.6 | |  | | Строительство  котельной  «Остров» | | Мощностью  32 Гкал/ч | | Центральная часть  городского округа  «Город Калининград», о. Октябрьский, зона коммунально- складских объектов | | До 2035г. | | Характерист  ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.7 | |  | Строительство  котельной в зоне действия РТС  «Цепрусс» | | Мощностью  30 Гкал/ч | | Западная часть  городского округа  «Город Калининград», в районе  ул. Ручейная, зона производственных объектов | | До 2035г. | | Характерист  ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.8 | |  | Строительство  котельной для теплоснабжения объектов в границах ул. Б. Окружная -  шос. Люблинское | | Мощностью  30 Гкал/ч | | Северо-западная  часть городского округа «Город Калининград», территория в границах ул. Б. Окружная -  шос. Люблинское, прочие зоны (Пр) | | До 2035г. | | Характерист  ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.9 | |  | Строительство котельной в северо-восточной части городского округа «Город Калининград» | | Мощностью  11,0 МВт | | Северо-восточная часть городского округа «Город Калининград», в границах  ул. А.Невского -  ул. Артиллерийска я, по ул. Арсенальная, зона объектов инженерной инфраструктуры | | до 2025г. | | Характерист ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.10 | |  | Строительство  котельной в северо-восточной части городского округа «Город Калининград» | | Мощностью  5,9 МВт | | Северо-восточная  часть городского округа «Город Калининград», в границах  ул А.Невского -  ул. Артиллерийска я, по ул. Арсенальная, зона объектов инженерной инфраструктуры | | до 2025г. | | Характерист  ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.11 | |  | Строительство газовой котельной в западной части городского округа  «Город Калининград» в районе  ул. Ручейная | | Мощность установить проектом | | Западная часть городского округа  «Город  Калининград» в районе  ул. Ручейная, земельный участок с кадастровым номером  39:15:111402:266 | | до 2025г. | | Характерист ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |
| 2.12 | |  | Строительство газовой котельной по ул. Берестяной | | Мощность установить проектом | | Западная часть городского округа  «Город  Калининград», мкр. А. Космодемьянского, земельный участок с кадастровым номером 39:15:110630:572 | | 2019-2020 гг. | | Характерист ики СЗЗ определить проектом (п.7.1.10. СанПиН  1200) | |

5. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере дождевой канализации перечислены в таблице 5 настоящей главы.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
| 1. | Очистные сооружения | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (водовыпускные блоки) | 123 ед. | В границах городского округа «Город Калининград»», зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона смешанной и общественно-деловой застройки, общественно-деловая зона, зона производственных объектов, коммунально-складская зона, Зона инженерной инфраструктуры, зона объектов транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона городских лесов и иных озелененных территорий, зона зелёных насаждений специального  назначения, прочие зоны (Пр), | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |
| 2. | Магистральные сети | Строительство дождевой канализации | Протяженностью 218,1 км | В границах городского округа «Город Калининград» | До 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территории определить проектом |

6. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере автомобильных дорог и искусственных сооружений перечислены в таблице 6 настоящей главы.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
|  | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на дорогах в границах городского округа | Строительство пешеходного моста через  р. Новая Преголя | протяжённость 120 м., ширина не менее 14,0 м | г. Калининград, створ Литовского вала | 2019-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного моста через р. Старая Преголя | протяжённость 210 м., ширина не менее 22,5 м | г. Калининград, створ проезда Дзержинского | 2019-2025г | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пешеходного моста через р. Старая Преголя | протяжённость 180 м., ширина не менее 14,0 м | г. Калининград, створ просп. Калинина | 2019-2035г | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пешеходного моста через р. Новая Преголя | протяжённость 70 м., ширина не менее 14,0 м | г. Калининград, около Дворца Спорта | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция бывшего железнодорожного моста под пешеходное движение | определить проектом | г. Калининград, акватория р. Преголя у музея Мирового океана | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечного | определить проектом | г. Калининград, остров Октябрьский | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под пл. Василевского | протяжённость 280 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство надземного пешеходного перехода через Московский проспект, соединяющего ул. Зарайскую, наб. Адм. Трибуца, наб. Ген. Карбышева | определить проектом | г. Калининград, общественно-деловая зона, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями в составе транспортно-пересадочного узла «Северо-Запад» | протяжённость 100 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями в составе транспортно-пересадочного узла «Северный» | протяжённость 100 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пересечения в двух уровнях ул. Суворова и Калининградского шоссе | определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция железнодорожного путепровода (прокола) в створе ул. Иркутской | определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автомобильно-трамвайного путепровода по ул. Киевской через железнодорожные пути станции Калининград | протяжённость 180 м., ширина не менее 18,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство комплекса виадуков над путями станции Калининград (Южный виадук) | суммарная протяжённость с подъездами с учётом разветвления 1300 м., ширина 5,5 – 15,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного моста через р. Преголю с комплексом предмостных сооружений и пересечений в створе ул. Железнодорожная и Генерала Буткова | протяжённость 570 м., ширина не менее 22,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры, зона акваторий водных объектов | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под пересечением ул.Фрунзе и ул. 9 апреля | протяжённость 280 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под пересечением Московского проспекта и ул.Грига | протяжённость 60 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под пересечением Ленинского проспекта и ул.Шевченко | протяжённость 80 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под пересечением Гвардейского проспекта и ул. Театральной | протяжённость 60 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под пересечением Ленинского проспекта и ул. Театральной | протяжённость 30 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под ул. Емельянова и железнодорожными путями в составе транспортно-пересадочного узла «Московский рынок» | протяжённость 100 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подземного пешеходного перехода под проезжей частью и железнодорожными путями в составе транспортно-пересадочного узла «Брусничная» | протяжённость 100 м., ширину определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пешеходного моста через р. Старая Преголя | протяжённость 70 м., ширина не менее 14,0 м | г. Калининград, Старопрегольская набережная | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пешеходного моста через р. Новая Преголя | протяжённость 40 м., ширина не менее 14,0 м | г. Калининград, в районе Центральной площади | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Багратионовск | протяжённость 210 м., ширина не менее 17,0 м | г. Калининград, в створе проектируемой магистрали севернее ул. Муромской | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Багратионовск | протяжённость 120 м., ширина не менее 17,0 м | г. Калининград, в створе ул. Б.Окружной | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Балтийск | протяжённость 100 м., ширина не менее 10,0 м | г. Калининград, в створе ул. Магнитогорской | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Балтийск | протяжённость 200 м., ширина не менее 10,0 м | г. Калининград, восточнее платформы «13-ый км.» | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пересечения в двух уровнях ул. Б. Окружной и ул. Аллея Смелых | определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пересечения в двух уровнях Северного обхода и проектируемого продолжения ул. Маршала Борзова | протяжённость 90 м., ширина не менее 15,0 м | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пересечения в двух уровнях ул. Толстикова и ул. Б. Окружной | протяжённость 80 м., ширина 15,0 м | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Переславское | протяжённость 110 м., ширина не менее 10,0 м | г. Калининград, в створе ул. Докука | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Переславское | протяжённость 160 м., ширина не менее 17,0 м | г. Калининград, в створе ул. Окуловская и Елизаветинская | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Зеленоградск | протяжённость 120 м., ширина не менее 10,0 м | г. Калининград, в створе 4-ая Окружная | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Черняховск | протяжённость 70 м., ширина 15,0 м | г. Калининград, в створе ул. Энергетиков | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного моста через р. Преголю | протяжённость 520 м., ширина 18,0 м | г. Калининград, в створе проектируемой Западной проммагистрали | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пешеходного моста через реку Старая Преголя | протяжённость 100 м., ширина 10,0 м | г. Калининград, в створе проектируемой улицы около Восточной эстакады | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя | протяжённость 100 м., ширина 12,0 м | г. Калининград, в створе ул. Грига | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного моста над Питьевым каналом | протяжённость 60 м., ширина 12,0 м | г. Калининград, в створе ул. Спортивная | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство двух путепроводов (проколов) под железнодорожными путями в парке Победы | Протяжённость каждого путепровода 20м., прочее определить проектом | г. Калининград, соединительная улица между ул. Генерала Буткова и проектируемой Велосипедной дорогой | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода в районе мкр. Совхозный | Протяжённость (пролёт) 60,0 м., ширина 13,5 м | г. Калининград,  в створе проектируемой дороги нового жилого района и продолжения ул. Полярной | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство пересечения между Велосипедной дорогой и соединительной улицей с ул. Генерала Буткова | определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Мамоново | протяжённость 100 м., ширина не менее 17,0 м | г. Калининград,  в створе с ул. Окружной | 2026-2035гг | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути линии Калининград - Мамоново | протяжённость 150 м., ширина не менее 22,0 м | г. Калининград,  в створе с проектируемым продолжением ул.  Интернациональная | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через подъездные железнодорожные пути от линии Калининград – Мамоново | протяжённость 20 м., ширина не менее 22,0 м | г. Калининград,  в створе с проектируемым продолжением ул.  Интернациональная | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через подъездные пути в районе перспективного порта | протяжённость 120 м., ширина 15,0 м | г. Калининград,  в створе проектируемой Западной проммагистрали | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через подъездные пути в районе пер. Качалова | протяжённость 20 м., ширина 15,0 м | г. Калининград,  в створе с ул.  Суворова | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство автодорожного путепровода через подъездные пути в районе озера Ворошиловское | протяжённость 60 м., ширина не менее 12,0 м | г. Калининград,  в створе с проектируемым продолжением ул.  Портовая | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство надземного велосипедно-пешеходного перехода над Балтийским шоссе в районе озера Пелавского | протяжённость 60 м., ширина 6,0 м | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Реконструкция пешеходного моста через пруд Нижний в районе БФУ им. И.Канта | Существующие характеристики | г. Калининград, акватория Нижнего пруда | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Магистральные улицы и дороги в границах населенного пункта | Реконструкция улицы Аллея Смелых от ул.  Дзержинского до ул.  Б.Окружной | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 4,50 км. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2018 | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы от ул. Большая Окружная до Люблинского шоссе | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 3,76 км. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2018 | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Артиллерийской | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 0,65 км. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2018 | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция ул. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 0,95 км. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2018 | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Олега Кошевого на отрезке от ул. Батальной до ул. Судостроительной | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяжённость 0,34 км | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2018 | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство транспортного узла в границах улиц М. Цветаевой - ул. И. Франко - ул. Платова - ул. 3-я Б.  Окружная в г. Калининграде | магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные, протяжённость 2,93 км, ширина пр.ч. 7,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2018 | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство ул.  Согласия | магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная, протяжённость 0,63 км, ширина пр.ч. 15,0 м | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Украинская в комплексе с двумя пересечениями кольцевого типа | магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная, протяжённость 0,52 км, ширина пр.ч. 15,0 м  ширина кр.л. 45,0 м | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Ломоносова | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяжённость 1,35 км., ширина пр.ч. 7,0-10,5 м.,  ширина кр.л. от 18,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Лейтенанта Катина | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяжённость 2,10 км., ширина пр.ч. 7,0-10,5 м.,  ширина кр.л. от 14,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Суздальской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяжённость 1,10 км, ширина пр.ч. 7,0 м | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Фрунзе в комплексе с одноуровневым пересечением кольцевого типа с ул. Гагарина в районе «Королевских ворот» | магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная, протяжённость 0,89 км. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Черняховского | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 0,84 км., ширина пр.ч. 7,0+7,0м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция пер. Камского | улица в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах), протяжённость 0,21 км., ширина пр.ч. 7,0м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство магистральных улиц на острове Октябрьский | магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные, протяжённость 4,10 км. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Флотская | магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная, протяжённость 0,88 км., ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Закатная | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 1,60 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Юношеской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,3 км., ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Ракитной | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,5 км., ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Гаражной | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,71 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Велосипедная дорога | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения  протяжённость 2,03 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство Западной проммагистрали в левобережной части города | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения  протяжённость 1,32 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство Западной проммагистрали в правобережной части города | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 1,15 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция переулка 2-го Трамвайного | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 0,56 км., ширина пр.ч. 6,0+14,0+6,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Инженерной | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 0,38 км., ширина пр.ч. 12 - 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Киевской | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 0,38 км., ширина пр.ч. 12 - 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Толстикова на отрезке от ул. Судостроительная до ул. Интернациональная | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 1,26 км., ширина пр.ч. 15,0 м. + трам. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Толстикова на отрезке от ул. Интернациональная до ул. Понартской | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 0,78 км., ширина пр.ч. 15,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Интернациональной на отрезке от ул. Печатная до ул. Аллея Смелых | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 2,85 км., ширина пр.ч. 7,0 + 7,0 + трам. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Машиностроительной | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 1,16 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция ул. Б. Окружная (от ул. Суворова до ул. Камской) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 2,04 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Островского (на участке от ул. Гайдара до ул. Тельмана) и ул.Гайдара (от ул.Горького до ул.Озёрная) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 1,75 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство переулка 3-его Ржевского с продолжением | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,51 км., ширина пр.ч. 7,0 ÷ 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Айвазовского, улицы Пархоменко | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,69 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство продолжения проезда Дзержинского на Октябрьский остров | магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная протяжённость 1,30 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Иркутской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,78 км., ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство продолжения улицы Иркутской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,94 км., ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы от улицы Б. Окружная до улицы Лукашова | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,49 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Лукашова | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,2 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Понартской от Аллеи Смелых до проектируемой ул. Ген. Толстикова | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,22 км., ширина пр.ч. 10,5 – 14,0м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы  О. Кошевого (между ул. Н. Карамзина и Понартской) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,46 км., ширина пр.ч. 7,0+трам. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Железнодорожной | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 0,56 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Дзержинского | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 4,77 км., ширина пр.ч. 10,5-14,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция Ленинского проспекта (между улицей Черняховского и улицей Театральной) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 0,32 км., ширина пр.ч. 14,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Суздальской (от продолжения ул. Юбилейной до Московского проспекта) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,82 км., ширина пр.ч. 7,0+7,0м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция проспекта Гвардейского (от ул. Горной до пр. Мира) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 0,78 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Каштановая аллея (от проспекта Победы до Велосипедной дороги) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,35 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство объезда в мкр. А. Космодемьянского от ул. Магнитогорская до Балтийского шоссе | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная  протяжённость 1,43 км., ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция проспекта Советского (от ул. Красной до Окружной) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 2,56 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство соединения улицы Украинской и ул. Горького | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,37 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Горького (от ул. Гайдара до Окружной) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённость 3,09 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы 1-ая Окружная (от ул. Полярная до Советского пр-та) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 4,5 км., ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы 3-я Окружная | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,18 км., ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Богатырской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,99 км., ширина пр.ч. 7м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы  М. Лесная в пределах парка Макса Ашмана | Парковая дорога, протяжённость 0,95 км., ширина пр.ч. 6 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улиц Закатной, Счастливой | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,84 км., ширина пр.ч. 7,0 – 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улиц Арсенальной, Еловая аллея | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,51 км., ширина пр.ч. 10,5 - 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Орудийной | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,39 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Юбилейной (продолжение) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,94 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Денисова | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,67 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Менделеева (от пр-та Мира до ул. Катина) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,98 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019-2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство Западной проммагистрали | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 3,23 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Интернациональной (от улицы Печатной до улицы Камской) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 0,7 км., ширина пр.ч. 15,0 + трам. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Интернациональной (от ж.д. Калининград – Мамоново до Западной проммагистрали) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 2,73 км., ширина пр.ч. 15,0 + трам. (частично) | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Толстикова (от улицы Понартской до улицы Б. Окружная) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 0,59 км., ширина пр.ч. 15 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство ответвления от ул. Велосипедная дорога к ул. Ген. Буткова | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, Протяжённость 0,7 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство новой широтной магистрали – продолжения Восточной эстакады | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 1,7 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Окружной (от Аллеи Смелых до ул. Дзержинского) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 1,78 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство подъезда от Восточной эстакады к Северному обходу г.Калининграда | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 1,93 км., ширина пр.ч.14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство продолжения ул. Маршала Борзова | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 2,71 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция ул. Маршала Борзова | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 0,69 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство продолжения улицы Горького до дороги на Светлогорск | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 4,32 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция Мамоновского шоссе (в границах городского округа) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 6,48 км., ширина пр.ч. 7,0+3,0+7,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Камской (от ул. А. Суворова до ул. Киевской) | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 0,40 км., ширина пр.ч. 15,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция Люблинского шоссе | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость 4,65 км., ширина пр.ч. 7,0-10,5 м | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство магистральной сети нового жилого района («Автотор») | магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные, протяжённость 9,12 км., ширина пр.ч. 10,5 и 14,0м | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство продолжения улицы Магнитогорской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,27 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство объезда в мкр. А. Космодемьянского | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 2,11 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Сызранской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 3,48 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Полярной (продолжение) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,49 км., ширина пр.ч. 14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Херсонской с выходом на ул. 1-ая Окружная | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,92 км., ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы 4-ой Окружной | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,12 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Еловая аллея (от ул. Артиллерийская до ул. Старшины Дадаева) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,30 км., ширина пр.ч. 10,5 -14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Еловая аллея (от ул. Старшины Дадаева до ул. Куйбышева) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,49 км., ширина пр.ч. 10,5 -14 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улиц Чувашской и Малоярославской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,13 км., ширина пр.ч. 7 - 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улиц Чувашской и Малоярославской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,3 км., ширина пр.ч. 7 - 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство продолжения улиц Ялтинской и Кутаисской | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная  протяжённость 3,14 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство участков улиц Яблочная и Запорожская | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,25 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Баженова | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,97 км., ширина пр.ч. 7,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Реконструкция улицы Акварельной | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,78 км., ширина пр.ч. 7 – 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство продолжения улицы И. Земнухова | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,54 км., ширина пр.ч. 7,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улицы Камской (продолжение вдоль ж.д. Калининград – Мамоново) | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 1,6 км., ширина пр.ч. 7 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство магистрали в Юго-Западном жилом районе | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённость 0,89 км., ширина пр.ч. 14,0 + трам. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Иные объекты улично-дорожной сети | Строительство улиц в жилой застройке в районах жилищного строительства | улицы в жилой застройке, протяжённость 21,38 км.  ширина пр.ч. 6,0÷7,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.2 – |  | Реконструкция улиц Батальная (на участке от ул. У. Громовой до ул. О. Кошевого) и Псковская | улица в жилой застройке | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026-2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.3 |  | Строительство улиц в жилой застройке в районах жилищного строительства | улицы в жилой застройке, протяжённость 46,85 км.  ширина пр.ч. 6,0÷7,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство улиц в жилой застройке в районах жилищного строительства | улицы в жилой застройке, протяжённость 36,03 км.  ширина пр.ч. 6,0÷7,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.5 | Строительство улиц промышленных районов | улицы промышленных районов, протяжённость 16,30 км.  ширина пр.ч. 7,0÷10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.6 | Строительство улиц промышленных районов | улицы промышленных районов, протяжённость 6,08 км.  ширина пр.ч. 7,0÷10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.7 | Строительство магистральных велодорожек | улицы промышленных районов, протяжённость 50,8 км.  ширина пр.ч. 1,5 - 3,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.8 | Строительство магистральных велодорожек | велодорожки, велополосы протяжённость 54,0 км.  ширина пр.ч. 1,5 - 3,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.9 | Строительство магистральных велодорожек | велодорожки, велополосы протяжённость 54,0 км.  ширина пр.ч. 1,5 - 3,0 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.10 | Строительство одноуровневого пересечения кольцевого типа ул. Подполковника Емельянова и ул. Энергетиков | велодорожки, велополосы протяжённость 0,35 км.  ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.11 | Строительство одноуровневого пересечения кольцевого типа ул. А. Суворова – ул. Транспортной –  ул. Иркутской | протяжённость 0,30 км.  ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.12 | Строительство одноуровневого пересечения кольцевого типа ул. Транспортной и ул. Портовой | протяжённость 0,30 км.  ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.13 | Строительство одноуровневого пересечения кольцевого типа ул. Горького около военного городка | протяжённость 0,40 км.  ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.14 | Строительство одноуровневого пересечения кольцевого типа на ул. Горького | протяжённость 0,50 км.  ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.15 | Строительство одноуровневого пересечения кольцевого типа ул. Б. Окружной и ул. Камской | протяжённость 0,25 км.  ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.16 | Строительство одноуровневого пересечения кольцевого типа ул. Б. Окружной и ул. Печатной | протяжённость 0,35 км.  ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.17 | Строительство одноуровневого пересечения кольцевого типа ул. Б. Окружной и ул. Коммунистической | протяжённость 0,30 км.  ширина пр.ч. 10,5 м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.18 |  | Реконструкция улицы Профессора Баранова (между площадью Победы и улицей Горького) под пешеходную зону | протяжённость 0,36 км. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.19 | Реконструкция улицы Профессора Баранова (между улицами Горького и Пролетарской) с уменьшением сечения проезда | протяжённость 0,40 км., ширина проезжей части не более 7,0м. | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.20 | Реконструкция улицы Грекова (между улицей Кронштадтской и проспектом Мира) под пешеходную зону | протяжённость 0,30 км | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |

7. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере транспортного обслуживания перечислены в таблице 7 настоящей главы.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
|  | Объекты городского железнодорожного транспорта | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Северо-Запад» | Протяжённость платформы 150 м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Елизаветинская» («Стадион») | Протяжённость платформы 150 м., подземный пешеходный переход протяжённостью около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Улица Нарвская» | Протяжённость платформы 150 м., подземный пешеходный переход протяжённостью около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Московский рынок» | Протяжённость платформы 150 м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Улица Александра Невского» | Протяжённость платформы 150 м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Светлогорская» | Протяжённость платформы 150 м., надземный пешеходный переход пролётом около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Улица Островского» | Протяжённость платформы 150 м., подземный пешеходный переход протяжённостью около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Ботаническая» | Протяжённость платформы 150 м., подземный пешеходный переход протяжённостью около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Аллея Смелых» | Протяжённость платформы 150 м., надземный пешеходный переход пролётом около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Юго-Восток» | Протяжённость платформы 150 м., надземный пешеходный переход пролётом около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Юго-Запад» | Протяжённость платформы 150 м., надземный пешеходный переход пролётом около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Брусничная» | Протяжённость платформы 150 м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Магнитогорская» | Протяжённость платформы 150 м., надземный пешеходный переход пролётом около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Набережная» | Протяжённость платформы 150 м., подземный пешеходный переход протяжённостью около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Парк Победы» | Протяжённость платформы 150 м., надземный пешеходный переход пролётом около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Менделеевская» | Протяжённость платформы 150 м., подземный пешеходный переход протяжённостью около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Окружная» | Протяжённость платформы 150 м., подземный пешеходный переход протяжённостью около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Строительство остановочной площадки городской железной дороги «Камская» | Протяжённость платформы 150 м., подземный пешеходный переход протяжённостью около 20м. | г. Калининград, зона объектов транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом (п.2.6. СанПиН 1200) |
|  | Объекты водного пассажирского транспорта | Строительство центрального терминала водного пассажирского транспорта | Определить проектом | г. Калининград, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта в районе наб. Адмирала Трибуца | Определить проектом | г. Калининград, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р.Старая Преголя у планируемого стадиона | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р.Старая Преголя у проектируемого автодорожного моста в створе проезда Дзержинсокго | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на левом берегу р.Старая Преголя в районе ул. Багратиона | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р.Старая Преголя в районе ул. Октябрьская | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на левом берегу р.Новая Преголя в районе наб. Генерала Карбышева | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя в районе ул. Октябрьская | Определить проектом | г. Калининград, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя на о-ве Канта | Определить проектом | г. Калининград, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя в районе Центральной площади | Определить проектом | г. Калининград, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на левом берегу р. Преголя на о-ве Канта | Определить проектом | г. Калининград, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта в мкр. Прибрежном в районе ул. Береговая и Строительная | Определить проектом | г. Калининград, прочая зона | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя у мкр. Прегольского | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на левом берегу р. Преголя у Западной проммагистрали | Определить проектом | г. Калининград, прочая зона | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя у впадения ручья Лесного | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя по Правой набережной в районе пересечения с ул. Ручейной | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя по Правой набережной в районе пересечения с ул. Вагоностроительной | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя по Правой набережной в районе пересечения с ул. Магнитной | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя по ул. Маршала Баграмяна | Определить проектом | г. Калининград, общественно-деловая зона | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Преголя по набережной Петра Великого у музея океанографии | Определить проектом | г. Калининград, общественно-деловая зона | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на левом берегу р. Старая Преголя ниже створа пер. 3-ий Ржевский | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на левом берегу р. Старая Преголя в районе створа ул. Днепропетровской (в районе эллингов) | Определить проектом | г. Калининград, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Старая Преголя в районе проектируемого аквапарка на о-ве Октябрьский | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на левом берегу р. Старая Преголя о. Октябрьский | Определить проектом | г. Калининград, прочая зона | 2026 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на левом берегу р. Новая Преголя в районе ТПУ «Стадион» | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Новая Преголя в районе Восточной эстакады | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на правом берегу р. Новая Преголя в районе впадения ручья Литовский | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Строительство причала водного пассажирского транспорта на левом берегу р. Новая Преголя в районе пешеходного моста в створе Литовского вала | Определить проектом | г. Калининград, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Объекты трамвайного транспорта | Реконструкция трамвайных путей по ул. Пролетарской и Тельмана под экскурсионное движение | Протяжённость 2,56 км. | г. Калининград, ул. Пролетарская, Тельмана | до 2019г. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98 |
|  | Реконструкция трамвайных путей по пр. Победы под экскурсионное движение | Протяжённость 0,90 км. | г. Калининград, пр. Победы | до 2019г. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98 |
|  | Строительство трамвайной линии по Тополиной аллее | Протяжённость 0,68 км. | г. Калининград, ул. Тополиная аллея | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98 |
|  | Строительство Южной трамвайной линии | Общая протяжённость 9,60 км | г. Калининград,  ул. Киевская, ул. Инженерная, ул. Толстикова, ул. Интернациональная, ул. О.Кошевого | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98 |
|  | Строительство трамвайной линии с разворотным кольцом около ТПУ «Московский рынок» | Общая протяжённость 14,09 км | г. Калининград, Солнечный бульвар, Восточная эстакада, ул. Дзержинского | 2019 – 2025гг. | Для разворотного кольца СЗЗ 50м.,(п.7.1.12. СанПиН 1200), для линии – определить по СП 98 |
|  | Строительство разворотного кольца трамвая с обустройством диспетчерского пункта | Определить проектом | г. Калининград, район пересечения ул. Аллея Смелых и Понартская | 2019 – 2025гг. | СЗЗ 50м.,(п.7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Строительство тяговой подстанции трамвая на о-ве Октябрьском | Определить проектом | г. Калининград, зона объектов коммунальной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
|  | Строительство тяговой подстанции трамвая в Южном планировочном районе | Определить проектом | г. Калининград, зона объектов коммунальной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, общественно-деловая зона | 2019 – 2025гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
|  | Строительство Юго-Западной трамвайной линии | Протяжённость 9,42 км. | г. Калининград, продолжение ул. Интернациональная, далее до ТПУ «Юго-Запад» | 2026 – 2035гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98 |
|  | Строительство тяговой подстанции трамвая в Юго-Западном планировочном районе | Определить проектом | г. Калининград, зона объектов коммунальной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | 2026 – 2035гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
|  | Объекты троллейбусного транспорта | Строительство троллейбусной линии по Второму эстакадному мосту и ул. Ал-дра Невского в комплексе с тяговой подстанцией | Протяжённость 18,10 км. | г. Калининград,  ул. 9 апреля,  ул. А. Невского, ул. Черняховского, ул. Краснокаменная, ул. Арсенальная | 2019 – 2025гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
|  | Строительство троллейбусной линии в Южном районе | Протяжённость 4,20 км. | г. Калининград, ул. Громовой, ул. Понартская | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98 |
|  | Строительство троллейбусной линии в Юго-Восточном районе в комплексе с тяговой подстанцией | Протяжённость 4,20 км. | г. Калининград, ул. Емельянова, проект. улица параллельно ул. Энергетиков | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98, от разворотной площадки 50м., (п.7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Строительство троллейбусной линии в Северном районе в комплексе с тяговой подстанцией | Протяжённость 8,40 км. | г. Калининград, ул. Гайдара, ул. Согласия, ул. Украинская, ул. Карла Маркса | 2019 – 2025гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98, от разворотной площадки 50м., (п.7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Строительство троллейбусной линии в Южном районе в комплексе с тяговой подстанцией | Протяжённость 6,34 км. | г. Калининград, ул. О.Кошевого, ул. Судостроительная/ ул. Машиностроитель-ная | 2026 – 2035гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98, от разворотной площадки 50м., (п.7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Строительство троллейбусной сети в Северо-Восточном и Восточном районах в комплексе с тяговой подстанцией | Протяжённость 11,66 км. | г. Калининград, ул. Малоярославская, ул. Молодой Гвардии, ул. Чувашская, ул. Денисова, ул. Флотская, ул. Куйбышева | 2026 – 2035гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98, от разворотной площадки 50м., (п.7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Строительство троллейбусной линии в Северном районе | Протяжённость 7,34 км. | г. Калининград, ул. Горького, ул. Украинская | 2026 – 2035гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98 |
|  | Строительство троллейбусной линии до ТПУ «Чкаловск» | Протяжённость 3,37 км. | г. Калининград,  пр-т Советский | 2026 – 2035гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98 |
|  | Строительство троллейбусной линии во 2-ой Западный планировочный район в комплексе с тяговой подстанцией | Протяжённость 9,88 км. | г. Калининград, продолжение проспекта Маршала Борзова | 2026 – 2035гг. | Характеристики сан. разрыва определить проектом по СП 98, от разворотной площадки 50м., (п.7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Парки общественного транспорта | Строительство троллейбусного депо | Вместимость 100 машин | г. Калининград, ул. Украинская  зона объектов транспортной инфраструктуры, | 2019 – 2025гг. | СЗЗ 100м. (п. 7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Строительство автобусного гаража | Вместимость 100 машин | г. Калининград, ул. Украинская,  зона объектов транспортной инфраструктуры | 2019 – 2025гг. | СЗЗ 100м. (п. 7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Строительство автобусного гаража | Вместимость 100 машин | г. Калининград, ул. Энергетиков,  зона объектов транспортной инфраструктуры | до 2025 | СЗЗ 100м. (п. 7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Строительство автобусного гаража с ремонтной базой | Вместимость 100 машин | г. Калининград, ул. Транспортная  зона объектов транспортной инфраструктуры, | до 2025 | СЗЗ 300м. (п. 7.1.12. СанПиН 1200) |
| 6.1. | Прочие объекты транспортного обслуживания | Строительство логистического центра | Определить проектом | г.Калининград, ул. Петрозаводская, зона объектов транспортной инфраструктуры | до 2035г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.2. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Центральный» с реконструкцией входящих в него объектов | Определить проектом | г.Калининград, пл. Победы, ул. Гаражная, Советский пр., зона объектов транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, общественно-деловая зона | 2019 – 2025 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.3. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Южный вокзал» с реконструкцией входящих в него объектов | Определить проектом | г.Калининград, ул. Железнодорожная, ул. Южновозкальная, зона объектов транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, общественно-деловая зона | 2019 – 2025 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.4. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Северный» | Определить проектом | г.Калининград, ул. А.Невского, ул. 4-ая Окружная, зона объектов транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | до 2019г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.5. |  | Строительство транспортно-пересадочного узла «Северо-Запад» | Определить проектом | г.Калининград, ул. Генерала Челнокова, ул. Украинская, ул. 2-ая Б. Окружная, зона объектов транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона | 2019 – 2025 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.6. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Аэродром» | Определить проектом | г.Калининград, ул. Молодой Гвардии, зона транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона | До 2019г. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.7. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Московский рынок» | Определить проектом | г.Калининград, ул. Подполковника Емельянова, зона объектов транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, общественно-деловая зона | 2019 – 2025 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.8. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Стадион» | Определить проектом | г.Калининград, проектируемые улицы на территории острова Октябрьского, зона транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона | 2019 – 2025 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.9. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Брусничная» | Определить проектом | г.Калининград, пр. Победы, ул. Галактическая, ул. Брусничная, зона транспортной инфраструктуры, общественно-деловая зона | 2019 – 2025 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.10. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Чкаловск» | Определить проектом | г.Калининград, продолжение Советского проспекта, зона объектов транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, общественно-деловая зона | 2026 - 2035 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.11. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Юго-Запад» | Определить проектом | г.Калининград, ул. Калиновая, проектируемое продолжение ул. Камской, зона объектов транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | 2026 - 2035 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.12. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Юго-Восток» | Определить проектом | г.Калининград, ул. Энергетиков,, зона объектов транспортной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры | 2026 - 2035 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.13. | Строительство транспортно-пересадочного узла «Аллея Смелых» | Определить проектом | г.Калининград, ул. Аллея Смелых, ул. Понартская, ул. О.Кошевого, зона транспортной инфраструктуры, общественно-деловая зона | 2026 - 2035 гг. | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.14. | Строительство подземной автостоянки | Определить проектом | г. Калининград, площадь Василевского, зона транспортной инфраструктуры, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | До 2035 г | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |
| 6.15. | Строительство многоуровневой перехватывающей автостоянки | Определить проектом | г. Калининград, пр. Московский, ул. Флотская, зона транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона, общественно-деловая зона | До 2035 г | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определить проектом |

8. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта перечислены в таблице 8 настоящей главы.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование**  **объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
|  | Спортивные комплексы, крытые арены, бассейны, стадионы и др. | Спортивный комплекс | Площадь участка - 2,81 га | г. Калининград, о.  Октябрьский, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивный комплекс | Площадь участка – 0,58 га | г. Калининград, Менделеево, ул. Золотистая, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивный комплекс | Площадь участка – 0,54 га | г. Калининград,  ул. Б. Окружная,  ул. Ряд Павленко, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | Площадь участка – 0,90 га | г. Калининград, Ул. Минометная, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | Площадь участка – 0,70 га | г. Калининград, ул. Арсенальная, проезд Ровный , зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | Площадь участка – 1,77 га | г. Калининград, ул. Дачная , зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивный комплекс | Площадь участка – 0,45 га | г. Калининград, ул.  О. Кошевого, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивный комплекс | Площадь участка – 1,40 га | г. Калининград,  ул. А. Суворова, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивный комплекс | Площадь участка – 3,20 га | г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой ареной | Площадь участка – 10,19 га | г. Калининград, ул. Энергетиков, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадь участка – 0,63 га | г. Калининград, ул. Дальневосточная, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадь участка – 2,15 га | г. Калининград, ул. Новгородская, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивный комплекс | Площадь участка – 0,46 га | г. Калининград, ул. Тихоокеанская, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | Площадь участка – 2,96 га | г. Калининград, ул.  Гавриленко, ул. Лейт. Калинина, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивный комплекс | Площадь участка – 2,02 га | г. Калининград, ул. Поморская, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивный комплекс | Площадь участка – 1,07 га | г. Калининград, ул. Летняя, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Встроенно-пристроенный | г. Калининград, ул. Аллея Смелых, зона застройки многоэтажными жилыми домами | До 2025г. | Определить проектом |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадь участка – 0,99 га | г. Калининград, восточнее ул. А. Суворова, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Спортивный комплекс | Площадь участка – 0,38 га | г. Калининград, ул. Белорусская, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном | Площадь участка – 5,8 га | г. Калининград, ул. Тихоокеанская, зона зона специализированной общественной застройки | 2030 г. | Определить проектом |
|  | База для занятий водными видами спорта | Площадь участка – 1,18 га | г. Калининград , на берегу озера Форелевое, зона зона специализированной общественной застройки | 2030 г. | Определить проектом |
|  | Центр гребных видов спорта | Площадь участка – 4,08 га | г. Калининград , на берегу озера Форелевое, зона зона специализированной общественной застройки | 2030 г. | Определить проектом |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадь участка – 8,87 га | г. Калининград, ул. Стрелецкая, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадь участка – 45,07 га | г. Калининград, ул. Украинская, зона зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер» | Площадь участка – 2,17 га | г. Калининград, проспект Мира. д. 134 , зона зона специализированной общественной застройки | 2018 г. | Определить проектом |
|  | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» | Площадь участка – 5,29 га | г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а, зона зона специализированной общественной застройки | 2018 г. | Определить проектом |
|  | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Красная Звезда» | Площадь участка – 4,21 га | г. Калининград, Московский проспект д. 171, зона зона специализированной общественной застройки | 2018 г. | Определить проектом |

9. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере образования перечислены в таблице 9 настоящей главы.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
|  | Дошкольные общеобразовательные организации | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. | г. Калининград, остров Октябрьский, зона смешанной и общественно-деловой застройки | 2018 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. | г. Калининград, остров Октябрьский, зона смешаннUfufhbyой и общественно-деловой застройки | 2018 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 120 мест. Площадь участка – 1,04 га | г. Калининград, ул. Баженова, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 120 мест. Площадь участка – 0,62 га | г. Калининград, ул. Летняя, зона специализированной общественной застройки | 2018-2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 220 мест. Площадь участка – 0,74 га | г. Калининград, Зеленое, на пересечении  ул. Б. Окружная 1-я и ул. Серж. Мишина, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 115 мест. Площадь участка – 1,01 га | г. Калининград,  пр. Победы, рядом с пересечением с  Б. Окружной 1-й, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 100 мест. Площадь участка – 0,4 га | г. Калининград, ул. Золотистая, пересечение с  ул. Трудовая, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 80 мест. Площадь участка – 0,25 га | г. Калининград,  ул. Флоренского, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 280 мест. Площадь участка – 1,01 га | г. Калининград,  ул. Соколиная, пересечение с ул. Кировоградской, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 1,2 га | г. Калининград, мкр. Совхозный, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 280 мест. Площадь участка – 0,98 га | г. Калининград,  ул. Ген. Челнокова, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение, начальная школа | Вместимость 150 мест. Площадь участка – 0,73 га | г. Калининград,  ул. Р. Люксембург, зона специализированной общественной застройки | 2018 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 0,85 га | г. Калининград,  ул. Согласия, ул. Б. Окружная 2-я, зона специализированной общественной застройки | 2015-2017 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 280 мест. Площадь участка – 0,99 га | г. Калининград,  ул. И. Франко, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 90 мест. Площадь участка – 0,36 га | г. Калининград,  ул. Минометная, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 25 мест. Площадь участка – 0,25 га | г. Калининград,  ул. Прицельная, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 110 мест. Площадь участка – 0,38 га | г. Калининград,  ул. Владимирская, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь составляет 0,93 га | г. Калининград,  ул. Ю. Костикова, зона специализированной общественной застройки | 2015-2017 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 70 мест. | г. Калининград,  ул. Ю. Гагарина, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 1,20 га | г. Калининград,  ул. Сурикова, зона специализированной общественной застройки | 2015-2017 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 170 мест. Площадь участка – 0,60 га | г. Калининград, Рижское, ул. Молодой гвардии, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 185 мест. Площадь участка – 0,85 га | г. Калининград, ул. Героя России Мариенко, зона специализированной общественной застройки | 2020-2021 гг | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 0,85 га | г. Калининград,  ул. Арсенальная, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 40 мест. | г. Калининград, ул. Артиллерийская. Встроенно-пристроенный, зона застройки многоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 40 мест. | г. Калининград,  ул. Артиллерийская. Встроенно-пристроенный, зона застройки многоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 40 мест. | г. Калининград,  ул. Артиллерийская. Встроенно-пристроенный , зона застройки многоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 320 мест. Площадь участка – 1,40 га | г. Калининград,  Ул. Флотская, зона специализированной общественной застройки | 2015-2017 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. Площадь участка – 2,33 га | г. Калининград,  ул. 3-го Белорусского фронта, зона специализированной общественной застройки | 2020-2021 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 90 мест. Площадь участка – 0,38 га | г. Калининград,  ул. Баженова, зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 280 мест. Площадь участка – 1,29 га | г. Калининград,  ул. Баженова, зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 100 мест. Площадь участка – 0,52 га | г. Калининград,  ул. М-ра Шорникова, зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 300 мест. Площадь участка – 0,35 га | г. Калининград,  бульвар С.Снегова, зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. Площадь участка – 0,62 га | г. Калининград,  ул. Окская, зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 260 мест. Площадь участка – 1,21 га | г. Калининград,  ул. Аллея Смелых, зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 100 мест. | г. Калининград,  ул. Аллея Смелых | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 225 мест. Площадь участка – 0,91 га | г. Калининград,  выше ул. Н. Карамзина, зона специализированной общественной застройки | 2019 г.. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 225 мест. Площадь участка – 1,12 га | г. Калининград,  Южный, ниже  ул. Флагманская, зона специализированной общественной застройки | До 2021 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 160 мест. Площадь участка – 1,21 га | г. Калининград,  Южный, ниже  ул. Понартская, зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 1,1 га | г. Калининград,  ул. Тихорецкая, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 200 мест. Площадь участка – 1,18 га | г. Калининград,  Летняя, зона специализированной общественной застройки | 2018 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. Площадь участка – 1,21 га | г. Калининград,  ул. Луганская, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 1,03 га. | г. Калининград, пер. А. Дубровиной, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 1,53 га | г. Калининград,  ул. Дзержинского, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 1,44 га | г. Калининград,  ул. Подп. Емельянова, зона специализированной общественной застройки | 2018 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 1,07 га | г. Калининград,  ул. Левитана , зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 225 мест. Площадь участка – 1,16 га | г. Калининград,  бул. Борисовский, зона специализированной общественной застройки | 202-2021 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 120 мест. Площадь участка - 1,17 га | г. Калининград,  ул. Ямская, зона застройки среднеэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 110 мест. Площадь участка – 0,53 га | г. Калининград,  в мкр.  Малое Борисово, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 190 мест. Площадь участка – 0,71 га | г. Калининград,  ул. Аллея Смелых, Дзержинского, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 90 мест. Площадь участка – 0,36 га | г. Калининград,  ул. К. Назаровой, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 225 мест. | г. Калининград,  ул. Новгородская, зона специализированной общественной застройки | До 2021г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 1,1 га | г. Калининград,  ул. Тихоокеанская, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 40 мест. Площадь участка – 0,22 га | г. Калининград,  ул. Хабаровская, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 160 мест. Площадь участка – 0,56 га | г. Калининград,  ул. Лукашова , зона застройки среднеэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Общая вместимость 70 мест. Площадь участка – 0,28 га | г. Калининград,  ул. Рабочая, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 185 мест. Площадь участка – 0,46 га | г. Калининград,  ул. Химическая, зона застройки малоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 120 мест. Площадь участка – 0,79 га | г. Калининград,  между ул. Славянской и пер. Сухумским,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 2,54 га | г. Калининград,  ул. Ст. Дадаева, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. Площадь участка – 1,24 га | г. Калининград,  восточнее ул. А. Суворова, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.60 | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест. | г. Калининград,  восточнее ул. А. Суворова, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.61 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость - 70 мест. Площадь участка – 0,40 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 1»,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.62 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость - 100 мест. Площадь участка – 0,90 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 2»,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.63 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость - 100 мест. Площадь участка – 0,28 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 3»,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.64 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость - 70 мест. Площадь участка – 0,83 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 4»,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.65 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость - 180 мест. Площадь участка – 0,63 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 5»,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.66 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость - 150 мест. Площадь участка – 0,51 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 1»,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.67 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость - 150 мест. Площадь участка – 0,53 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 1» ,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.68 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость - 150 мест. Площадь участка – 0,53 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.69 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость - 150 мест. Площадь участка – 0,45 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.70 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство нового корпуса, вместимость – 185 мест (60 в яслях) | г. Калининград, ул. Согласия, д. 32 | 2019 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.71 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство нового корпуса, вместимость – 88 мест | г. Калининград, ул. П. Морозова,  д. 7А | 2019 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.72 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство нового корпуса, вместимость – 80 мест | г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 3 | 2019 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.73 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство нового корпуса, вместимость – 90 мест | г. Калининград, ул. Орудийная, д. 30 | 2019 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.74 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство нового корпуса, вместимость – 185 мест | г. Калининград, ул. Коммунистическая | 2021 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.75 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Строительство нового корпуса, вместимость – 225 мест | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина – А.Невского | 2021 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.76 |  | Дошкольное образовательное учреждение | По заданию на проекетирование | г. Калининград, ул. Суздальская | 2020-2021 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.77 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Реконструкция здания муниципального автономного детского общеобразовательного учреждения детский сад  № 119 | г. Калининград, ул. Великолукская, д. 7,  зона специализированной общественной застройки | 2021 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.78 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимьсть – 125 мест | г. Калининград, ул. Бассейная,  зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.79 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимьсть – 120 мест | г. Калининград, ул. Кольцова,  зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.80 |  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимьсть – 150 мест | г. Калининград, ул. Барклая де Толли,  зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Общеобразовательные организации | Новый корпус начальной школы №72 | Вместимость 450 мест. На территории существующей школы | г. Калининград,  ул. Красная, 301, зона специализированной общественной застройки | 2019-2020 гг | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 650 мест. Площадь участка – 2,37 га | г. Калининград,  Зеленое,  ул. Болотная, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 650 мест. Площадь участка – 2,07 га | г. Калининград,  Лермонтово, рядом с ул. Соколиная, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Общеобразовательная школа по улице Рассветная в городе Калининграде | Вместимость 1725 мест. Площадь участка – 3,98 га | г. Калининград,  ул. Согласия, ул. Рассветная, зона специализированной общественной застройки | 2020-2021 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 450 мест. Площадь участка – 1,86 га | г. Калининград,  ул. Поселковая, ул. Пулеметная, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1000 мест. Площадь участка – 2,12 га | г. Калининград,  Севернее ул. М. Цветаевой, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1400 мест. Площадь участка – 4,07 га | г. Калининград, улица Героя России Мариенко, зона специализированной общественной застройки | До 2023-2024 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1100 мест. Площадь участка – 2,83 га | г. Калининград,  ул. Артиллерийская, зона специализированной общественной застройки | 2019-2020 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 784 мест. Площадь участка – 1,02 га | г. Калининград,  ул. Орудийная, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1600 мест. Площадь участка –3,11 га | г. Калининград,  ул. Малоярославская, ул. Молодой гвардии, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Общеобразовательная школа в Восточном жилом районе города Калининграда | Вместимость 1700 мест. Площадь участка – 6,01 га | г. Калининград,  ул. Аксакова, зона специализированной общественной застройки | 2020 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Общеобразовательная школа в Южном жилом районе города Калининграда | Вместимость 1400 мест. Площадь участка – 3,41 га | г. Калининград,  ул. Аллея Смелых, южнее ул. Понартская, зона специализированной общественной застройки | 2025 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1000 мест. | г. Калининград,  ул. Аллея Смелых,  зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1000 мест. Площадь участка – 2,44 га | г. Калининград, ул. Лаптевых, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1100 мест. Площадь участка – 5,27 га | г. Калининград,  восточнее ул. А. Суворова, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1100 мест. Площадь участка – 2,55 га | г. Калининград,  Юго-Восточный жилой район  (ул. Левитана), зона специализированной общественной застройки | 2023 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 360 мест. Площадь участка – 1,80 га | г. Калининград, мкр.  Малое Борисово, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Начальная школа-детский сад | Вместимость 350 мест. Площадь участка – 2,62 га | г. Калининград,  ул. Магнитогорская, зона специализированной общественной застройки | 2019 -2025гг | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 600 мест. Площадь участка – 3,52 га | г. Калининград,  ул. С. Лазо, ул. Дзержинского, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1000 мест. Площадь участка – 3,4 га | г. Калининград,  ул. М. Борзова, зона специализированной общественной застройки | 2022 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Начальная школа | Вместимость 50 мест. Площадь участка – 0,39 га | г. Калининград,  ул. Сеченова, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Новый корпус общеобразовательной школы №50 | Вместимость 900 мест. На территории существующей школы | г. Калининград,  ул. Каштановая аллея, 147, зона специализированной общественной застройки | 2020 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Новый корпус общеобразовательной школы №15 | Вместимость 1000 мест. На территории существующей школы | г. Калининград,  ул. Дзержинского, 163, зона специализированной общественной застройки | До 2019 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Новый корпус общеобразовательной школы №11 | Вместимость 500 мест. На территории существующей школы | г. Калининград, Ул. Мира, ул. Т. Кабилова, зона специализированной общественной застройки | 2020-2021 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 400 мест. | г. Калининград,  ул. Химическая,  зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2021-2022 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1000 мест. Площадь участка – 2,67 га | г. Калининград,  ул. Понартская, зона специализированной общественной застройки | 2018-2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1000 мест. Площадь участка – 2,17 га | г. Калининград,  ниже ул. Ялтинская, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1000 мест. Площадь участка – 3,69 га | г. Калининград,  ул. Ялтинская, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1120 мест. | г. Калининград,  остров Октябрьский | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость – 900мест.  Площадь участка – 2,49 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 2»,  зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость – 900мест.  Площадь участка – 2,10 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2» ,  зона специализированной общественной застройки | До 2035 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | По заданию на проектирвоание | г. Калининград,  ул. Суздальская | 2020-2021 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  |  | Средняя общеобразовательная школа | Строительство нового корпуса, вместимость – до 500 мест.  Площадь участка – 2,0896 га | г. Калининград,  ул. Летняя,  зона специализированной общественной застройки | 2022-2023 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Организация дополнительного образования детей (в том числе центры технического, эстетического творчества, детские оздоровительные организации) | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | Встроенно-пристроенное | г. Калининград,  ул. Портовая, ул. Железнодорожная, общественно-деловая зона | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | Площадь участка – 0,65 га | г. Калининград,  ул. Лейт. Катина, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | Встроенно-пристроенное | г. Калининград,  севернее ул. М. Цветаевой, зона застройки многоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | Встроенно-пристроенное | г. Калининград,  ул. У. Громовой, зона застройки многоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | Встроенно-пристроенное | г. Калининград,  пер. Ржевский 3-й, зона застройки малоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Молодежный клуб | Встроенно-пристроенное | г. Калининград,  пр-зд Андреевский 1-й, зона застройки среднеэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | Площадь участка – 0,31 га | г. Калининград,  ул. А. Толстого, зона специализированной общественной застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Многопрофильное учреждение дополнительного образования | Вместимость – 160 мест | г. Калининград,  ул. Минометная, зона специализированной общественной застройки | До 2035г | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Школа искусств | Встроенно-пристроенное | Город Калининград, Ул. Флотская, зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Дом детского творчества | Встроенно-пристроенное | Город Калининград, Ул. П. Панина, зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
|  | Школа искусств | Встроенно-пристроенное | Город Калининград, ул. Лукашова, зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |

10 Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере здравоохранения и социального обеспечения перечислены в таблице 10 настоящей главы.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
| 1.1 | Организации в сфере здравоохране ния | Хоспис | Вместимость  – 25 мест  Площадь участка – 1,8 га | г. Калининград, ул. Новгородская | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.2 |  | Учреждение  социальной защиты | Площадь  участка – 0,17 га | г. Калининград,  ул. А. Толстого, зона размещения объектов здравоохранения и социального назначения | До 2035г. | Не требуется  устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.3 | Учреждение  социальной защиты | Встроенно- пристроенны й | г. Калининград,  Ул. Суздальская , зона застройки многоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.4 | Учреждение  социальной защиты | Встроенно- пристроенны й | г. Калининград,  ул. Согласия, зона смешанного функциональног  о назначения | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.5 | Учреждение  социальной защиты | Встроенно- пристроенны й | г. Калининград,  ул. Ген. Толстикова, зона застройки многоэтажными  жилыми домами | о 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |

11. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере культуры и искусства перечислены в таблице 11 настоящей главы

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
| 1.1 | Музеи | Музей | Площадь участка – 7,46 га | г. Калининград,  ул. Б. Окружная, общественно-деловая зона | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 1.2 | Реконструкция трамвайного депо в музей | Площадь участка –2,15 га | г. Калининград,  ул. Магнитная, общественно-деловая зона | 2019-2025 гг. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.1 | Концертные и выставочные залы | Выставочный комплекс | Площадь участка – 3,65 га | г. Калининград,  ул. Б. Окружная, общественно-деловая зона | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.2 | Картинная галерея | Площадь участка – 2,80 га | г. Калининград,  ул. А. Суворова –  ул. Иркутская, общественно-деловая зона | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.1 | Клубы | Учреждение клубного типа | Встроенно-пристроенное | Город Калининград, ул. Заводская,  зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 4.1 | Библиотеки | Библиотека | Встроенно-пристроенная | Город Калининград, ул. Заводская,  зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 4.2 | Библиотека | Встроенно-пристроенная | Город Калининград, ул. Новгородская, зона застройки многоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 4.3 | Библиотека | Встроенно-пристроенная | Город Калининград, ул. Флотская,  зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 4.4 | Библиотека | Встроенно-пристроенная | Город Калининград, ул. П. Панина,  зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 4.5 | Библиотека | Встроенно-пристроенная | Город Калининград, ул. Лукашова,  зона смешанной и общественно-деловой застройки | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 5.1 | Цирки | Цирк | 1500 мест  Площадь участка – 2,40 га | Город Калининград , просп. Калинина | 2030 г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |

12. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере коммунально-бытового обслуживания перечислены в таблице 12 настоящей главы

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характерист ики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очереднос ть строительс тва** | **Характерист ики зон с особыми условиями использова ния территории** |
| 1.1 | Муниципальные бани | Баня | Мощностью на 50 мест | г. Калининград, в районе ул. Гагарина и пер. Дружный, зона застройки индивидуальны ми жилыми домами | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 1.2 | Баня | Мощностью на 100 мест | г. Калининград, в районе ул. Согласия и ул. 2-я Б. Окружная, зона смешанного  функциональног о назначения | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 1.3 | Баня | Мощностью на 100 мест | г. Калининград,  в восточной части города ул. Баженова, зона застройки  многоэтажными жилыми домами | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 2.1 | Рынки,  сельскохозяйственные рынки | Универсальный рынок | Торговой площадью до 2500м², Площадь участка –  2,45 га | г. Калининград,  ул. Генерала Челнокова, зона размещения объектов торговли | До 2035г. | СЗЗ 50м.  (п.7.1.12. СанПиН  1200) |
| 2.2 | Рынок | Торговой площадью до 1200м², Площадь участка –  1,16 га | г. Калининград,  ул. Молодой гвардии, зона размещения объектов торговли | До 2035г. | СЗЗ 50м.  (п.7.1.12. СанПиН  1200) |
| 2.3 |  | Рынок | Торговой площадью до 600м², Площадь участка – 0,96 га | г. Калининград,  восточнее  ул. Суворова , зона коммунально- складских объектов | До 2035г. | СЗЗ 50м.  (п.7.1.12. СанПиН  1200) |
| 2.4 | Рынок | Торговой площадью до 2200м², Площадь участка – 2,2 га | г. Калининград,  ул. Энергетиков, зона коммунально- складских объектов | До 2035г. | СЗЗ 50м.  (п.7.1.12. СанПиН  1200) |
| 3.1 | Парки, скверы,  бульвары, набережные, пляжи аквапарки | Парк | Создание зоны отдыха. Площадь участка –  11,5 га | г. Калининград, Московский район (ул. Аллея Смелых - р. Товарной), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.2 | Парк | Создание парковой зоны. Площадь участка –  21,5 га | г. Калининград, вдоль ручья Воздушного , зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.3 | Сквер | Благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,4 га | г. Калининград, в районе Королевских ворот, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.4 | Парк | Благоустрой ство парковой зоны. Площадь участка –  15,9 га | г. Калининград, по ул. Дм. Донского –  ул. Велосипедная Дорога, зона городских парков, скверов,  садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
|  |
| 3.5 | Парк | Благоустрой ство парковой зоны. Площадь участка – 2,0 га | г. Калининград, по ул. Ракитной - ул. Партизанско й, зона  городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.6 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны в районе объекта историко- культурного наследия - форта N 3 "Король Фридрих III" Площадь участка – 2,6 га | г. Калининград, В районе форта N 3 "Король Фридрих III", зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.7 | Парк | Благоустрой ство территории. Площадь участка – 6,2 га | г. Калининград, территория, прилегающая к пруду  «Нижнему», зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.8 | Сквер | Благоустрой ство сквера. Площадь участка – 1,1 га | г. Калининград, пр. Ленинский, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.9 | Сквер | Благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,3 га | г. Калининград, ул. Лукашова, зона городских парков, скверов, садов,  бульваров,  набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями  исп. тер-рии |
|  |
| 3.10 | Сквер | Благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,7 га | г. Калининград, ул. Аллея Смелых, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.11 | Сквер | Благоустрой ство сквера. Площадь участка – 1,4 га | г. Калининград, ул. Тельмана – ул. А. Невского , зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.12 | Сквер | Благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,2 га | г. Калининград, пр. Советский, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.13 | Сквер | Благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,2 га | г. Калининград, пр. Советский, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | до 2019г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.14 | Парк | Организаци я парка. Площадь участка – 3,0 га | г. Калининград, ул. Химическая | 2018-2025 гг. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.15 | Парк | Организаци я парка. Площадь участка – 9,8 га | г. Калининград, в районе форта  №4  «Гнейзенау», зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.16 |  | Сквер | Создание сквера. Площадь участка – 1,2 га | г. Калининград, в новом жилом районе,  ул. Горького , зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.17 | Сквер | Создание сквера. Площадь участка – 0,8 га | г. Калининград, в новом жилом районе ул. М. Цветаевой | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.18 | Сквер | Создание сквера. Площадь участка – 0,9 га | г. Калининград, в новом жилом районе, в районе  ул. И. Франко, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.19 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны. Площадь участка – 4,83 га | г. Калининград, в новом жилом районе ниже  ул. Ялтинская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.20 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны. Площадь участка – 17,7 га | г. Калининград, в новом жилом районе ул. Б. Окружная, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.21 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 3,2 га | г. Калининград, мкр. Совхозный, вдоль  ул. Б.Окружная, зона городских парков, скверов, садов,  бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.22 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 4,59 га | г. Калининград в районе Чайковское, южнее  ул. А. Матросова  , зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.23 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 7,51 га | г. Калининград в районе Чайковское, по ул. К. Заслонова  – ул. Кремлевская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.24 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 3,73 га | г. Калининград, в районе  ул. Б.Окружная – Аллея Смелых, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.25 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 8,02 га | г. Калининград, в районе  ул. Володарског о - Новинская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.26 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 3,2 га | г. Калининград,  в районе нового стадиона к ЧМ остров Октябрьский, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.27 |  | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка –  10,6 га | г. Калининград, в восточном районе города на берегу  р. Новая Преголя, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.28 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 9,5 га | г. Калининград, мкр. Малое Борисово, восточнее  ул. Подп. Емелья нова, зона городских парков, скверов, садов,  бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.29 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 6,2 га | г. Калининград, мкр. Прегольский, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.30 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 2,5 га | г. Калининград, севернее  ул. Парковой, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.31 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 4,3 га | г. Калининград, южнее р. Старая Преголя, севернее  ул. Подп.Емелья нова, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.32 |  | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка –  3,91 га | г. Калининград, в районе  ул. Малиновая, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.33 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 2,1 га | г. Калининград, вдоль  ул. Лунная, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.34 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 3,4 га | г. Калининград, в районе  ул. Б.Окружная (форт №5 "Король Фридрих Вильгельм III"), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.35 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка –  6,88 га | г. Калининград, ул. Летняя - ул. Коммунистическ ая, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.36 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 8,6 га | г. Калининград, восточнее  ул. Карташова, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.37 |  | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 2,6 га | г. Калининград, севернее ул. Хабаровская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.38 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 2,8 га | г. Калининград, в районе ул. Серж.Мишин а – пр. Мира, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.39 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 13,2 га | г. Калининград, в районе ул. Бассейная, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.40 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны (увеличение существующ его парка) Площадь участка – 0,5 га | г. Калининград, восточнее  ул. Верхние поля, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.41 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны Площадь участка – 1,25 га | г. Калининград, в районе ул. Ю. Гагарина и ул. Полевой, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.42 | Парк | Создание и благоустрой ство парковой зоны  Площадь участка – 3,66 га | г. Калининград, в районе ул. Волоколамской, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3.43 |  | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,63 га | г. Калининград, в районе ул. Ю. Гагарина, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.44 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,1 га | г. Калининград, в районе ул. М.Лесная – ул. М.Зощенко, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.45 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,14 га | г. Калининград, в районе ул. Лучистая, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.46 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,08 га | г. Калининград, в районе ул. Елизаветинск ая, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.47 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  1,45 га | г. Калининград, севернее  ул. Б. Окружная  2-я, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.48 | Сквер | Создание и благоустрой  ство сквера.  Площадь участка –0,39 га | г. Калининград, в районе ул.  Бойко, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется  устан. зон с  особыми условиями исп. тер- рии |
|  |
| 3.49 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,28 га | г. Калининград, севернее  ул. Авиационная, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.50 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,44 га | г. Калининград, в районе ул. Гавриленко- ул. Габайдулина, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.51 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка – 0,7 га | г. Калининград, в районе ул. Габайдулина  - Докука, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.52 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  1,14 га | г. Калининград, южнее ул. Докука, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.53 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  2,18 га | г. Калининград, севернее ул. Докука, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.54 |  | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка – 2,1 га | г. Калининград, севернее  ул. Сызранская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.55 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,31 га | г. Калининград, вдоль  ул. Челюскинска я, зона городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.56 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,33 га | г. Калининград, севернее ул. Ряд. Павленко, зона городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.57 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,26 га | г. Калининград, западнее  ул. Б. Окружная, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.58 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,46 га | г. Калининград, в районе  ул. Державина- Взводная, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.59 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,66 га | г. Калининград, в районе ул. Болотная- Серж. Мишина, зона городских парков, скверов, садов, бульваров,  набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.60 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,43 га | г. Калининград, в районе просп. Мира- Лесопарковая, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.61 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  2,25 га | г. Калининград, в районе ул. Брамса- Генделя, зона городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.62 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,82 га | г. Калининград, севернее  ул. Л. Толстого, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.63 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  1,17 га | г. Калининград, в районе  ул. Ю. Гагарина- Малоярославска я, зона  городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.64 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,42 га | г. Калининград, в районе  ул. Стрелецкая- Ю. Гагарина, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.65 |  | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  1,71 га | г. Калининград, севернее  просп. Московск ий, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.66 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  1,61 га | г. Калининград, в районе ул. Литовский вал- Ю. Гагарина, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.67 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  1,27 га | г. Калининград, в районе  ул. Ялтинская- просп. Московский, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.68 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  1,86 га | г. Калининград, восточнее ул. Ген. Павлова, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.69 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,94 га | г. Калининград,  в районе нового  стадиона к ЧМ остров Октябрьский, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.70 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера.  Площадь  участка –  0,87 га | г. Калининград,  в районе нового  стадиона к ЧМ  остров  Октябрьский, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми  условиями  исп. тер- рии |
|  |
| 3.71 | Сквер | П Создание и благоустрой ство сквера. лощадь участка –  0,05 га | г. Калининград, вдоль ул. В. Гюго, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.72 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,38 га | г. Калининград, вдоль  пер. Трамвайны й 2-й, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.73 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,65 га | г. Калининград, вдоль  ул. А. Суворова, в районе р. Товарной, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.74 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,31 га | г. Калининград, вдоль ул. А. Суворова, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.75 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  1,19 га | г. Калининград, в районе ул. Летняя- Летний проезд, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.76 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  2,44 га | г. Калининград, в районе  ул. Понартская- Ген. Толстикова, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.77 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  2,39 га | г. Калининград, южнее  ул. Понартская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.78 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –0,9 га | г. Калининград, в районе ул. Аллея смелых- Б. Окружная, зона городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.79 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  1,27 га | г. Калининград, в районе  ул. И. Земнухова  - Дзержинского, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.80 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,22 га | г. Калининград, вдоль  ул. Черниговская  , зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.81 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь  участка –  0,18 га | г. Калининград, в районе  ул. З.Космоде- мьянской - М-ра  Козенкова, зона  городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми  условиями  исп. тер- рии |
|  |
| 3.82 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,19 га | г. Калининград, в районе  ул. Поморская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.83 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,16 га | г. Калининград, в районе  ул. Заводская- Парковая, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.84 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,54 га | г. Калининград, в районе ул. Заводская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.85 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,85 га | г. Калининград, севернее  ул. Ю. Гагарина, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.86 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –1,0 га | г. Калининград, в районе  ул. Орудийная- Ю. Гагарина,  зона городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.87 |  | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,48 га | г. Калининград, в районе  ул. Дзержинског о- Октябрьская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.88 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,74 га | г. Калининград, восточнее  ул. Запорожская  , зона городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.89 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,55 га | г. Калининград, в районе ул. Яблочная, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.90 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –0,7 га | г. Калининград, севернее  ул. Черниговска я, зона городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.91 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,33 га | г. Калининград, в районе  ул. З.Космо-  демьянской- Типографская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.92 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,43 га | г. Калининград, ул. Клавы Назаровой- Типографская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-  рии |
|  |
| 3.93 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,41 га | г. Калининград, в районе  шос. Балтийское  , зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.94 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  0,05 га | г. Калининград, северо-западнее пер. Заводской, зона городских парков, скверов, садов,  бульваров, набережных | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.95 | Сквер | Создание и благоустрой ство сквера. Площадь участка –  2,22 га | г. Калининград, в районе пруда Школьный, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.96 | Сквер | Создание и благоустройс тво сквера. Площадь участка –0,38 га | г. Калининград, вдоль ул. Б.Окружная, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.97 | Сквер | Создание и благоустройс тво сквера. Площадь участка –0,57 га | г. Калининград, ул. Фрунзе, ул. Клиническая, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.98 | Сквер | Создание и благоустройс тво сквера. Площадь участка –0,49  га | г. Калининград, вдоль ул. Лейт. Яналова, зона городских парков, скверов,  садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями  исп. тер-рии |
|  |
| 3.99 | Сквер | Создание и благоустройс тво сквера. Площадь участка –0,17 га | г. Калининград, ул. Камская, зона городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.100 | Набережная | Создание и благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,62 га | г. Калининград, в районе ул. В. Гюго (р. Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.101 | Набережная | Создание и благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,83 га | г. Калининград, южнее  просп. Московск ий (р. Преголя)  , зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.102 | Набережная | Создание и благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,81 га | г. Калининград, на о. Канта (р. Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.103 | Набережная | Создание и благоустройс тво набережной. Площадь участка –1,34 га | г. Калининград, в районе  ул. Эпроновская  ( р. Преголя и р. Старая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 7  3.104 | Набережная | Создание и  благоустройс тво  набережной.  Площадь участка –0,4 га | г. Калининград,  в районе ул. Багратиона –  Октябрьская  ( р. Старая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с  особыми  условиями исп. тер- рии |
|  |
| 3.105 | Набережная | Создание и благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,76 га | г. Калининград, в районе ул. Октябрьская, зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.106 | Набережная | Создание и благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,2 га | г. Калининград, в районе пер. Дзержинского  ( р. Старая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.107 | Набережная | Создание и благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,8 га | г. Калининград, севернее ул. Водная (р.  Старая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.108 | Набережная | Создание и благоустройс тво набережной. Площадь участка –1,27 га | г. Калининград, севернее ул. Запорожская  (р. Старая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.109 |  | Набережная | Создание и  благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,49 га | г. Калининград,  севернее ул. Запорожская (р. Старая Преголя), зона городских  парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.110 | Набережная | Создание и  благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,57 га | г. Калининград, северо- восточнее  ул. Яблочная (р.Старая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.111 | Набережная | Создание и  благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,1 га | г. Калининград, юго-восточнее ул. Лесопильная  (р. Новая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.112 | Набережная | Создание и  благоустройс тво набережной. Площадь участка –0,57 га | г. Калининград, южнее ул. Ялтинская (р. Новая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.113 | Набережная | Создание и  благоустройс тво набережной. Площадь участка –2,70 га | г. Калининград, в восточной части города (р. Новая Преголя), зона городских парков, скверов,  садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.114 |  | Набережная | Создание и  благоустройс тво набережной. Площадь участка –1,68 га | г. Калининград, в районе оз. Голубое, зона городских парков, скверов,  садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.115 | Набережная | Создание и благоустрой ство набережной. Площадь  участка –  2,80 га | г. Калининград, южнее ул. Ялтинская (р. Новая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.116 | Набережная | Создание и благоустрой ство набережной  . Площадь  участка –  0,51 га | г. Калининград, южнее ул. Ялтинская (р. Новая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.117 | Набережная | Создание и благоустрой ство набережной  . Площадь  участка –  0,50 га | г. Калининград, южнее ул. Ялтинская (р. Новая Преголя), зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.118 | Реконструкция берегоукрепител ьных  сооружений набережной | Длина 1,5  км. | г. Калининград,  Набережная Адмирала Трибуца, зона городских парков, скверов,  садов, бульваров, набережных | 2018 | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.119 | Строительство участка набережной | Длина 0,9  км. | г. Калининград,  наб. Правой , зона объектов транспортной инфраструктуры; зона улично- дорожной сети | 2018 | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.120 |  | Строительство участка набережной | Длина 2,4км | г. Калининград,  Набережная Ветеранов, зона размещения объектов физкультуры и спорта; зона улично-дорожной сети | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.121 | Строительство участка набережной | Длина  3,7км. | г. Калининград,  Набережная Генерала Карбышева, зона улично-дорожной сети | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.122 | Аквапарк | Площадь  участка –  3,1га | г. Калининград,  о. Октябрьский, зона смешанного функционального назначения | До 2035г. | Не  требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер- рии |
| 3.123 | Парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи, аквапарки | Сквер | Создание сквера.  Площадь  участка – 0,27 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 1»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.124 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь  участка – 0,11 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 1»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.125 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь  участка – 0,41 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 3»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.126 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь  участка – 0,16 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 3»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.127 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь  участка – 0,15 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 4»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.128 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь  участка – 0,09 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 4»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.129 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,04 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 5»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.130 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,19 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 5»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.131 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,50 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Север 5»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.132 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,29 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 1»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.133 |  | Парк | Создание сквера.  Площадь участка – 2,09 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 1»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.134 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 1,28 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 1»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.135 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,32 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 1»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.136 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,14 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 1»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.137 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,22 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 1»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.138 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,52 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.139 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,34 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.140 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,53 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.141 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,18 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.142 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,09 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.143 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,04 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.144 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,16 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |
| 3.145 |  | Сквер | Создание сквера.  Площадь участка – 0,81 га | г. Калининград, планируемый жилой район «Юг 2»,  зона озелененных территорий общего пользования | До 2035 г. | Не требуется установление зон с особыми условиями исп. территории |

13. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере пожарной безопасности перечислены в таблице 13 настоящей главы

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| 1.1 | Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | Пожарное депо | Мощностью  2 пожарных автомобиля (выезда) IV типа.  Применить типовой проект | г. Калининград, в районе ул. Интернациональная и ул. А.Суворова, коммунально-складская зона | До 2035г. | Определить проектом |
| 1.2 | Пожарное депо | Мощностью  2 пожарных автомобиля (выезда) IV типа.  Применить типовой проект | г. Калининград, в западной части города в районе Люблинского шоссе, коммунально-складская зона. | До 2035г. | Определить проектом |
| 1.3 | Пожарное депо | Мощностью  4 машино-выезда с центром управления силами на базе Главного управления МЧС России по Калининградской области IV типа.  Применить типовой проект | г. Калининград, мкр. им. А. Космодемьянского, ул. Магнитогорская, земельный участок с кадастровым номером 39:15:000000:6567 | До 2025 г. | Определить проектом |

14. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера, объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных перечислены в таблице 14 настоящей главы.

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| 1 | Объекты для размещения аварийно-спасательных служб, формирований и принадлежащей им техники и оборудования | Административное здание для подразделения органа местного самоуправления по делам ГО и ЧС | Административное здание с вспомогательными объектами | г. Калининград, ул. Октябрьская 79 , общественно-деловая зона | до 2025г. | Определить проектом |
| 2.1 | Объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера | Строительство берегоукрепительных сооружений | Длина 4,5км. | г. Калининград, правая береговая полоса р. Новая Преголя, общественно-деловая зона; зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); зона производственных объектов; коммунально-складская зона; прочие зоны (Пр); зона зелёных насаждений специального назначения; зона транспортной инфраструктуры | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.2 | Строительство берегоукрепительных сооружений | Длина 4,85 км | г. Калининград, левая береговая полоса р. Старая Преголя, прочие зоны (Пр); зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); зона производственных объектов; коммунально-складская зона; зона транспортной инфраструктуры | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми усл. исп. тер-рии |
| 2.3 | Строительство берегоукрепительных сооружений | Длина 1,5 км | г. Калининград, улица Портовая, зона производственных объектов; коммунально-складская зона | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.4 | Строительство берегоукрепительных сооружений | Длина 2км. | г. Калининград, полуостров «Рыбачий», коммунально-складская зона; зона объектов транспортной инфраструктуры | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми усл. исп. тер-рии |
| 2.5 | Строительство берегоукрепительных сооружений | Длина 2,1км. | г. Калининград, район Калининградского морского судоходн. Канала, зона производственных объектов | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.6 | Строительство берегоукрепительных сооружений | Длина 2,5км. | г. Калининград, мкр. Прегольский , зона производственных объектов; коммунально-складская зона; зона транспортной инфраструктуры | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми усл. исп. тер-рии |
| 2.7 | Строительство берегоукрепительных сооружений | Длина 2,1км. | г. Калининград, залив Ушаковский, прочие зоны (Пр); зона городских лесов и иных озелененных территорий; зона застройки многоэтажными жилыми домами; зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.8 | Строительство берегоукрепительных сооружений | Длина 3,8 км. | г. Калининград, остров Октябрьский, правая береговая полоса р. Старая Преголя, прочие зоны (Пр) | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 2.9 | Строительство берегоукрепительных сооружений | Длина 3,6 км. | г. Калининград, остров Октябрьский, левая береговая полоса р. Новая Преголя, прочие зоны (Пр) | До 2035г. | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |

15. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения для оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения перечислены в таблице 15 настоящей главы.

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
| 1.1 | Объекты необходимые для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Крематорий | Мощностью в 1 печь. Площадь участка – 2га | г. Калининград, в западной части городского округа | До 2035г. | СЗЗ 500м. (п.7.1.12. СанПиН 1200) |
| 1.2 | Колумбарий | Площадь участка – 8га | г. Калининград, в западной части городского округа | До 2035г. | СЗЗ 50м. (п.7.1.12. СанПиН 1200) |

16. Планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов перечислены в таблице 16 настоящей главы.

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
|  | Объекты необходимые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | Объект по сортировке твердых коммунальных отходов | Площадь участка – 0,9 га | г. Калининград,  ш. Балтийское, на части территории рекультивируемого полигона ТКО, зона специального назначения | До 2035г. | Определить проектом |
|  | Мусороперегрузочная станция | Площадь участка – 1,3 га | г. Калининград, в северной части города, зона специального назначения. | до 2025г. | СЗЗ 100м. (п.7.1.12. СанПиН 1200) |
|  | Мусороперегрузочная станция | Площадь участка – 0,95 га | г. Калининград, ул. Ялтинская, зона специального назначения | до 2025г. | СЗЗ 100м. (п.7.1.12. СанПиН 1200) |
|  |  | Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции | Проектная мощность – 100,0 тыс. т в год | г. Калининград,  ул. Энергетиков | 2019 - 2021 |  |
|  |  | Проектирование и строительство мусороперегрузочной станций | Проектная мощность – 100,0 тыс. т в год | г. Калининград,  пр-т Победы | 2019 - 2021 |  |

# Раздел II. Параметры функциональных зон городского округа «Город Калининград», сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

17. Структура функционального зонирования настоящего генерального плана определена градостроительным зданием на подготовку проекта и впоследствии скорректирована в соответствии с договором на разработку проекта.

Ниже даны описания применённых функциональных зон.

В соответствии с градостроительным заданием для функциональных зон установлены следующие параметры:

* максимально допустимый коэффициент застройки зоны (за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования);
* максимальную и среднюю этажность застройки зоны (за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования);
* плотность населения (для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья);
* площадь зоны.

Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала). Коэффициенты застройки приведены в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*». Для зон особого нормирования коэффициенты застройки приведены в соответствии с таблицей 4р. 8 местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калининград», утв. Решением городского Совета депутатов Калининграда №438 от 17.12.2014г.

Максимальная и средняя этажность застройки зоны принята в соответствии с установленной градостроительным заданием дифференциацией жилых зон. Для прочих зон применена на основе анализа проектного функционального зонирования, имеющихся проектных разработок. В отдельных случаях максимальная и средняя этажность не нормируются, т.к. выбор этажности объектов обусловлен техническими регламентами или понятие «этаж» трудно применимо для конкретного объекта[[2]](#footnote-2). Значения этажности, установленные генеральным планом, применяются в части, не противоречащей значениям этажности, установленным техническими регламентами, требованиями по охране объектов культурного наследия и иными ограничениями.

Расчётная плотность застройки – отношение численности населения квартала (микрорайона) к площади его территории. Плотность застройки определена в соответствии с п. 7.6. СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» исходя из планируемой на первую очередь и расчётный срок жилищной обеспеченности 34,5 кв.м./чел. (2025г.) и 39,6 кв.м./чел. (2035г.) по формуле [1]:

*P*=(*P*20 х 20)/Н, [1]

где: *Р* – плотность населения, чел./га;

*Р*20 – плотность населения при жилобеспеченности 20 кв.м./чел. (п.7.6. СП 42.13330.2011, 450 чел./га);

Н – жилищная обеспеченность на первую очередь 2025г. (34,5 кв.м./чел.) и расчётный срок 2035г. (39,6 кв.м./чел.).

В соответствии с указанными показателями, плотность населения для многоэтажной жилой застройки принята 261 чел./га на период до 2025г. и 227 чел./га на период с 2026 по 2035гг. Для зон среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки расчётная плотность принята с понижающими коэффициентами 0,85, 0,70, 0,50 соответственно в зависимости от этажности. Расчётная плотность зоны смешанного функционального назначения принята соответствующей зоне среднеэтажной жилой застройки на основе анализа проектного функционального зонирования.

Расчётная плотность населения применяется при подготовке проектов планировки и межевания территории для определения численности размещаемого населения, а также нагрузок на объекты социального назначения, транспортную инфраструктуру, расчёт потребности мест для хранения автомобилей и т.п. показателей, нормируемых местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калининград», утв. Решением городского Совета депутатов Калининграда №438 от 17.12.2014г. Расчёт плотности производится в отношении планируемой территории в границах квартала (микрорайона), из которой изымается территория, занятая объектами районного и общегородского значения. В условиях реконструкции сложившейся застройки допускается увеличивать или уменьшать расчётную плотность, но не более чем на 10%.

Расчётная плотность населения не применяется при подготовке правил землепользования и застройки.

Площадь зоны приведена по обмеру электронной базы данных проекта в справочном порядке.

Параметры функциональных зон, установленные в положении о территориальном планировании, могут быть применены при подготовке (внесении изменений) правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», за исключением площади зоны и случаев, указанных выше.

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения приведены в соответствии с утверждёнными на дату подготовки проекта (октябрь 2015г.) документами территориального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения приведены в соответствии со схемой территориального планирования Калининградской области и указаны в таблице раздела 9 настоящего положения.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения приведены в соответствии с разделом I настоящего Положения.

## Жилая зона:

### Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Застройка преимущественно многоквартирными жилыми домами (этажность от 9 и выше эт.) и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны застройки многоэтажными жилыми домами установлены следующие параметры функциональной зоны:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,4 (0,6 в условиях реконструкции территории) |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не устанавливается |
| средняя | эт. | 11 |
| минимальная | эт. | 9 |
| расчётная плотность населения: | чел./га | 261 (при расчётах в период до 2025г.);  227 (при расчётах в период 2026 – 2035гг.) |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны застройки многоэтажными жилыми домами не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны застройки многоэтажными жилыми домами размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, ТП); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети); дождевой канализации (магистральные сети); образования (общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, организации дополнительного образования детей (в том числе центры технического, эстетического творчества, детские оздоровительные организации); учреждения социального обеспечения; велодорожки; коммунального обслуживания (муниципальные бани); объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Застройка преимущественно многоквартирными жилыми домами (этажность от 5 до   
8 эт.) и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами установлены следующие параметры функциональной зоны:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,4 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | 8 |
| средняя | эт. | 6,5 |
| минимальная | эт. | 5 |
| расчётная плотность населения: | чел./га | 222 (при расчётах в период до 2025г.);  193 (при расчётах в период 2026 – 2035гг.) |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ, ТП); теплоснабжения (магистральные сети); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); образования (дошкольные образовательные организации, организации дополнительного образования детей (в том числе центры технического, эстетического творчества, детские оздоровительные организации)); велодорожки.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Застройка преимущественно многоквартирными жилыми домами (этажность до 4 эт.), домами блокированной застройки и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны застройки малоэтажными жилыми домами установлены следующие параметры функциональной зоны:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,4  (0,3 для блокированных жилых домов с приквартирными земельными участками) |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | 4 |
| средняя | эт. | 2,5 |
| минимальная | эт. | 1 |
| расчётная плотность населения: | чел./га | 183 (при расчётах в период до 2025г.);  159 (при расчётах в период 2026 – 2035гг.) |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны застройки малоэтажными жилыми домами не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны застройки малоэтажными жилыми домами размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети; котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей (в том числе центры технического, эстетического творчества, детские оздоровительные организации)); велодорожки.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Застройка преимущественно индивидуальными жилыми домами (кол-во этажей   
до 3 эт.) и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны застройки индивидуальными жилыми домами установлены следующие параметры функциональной зоны:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,2  (0,3 для блокированных жилых домов с приквартирными земельными участками) |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | 3 |
| средняя | эт. | 2 |
| минимальная | эт. | 1 |
| расчётная плотность населения: | чел./га | 131 (при расчётах в период до 2025г.);  114 (при расчётах в период 2026 – 2035гг.) |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны застройки индивидуальными жилыми домами не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны застройки индивидуальными жилыми домами размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); газоснабжения (ГРП, ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); образования (дошкольные образовательные организации); велодорожки; коммунального обслуживания (муниципальные бани).

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

## Общественно-деловая зона:

### Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Застройка на равных основаниях общественно-деловыми и жилыми зданиями, как правило, отдельно стоящими и не образующими полноценных элементов жилой среды (жилых групп, кварталов), а также сопутствующими объектами инженерной и транспортной (парковки) инфраструктуры, объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны смешанного функционального назначения установлены следующие параметры функциональной зоны:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 1,0  (0,95 для зон особого нормирования[[3]](#footnote-3)) |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | 7 |
| минимальная | эт. | 2 |
| расчётная плотность населения: | чел./га | 222 (при расчётах в период до 2025г.);  193 (при расчётах в период 2026 – 2035гг.) |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны смешанной и общественно-деловой застройки не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны смешанного функционального назначения размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные);теплоснабжения (магистральные сети, котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); образования (дошкольные образовательные организации, организации дополнительного образования детей); учреждения социального обеспечения; велодорожки; коммунального обслуживания (муниципальные бани, аквапарки); стоянки транспортных средств; объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Общественно-деловые зоны

Застройка преимущественно объектами общественно-делового назначения (офисы, административные здания, банки, страховые компании, гостиницы, культовые здания, научно-исследовательские учреждения, торговые центры, магазины и т.п.) и сопутствующих объектов инженерной и транспортной (парковки) инфраструктуры, допускающая функционирование и реконструкцию существующих жилых зданий.

#### Параметры функциональной зоны

Для общественно-деловой зоны установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 1,0  (0,95 для зон особого нормирования[[4]](#footnote-4)) |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | 7 |
| минимальная | эт. | 2 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

В пределах общественно-деловой зоны размещаются объекты федерального значения в области культуры и искусства (реконструкция главного корпуса ФГБУ культуры «Музей Мирового океана»).

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах общественно-деловой зоны размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети, котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); образования (организации дополнительного образования детей (в том числе центры технического, эстетического творчества, детские оздоровительные организации)); культуры и искусства (музеи, картинные галереи и выставочные комплексы); стоянки транспортных средств; объекты транспортного обслуживания (объекты водного пассажирского транспорта); велодорожки; объекты осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера, объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных (объекты для размещения аварийно-спасательных служб, формирований и принадлежащей им техники и оборудования, объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона застройки отдельно стоящими крупными торговыми центрами (торг. площ. более 1000 кв.м), крытыми рынками, базами оптовой и оптово-розничной торговли, или комплексами таких объектов, а также сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктурой.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны размещения объектов торговли установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8  (0,95 для зон особого нормирования[[5]](#footnote-5)) |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | 5 |
| средняя | эт. | 3 |
| минимальная | эт. | 1 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны размещения объектов торговли не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны размещения объектов торговли размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (магистральные сети); дождевой канализации (магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ); газоснабжения (газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети); коммунального обслуживания (рынки, сельскохозяйственные рынки).

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Зона специализированной общественной застройки

Застройка дошкольными образовательными организациями; общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования; объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования; специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением; научных организаций; объектов культуры и искусства; объектов здравоохранения; объектов социального назначения; объектов физической культуры и массового спорта; культовых зданий и сооружений; специализированной общественной застройки иных видов.

#### Параметры территории зоны

Для зоны размещения объектов образования установлены следующие параметры:

| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| --- | --- | --- |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8  (в т.ч. для зон особого нормирования[[6]](#footnote-6)) |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | 1 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

В пределах зоны размещения объектов образования размещаются объекты федерального значения в области высшего образования.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны размещения объектов образования размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); теплоснабжения (магистральные сети); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные);дождевой канализации (магистральные сети); образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей (в том числе центры технического, эстетического творчества, детские оздоровительные организации)); велодорожки; стоянки транспортных средств; здравоохранения и социального обеспечения (хоспис, организации социального обеспечения и защиты).

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

## Зона производственного использования:

### производственная Зона

Размещение производственных предприятий, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, АГЗС, а также коммерческих объектов, допускаемых к размещению в промышленных зонах.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны производственных объектов установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | 1 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

В пределах зоны производственных объектов размещаются объекты федерального значения в области электроснабжения (КЛ 330 кВ).

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны производственных объектов размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); газоснабжения (ГРП, газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети, котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); велодорожки; объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Коммунально-складская зона

Размещение коммунальных предприятий, в т.ч. сооружений для хранения транспорта, складов, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, АГЗС, а также коммерческих объектов, объектов общественно-делового назначения обслуживания, допускаемых к размещению в коммунальных зонах.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны коммунально-складских объектов установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | 1 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны коммунально-складских объектов не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны коммунально-складских объектов размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, центры питания (ПС), распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ, ТЭС); газоснабжения (ГРП, ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети, котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); стоянки транспортных средств; велодорожки; коммунального обслуживания (рынки, сельскохозяйственные рынки); пожарной безопасности; объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

## Зона инженерной и транспортной инфраструктуры:

### Зона инженерной инфраструктуры

Размещение объектов инженерного обеспечения в основном городского значения, в т.ч. коридоров пропуска коммуникаций

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны объектов инженерной инфраструктуры установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| площадь зоны | га | 301,89 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

В пределах зоны объектов инженерной инфраструктуры размещаются объекты федерального значения в области электроснабжения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны инженерной инфраструктуры размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (очистные сооружения, КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, центры питания (ПС), распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); газоснабжения (газопроводы распределительные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); теплоснабжения (магистральные сети, котельные).

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Зона транспортной инфраструктуры

Размещение объектов вешнего транспорта, в т.ч. полосы отвода железных и автомобильных дорог, аэродром, морской и речной порт, а также объекты инфраструктуры обеспечения движения – навигационные и створные знаки, маяки, объекты радионавигационного обеспечения движения воздушного транспорта и т.п.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны объектов транспортной инфраструктуры установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| площадь зоны | га | 3443,1 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

В пределах зоны объектов транспортной инфраструктуры размещаются объекты федерального значения в области электроснабжения, в области транспортного обслуживания (объекты железнодорожного транспорта (строительство железнодорожного обхода Калининградского узла, реконструкция железнодорожной станции Западный-Новый, реконструкция железнодорожной станции Лесное-Новое, а также организация интермодальных перевозок по маршруту Калининград – аэропорт Храброво).

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны объектов транспортной инфраструктуры размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения ( магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ); газоснабжения (газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); объекты транспортного обслуживания (объекты городского железнодорожного транспорта, объекты троллейбусного транспорта, автобусный гараж, транспортно-пересадочные узлы); стоянки транспортных средств; автомобильных дорог и искусственных сооружений (автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на дорогах в границах городского округа, магистральные улицы и дороги в границах населенного пункта, иные объекты улично-дорожной сети); стоянки транспортных средств; объекты транспортного обслуживания (объекты водного пассажирского транспорта, объекты трамвайного транспорта, объекты троллейбусного транспорта, транспортно-пересадочные узлы); велодорожки; объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера; объекты логистики.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

## Зона сельскохозяйственного использования:

### Зона сельскохозяйственных угодий

Земли сельскохозяйственного использования в городской черте.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны сельхозугодий установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| площадь зоны | га | 56,08 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны сельхозугодий не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны сельхозугодий размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения (распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ), водоотведения (КНС), дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети).

### Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

Размещение садоводческих, огороднических и дачных объединений.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны дачного хозяйства и садоводства установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование параметра*** | ***Ед. изм.*** | ***Значение*** |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,2 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | 3 |
| средняя | эт. | 2 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны дачного хозяйства и садоводства не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны дачного хозяйства и садоводства размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); газоснабжения (ГРП, ГРПБ, газопроводы распределительные);теплоснабжения (магистральные сети, котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); велодорожки.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

## ИНАЯ рекреационнАЯ ЗОНА

В границах иной рекреационной зоны предусматривается размещение ботанических садов, зоопарков, лугопарков, гидропарков, тематических парков иных видов.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах данной зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные);дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); теплоснабжения (магистральные сети); объекты транспортного обслуживания (объекты водного пассажирского транспорта); велодорожки; коммунального обслуживания (парки, скверы, бульвары, набережные); объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

## Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Размещение городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных, зоопарков, зеленых насаждений, предназначенных для благоустройства территории, объектов рекреационного назначения, отдельных спортивных объектов, объектов массового летнего отдыха, пляжей, городские леса.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных установлены следующие параметры:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,1 (для парков)  0,0 (для скверов, садов, бульваров, набережных[[7]](#footnote-7)) |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | не установлена |
| площадь зоны | га | 2288,68 |
| из этого площадь городских лесов | га | 1357 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах данной зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные);дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); теплоснабжения (магистральные сети); объекты транспортного обслуживания (объекты водного пассажирского транспорта); велодорожки; коммунального обслуживания (парки, скверы, бульвары, набережные); объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

## Зона специального назначения:

### Зона режимных территорий

Размещение режимных объектов

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны режимных территорий установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 1,0 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | 1 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны режимных территорий не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны режимных территорий размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); теплоснабжения (магистральные сети); газоснабжения (газопроводы распределительные); дождевой канализации (магистральные сети); стоянки транспортных средств.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Зона специального назначения

Размещение мест складирования отходов, кладбищ, крематориев, колумбариев.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны специального назначения установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 1,0 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | 1 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны специального назначения не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны специального назначения размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (магистральные сети);электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ); газоснабжения (газопроводы распределительные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); теплоснабжения (магистральные сети); объекты оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения (крематорий, колумбарий), организации мусороперегрузки, сортировки твердых коммунальных отходов.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

### Зона озелененных территорий специального назначения

Размещение зелёных насаждений защитного назначения, питомников декоративного озеленения.

#### Параметры функциональной зоны

Для зоны зелёных насаждений специального назначения установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 1,0 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | 1 |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны зеленых насаждений специального назначения не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах зоны зеленых насаждений специального назначения размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); газоснабжения (ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); велодорожки; объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера.

Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

## иные зоны

Территории, подверженные антропогенному воздействию, нарушенные территории, неудобия, а также сохраняемые природные ландшафты, не включённые в прочие функциональные зоны, подверженные наименьшему антропогенному воздействию

#### Параметры функциональной зоны

Для прочих зон установлены следующие параметры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,0 |
| этажность застройки зоны: |  |  |
| максимальная | эт. | не установлена |
| средняя | эт. | не установлена |
| минимальная | эт. | не установлена |

#### Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

В пределах прочей зоны размещаются объекты федерального значения в области электроснабжения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Планируемые объекты регионального значения предусмотренные действующим документом территориального планирования Калининградской области, перечислены в таблице раздела 9 настоящего положения.

#### Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

В пределах прочей зоны размещаются объекты местного значения в сфере водоснабжения; водоотведения (КНС, магистральные сети); электроснабжения (ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 330 - 6 кВ, распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ); газоснабжения (ГРП, ГРПБ, газопроводы распределительные); теплоснабжения (магистральные сети, котельные); дождевой канализации (очистные сооружения, магистральные сети); объекты транспортного обслуживания (объекты водного пассажирского транспорта); велодорожки; объекты для защиты населения и территории городского округа от ЧС природного характера.  
Указанные объекты приведены в разделе 1 положения о территориальном планировании.

## Сведения о планируемых для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объектах регионального значения[[8]](#footnote-8)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид объекта[[9]](#footnote-9)** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта[[10]](#footnote-10)** | **Очередность строительства** |
| 1.1 | Объекты транспорта | Автомобильные дороги | 11 очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны – «Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от мкр.  А. Космодемьянского до пос. Шоссейное) | Общая протяженность трассы 7,7 км, в том числе мостовой переход -  2,85 км, категория – 1-б | г. Калининград, западная часть города, Калининградский залив (от мкр. А. Космодемьянского до пос. Шоссейное) | до 2025 г. |
| 1.2 | Автомобильные дороги | Реконструкция Южного обхода г. Калининграда | Данные отсутствуют | г. Калининград | 2017 -2020 г.г. |
| 1.3 | Автомобильные дороги | Реконструкция Северного обхода г. Калининграда | Данные отсутствуют | Калининград, от региональной автодороги Калининград-Балтийск до федеральной автодороги Калининград-Черняховск-Нестеров - граница с Литовской Республикой | 2015-2020г.г. |
| 1.4 | Эстакада | Строительство эстакады «Восточная» от улицы Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Подп. Емельянова до улицы Муромская с мостами через. р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде | Данные отсутствуют | г. Калининград, от ул. Молодой Гвардии до ул. Подполковника Емельянова | I и II этап строительства до 2018г., III этап строительства после 2018г. |
| 2.1 | Объекты здравоохранения | Охрана здоровья | Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения (в составе взрослой поликлиники, детской поликлиники и женской консультации) на территории микрорайона «Сельма» г. Калининграда | В составе: детской поликлиники на 300 посещений в день, взрослой поликлиники на 300 посещений в день, женской консультации на 300 посещений в день | г. Калининград, микрорайон «Сельма» | 2017 г. |
| 2.2 | Охрана здоровья | Строительство филиала детской поликлиники (ГБЗУ КО: «Городская детская поликлиника №1) | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Серж. Бурыхина | 2020-2030г.г. |
| 2.3 | Охрана здоровья | Строительство филиала детской поликлиники (ГБЗУ КО: «Городская детская поликлиника №2) | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Осенняя | 2020-2030г.г. |
| 2.4 | Охрана здоровья | Строительство филиала детской поликлиники (ГБЗУ КО: «Городская детская поликлиника №4) | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. А. Суворова | 2020-2030 .г. |
| 2.5 | Охрана здоровья | Строительство филиала детской поликлиники (ГБЗУ КО: «Городская детская поликлиника №5) | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Левитана | 2020-2030 .г. |
| 2.6 | Охрана здоровья | Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения (в составе взрослой и детской поликлиник) в Северо-Восточной части Ленинградского района г. Калининграда | Данные отсутствуют | г. Калининград,  Ленинградский район, ул. Артиллерийская | 2018 г. |
| 2.7. | Охрана здоровья | Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения | Данные отсутствуют | Г. Калининград,  ул. А. Невского | до 2030 г. |
| 2.8 | Охрана здоровья | Строительство лечебно-диагностического корпуса Регионального перинатального центра ,  г. Калининград | Данные отсутствуют | г. Калининград,  Каштановая аллея | 2020-2030 .г. |
| 2.9 | Охрана здоровья | Завершение строительства лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера | 300 коек | г. Калининград,  ул. .Дубовая Аллея 5 | 2017 г. |
| 2.10 | Охрана здоровья | Строительство многопрофильного  межрегионального реабилитационного центра в г. Калининграде на базе ККК ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» МЗ России | 200 коек | г. Калининград,  ул. Больничная 34, 36, 38, 38а | 2020-2030 .г. |
| 2.11 | Охрана здоровья | Строительство корпуса детского отделения реабилитации для пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Горького, 65 | 2020-2030г.г. |
| 2.12 | Охрана здоровья | Хоспис в г. Калининграде | 70 коек | г. Калининград,  ул. Дзержинского на территории городской больницы №2 | до 2020 г. |
| 2.13 | Охрана здоровья | Поликлиника | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Подп. Емельянова-Ямская | до 2020 г. |
| 2.14 | Охрана здоровья | Поликлиника | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Аллея Смелых- ул. Понарская | до 2020 г. |
| 2.15 | Охрана здоровья | Приспособление объекта культурного наследия Инфекционной больницы Калининградской области для современного использования | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Фрунзе, 48 | до 2018 г. |
| 2.16 | Охрана здоровья | Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница», г. Калининград, ул. Летняя, д.3 (Оперативный блок) | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Летняя, 3 | до 2020 г. |
| 2.17 | Охрана здоровья | Строительство стационарного отделения скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Летняя, 3 | до 2030 г. |
| 3.1. | Объекты системы обращения с отходами | Мусоросортировочный комплекс | Мусоросортировочный комплекс с инфраструктурой для утилизации и обезвреживания отходов | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Энергетиков | до 2025 г. |
| 3.2. | Мусороперегрузочные станции | Мусороперегрузочная станция в западной части города Калининграда | Данные отсутствуют | г. Калининград,  пр-т Победы | до 2025 г. |
| 3.3. | Мусороперегрузочные станции | Мусороперегрузочная станция сортировкой в северной части города Калининграда | Данные отсутствуют | г. Калининград,  ул. Туруханская | до 2020 г. |
| 4.1 | Объекты физической культуры и спорта | Спортивное | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном | Данные отсутствуют | г. Калининград,  территория парка Южный | до 2020 г. |
| 4.2 | Спортивное | Реконструкция стадиона «Сельма» | Данные отсутствуют | г. Калининград,  микрорайон «Сельма» | 2017 г. |
| 4.3. | Спортивная | Строительство крытой ледовой арены | Данные отсутствуют | г. Калининград,  Московский район | до 2025 г. |
| 5.1 | Объекты культуры и искусства | Музейный центр | Создание историко-культурного туристического музейного центра «Королевский замок» | Данные отсутствуют в СТП КО | г. Калининград, исторический центр города | до 2030 г. |
|  | Музейный центр | Строительство музейного и театрально-образовательного комплексов в  г. Калининграде | По заданию на проектирование | г. Калининград,  о. Октябрьский | До 2019 г. |
| 5.2 | Областная библиотека[[11]](#footnote-11) | Строительство комплекса зданий областной библиотеки | Данные отсутствуют отображено в соответствии с утвержденным проектом планировки | г. Калининград, Центральный район | до 2030 г. |
| 6.1 | Объекты инженерной инфраструктуры | Электроснабжение | ПС 110 кВ Автотор | С установкой трансформаторов мощностью 2х25 МВА | На северо-западе города Калининград | до 2030 г. |
| 6.2 | Строительством новой КВЛ 110 кВ и строительство заходов на ВЛ 110 кВ ПС Космодемьянская (О-35)-ПС Центральная (О-1) | КВЛ 110 кВ и ВЛ 110 кВ от ПС Северная 330 | г. Калининград | до 2030 г. |
| 6.3 | ПС 110 кВ Менделеевская | ПС 110 кВ с установкой трансформаторов мощностью 2Х(16) 40 МВА Присоединение ПС 110 кВ Менделеевская к энергосистеме предусматривается заходами от существующей КЛ - 110 кВ № 117 ПС О-29 Чкаловск- ПС О-1 Центральная, протяженностью 6,6 км, проводом марки АС-240 и заходами от существующей ВЛ 110 №118 ПС О-35 Космодемьянская- ПС О-1 Центральная, протяженностью 12,5 км, проводом марки АС-240. Новая ВЛ 110 кВ ПС Менделеевская –ПС О-53 Правобережная, протяженностью 9,3 км и Новая КВЛ 110 кВ ПС Менделеевская- ПС Северная 330 протяженностью 8,5 км. | На северо-западе города Калининград | до 2030 г. |
| 6.4 | Электроснабжение | ПС 110 кВ Форт | ПС 110 кВ с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА подключение осуществляется кабельно-воздушными ответвлениями (отпайками) от ВЛ 110 кВ № 167/168 ПС Северная -330-ПС Пионерская | г. Калининград | до 2030 г. |
| 6.5 | Электроснабжение | ПС 110 кВ Береговая | ПС 110 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА для возможности электроснабжения строящегося стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Присоединение ПС к электрическим сетям 110 кВ предусмотрено заходами от существующей двух цепной линии 110 кВ № 115/116 | г. Калининград,  Солнечный бульвар | до 2017 г. |
| 6.6 | Электроснабжение | ПС 110 кВ Чкаловская -2 | ПС 110 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА Присоединение к энергосистеме предусматривается отпайками от к 110 кВ № 125 и №148 | г. Калининград | до 2030 г. |
| 6.7 | Электроснабжение | ПС 110 кВ Сельма | ПС Сельма 110 кВ Присоединение ПС Сельма к энергосистеме предусматривается кабельно-воздушными ответвлениями (отпайками) от существующей двух цепной воздушной линии (ВЛ) 110 кВ № 152/153 ПС Северная-330-ПС О-11 Ленинградская, протяженностью 2х0,3 км, сечением 240 кв.мм | г. Калининград, (район ПС Ленинградская) | до 2030 г. |
| 6.8 |  | Электроснабже-ние | Строительство  ПС 110 кВ Менделеевская | Установка 2 трансформаторов 110/15/10 кВ мощностью по  40 МВА.  Для технологического присоединения к электрическим сетям объектов ООО «Автотор Холдинг», а также объектов в северо-западной части г. Калининграда | Северо-запад  г. Калининграда | До 2021 г. |
| 6.9 |  | Электроснабже-ние | Строительство участка ВЛ 110 кВ (заходов) от  ВЛ 110 кВ  ПС 0-29 Чкаловск –  ПС 0-1 Центральная  (Л 117) до ПС 110 кВ Менделеевская | ВЛ 110 кВ, провод 240 кв. мм, протяженность – 2 х 3,3 км.  Для технологического присоединения к электрическим сетям  ПС 110 кВ Менделеевская | Северо-запад  г. Калининграда | До 2021 г. |
| 6.10 |  | Электроснабже-ние | Строительство  КВЛ 110 кВ от  ПС 330 Северная до  ПС 110 кВ Менделеевская | КВЛ 110 кВ сечением не менее 240 кв. мм, протяженность – 8,5 км.  Для технологического присоединения к электрическим сетям  ПС 110 кВ Менделеевская | г. Калининград | До 2019 г. |
| 6.11 |  | Электроснабже-ние | Строительство  ПС 110 кВ Сельма | Установка 2 трансформаторов 110/10 кВ мощностью по  16 МВА | г. Калининград | До 2021 г. |
| 6.12 |  | Электроснабже-ние | Строительство 2 КВЛ 110 кВ (отпайки) от  2-цепной  ВЛ 110 кВ ПС Северная330 - ПС 0-11 Ленинградская (152/153) до ПС 110 кВ Сельма | КВЛ 110 кВ сечением не менее 95 кв. мм, протяженность2 х 0,3 км | г. Калининград | До 2021 г. |
| 6.13 |  | Электроснабже-ние | ПС 110 кВ 0-35 Космодемьянская | Замена трансформатора (Т-1) 110/15/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/15/10 кВ мощностью 25 МВА. Реконструкция ЗРУ 10 кВ и ЗРУ 15 кВ. Реконструкция  ОРУ 110 кВ | г. Калининград  мкр. А. Космодемьянс-кого | До 2021 г. |
| 7 | Иные объекты[[12]](#footnote-12) | Промышленное | Северная часть зоны индустриального промышленного развития регионального значения | Площадь- 56 га | Г. Калининград,  Центральный район | до 2030 г. |
| 7.2 | Промышленное | Южная часть зоны индустриального (промышленного) развития регионального значения | Площадь- 172 га | г. Калининград | до 2030 г. |

### Содержание градостроительной документации. Перечень графических и текстовых материалов

#### Утверждаемая часть

| **№ п/п** | **Наименование раздела, графических материалов** |
| --- | --- |
|  | Материалы генерального плана в текстовой форме: |
| 1 | Положение о территориальном планировании.  Раздел 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения городского округа «Город Калининград», а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий  Раздел 2. Параметры функциональных зон городского округа «Город Калининград», сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов федерального, регионального, местного значения, кроме линейных объектов |
|  | Графические материалы генерального плана: |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области физической культуры и массового спорта; карта планируемого размещения рекреационных объектов местного значения Городского округа для массового отдыха жителей |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области образования; карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области здравоохранения. |
| 4 | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения Городского округа включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области электроснабжения населения |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области теплоснабжения населения |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области газоснабжения населения |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области водоснабжения населения |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области водоотведения; карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов. |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области инженерной подготовки и дождевой канализации |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности; Карта планируемого размещения объектов местного значения Городского округа в области обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Городского округа. |
| 12 | Сводная карта планируемого размещения всех объектов местного значения Городского округа |
| 13 | Карта границ населённого пункта город Калининград |
| 14 | Карта функциональных зон городского округа |

#### Материалы по обоснованию

| **№ п/п** | **Наименование раздела, графических материалов** |
| --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |
| 1 | Пояснительная записка. Том I. Книга 1. Аналитическая часть  Введение  Раздел 1. Анализ современного использования территории городского округа  1. Общая часть  2. Демография и трудовые ресурсы  3. Современное социально-экономическое положение  4. Современная архитектурно-планировочная организация территории  5. Культурное наследие города  6. Современное состояние окружающей среды  7. Современный транспортный комплекс  8. Современная инженерная инфраструктура  9. Инженерная подготовка и организация поверхностного стока  10. Регулирование градостроительной деятельности на территории городского округа  Раздел 2. Ограничения использования территории  11. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения на территории городского округа  12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  Раздел 3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования и о документах территориального планирования  13. Планы и программы комплексного социально-экономического развития, действующие на территории городского округа «Город Калининград»  14. Документы территориального планирования  Выводы сводного анализа использования территорий городского округа, возможных направлений его развития. Комплексная оценка основных проблем развития территории |
| 2 | Пояснительная записка. Том I. Книга 2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера.  1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  1.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера  1.2. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера  1.3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера  1.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  1.5. Проектные мероприятия по минимизации последствий ЧС природного и техногенного характера  1.6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  Приложения |
| 3 | Пояснительная записка. Том II. Книга 1. Проектная часть  Раздел 4. Анализ возможных направлений развития территории городского округа.  15. Демографический прогноз  16. Определение базового сценария развития территории  Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа. Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие территории  17. Установление административных границ  18. Проектная архитектурно-планировочная организация территории  19. Развитие социальной инфраструктуры  20. Развитие транспортного комплекса города (транспортный каркас)  21. Развитие инженерной инфраструктуры  22. Инженерная подготовка территории и организация поверхностного стока  23. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности городского округа и объектов, находящихся в муниципальной собственности  24. Предложения по охране окружающей среды  25. Перечень видов планируемых объектов местного значения  26. Баланс территорий городского округа  27. Технико-экономические показатели |
| 4 | Пояснительная записка. Том II. Книга 2. Приложения  1. Копия градостроительного задания  2. Перечни объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»  3. Поперечные профили улиц и дорог  4. Обоснования выбранного варианта размещения объектов местного значения  5. Сведения о санитарно-защитных зонах предприятий |
| 5 | Том III. Раздел «Водоснабжение городского округа «Город Калининград» |
| 6 | Том IV. Дополнительный раздел по оценке влияния решений по развитию транспортной инфраструктуры города на объёмы выбросов парниковых газов |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме: |
| 7 | Карта расположения городского округа в структуре прилегающих районов Калининградской области |
| 8 | Карта современного использования территории городского округа |
| 9 | Карта ограничений градостроительной деятельности на территории городского округа и результатов комплексного анализа территории |
| 10 | Карта с отображением территорий объектов культурного наследия |
| 11 | Карта перспективного использования территории городского округа (проектный план) |
| 12 | Транспортный каркас городского округа «Город Калининград» |
| 13 | Карта развития транспортного комплекса городского округа |
| 14 | Карта развития городских магистралей и улично-дорожной сети городского округа |
| 15 | Карта развития инфраструктуры общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов |
| 16 | Карта трансформации транспортного каркаса городского округа |
| 17 | Карта развития системы водоотведения городского округа |
| 18 | Карта развития системы теплоснабжения городского округа |
| 19 | Карта развития системы газоснабжения городского округа |
| 20 | Карта развития систем электроснабжения и связи городского округа |
| 21 | Карта развития системы дождевой канализации и инженерной защиты городского округа |
| 22 | Карта развития социальной инфраструктуры |
| 23 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера |
| 24 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Калининград», планируемых объектов федерального и регионального значения |

1. Во исполнение требований действующего законодательства, планируемые для размещения на территории городского округа «Город Калининград» объекты местного значения в сфере водоснабжения содержащийся в Таблице 1 приведен в составе Том III. Раздел «Водоснабжение городского округа «Город Калининград». [↑](#footnote-ref-1)
2. Например, для промышленных объектов, объектов специального назначения и режимных. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с таблицей 4р.8 местных нормативов градостроительного проектирования, утв. Решением городского Совета депутатов №468 от 17.12.2014г. [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии с таблицей 4р.8 местных нормативов градостроительного проектирования, утв. Решением городского Совета депутатов №468 от 17.12.2014г. [↑](#footnote-ref-4)
5. В соответствии с таблицей 4р.8 местных нормативов градостроительного проектирования, утв. Решением городского Совета депутатов №468 от 17.12.2014г. [↑](#footnote-ref-5)
6. В соответствии с таблицей 4р.8 местных нормативов градостроительного проектирования, утв. Решением городского Совета депутатов №468 от 17.12.2014г. [↑](#footnote-ref-6)
7. Для застройки объектами капитального строительства за исключением объектов инженерной инфраструктуры [↑](#footnote-ref-7)
8. Настоящий перечень планируемых для размещения объектов регионального значения подготовлен на основании утвержденной СТП КО и был откорректирован в соответствии с письмом агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Правительства Калининградской области от 8.06.2016г. № 1456 [↑](#footnote-ref-8)
9. Приведены в соответствии с ст. 8.1.закона Калининградской области от 16.02.2009г. №321 (в ред. от 26.12.2014г.) [↑](#footnote-ref-9)
10. В настоящей таблице приведены объекты полностью или частично расположенные в границах городского округа «Город Калининград» [↑](#footnote-ref-10)
11. Объект учтен в проекте в соответствии с письмом агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Правительства Калининградской области от 19.02.2016г. № 422 [↑](#footnote-ref-11)
12. Учтены в проекте в соответствии с письмом агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Правительства Калининградской области от 19.02.2016г. № 422 [↑](#footnote-ref-12)